**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення (Плантограф ПЗ-01 (НК 024:2023 - 16309 Апарат для оконтурювання склепіння стопи))**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді нижче вказаної заповненої таблиці.

2. Товар має бути зареєстрований в Україні (***надати декларацію про відповідність або реєстраційні посвідчення або свідоцтво про державну реєстрацію***).

3. Товар повинен мати копії сертифікатів якості або паспорту (***надати сертифікат якості або паспорт***).

4. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства ***(на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист).***

5. Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

6. *Надати* ***лист довільної форми*** про те, що доставка товарів здійснюватиметься транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи проводитимуться за рахунок постачальника товару за адресою: 42700, м. Охтирка, вул. Сумська, 55. Поставка товару здійснюватиметься однією партією або окремими частинами (партіями) протягом 2024 року (до 31.12.2024р.), згідно заявок замовника. Строк поставки: не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника на поставку (надати гарантійний лист).

7. Надати ***гарантійний лист***, виданий або виробником, або уповноваженим представником виробника/імпортером або офіційним дистриб’ютором, який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі у необхідній кількості, якості, з термінами придатності, що визначені тендерною документацією із вказанням повної назви замовника, повної назви учасника, номеру оголошення (ідентифікатору закупівлі), дати публікації, предмету закупівлі, повного переліку запропонованого товару, даних виробника (країна виробництва запропонованого товару, повна назва запропонованого товару).

8. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим та виготовлений не раніше 2023 року і таким, що не був у використанні та залишковий термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 80% (вісімдесяти відсотків) загального терміну придатності на товар.На підтвердження Учасник повинен надати ***лист у довільний формі*** в якому гарантувати та підтвердити, що запропонований товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що залишковий термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником товару становить не менше 80% (вісімдесяти відсотків) загального терміну придатності на товар.

9. Товар повинен мати інструкцію з експлуатації, викладений українською мовою, затверджений належним чином. Учаснику необхідно надати у складі тендерної пропозиції ***гарантійний лист*** про те, що інструкція з експлуатації, буде надана при поставці на кожний екземпляр товару.

10. Тендерна пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції.

**Медико-технічні вимоги:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмету закупівлі** | **Медико-технічнівимоги** | **Код національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»** | **Одиницявиміру** | **Кількість** |
| 1 | Плантограф ПЗ-01 | Плантограф ПЗ-01 призначений для візуального скринінгового аналізу (безпосередньо з дзеркала плантографа) стану опорно-рухового апарату людини, діагностики і моніторингу ортопедичних захворювань та деформацій стоп у дітей і дорослих, а також для підбору та виготовлення устілок (ортезів) і взуття.  Характеристики:  - габаритнірозміриопорної рами: 500х550х300 мм;  - розміримайданчика для стоп: 450х500 мм;  - габаритнірозміристільця для пацієнта: 600х350х700 мм; - товщина опорного скла: 12 мм;  - кут нахилувідбиваючогодзеркала: 15 градусів;  - світлодіоднийсвітильникрозташований на передній та заднійповерхнях рамки скла, потужність  - 2х10Вт, 12V;  - масаплатформи не більше 30,0 кг;  - максимальненавантаження на робочуповерхню не більше 150 кг.  Комплект постачання:   * Корпус металевий - 1 шт. * Опорне скло – 1 шт. * Відбиваюче дзеркало – 1 шт. * Світлодіодні LED стрічки – 2 шт. * Блок живлення – 1 шт. * Стілець для пацієнта – 1 шт. * Паспорт – 1 шт. | 16309 - Апарат для оконтурювання склепіння стопи | компл. | 4 |

***\*Примітки:***

***\* Будь-які посилання в тендерній документації та додатках до неї на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент» та передбачає надання зазначеного товару або еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).***

Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачено цією документацією, такий товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками. Якщо учасник пропонує еквівалент він повинен надати гарантійний лист довільної форми, яким підтверджує відповідність товару за усіма показниками товару, що є предметом даної закупівлі, а також учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику.