Додаток 2

 до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015: 50110000-9: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»(** **послуги з ремонту двигунів службових автомобілів)**

1. Поточний ремонт службових автомобілів Замовника необхідно здійснювати на станції технічного обслуговування (далі – СТО), яка розміщується у межах міста **Дніпро**, з моменту підписання договору до ***25.12.2024***.
2. Загальна кількість – 487 послуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Орієнтовний перелік послуг СТО з технічного обслуговування та ремонту АТЗ** | **Орієнтовна кількість послуг із запасними частинами** | **Найменування, виробник, каталожний номер запасної частини**  |
| **1** | **Renault Duster 1815** |
| **Тип кузова VF1HSRADG56198108 1 одиниця, кількість послуг 44** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 | Проточка блоку | 1 |   |
| 7 |   | 1 | Комплект прокладок ДВЗ Renault 7701479013 |
| 8 |   | 4 | Поршень ДВЗ KOLBENSCHMIDT, 41097610 |
| 9 |   | 4 | Кільце поршньове 0812340700 Goetze |
| 10 |   | 1 | К-кт вкладишів шатунних KOLBENSCHMIDT, 37161600 |
| 11 |   | 1 | Напівкільця 7701474972 |
| 12 |   | 5 | Вкладиш К-вала Renault 122232350R |
| 13 |   | 1 | Колінчатий вал Renault 122011649R |
| 14 |   | 4 | Клапан вп. KNECHT/MAHLE, 021VE31060000 |
| 15 |   | 4 | Клапан вип. KNECHT/MAHLE, 021VA31061000 |
| 16 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 4.6l |
| 17 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 TechR 4.2l |
| 18 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 19 |   | 1 |  Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 20 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 21 |   | 1 | Масляна форсунка Renault 7701475121 к-кт |
| 22 |   | 1 | Шків розподільчого валу 7701478037 |
| 23 |   | 1 | Комплект болтів ГБЦ CORTECO, 016752B |
| 24 |   | 1 | Розподільчій вал 8200978873 |
| 25 | Заміна турбонагнітача | 1 | Турбонагнітач NISSENS, 93072 |
| 26 | Заміна патрубка турбіни | 1 | Патрубок ASAM, 72961 |
| 27 | Заміна комплекту зчеплення за маховиком | 1 | Комплект зчеплення LUK, 600019700 |
| 28 | Заміна нажимного підшипника зчеплення | 1 | Підшипник VALEO, 1100430 |
|   | **Всього** | **44** |   |
| **2** | **Renault Duster 1799** |
| **Тип кузова VF1HSRADG56198113 1 одиниця, кількість послуг 48** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 | Проточка блоку | 1 |   |
| 7 |   | 1 | Комплект прокладок ДВЗ Renault 7701479013 |
| 8 |   | 4 | Поршень ДВЗ KOLBENSCHMIDT, 41097610 |
| 9 |   | 4 | Кільце поршньове 0812340700 Goetze |
| 10 |   | 1 | К-кт вкладишів шатунних KOLBENSCHMIDT, 37161600 |
| 11 |   | 1 | Напівкільця 7701474972 |
| 12 |   | 5 | Вкладиш К-вала Renault 122232350R |
| 13 |   | 1 | Колінчатий вал Renault 122011649R |
| 14 |   | 4 | Клапан вп. KNECHT/MAHLE, 021VE31060000 |
| 15 |   | 4 | Клапан вип. KNECHT/MAHLE, 021VA31061000 |
| 16 |   | 1 |  к-кт ременя ГРМ Gates, K015675XS |
| 17 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 4.6l |
| 18 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 TechR 4.2l |
| 19 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 20 |   | 1 |  Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 21 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 22 |   | 1 | Водяна помпа DAYCO, DP200 |
| 23 |   | 1 | Свічка накалювання Denso DG609 4шт |
| 24 |   | 1 | Масляна форсунка Renault 7701475121 к-кт |
| 25 |   | 1 | Шків розподільчого валу 7701478037 |
| 26 |   | 1 | Комплект болтів ГБЦ CORTECO, 016752B |
| 27 |   | 1 | Розподільчій вал 8200978873 |
| 28 | Заміна турбонагнітача | 1 | Турбонагнітач NISSENS, 93072 |
| 29 | Заміна теплообмінника | 1 | Теплообмінник ERA, 354131 |
| 30 | Заміна патрубка турбіни | 1 | Патрубок ASAM, 72961 |
| 31 | Заміна комплекту зчеплення за маховиком | 1 | Комплект зчеплення LUK, 600019700 |
| 32 | Заміна нажимного підшипника зчеплення | 1 | Підшипник VALEO, 1100430 |
|   | **Всього** | **48** |   |
| **3** | **Renault Duster 1828** |
| **Тип кузова VF1HSRADG55927648 1 одиниця, кількість послуг 45** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 | Проточка блоку | 1 |   |
| 7 |   | 1 | Комплект прокладок ДВЗ Renault 7701479013 |
| 8 |   | 4 | Поршень ДВЗ KOLBENSCHMIDT, 41097610 |
| 9 |   | 4 | Кільце поршньове 0812340700 Goetze |
| 10 |   | 1 | К-кт вкладишів шатунних KOLBENSCHMIDT, 37161600 |
| 11 |   | 1 | Напівкільця 7701474972 |
| 12 |   | 5 | Вкладиш К-вала Renault 122232350R |
| 13 |   | 1 | Колінчатий вал Renault 122011649R |
| 14 |   | 4 | Клапан вп. KNECHT/MAHLE, 021VE31060000 |
| 15 |   | 4 | Клапан вип. KNECHT/MAHLE, 021VA31061000 |
| 16 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 4.6l |
| 17 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 TechR 4.2l |
| 18 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 19 |   | 1 |  Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 20 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 21 |   | 1 | Водяна помпа DAYCO, DP200 |
| 22 |   | 1 | Масляна форсунка Renault 7701475121 к-кт |
| 23 |   | 1 | Шків розподільчого валу 7701478037 |
| 24 |   | 1 | Комплект болтів ГБЦ CORTECO, 016752B |
| 25 |   | 1 | Розподільчій вал 8200978873 |
| 26 | Заміна теплообмінника | 1 | Теплообмінник ERA, 354131 |
| 27 | Заміна патрубка турбіни | 1 | Патрубок ASAM, 72961 |
| 28 | Заміна комплекту зчеплення за маховиком | 1 | Комплект зчеплення LUK, 600019700 |
| 29 | Заміна нажимного підшипника зчеплення | 1 | Підшипник VALEO, 1100430 |
|   | **Всього** | **45** |   |
| **4** | **Renault Duster 1820** |
| **Тип кузова VF1HSRADG56198108 1 одиниця, кількість послуг 48** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 | Проточка блоку | 1 |   |
| 7 |   | 1 | Комплект прокладок ДВЗ Renault 7701479013 |
| 8 |   | 4 | Поршень ДВЗ KOLBENSCHMIDT, 41097610 |
| 9 |   | 4 | Кільце поршньове 0812340700 Goetze |
| 10 |   | 1 | К-кт вкладишів шатунних KOLBENSCHMIDT, 37161600 |
| 11 |   | 1 | Напівкільця 7701474972 |
| 12 |   | 5 | Вкладиш К-вала Renault 122232350R |
| 13 |   | 1 | Колінчатий вал Renault 122011649R |
| 14 |   | 4 | Клапан вп. KNECHT/MAHLE, 021VE31060000 |
| 15 |   | 4 | Клапан вип. KNECHT/MAHLE, 021VA31061000 |
| 16 |   | 1 |  к-кт ременю ГРМ Gates, K015675XS |
| 17 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 4.6l |
| 18 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 TechR 4.2l |
| 19 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 20 |   | 1 |  Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 21 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 22 |   | 1 | Водяна помпа DAYCO, DP200 |
| 23 |   | 1 | Свічка накалювання Denso DG609 4шт |
| 24 |   | 1 | Масляна форсунка Renault 7701475121 к-кт |
| 25 |   | 1 | Шків розподільчого валу 7701478037 |
| 26 |   | 1 | Комплект болтів ГБЦ CORTECO, 016752B |
| 27 |   | 1 | Розподільчій вал 8200978873 |
| 28 | Заміна турбонагнітача | 1 | Турбонагнітач NISSENS, 93072 |
| 29 | Заміна теплообмінника | 1 | Теплообмінник ERA, 354131 |
| 30 | Заміна патрубка турбіни | 1 | Патрубок ASAM, 72961 |
| 31 | Заміна комплекту зчеплення за маховиком | 1 | Комплект зчеплення LUK, 600019700 |
| 32 | Заміна нажимного підшипника зчеплення | 1 | Підшипник VALEO, 1100430 |
|   | **Всього** | **48** |   |
| **5** | **Renault Duster 1802** |
| **Тип кузова VF1HSRADG55927662 1 одиниця, кількість послуг 48** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 | Проточка блоку | 1 |   |
| 7 |   | 1 | Комплект прокладок ДВЗ Renault 7701479013 |
| 8 |   | 4 | Поршень ДВЗ KOLBENSCHMIDT, 41097610 |
| 9 |   | 4 | Кільце поршньове 0812340700 Goetze |
| 10 |   | 1 | К-кт вкладишів шатунних KOLBENSCHMIDT, 37161600 |
| 11 |   | 1 | Напівкільця 7701474972 |
| 12 |   | 5 | Вкладиш К-вала Renault 122232350R |
| 13 |   | 1 | Колінчатий вал Renault 122011649R |
| 14 |   | 4 | Клапан вп. KNECHT/MAHLE, 021VE31060000 |
| 15 |   | 4 | Клапан вип. KNECHT/MAHLE, 021VA31061000 |
| 16 |   | 1 |  к-кт ременя ГРМ Gates, K015675XS |
| 17 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 4.6l |
| 18 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 TechR 4.2l |
| 19 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 20 |   | 1 |  Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 21 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 22 |   | 1 | Водяна помпа DAYCO, DP200 |
| 23 |   | 1 | Свічка накалювання Denso DG609 4шт |
| 24 |   | 1 | Масляна форсунка Renault 7701475121 к-кт |
| 25 |   | 1 | Шків розподільчого валу 7701478037 |
| 26 |   | 1 | Комплект болтів ГБЦ CORTECO, 016752B |
| 27 |   | 1 | Розподільчій вал 8200978873 |
| 28 | Заміна турбонагнітача | 1 | Турбонагнітач NISSENS, 93072 |
| 29 | Заміна теплообмінника | 1 | Теплообмінник ERA, 354131 |
| 30 | Заміна патрубка турбіни | 1 | Патрубок ASAM, 72961 |
| 31 | Заміна комплекту зчеплення за маховиком | 1 | Комплект зчеплення LUK, 600019700 |
| 32 | Заміна нажимного підшипника зчеплення | 1 | Підшипник VALEO, 1100430 |
|   | **Всього** | **48** |   |
| **6** | **Skoda Octavia 1728** |
| **Тип кузова TMBBE41U448737745 1 одиниця, кількість послуг 51** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 | Проточка блоку | 1 |   |
| 7 |   | 1 | Комплект прокладок ДВЗ ELRING, 442220 |
| 8 |   | 4 | Поршень ДВЗ 0306000 Mahle  |
| 9 |   | 1 | Кільце поршньове Mahle 028RS001260N0 |
| 10 |   | 1 | К-кт вкладишів шатунних GLYCO, 713732STD |
| 11 |   | 1 | Напівкільця GLYCO, A1234STD |
| 12 |   | 1 | Вкладиш К-вала GLYCO, H0275STD |
| 13 |   | 1 | Розподільчій вал VAG, 050 109 101 E |
| 14 |   | 1 | Колінчатий вал VAG, 06A 105 021 B |
| 15 |   | 1 | Клапан вп. компл BORSEHUNG, B18148 |
| 16 |   | 1 | Клапан вип. компл BORSEHUNG, B18148  |
| 17 |   | 8 | Гідрокомпенсатор AE, FOL92 |
| 18 |   | 1 | Шків розподільчого валу VAG, 06A 109 105 D |
| 19 |   | 1 | Сальник CORTECO, 20020383B |
| 20 |   | 1 |  к-кт ременя ГРМ GATES, KP15489XS1 |
| 21 |   | 1 | Помпа оливи к-кт SWAG, 10 86 0018 |
| 22 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 2.6l |
| 23 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 Tech 4.5l |
| 24 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна 06A115561B |
| 25 |   | 1 |  Повітряний фільтр BOSCH, 1 457 433 714 |
| 26 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 27 |   | 1 | Водяна помпа CONTITECH, WP6041 |
| 28 |   | 4 | Свічка запалення DENSO, K20TT |
| 29 |   | 4 | Масляна форсунка VAG, 053103155E |
| 30 |   | 1 | Помпа ГУР MEYLE, 114 631 0041 |
| 31 |   | 1 | Комплект болтів ГБЦ CORTECO, 016752B |
| 32 | Заміна комплекту зчеплення+вижимний підшипник | 1 | Комплект зчеплення VALEO, 821799 |
| 33 | Заміна котушки запалювання та дротів  | 1 | Котушка BOSCH, 0 221 603 010 |
| 34 | Діагностування та ремонт стартеру | 1 |   |
| 35 | Діагностування та ремонт альтернатору | 1 |   |
|   | **Всього** | **51** |   |
| **7** | **CHEVROLET SUBURBAN 1924** |
| **Тип кузова 1GNGK56KX9R174561 1 одиниця, кількість послуг 100** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 |   | 1 | Комплект прокладок GENERAL MOTORS, 12610046 |
| 7 |   | 20 | Болт ГБЦ GENERAL MOTORS, 19258707 |
| 8 |   | 8 | Поршень ДВЗ GM 89017849 |
| 9 |   | 8 | Кільце поршньове GENERAL MOTORS, 89017484 |
| 10 |   | 8 | К-кт вкладишів шатунних GENERAL MOTORS, 89017573 |
| 11 |   | 1 | Напівкільця GENERAL MOTORS, 89017470 |
| 12 |   | 4 | Вкладиш К-вала GENERAL MOTORS, 12533768 |
| 13 |   | 1 | Розподільчій вал GENERAL MOTORS, 12625440 |
| 14 |   | 1 | Колінчатий вал GENERAL MOTORS, 12685653 |
| 15 |   | 8 | Клапан вп. GM 12627970 |
| 16 |   | 8 | Клапан вип. GM 12612427 |
| 17 |   | 1 | Шків к-валу GENERAL MOTORS, 19300488 |
| 18 |   | 1 | Сальник GENERAL MOTORS, 89018162 |
| 19 |   | 1 | Цеп ГРМ GENERAL MOTORS, 12552954 |
| 20 |   | 1 | Мастило Eni MVATF 12l |
| 21 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 Tech 9.5l |
| 22 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна 19303975 |
| 23 |   | 1 |  Повітряний фільтр DENSO, 1433435 |
| 24 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 25 |   | 1 | Водяна помпа GENERAL MOTORS, 19208815 |
| 26 |   | 8 | Свічка запалення BOSCH, 0 242 230 523 |
| 27 | Заміна котушки запалювання та дротів  | 9 | Котушка BOSCH, 0 986 22A 210 |
| 28 | Діагностування та ремонт стартеру | 1 |   |
|   | **Всього** | **100** |   |
| **8** | **УАЗ 0661**  |
| **Тип кузова XTT315195B0500731 1 одиниця, кількість послуг 48** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 |   | 1 | Комплект прокладок Tempest 405.1003020-01 |
| 7 |   | 1 | 409.1004018-БР Комплект поршнів G-part |
| 8 |   | 1 | К-кт вкладишів шатунних  |
| 9 |   | 1 | Вкладиш К-вала комплект  |
| 10 |   | 2 | Розподільчій вал Rider 406.1006015-10 |
| 11 |   | 1 | Помпа оливи 409-1011010-02 Rider |
| 12 |   | 8 | Клапан вп.  |
| 13 |   | 8 | Клапан вип.  |
| 14 |   | 1 | Шків демпферний к-валу 406 Rider |
| 15 |   | 1 | Сальник к-валу |
| 16 |   | 1 | Комплект цепу 406.3906625-О3 Rider |
| 17 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 |
| 18 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w40 5l |
| 19 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна  |
| 20 |   | 1 |  Повітряний фільтр WA9822 |
| 21 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 22 |   | 4 | Свічка запалення  |
| 23 |   | 1 | Дросель 4062.1148100-13 Rider |
| 24 | Заміна котушки запалювання та дротів  | 4 | Котушка та дроти |
| 25 | Заміна комплекту зчеплення  | 1 |   |
| 26 | Діагностування та ремонт стартеру | 1 |   |
| 27 | Діагностування та ремонт альтернатору | 1 |   |
|   | **Всього** | **48** |   |
| **9** | **HYUNDAI TERRACAN АЕ9855ТХ** |
| **Тип кузова KMHNM81XP3U107398 1 одиниця, кількість послуг 55** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміною КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 | Заміна гільз ДВЗ | 1 |   |
| 7 |   | 1 | Комплект прокладок ДВЗ ELRING, 966080 |
| 8 |   | 4 | Гільза ГБЦ HYUNDAI/KIA, 21134-4X000 |
| 9 |   | 4 | Поршень ДВЗ HYUNDAI/KIA, 23410-4X900 |
| 10 |   | 1 | Кільце поршньове к-кт HYUNDAI/KIA, 23040-4X900 |
| 11 |   | 4 | Шатун HYUNDAI/KIA, 235104X010 |
| 12 |   | 1 | Напівкільця HYUNDAI/KIA, 006Y0-11SJ0 |
| 13 |   | 5 | Вкладиш К-вала TAIHO, M3003ASTD |
| 14 |   | 8 | Клапан вп. HYUNDAI/KIA, 0K551-12121 |
| 15 |   | 8 | Клапан вип. ROCKY, KIA160 |
| 16 |   | 1 |  к-кт ременя ГРМ INA, 530050910 |
| 17 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 4.6l |
| 18 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 TechR 6.2l |
| 19 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна MANDO, MOF4203 |
| 20 |   | 1 |  Повітряний фільтр Blue Print, ADG02247 |
| 21 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 22 |   | 1 | Водяна помпа SKF, VKPC 95888 |
| 23 |   | 1 | Підігрів впускного колектора HYUNDAI/KIA, 0K551-18101 |
| 24 |   | 1 | Шків колінчатого валу DAYCO, DPV1166 |
| 25 |   | 1 | Розподільчій вал випуск HYUNDAI/KIA, 0K88R-12441 |
| 26 | Заміна турбонагнітача | 1 | Турбонагнітач HYUNDAI/KIA, 28200-4X400 |
| 27 | Заміна теплообмінника | 1 | Інтеркулер NISSENS, 96660 |
| 28 | Заміна комплекту зчеплення  | 1 | Комплект зчеплення LUK, 624319000 |
|   | **Всього** | **55** |   |

**\* Обов’язкова вимога до Виконавця, власними силами, засобами та за власні кошти евакуація транспортних засобів Замовника, які перебувають у технічно несправному стані та знаходяться у зоні бойових дій.**

1. Перелік послуг (робіт), запасних частин, витратних матеріалів та їх кількість вказується у Акті наданих послуг.
2. Представник Замовника може бути присутнім біля автотранспортного засобу при проведенні діагностики та слідкувати за процесом надання послуг ( не заважаючи працівникам СТО та дотримуючись внутрішніх правил безпеки).
3. Представниками Замовника може бути здійснено виїзд на СТО для перевірки якості наданих послуг (кількість машино-заїздів, обсяг наданих послуг, відповідність та кількість запасних частин та матеріалів тощо).
4. На етапі кваліфікації тендерних пропозицій, Учасником, який перебуває на кваліфікації, забезпечується доступ Замовника (виїзд) на СТО Учасника для перевірки забезпечення (дотримання) технічних вимог (а саме, наявності обладнання та матеріально-технічної бази, зазначених в документах тендерної прпозиції) до предмету закупівлі, про що буде складено Акт відповідності. Невідповідність інформації, зазначеної в тендерній пропозиції та на СТО Учасника є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. На підтвердження зазначеного Учасник надає гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

З метою забезпечення безперебійного використання автомобілів працівниками ГУНП в Луганській області, Замовником висуваються посилені вимоги до СТО. Серед таких вимог виділяються наступні:

 СТО повинна мати:

* обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;
* стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс автомобілів;
* обладнання для аварійного запуску двигуна та зарядки акумуляторних батарей 12/24 В. (пусковий-зарядний пристрій);
* обладнання для діагностування двигуна внутрішнього згорання обладнання для перевірки герметичності та заповнення холодоагентом системи кондиціонування;
* зручна транспортна розв’язка для під’їзду до СТО;
* закрита територія для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобілів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб;
* можливість позачергового прийому-видачі на ремонт автомобілів Замовника;
* здійснення шестиденного (6 днів на тиждень понеділок - субота) позачергового прийому автомобілів Замовника на СТО;
* кількість постів на СТО повинна бути не менше 3 (трьох) та забезпечувати можливість виконання поточного ремонту одночасно не менше, ніж 2 (двох) автомобіля Замовника;
* інформаційно-технічна підтримка та призначення відповідальної особи для координування та супроводження ремонту автомобілів Замовника;
* можливість здійснювати безоплатну доставку автомобіля Замовника, який не має можливості самостійно рухатися з технічних причин, на сервіс, де будуть виконуватися ремонтні роботи даного автомобіля;

На підтвердження відповідності СТО Учасника вимогам надати довідку в довільній формі.

1. Строк виконання Учасником ремонтних робіт автомобіля не повинен перевищувати 7 (семи) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника. При цьому, Учасник торгів повинен мати можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення ремонту автомобілів Замовника.
2. Гарантійні терміни на виконані роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386.
3. Учасник після виконання робіт (надання послуг) повинен повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь.
4. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

Послуги надаються на станції технічного обслуговування (СТО) Учасника, що знаходиться у межах міста Дніпро.

**В складі пропозиції обов’язково необхідно надати:**

1. Довідку в довільній формі про застосовуватися заходів із захисту довкілля.
2. Учасник повинен надати діючий сертифікат на систему управління якістю **ISO 9001:2015** щодо технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Сертифікат повинен бути чинним, подовженим у разі необхідності, а також підтвердженим аудитом органу сертифікації або листом від органу сертифікації про проходження такого аудиту.
3. Учасник надає діючий сертифікат на систему екологічного менеджменту **ISO 14001:2015** щодо технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Сертифікат повинен бути чинним, подовженим у разі необхідності, а також підтвердженим аудитом органу сертифікації або листом від органу сертифікації про проходження такого аудиту.
4. Склад запасних частин та матеріалів учасника при виконанні договору, укладеного із Замовником за результатами цих торгів, повинен бути укомплектований не менше ніж на 30% від необхідних для виконання ремонту автомобіля Замовника, про що Учасник надає гарантійний лист.
5. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при наданні послуг, повинні бути новими та відповідати каталожним номерам, про що Учасник надає гарантійний лист.
6. СТО повинна мати закриту територію для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобіля Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб про що Учасник надає гарантійний лист.
7. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що власними силами, засобами та за власні кошти здійснить евакуацію транспортних засобів Замовника, які перебувають у технічно несправному стані та знаходяться у місці несення служби особовим складом Замовника, зокрема, м. Куп’янськ Харківської області, м. Лиман Луганської області та ін.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*\**

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*