# Перелік змін від 03.04.2023 р. до оголошення та тендерної документації про проведення відкритих торгів з Особливостями

**ID UA-2023-02-22-002207-a Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: дитяча оздоровча база відпочинку «Мрія» за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського,118 віл. Дача Ковалевського,120 - згідно до ДК 021:2015: 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.**

**І. Внести зміни до п. 6 Оголошення та викласти його у наступній редакції:**

**08 квітня 2023 р. Кінцевий час подання пропозицій електрона система встановлює автоматично.**

**ІІ. Внести зміни до п.1 Розділу 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції та викласти його у наступній редакції:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08 квітня 2023 року, *час заповнюється електронною системою закупівель автоматично.*Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |

**ІІІ. Внести зміни до додатка 2 тендерної документації та викласти його у наступній редакції:**

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: дитяча оздоровча база відпочинку «Мрія» за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського,118 віл. Дача Ковалевського,120 - згідно до ДК 021:2015: 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: дитяча оздоровча база відпочинку «Мрія» за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського,118 віл. Дача Ковалевського,120 - згідно до ДК 021:2015: 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель** |
| Код ДК 021:2015 | **50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | **50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель** |
| Кількість надання послуг |  **1 послуга** |
| Місце надання послуг | **: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського,118 віл. Дача Ковалевського,120** |
| Строк надання послуг | *до 31.12.2023 року включно* |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)).

***Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг :***

***Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.***

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

1. Технічне обслуговування включає в себе :
* Виконання технічного нагляду за правильним утриманням і організацією експлуатації системи Замовником;
* Виконання регламентних робіт, необхідних для утримання системи в робочому стані,
* Усунення несправності по виклику Замовника;
* Надання технічної допомоги Замовнику в питаннях, які стосуються експлуатації системи (проведення інструктажу, складання інструкції по експлуатації системи і т. д.)
* Надання технічних рекомендацій по покращенню роботи системи.

Перелік обладнання:

ДОБВ «МРІЯ»

вул. Дачі Ковалевського, 118

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування обладнання | Кількість  |
| Прилад приймально-контрольний на 8 зон | 1 |
| Прилад приймально-контрольний на 16 зон | 3 |
| Оповіщувач пожежний ручний | 26 |
| Оповіщувач пожежний ручний вибухобезпечний | 3 |
| Оповіщувач пожежний димовий | 111 |
| Оповіщувач пожежний димовий вибухобезпечний | 1 |
| Оповіщувач пожежний тепловий | 4 |
| Сповіщувач світлозвуковий | 34 |
| Акумулятор 7 А/г, 12 В | 4 |

вул. Дачі Ковалевського, 120

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування обладнання | Кількість  |
| Прилад приймально-контрольний на 16 зон | 3 |
| Оповіщувач пожежний ручний | 22 |
| Оповіщувач пожежний ручний вибухобезпечний | 2 |
| Оповіщувач пожежний димовий | 87 |
| Оповіщувач пожежний димовий вибухобезпечний | 3 |
| Оповіщувач пожежний тепловий | 2 |
| Сповіщувач світлозвуковий | 28 |
| Акумуляторна батарея 18 А/г, 12 В | 3 |

2. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- дозвіл на надання послуг підвищеної небезпеки та/або декларація відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці з відміткою про реєстрацію в територіальному органі Держпраці на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та роботи верхолазні, зареєстровану відповідно до чинного законодавства, в декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

- з метою підтвердження відповідності якості послуг Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати сертифікат (оригінал/копія) на систему управління якістю ДСТУ ІSO 9001:2015 (ІSO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»; сертифікат (оригінал/копія) ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці», або сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування»;

 Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

*Увага!!!*

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуги, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

*\*\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**IV. Внести зміни у п.2 Додатка 1 до Тендерної документації та викласти його у наступній редакції:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.**  | **Наявність в учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази** | Довідка про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, які будуть залученні при наданні даних послуг."Матеріально-технічна база повинна відповідати Ліцензійним вимогам провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затвердженими Постановою КМУ від 23.11.2016 № 852, тому необхідно забезпечити наявність омметра, мегомметра, пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатора тепла та диму) та інших приладів, необхідних для надання послуг за даною процедурою закупівлі. Додатково надати паспорт на імітатор тепла та диму. Надати в складі пропозиції свідоцтво повірки засобів вимірювальної техніки або контрольно – вимірювальних приладів (мегаомметр, омметр). |