**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

1. Товар, що є предметом закупівлі, його складові частини та встановлене на ньому обладнання повинні бути новими (не раніше 2022 року виготовлення) і такими, що не були у використанні.

2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам та законодавству України щодо показників якості такого виду товарів.

3. Матеріали, використані для виготовлення товару, повинні бути якісними, мати належну обробку, високу якість технічного виконання.

4. Строк постачання товару – 31.05.2023р.

5. Гарантійний термін експлуатації товару: не менше 12 місяців.

6. Учасник гарантує обслуговування, ремонт товару та заміну його комплектуючих протягом гарантійного терміну експлуатації.

7. Товар, що пропонується до постачання, не повинен знаходитись під заставою або під арештом.

8. Технічні та якісні характеристики товару, що пропонується до постачання, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Товар, що пропонується до постачання, повинен відповідати вимогам Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», технічних регламентів, діючих на території України, що стосуються предмету закупівлі, та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

9. Товар, що є предметом закупівлі, відповідно до п. 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону повинен мати ступінь локалізації не менше ніж 15 відсотків, та бути включеним до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10>.

10. Місце поставки: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 103 В.

***ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Показник** | **Технічні характеристики запропонованого Учасником товару** |
| **Причіп тракторний двовісний самоскидний 2ПТС-4,5 або еквівалент (2 шт.)** | | |
| Загальний опис | Причіп тракторний двовісний самоскидний 2ПТС-4,5 (або еквівалент), призначений для перевезення вантажів з об’ємною вагою не менше 1,6 т/м³ з можливістю вивантаження на три сторони. Обладнаний чотирма шинами 9.00-16PR10 та пневматичними гальмами. Розвантаження причепа проводиться за допомогою одного гідроциліндра, який розміщено у центрі вантажної платформи причепа. Вибір сторони розвантаження проводиться шляхом ручного роз’єднання фіксаторів, що з’єднують вантажну платформу з рамою причепа. |  |
| Вантажопідйомність, не більше т | 4,5 |  |
| Місткість кузова, не менше, м³ | 10,5 |  |
| Габаритні розміри без надставних бортів, не більше (ДхШхВ), м | 5,9\*2,35\*1,91 |  |
| Габаритні розміри з надставними бортами не більше (ДхШхВ), м | 5,9\*2,35\*2,54 |  |
| Робочий тиск в гідросистемі, не менше, МПа | 15 |  |
| Транспортна швидкість, не менше, км/год | 30 |  |
| Розвантаження назад та на бічні сторони | Так |  |
| Трактор, тяг.кл. | 1,4 |  |
| Тип тягово-зчіпного пристрою трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |  |
| Кут підйому кузова, не менше | 50 градусів |  |
| Борти | Суцільнометалеві, товщина металу 2 мм, підсилені трубою 40х40 |  |
| Висота бортів, мм, не більше | 630 |  |
| Рік випуску | Не раніше 2022 року |  |
| Гарантійний термін | Не менше 12 місяців з моменту поставки |  |

Якщо в тексті Документації є посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі чи його складової, джерело його походження або виробника, слід вважати, що таке посилання містить вираз «або еквівалент».

У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даному оголошенні, Учасник подає: *порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, механізму, обладнання тощо, що визначені в оголошенні, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.*

***Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним та якісним вимогам до предмета закупівлі:***

* *таблицю «Технічні вимоги до предмету закупівлі» Додатку № 2 до Документації з заповненою останньою (третьою) колонкою «Показники товару, що пропонуються Учасником».* Колонка «Показники товару, що пропонуються Учасником» заповнюється Учасником позначкою «так» або «ні» навпроти кожної вимоги, що має технічну характеристику, яка виражається нецифровими показниками, а по вимозі, що має технічну характеристику, яка виражається цифровими показниками, зазначається відповідний цифровий показник запропонованого товару навпроти відповідної вимоги;
* *лист-згоду з кількісними, якісними та технічними характеристиками предмета закупівлі, строком постачання товару, гарантійним терміном, складений у довільній формі;*
* *гарантійний лист про те, що запропонований учасником до постачання товар не перебуває під заставою або під арештом;*
* *гарантійний лист щодо наявності сервісного центру обслуговування в Закарпатській області для здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування транспортного засобу протягом гарантійного терміну експлуатації на базі замовника або виїзними бригадами сервісної служби;*
* *гарантійний лист, про те, що по факту поставки предмета закупівлі буде надано всю необхідну технічну документацію, а саме: керівництво з експлуатації, сервісну книжку;*
* *довідку довільної форми про включення запропонованого учасником товару до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=10, із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель;*
* *інші документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника якісним та технічним вимогам до предмета закупівлі.*

***Переможець разом із поставкою товару повинен надати:***

*- оригінал інструкції (керівництва) з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах;*

*- підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості товару, яка підтверджує відповідний рівень локалізації виробництва* (вимога є обов’язковою відповідно до п. 13 постанови КМУ від 02.08.2022 № 861)*.*