**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Предмет закупівлі: послуги з розміщення, підтримки працездатності, технічного обслуговування та проведення ремонтів антено-фідерних пристроїв та технічного обладнання електронний комунікацій (ДК 021:2015 - 50330000-7 „** **Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання”)**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ**

Експлуатація і ремонт повинні проводитися у відповідності до загальних технічних умов, документації на ремонт, розробленої підприємством – виробником (словацька фірма TELEGRAFIA), діючих державних та галузевих стандартів.

Виконавець повинен забезпечити працездатність обладнання та усунення пошкоджень протягом однієї доби з моменту їх виявлення.

**Перелік обладнання антено - фідерних пристроїв та технічного обладнання електронних комунікацій, що розміщені на території Закарпатської області та підлягає обслуговуванню на вежах Івано-Франківської філії концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення**

(5 Ретрансляційний станцій.)

| **№ п/п** | **Місце розміщення ретранслійної станції** | **Перелік обладнання** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТПС Токарня | Модуль Radio pack | к-сть | 1 |
| Антена YAGI, 3 комплектна | шт. | 1 |
| Антена YAGI, 7 комплектна | шт. | 1 |
| Фідер | м | 130 |
| 2 | Головна РТПС Хуст | Модуль Radio pack | к-сть | 1 |
| Антена YAGI, 3 комплектна | шт. | 1 |
| Антена YAGI, 7 комплектна | шт. | 1 |
| Фідер | м | 110 |
| 3 | РТС Перечин | Модуль Radio pack | к-сть | 1 |
| Антена OV, 400 комплектна | шт. | 1 |
| Фідер | м | 40 |
| 4 | РТС Добрянське | Комутатор РТ I в т.ч.  | шт. | 1 |
| шафа | шт. | 1 |
| підсилювач | шт. | 1 |
| зарядний пристрій | шт. | 1 |
| рідіомодуль | шт. | 1 |
| материнська плата | шт. | 1 |
| акумулятор мультигелевий | шт. | 1 |
| антена | шт. | 2 |
| 5 | РТС Великий Бичків | Комутатор РТ I в т.ч.  | шт. | 1 |
| шафа | шт. | 1 |
| підсилювач | шт. | 1 |
| зарядний пристрій | шт. | 1 |
| рідіомодуль | шт. | 1 |
| материнська плата | шт. | 1 |
| акумулятор мультигелевий | шт. | 1 |
| антена | шт. | 2 |

Послуги з ремонту обладнання повинні виконуватись без порушень правил та інструкції з експлуатації щодо даного обладнання в обсязі регламентів виробника.

Обов’язковою вимогою є наявність в учасника та/або співвиконавцем авторизації від виробника обладнання (TELEGRAFIA A.S.) щодо кваліфікації та повноважень (завантажується окремим документом).

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічній специфікації(технічним вимогам до предмета закупівлі) Учасником та/або співвиконавцем у складі тендерної пропозиції надається:

1. Довідка (форма довільна) щодо можливості надання послуг відповідно до вимог тендерної документації.

2. Документальне підтвердження у вигляді інформаційного листа від компанії TELEGRAFIA (або його офіційного представництва на території України) стосовно партнерських відносин між виробником та Учасником та/або співвиконавцем, необхідного для підтвердження можливості надання послуг.