**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**«код ДК 021:2015:38630000-0: Астрономічні та оптичні прилади (Тепловізор ThermTec Cyclops CP325Pro (або еквівалент))»**

**тепловізор ThermTec Cyclops CP325Pro (або еквівалент) – 4 шт.**  
  
Матриця (Thermal)       Вокс-мікроболометр  
Макс. дозвіл (Thermal)  384x288 не менше  
Розмір пікселя  12um не менше  
Спектральний діапазон   8～14μm не менше  
Теплова чутливість (NETD)       ≤25mk@300k не менше  
Фокусна відстань (Thermal)      25 мм не менше  
Особливості     ІІ вимір відстані; фото, запис, відтворення; тепловий трекінг;  
GPS  
Кути огляду (Thermal)   10.5° x 7.9° не менше  
Оптичне збільшення      2.4X не менше  
Цифрове збільшення      1 - 6X не менше  
Відстань спостереження  людина 1300м; машина 2778 м не менше  
Поліпшення зображення   3D NR; IDE; HDR  
Дисплей 0.39" ; 1024×768 не менше  
Локальне сховище        16 Гб не менше  
Wi-Fi   Двостороннє з'єднання Wi-Fi; Пульт дистанційного керування додатком  
Тип харчування  2х 18650 Li  
Строк роботи батареї    до 12год не менше  
Робоча температура      -20℃-+55℃ не менше  
Ступінь захисту IP67 не менше  
Інтерфейси      Type-C  
Розмір  67×63×190 мм не менше  
Вага    550 г  не менше

Якість Безпілотного літального апарату має відповідати вимогам стандартів, технічних умов та нормативів, що діють на території України.

У складі своєї тендерної пропозиції учасник надає порівняльню таблицю відповідності запропонованого товару вимогам технічного завдання, з наданням підтверджуючих документів, що підтверджують таку відповіність, інструкцію, каталог (або інший документ) українською мовою, що підтверджуватиме відповідність технічним характеристикам та вимогам вказаному в технічному завданні.

\* - На виконання вимог частин 3 та 4 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі», після посилання у цьому додатку на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент». Посилання в технічній специфікації на конкретну торгівельну марку чи фірму виробника програмної продукції є необхідним та обґрунтованим і надається виключно з метою порівняння характеристик.