**ПРОТОКОЛ**

**ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09.02.2023 року | м. Київ | № 14 |

Керуючись вимогами статті 11 та 24 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положенням про уповноважену особу, що затверджене рішенням дирекції Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» від 22.12.2021 року та п. 51 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

**ВИРІШИВ:**

Внести змін до тендерної документації (далі – ТД) на закупівлю «Сівалки, саджалки та машини для пересаджування» - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 16130000-5 (Сівалка VESTA-8 PROFI – 1 од.) (Далі – Предмет Закупівлі). (Ідентифікатор закупівлі UA-2023-02-07-006338-a). Внести зміни в Додаток 5 ТД та викласти його в наступному змісті:

«**ДОДАТОК № 5**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).**

«Сівалка VESTA-8 PROFI»

*(найменування та марку техніки вказано на виконання вимог ч. 2 ст. 1 та пп. 1-2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про фінансовий лізинг») або еквівалент*

Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник для підтвердження якості товару, що є предметом закупівлі:

1. Скан-копія технічних умов на предмет закупівлі та/або технічної документації, що містить докладний опис технічних, функціональних характеристик та гарантійні зобов’язання постачальника на предмет закупівлі;

2. Довідка щодо локалізації складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі;

3. Скан-копія сертифікату затвердження типу, виданий органом затвердження типу, або скан-копія сертифікату відповідності, виданий органом сертифікації відповідної галузі на предмет закупівлі. У разі відсутності зазначених сертифікатів учасник може надати скан-копію декларації про відповідність, звіреної печаткою та засвідченої підписом уповноваженої особи, відповідальної за достовірність наданої інформації;

4. Скан-копія довідки в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завіреної печаткою (у разі наявності) про відповідність запропонованого учасником товару технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним нижче:

Кількість – 1 од.;

Рік виготовлення – 2022-2023 р.;

Гарантійний період – 12 місяців, але не більше 18 місяців від дня продажу предмету закупівлі.

Технічні характеристики предмету закупівлі:

|  |  |
| --- | --- |
| Тип машини | навісна |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Кількість рядів, од | 8 |
| Ширина міжрядь, мм | 700 |
| Робоча швидкість, км/год | 2,5-9 |
| Продуктивність, га/год | 1,4-5,04 |
| Норми висіву для насіння, од/п.м. | 1,7 - 58 |
| Норми висіву для добрив, кг/га | 25 - 248 |
| Ємкість бункерів для насіння, дм куб. | 288 |
| Ємкість бункерів для добрив, дм куб. | 320 |
| Глибина загортання насіння, мм | 40-120 |
| Агрегатується з тракторами потужністю, більше, к.с. | 80 |
| Система автоматизації | + |
| Система внесення гранульованих добрив | + |
| Транспортний пристрій | + |

»

Забезпечити оприлюднення документації в новій редакції з урахуванням внесених змін через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель, а так само переліку змін, що вносяться до документації, у вигляді окремого документу у порядку, передбачено статтями 10 та 24 Закону

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роман ДЗЮБА**