***Додаток № 3***

***до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:**

**Код ДК 021:2015: 31440000-2 «Акумуляторні батареї»**

**(Акумулятор гелевий, акумулятор автомобільний)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  товару | Технічні та якісні характеристики | Од.  виміру | Кількість |
| **1.** | **Акумулятор гелевий**  **LPM-GL 12V 9 Ah**  ***(або еквівалент)*** | 1. Тип електроліту – гелевий. 2. Ресурс циклів заряд/розряд – 1200. 3. Напруга – 12 В. 4. Ємність – 9 А×год при 20-год. розряді, 1.75 В/яч; при 25°С. 5. Максимальний пусковий струм (не менше) – 135 A (5 с). 6. Діапазон робочих температур -20 – +50°C. 7. Напруга буферного заряду – 13.50–13.80 В при 25°С. 8. Напруга циклічного заряду – 14.70–15.00 В при 25°С. 9. Клеми – T2. 10. Розміри (довжина, ширина, висота) – 151х65х100 мм (+/- 2 мм). 11. Гарантійне зобов’язання (не менше) – 12 міс. | штука | 6 |
| **2.** | **Автомобільний акумулятор Exide Premium 60 А×год *(або еквівалент)*** | 1. Напруга – 12 В. 2. Ємність – 60 А×год. 3. Пусковий струм (не менше) – 580 A. 4. Тип – [необслуговуваний](https://rozetka.com.ua/ua/avtomobilnie-akkumulyatori/c4644136/neobhodimost-obslugivaniya=neobslugivaemiy/). 5. Розміри орієнтовні (довжина, ширина, висота) – 242х175х190 мм. 6. Додаткова вимога (обов’язкова) – наявність надійної ручки для транспортування акумулятора. 7. Гарантійне зобов’язання (не менше) – 12 міс. | штука | 2 |

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва тощо – вважати, що міститься вираз* ***«або еквівалент»****. Таке посилання здійснено лише для чіткої ідентифікації необхідних характеристик товару.*

Весь товар, що поставляється, має бути новим, без попереднього використання, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, стандартам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані, **про що у складі пропозиції надається гарантійний лист Учасника**.

**Учасник у складі пропозиції надає:**

- Сертифікат якості (відповідності) або аналогічний йому документ на товар на український мові або з автентичним перекладом на українську мову.

***Зверніть увагу***! У разі якщо товар не відповідає вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару, надані документи не відповідають вимогам тендерної документації, які визначені Замовником, пропозиція Учасника відхиляється.

***Примітка:***

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі надається на фірмовому бланку учасника і повинна містити підпис керівника і відбиток печатки (у разі її використання)*