**Додаток № 3 до тендерної документації**

***Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:***

***«Хімічні речовини для обробки води ПВВС ДЮСШ №1»***

***ДК 021:2015 код: 24960000-1 «Хімічна продукція різна»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Вимоги до товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Хлор рідкий «Liquid Chlor» (фасування каністра 20л) ТУ У 20.5-03327724-016:2015 або еквівалент | Препарат призначений для шокової і регулярної дезінфекції води в басейні.  Дезінфікуюча рідина швидкої дії для станцій автоматичного дозування,  дієвий проти бактерій, вірусів, грибків і органічних сполук. Містить стабілізатор.  Препарат на основі гіпохлориту натрію, 100 г продукту містить 15 г активного хлору. | шт. | 130 |
| 2 | Розчин для зниження рівня рН «Minus Liquid SA» (фасування каністра 20 л) ТУ У 20.5-03327724-016:2015 або еквівалент | Рідкий склад рН – засіб для зниження показника кислотно-лужного балансу води в басейні. Запобігає подразненню слизових оболонок людини і випаданню вапняних відкладень на дні або стінках басейну. Рідка консистенція дозволяє використовувати склад для автоматичного дозування в воду (через насоси-дозатори). | шт. | 17 |
| 3 | Рідкий засіб «Algicide L220» (фасування каністра 20 л) ТУ У 20.5-03327724-016:2015 або еквівалент | Засіб призначений для видалення і запобігання появи водоростей, грибків і бактерій.  Швидкий вплив, працює при будь-яких значеннях pH.  Не містить хлор. Прозора рідина без кольору або світло-жовтого кольору. Масова частка діючої речовини не менше 20%.  Показник концентрації іонів водню (1% розчин) – 6,0-8,0 рН. | шт. | 17 |
| 4 | Рідкий коагулянт «SetiFlock L310» (фасування каністра 20 л) ТУ У 20.5-03327724-016:2015 або еквівалент | Рідкий коагулянт на основі сульфату алюмінію, призначений для очищення й освітлення каламутної води.  Прозора рідина без кольору або жовто-коричневого кольору  Масова частка активної речовини: 7%  Показник концентрації іонів водню (1% розчин), рН, од .: 2  Щільність, г / см³: 1,315 ± 0,050 | шт. | 70 |

**Товар/продукція**, повинен відповідати вимогам якості діючих стандартів та засвідчувати якість та безпечність товару (сертифікат якості, висновок СЕС, в якому повинна міститися інформація про те, що засоби дозволені для використання в басейнах загального користування та/або декларація виробника та ін.). Кожна партія товару має супроводжуватися документами: товарно-транспортна накладна, видаткова накладна, висновок СЕС/ сертифікат якості/ декларація виробника. Маркування повинно здійснюватися у відповідності з діючим законодавством України.

**Рік виготовлення продукції: - 2023 рік (**максимальний термін придатності товару, але не менш ніж 80% від встановленого інструкцією терміну зберігання для кожного окремого товару на момент поставки їх на склад Замовника)**;**

**Товар постачається до:** ПВВС ДЮСШ №1, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 2

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника відповідно до заявки Замовника на адресу ПВВС ДЮСШ №1, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 2 з наданням копії документів для підтвердження якості товару.

**Вимоги до тари та упаковки:** згідно заводської упаковки та відповідно маркуванню. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

**Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування, занос в приміщення та інших витрат, визначених законодавством.**

**Умови розрахунків:** Розрахунки проводяться відповідно до пред’явленого Виконавцем (Учасником) рахунку та видаткової накладної **ПРОТЯГОМ 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ.**

**Вимоги до якості:**

1.Товар, що є предметом закупівлі повинен бути дозволений до застосування на території України, відповідати вимогам щодо якості безпеки відповідно законодавства України.

2.Маркування обов’язково повинне надавати наступну інформацію:

- найменування виробника, його торговий знак, адресу, телефон (у разі відсутності такої інформації повинна бути вказана інформація від продавця продукції);

- назва продукції, її комплектність, розміри, сировинний склад, умови експлуатації та догляду, дата виготовлення.

3.При виявленні недоліків (дефектів) товару, Постачальник зобов’язується замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 7 днів з моменту отримання письмового повідомлення Покупця про виявлені недоліки (дефекти).

**Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який закуповується, та за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.**

*Примітка: - У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз* ***«або еквівалент».***

Якщо учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається замовником, додатково у складі пропозиції учаснику необхідно надати порівняльну таблицю в довільній формі, яка в порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому, запропонований еквівалент за своїми технічними та якісними характеристиками товару повинен відповідати вимогам цієї тендерної документації або мати кращі показники