***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

***Технічна специфікація***

1. **Предмет закупівлі:** Сіті-лайт двосторонній
2. **Код закупівлі: *код ДК 021:2015 -44210000-5 «Конструкції та їх частини»; 44212320-8 Конструкції різні***
3. **Місце приймання – передачі товару:** 08421 Київська область, Бориспільський район, с.Студеники, вул. Корзуна (парк)
4. **Вимоги до товару:** Сіті-лайт двосторонній 963х2000 мм.

**Опис технічних, якісних характеристик:**

* Сіті-лайт двосторонній.
* Габаритні розміри (ВхШхГ): 2000х963х195 мм.
* Розмір плакату сіті-лайту 1189х841 мм.
* Висота ноги 689 мм.
* Декоративна обшивка ноги сіті-лайту – оцинкована сталь, пофарбована порошковою фарбою.
* Сіті-лайт складається з алюмінієвих профілів, внутрішнього металокаркасу.
* Комплектується ліфтовою системою заміни плакатів (сталеві оцинковані направляючі, рамка світлорозсіювача з стільникового молочного полікарбонату 4 мм, алюмінієвого профілю, рамкотримачів з оцинкованної сталі).
* має замкову систему відкривання/закривання
* Рама сіті-лайту (при відкриванні) зі склом піднімається на газових упорах вверх.
* Скло на сіті-лайт використовується 6 мм, загартоване.
* Освітлення 4-ти лампове
* Строк експлуатації сіті-лайту не менш 10 років.
* Гарантія на конструктив 2 роки.

Товар, що поставляється, повинен відповідати технічним вимогам, технічним характеристиками, зазначеним в цій тендерній документації. Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинні бути новими, тобто такими, що не відновлювалися та раніше не були у користуванні (надати лист гарантію). Товар має бути поставлений в тарі і/або упаковці, що забезпечує збереження Товару за звичайних умов зберігання і транспортування.

1. Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, транспортування до місця призначення, розвантаження, **облаштування фундаменту та монтажу сіті-лайта,** сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.
2. Вартість пропозиції повинна включати безкоштовну розробку макета та друк плакатів для сіті-лайтів за зразком замовника.