**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі «Капітальний ремонт огорожі навколо будівлі Мар’янівського ліцнею за адресою с.Мар’янівка вул.Шкільна буд.1 Білоцерківського району Київської області».**

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

**Ідентифікатор плану №** UA-P-2023-10-30-004683-a

***Обґрунтування розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі.***

Розрахунок вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013р. №293 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом **«Капітальний ремонт огорожі навколо будівлі Мар’янівського ліцнею за адресою с.Мар’янівка вул.Шкільна буд.1 Білоцерківського району Київської області».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Демонтаж бетонних огорож висотою 1,05 м | | м3 | 3,8 |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 2 | Улаштування залізобетонних огорож висотою 1,0 м довжиною ланки до 2,0 м –глуха | | м3 | 4,4 |  | |
| 3 | Готування важкого бетону на щебені, кас бетону В3,5-В5 | | м3 | 1,15 |  | |
|  | | | | | | |

Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам ДСТУ Д.1.1-2013, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

Якість виконання робіт повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт та послуг.

Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до вимог:

* ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва;
* ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва".