**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**предмет закупівлі:**

[**Послуги з поточного ремонту ліфта**](http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7982)**, код ДК 021:2015 50750000-7 «Послуги з технічного обслуговування ліфті»**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

1. **Місце надання послуг:**

Нежитлове приміщення державного підприємства «Центр оцінки та інформації», розташоване за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців 73.

1. **Строк надання послуг:**

Протягом 4-х місяців з дати підписання Договору.

1. **Характеристика та місцезнаходження ліфта, що підлягає ремонту:**

Ліфт пасажирський, реєстраційний № 19947, в/п 1000 кг., 1,4 м/с, на 17 зупинок, встановлений за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 73.

**4. Гарантія на надані послуги**

Гарантія на надані послуги з поточного ремонту ліфтів має діяти не менше 12 місяців з моменту підписання уповноваженими представниками сторін Акту приймання наданих послуг.

*(Учасник надає гарантійний лист-підтвердження в довільній формі).*

1. Ремонт ліфта має здійснюватись відповідно до технічної документації завода-виробника ліфта, вимог «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» (ПББЕЛ), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), технологічних процесів та інструкцій на окремі види робіт та до регламентів робіт.

*(Учасник надає гарантійний лист-підтвердження в довільній формі).*

1. Кошторисна документація: договірна ціна, зведений кошторис розрахунків, локальний кошторис, відомість ресурсів.
2. **Технічні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні характеристики**  **поточного ремонту ліфта** | **Кількісні характеристики** | |
| **одиниця виміру** | **кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Облаштування робочого місця з установленням верстата | ліфт | 1 |
| 2 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг з рознесенням в машинне приміщення | маш прим | 1 |
| 3 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 |
| 4 | Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал вгору | поверх | 1 |
| 5 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт | 1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 | Ремонт редуктора з заміною манжет | комплект | 1 |
| 7 | Заміна канатно-тягового шківа | шт | 1 |
| 8 | Ремонт електродвигуна з заміною гумових кілець | шт | 1 |
| 9 | Ремонт гальмівного пристрою | пристрій | 1 |
| 10 | Ремонт механізму уловлювачів | кабіна | 1 |
| 11 | Заміна гумового півкільця (кабіни) | шт | 4 |
| 12 | Заміна гумового півкільця (противаги) | шт | 4 |
| 13 | Кабіна ліфта. Заміна вкладиша | шт | 4 |
| 14 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |
| 15 | Заміна натяжного пристрою | шт | 1 |
| 16 | Канати. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром понад 10,5 мм | м | 420 |
| 17 | Укорочування тягових канатів | кінець | 6 |
| 18 | Заміна каната обмежувача швидкості | м | 130 |
| 19 | Заміна пружини противаги | шт | 6 |
| 20 | Заміна пружини кабіни | пружина | 6 |
| 21 | Противага. Заміна вкладиша | шт | 4 |
| 22 | Усунення викривлення направляючої кабіни | поверх | 17 |
| 23 | Вивірення по штихмасу направляючої кабіни | поверх | 17 |
| 24 | Закріплення кронштейна і закладної | закладна | 8 |
| 25 | Ремонт ввідного пристрою | пристрій | 1 |
| 26 | Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни понад м/сек | шафа | 1 |
| 27 | Заміна контактора та пускача | шт | 3 |
| 28 | Ремонт випрямляча | випрямл. | 1 |
| 29 | Ремонт замка неавтоматичного | замок | 6 |
| 30 | Ремонт вимикача дверей кабіни і шахти | вим-ч | 1 |
| 31 | Ремонт кінцевого вимикача уловлювачів СПК, ДУСК, НУ | вим-ч | 1 |
| 32 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 |
| 33 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 |
| 34 | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима | ліфт | 1 |
| 35 | На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима | зупинка | 8 |
| Вартість послуг з поточного ремонту ліфтів включає вартість матеріалів. | | | |

**Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у разі визначення переможцем нашої тендерної пропозиції та укладення Договору із замовником про надання послуг, згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні вимоги замовника, зазначені у цій тендерній документації.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Посада уповноваженої особи Учасника) (Підпис)* м.п.\**(Прізвище та ініціали)*

***\*****Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

***На підтвердження інформації про відповідність******технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі****:*

Учасник повинен обстежити об’єкт Замовника, на якому будуть виконуватись роботи (надаватись послуги), та подати в складі пропозиції Довідку про огляд (обстеження) об`єкта Замовника, складений на об`єкті Замовника, а саме: м. Київ, вул. Січових Стрільців 73, узгоджений та підписаний представником Замовника, із зазначенням дати відвідування об`єкта. Витрати, пов’язані з такими відвідуваннями та отриманням інформації, покладаються на Учасника.

*Зразок:*

від \_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Державне підприємство*

*«Центр оцінки та інформації»*

**Довідка**

**про огляд (обстеження)**

**об’єкта Замовника**

Ми, *(повне найменування Учасника*), Учасник закупівлі за предметом: [*Послуги з поточного ремонту ліфта*](http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7982)*, код ДК 021:2015 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів,* повідомляє про те, що на виконання умов тендерної документації та з метою одержання повної інформації, необхідної для підготовки пропозиції та подальшого виконання робіт (надання послуг), \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 року здійснили виїзд для огляду та обстеження місць, де планується виконувати роботи, що підтверджує представник замовника.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис від Замовника)*

*.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис від Учасника)*