**Додаток 4 до тендерної документації**

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю: «Спеціалізована техніка для комунальних підприємств: автомобіль з дубль кабіною, бортовою платформою», код ДК 021:2015:34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Номенклатурна позиція:34136200-1 Фургони з цільнометалевим кузовом)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником**  **(так/ні)** |
| **1** | **2** | **3** |

**1. Загальні положення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. 1.1 | **Вантажний автомобільний з бортовою платформою на базі шасі Renault Master L3H1\*** |  |
| * 1. 1.2. | Кількість: **2 (дві) одиниці.** |  |
| * 1. 1.3. | Рік випуску: **2023р.** |  |
| * 1. 1.4. | Країна виробництва: **країни ЄС** |  |
| * 1. 1.5. | Гарантійний строк експлуатації: **не менше 36 місяців або 100 000 км в залежності від того, що наступить раніше** |  |
| * 1. 1.6. | Стан: **новий, такий що не перебував в експлуатації, без механічних пошкоджень і слідів корозії.** |  |

**2. Технічні характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | **Двигун:**  Об’єм двигуна (см.3) – **не менше 2200**  Максимальна потужність (к.с.) – **не менше** **125**  Тип палива – **дизель**  Екологічний стандарт **– не менше Євро 5** |  |
| 2.2. | **Трансмісія:**  6-ти ступінчаста механічна КП  Максимальний обертальний момент (Нм при об/хв): 310/1500 |  |
| 2.3. | **Загальні технічні параметри:**  Передній привід  Повна вага автомобіля, кг – **не більше 3500**  Висота шасі (мін./макс.) – **731/736**  Кліренс (мін.) - **169**  **Подвійна кабіна (7-місна)**  **Шини**  Передні 2 шт. - **195/75R16**  Задні 2 шт. **– 195/75R16** |  |
| 2.4. | AFU - система допомоги при екстренному гальмуванні  •Антигравійний захист  •Без обшивки перегородки  •Датчик води в паливному фільтрі  •Двомісне сидіння для передніх пасажирів  •Дзеркало заднього виду в салоні  •Дорожній набір засобів безпеки  •Запасне колесо  •Легке тонування стекол  •Оздоблення інтер'єру чорного відтінку  •Посилений захист від вологи  •Ремені безпеки, що регулюються за висотою  •Система курсової стійкості (ESP) + система допомоги при рушанні на підйомі (HSA)  •Сталеві диски 16''  •Фіксоване скло з правого боку для заднього ряду сидінь у здвоєнній кабіні  •Фільтр тонкого очищення  •Функція відключення подушки безпеки переднього пасажира  •Центральний замок з дистанційним керуванням  • Couleur fictive OUL  •Без датчика світла та дощу  •Генератор сили електричного струму 185А чи 230A  •Датчик паска безпеки пасажира  •Дзеркала заднього огляду з електроприводом і обігрівом  •Дизайнерські денні ходові LED вогні  •Закритий бардачок  •Захисні щитки на гальмівні диски  •Індикатор перемикання передач  •Мініковпаки  •Підсилювач термічного режиму в кабіні  •Посилений захист від пилу  •Сидіння водія з регулюванням по висоті  •Склопідйомники з електроприводом  •Суцільнометалева перегородка з вікном у вантажній відділ  •Фіксоване скло зліва для заднього ряду сидінь у здвоєнній кабіні  •Фронтальна подушка безпеки для водія  •Центральний замок  •**Додаткові опції:** Кондиціонер, фаркоп, гумові килимки, магнітола, зимова гума |  |
| 2.5. | **Характеристики бортової платформи:**  **Внутрішні розміри бортової платформи з тентом:**   * Довжина, мм - **не більше 3000** * Ширина, мм – **не більше 2100** * Висота, мм – **не більше 1700**   Надрамник (каркас основи фургона): **з гнутих стальних спеціалізованих профілів (спеціалізована сталь імпортного виробництва), антикорозійна обробка: піскострумлений, погрунтований та пофарбований в чорний колір.**  Покриття підлоги**: посилена, з бакелітової вологостійкої фанери та антиковзаючою сіткою**  Обшивка: **профіль алюмінієвий бортовий анодований**  Кріплення фургона до рами шасі: **за допомогою консольних кронштейнів**  **Обладнання:**   * Бокові LED ліхтарі, встановлені у відповідності до Правил ЄЕК ООН R-48-02; * Петлі для кріплення вантажу; * Підкрилки задніх коліс пластикові; * Боковий захист (веловідбійник): спеціалізований алюмінієвий профіль на відкидних кронштейнах; * балка жовтого кольору. |  |

**3.Організаційні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Місце поставки товару – **29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5** |  |
| 3.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником - переможцем за його рахунок. |  |
| 3.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити Товар.  Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника ***(На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист (оригінал) у довільній формі)***. |  |
| 3.4. | Умови поставки - відповідно до замовлення Замовника **протягом 45-ти (сорока п’яти) календарних днів з дати заявки.**  Замовлення подається Замовником шляхом електронної пошти, факсом, у телефонному режимі або іншим доступним засобом зв‘язку. |  |
| 3.5. | Строк поставки: **до 31.10.2023 року** |  |
| 3.6. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі (товар, тара, пакування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля\*\*. |  |
| 3.7. | Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку на сертифікованій СТО ***(на підтвердження надати завірені копії Наряд-замовлення, Бланк проведення передпродажної підготовки або довідку виробника про проходження передпродажної підготовки в довільній формі)***. |  |
| 3.8 | Учасник повинен здійснювати післяпродажне обслуговування машини протягом гарантійного терміну експлуатації.  **Учасник повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни та безкоштовний евакуатор на період гарантії.** |  |
| 3.9 | Учасник у складі тендерної пропозиції надає **довідку в довільній формі із зазначенням сервісних (сервісного) центрів (центру)**, в яких (якому) здійснюватиметься гарантійне та післягарантійне обслуговування машин. |  |
| 3.10 | **Документація, яка надається учасником в тендерної пропозиції:**  - документ, що підтверджує повноваження учасника торгів на реалізацію продукції від імені виробника (**з*авірену копію договору про співпрацю учасника із виробником або дилерський договір або інший документ, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації)***. |  |
| 3.11 | **Документація, яка надається Переможцем при поставці товару:**  - документація для постановки авотмобілів на облік у відповідних органах;  - інструкція для водія з експлуатації та обслуговування українською мовою;  - Сертифікат відповідності, виданий уповноваженим органом сертифікації. |  |

**Примітки:**

\**У разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент».***

*\*\* Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

**Додаткові вимоги до учасника**

1. Вартість предмета закупівлі оголошеного замовником перевищує 200 тисяч гривень, тому замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», **виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.**

1.1. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступеня локалізації, а саме **лист у довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва не менше 15% у поточному році.**

1.2. **Вимога щодо надання листа в довільній формі згідно п.1.1.** **щодо ступеня локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній** в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і **країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди**, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції).

1.3. В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

* Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
* Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;
* Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;
* Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%, де:

СЛ – ступінь локалізації виробництва;

МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

2. В ціну товару учасник включає всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з передпродажною підготовкою та реалізацією товару замовнику, всі свої витрати, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку товару до місця поставки, розвантажування, страхування тощо.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою.*