**Додаток 4**

**до тендерної документації**

 **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

предмет закупівлі:

Поточний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Головного управління статистики у Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Гонча,37

(ДК 021:2015 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Головного управління статистики у Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Гонча,37  |
| Код та найменування послуг згідно з Єдиним закупівельним словникомДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45260000-7–Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи  |
| Обсяг надання послуг  | *Послуги надаються в обсязі, зазначеному в Таблиці 1 цього Додатку* |
| Місце надання послуг  | 14000, м. Чернігів, вул. Гонча,37 |
| Строк надання послуг  | ***до 30 вересня 2023 року включно*** |

Таблиця 1

**Обсяг надання послуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 82,8 |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 126,6 |
| 3 | Розбирання покриттів примикань з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 50,6 |
| 4 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 82,8 |
| 5 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки т. 30 мм | м2 | 82,8 |
| 6 | Готування цементного розчину М100 вручну | м3 | 2,5 |
| 7 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, щонаплавляються, із застосуванням газопламеневихпальників, в один шар | м2 | 445,8 |
| 8 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, щонаплавляються, із застосуванням газопламеневихпальників, додаткового шару | м2 | 82,8 |
| 9 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулоннихпокрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, зулаштуванням фартуха з оцинкованої сталі |  м | 126,6 |
| 10 | Заміна лійок водостічних труб д. 150  | шт | 4 |
| 11 | Заміна колін водостічних труб д. 150  | шт | 1 |
| 12 | Заміна прямих ланок водостічних труб д. 150 | м | 1 |
| 13 | Навантаження сміття вручну |  т | 5 |
| 14 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5 |

***Гарантійний термін експлуатації*** зданого об’єкта складає ***3 роки***, протягом яких Виконавець за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об’єкта протягом терміну гарантії.

Замовник надає можливість учаснику здійснити попередній огляд об’єкту.

Контактний телефон відповідальної посадової особи Замовника з питань технічної специфікації: Резніченко Олег Іванович +38 (0462) 67-72-76

Виходячи з переліку робіт згідно таблиці 1 цього Додатку, Учасник повинен мати дозвіл на право здійснення відповідних робіт, а саме мати чинний дозвіл Держпраці або декларацію з переліком робіт підвищеної небезпеки (інформація про чинний дозвіл/декларацію надається у складі тендерній пропозиції відповідно вимог п.2 Таблиці 2 Додатку 2 до тендерної документації). Послуги виконуються з дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

Якщо технічна специфікація до цієї закупівлі містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то необхідно читати, як вираз «або еквівалент». У разі заміни обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо на еквівалент, Замовник може запросити документи, які підтверджують відповідність запропонованого обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо технічним характеристикам, які визначені у кошторисній документації згідно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного законодавства під час його належної експлуатації.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Замовник не вимагає від учасників документального підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

**Вимоги щодо кошторисної частини тендерної пропозиції.**

Ціна тендерної пропозиції - договірна ціна - повинна відповідати кошторисній документації і розраховуватися відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (зі змінами) з урахуванням технічних вимог замовника, нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, якісних та технічних характеристик матеріальних ресурсів і поточних цін на них.

У складі тендерної пропозиції учасник надає кошторисну документацію (розроблену в програмному комплексі АВК-5 (версія, актуальна на дату подання пропозиції) або сумісному з ним) у складі :

* договірна ціна;
* зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;
* локальний кошторис на будівельні роботи;
* підсумкова відомість ресурсів;
* розрахунок загальновиробничих витрат.

До вартості послуг включається: всі витрати виконавця пов’язані з наданням послуг, в тому числі: вартість обладнання і матеріалів для їх надання, транспортні витрати, загальновиробничі витрати, кошти на покриття адміністративних витрат, заробітна плата, кошторисний прибуток, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Виконавцем, тощо.

Замовником перевіряє кошторисну документацію учасника на дотримання правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) при визначенні вартості предмета закупівлі, зокрема згідно п.2 таблиці Б1 додатку Б «Вказівок щодо застосування РЕКН на ремонтно-будівельні роботи» (КНУ, затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 15.06.2021 №156).

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт зазначених у Таблиці 1 цього Додатку, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації, та відхиляється Замовником.

Календарний графік виконання робіт (надання послуг) (Додаток 3 до Договору) уточнюється на етапі укладання договору з урахуванням фактичної дати укладання договору, умов та строку надання послуг згідно Договору.