**ДОДАТОК № 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Цінова пропозиція в довільній формі згідно договірної ціни.

2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Кількість | Технічний опис |
| 1 | Двері протипожежні, орієнтовний розмір 800/2000мм |  5 | Двері протипожежні з межею вогнестійкості не менше ЕІ 30, які мають сертифікат відповідності (відповідає вимогам ДСТУ Б В. 2.6-77:2009 «Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови» п.п.5.1.5-5.1.8; 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3; 5.2.4, 5.2.5; (В3-50 000 циклів відчинення-зачинення з пристроєм для самозачинення); 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8; 5.2.9; 5.2.10; 5.2.11; 5.2.12; 5.2.13; 5.2.14; ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва.Загальні вимоги» п.6.2, ДСТУ EN 1634-1:2019 Випробування дверних блоків, відкривних віконних блоків та елементів будівельної фурнітури на вогнестійкість і димонепроникнення. Частина 1. Випробування дверних блоків і відкривних віконних блоків на вогнестійкість (EN 1634-1:2014 + А1:2018, IDT) п.13.2.2.2; ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007+А1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем» щодо класу вогнестійкості ЕІ 30. |

Транспортні витрати, монтаж, установка, розвантаження: за рахунок Постачальника, представниками Постачальника в приміщення Замовника.

Вимоги до якості виконаних робіт/надання послуг

Монтування, встановлення протипожежних дверей здійснюється відповідно до вимог діючих нормативних актів та технічної документації виробників обладнання та комплектуючих.

Вимоги до безпеки робіт/послуг

Послуги з монтажу, встановлення дверей повинні відповідати вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці.

3 Для підтвердження якості послуг Учасник повинен надати завірені належним чином копії наступних документів:

3.1 Сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.

3.2 Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги на настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.

3.3 Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ІSO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.

3.4 Сертифікат, який підтверджує впровадження системи енергетичного менеджменту, яка забезпечує постійне покращення у сфері якості, безпеки та охорони навколишнього середовища, а саме сертифікат ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018,IDT) «Системи енергетичного менеджменту або інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.

3.5 Сертифікат ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT) « Інжинiринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення», виданий органом сертифікації чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.

3.6 У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний (-і) лист (-и) від виробника (-ів) (або представництва (-в) чи філії виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію або імпортера (-ів)) протипожежних дверей, в якому виробник (-и) (або представництво (-ва) чи філія виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортер (-и) гарантуватиме учаснику поставку протипожежних дверей для належного монтажу та у встановлені строки із зазначенням номеру цієї закупівлі. У випадку, якщо гарантійний лист надається не від виробника, Замовник просить учасників вказати в листі від представництва чи філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію або від імпортера, інформацію про його офіційний статус (вказавши в листі назву виробника - представником, філією, імпортером, якого він є), за підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності), та із зазначенням кількості та технічного опису протипожежних дверей, згідно даної закупівлі, поставку якого останній гарантує, з посиланням на номер цієї закупівлі.

3.7 У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний (-і) лист (-и) від виробника (-ів) (або представництва (-в) чи філії виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію або імпортера (-ів)) протипожежних дверей, в якому виробник (-и) (або представництво (-ва) чи філія виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортер (-и) підтверджує проходження навчання працівників зі встановлення та монтажу дверей до електрощитових.

3.8 Копії документів, що засвідчують якість та безпеку протипожежних дверей, наявність яких передбачена чинним законодавством (ліцензії та/або сертифікати відповідності та/або сертифікати якості та/або декларація виробника).

3.9 Гарантійний лист щодо можливості забезпечення надання послуг якісно та в повному обсязі.

3.10 Інформаційна довідка у довільній формі, на фірмовому бланку, підписана уповноваженою посадовою особою учасника про те, що протипожежні двері, запропоновані Учасником, є новими (2023-2024 років виготовлення), якісним, та таким що не використовувався (в. т. ч. на виставках).

4 У складі пропозиції Учасник повинен надати кошторисні розрахунки, ціни пропозиції мають бути підтверджені наступними документами у складі тендерної пропозиції:

- договірна ціна (тверда);

- локальний кошторисний розрахунок;

- підсумкова відомість ресурсів.

Кошторисні розрахунки пропозиції повинні здійснюватися з урахування розміру кошторисної заробітної плати відповідно до чинних рекомендацій органу місцевого самоврядування. До кошторисного розрахунку надається пояснювальна записка. Усі розрахунки ціни пропозиції (кошторисні розрахунки) повинні містити підпис та печатку інженера-проектувальника (інженера-кошторисника) в частині кошторисної документації та бути надані у пропозиції у форматі pdf. Кошторисні розрахунки пропозиції Учасника мають відповідати всім вимогам та показникам, зазначених у цьому Додатку.

5. Учасник повинен надати копію документів, що підтверджують працевлаштування інженера-проектувальника (інженера-кошторисника) в частині кошторисної документації (копія наказу про прийняття на роботу та/або копія трудової книжки та/або копія трудового договору та/або копія ЦПУ та/або інші документи згідно Кодексу Законів про працю України, тощо). Окремо надати кваліфікаційний сертифікат в частині кошторисної документації та свідоцтво про підвищення кваліфікації якщо кваліфікаційний сертифікат виданий раніше 2016 року.

6. Учасник надає оригінал ліцензії, виданої на ім’я Учасника на право користування програмним комплексом, яким він користувався під час формування кошторисних розрахунків або така ліцензія повинна бути видана на працівника Учасника - безпосереднього виконавця робіт, разом із копією трудового договору або цивільно-правового договору або наказу про призначення на посаду такого працівника або Учасник надає інший документ, який підтверджує його право на користування вказаною ліцензією на підставі договірних відносин.

Вказані документи повинні бути чинними на дату їх подання у складі тендерної пропозиції учасника. Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви, учасник надає інший рівнозначний документ та/або письмове пояснення.

**Дислокація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заклад освіти** | **Адреса** | **Примітка (кількість)**  |
|  | ЗДО № 8 | вул. Наталії Ужвій, 7А | 1 |
|  | ЗДО № 120 | вул. Костянтинівська, 13 А | 1 |
|  | ЗДО № 188 | вул. Івана Виговського, 6 А | 1 |
|  | ЗДО № 556 | просп. Свободи, 32 А | 1 |
|  | БДТ ф. 1 | вул. Копилівська, 67 | 1 |