**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Автомобіль (вантажопасажирський)**

код ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі

1. Учасники процедури закупівлі в тендерній пропозиції повинні чітко вказати модель, бренд та виробника запропонованого товару, а також надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.
2. У складі тендерної пропозиції учасник надає копії документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару та його походження, а саме: сертифікати відповідності та/або сертифікати якості та/або паспорт якості на продукцію, що видані виробником товару або органом сертифікації.
3. Товар повинен бути новим та не повинен бути у попередній експлуатації або регенерованим (виготовленим шляхом відновлення Товару, який був у використанні), гарантія, що Товар належить учаснику на праві власності, не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, про що Учасник надає гарантійний лист.
4. Гарантійний термін на автомобілі становить не менше ніж 2 (два) роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років, з дати підписання акту приймання-передачі товару за Договором про закупівлю, згідно якого Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування, про що надається гарантійний лист.
5. Поставка Товару здійснюється Постачальником за власний рахунок.
6. Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією (керівництво щодо експлуатування, сервісна книжка, транзитні номери, тощо). Учасник-переможець повинен надати при передачі автомобіля документи для проведення його державної реєстрації.
7. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».
8. Уся технічна документація на автомобіль повинна бути українською мовою.
9. З метою зазначення учасниками закупівлі достовірних даних таблиці відповідності щодо основних показників базового автомобіля, також надається копія сертифікату відповідності та/або сертифікат типу колісного транспортного засобу базового автомобіля або інші документи, які посвідчують якісні та кількісні показники товару, що є предметом закупівлі, видані уповноваженими на те органами (організаціями).
10. Підтвердження відповідності товару технічним вимогам, зазначеним нижче, надається у формі таблиці відповідності, в якій учасник підтверджує відповідність чи невідповідність запропонованого товару вимогам, які встановлені Замовником. В складі тендерної пропозиції учасник надає заповнену таблицю, наведену нижче.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування**  **Параметру** | **Вимоги,**  **встановлені Замовником** | **Технічні характеристики запропонованого**  **Учасником товару** |
| **Назва, модель, бренд, виробник запропонованого товару, країна походження товару** | |  |
| Стан транспортного засобу, рік випуску (виготовлення) | Новий, не раніше 2022 |  |
| Екологічний стандарт  (не менше) | Не менше EURO VІ |  |
| Тип КПП/кількість передач | Механічна/5-ступенева  (або аналог) |  |
| Тип приводу | Передній |  |
| Споряджена маса автомобіля, кг | не менше 1070 |  |
| Вантажопідйомність, кг | не менше 600 |  |
| Довжина, мм | не менше 3950 |  |
| Ширина, мм | не менше 1700 |  |
| Висота, мм | не більше 1730 |  |
| Колісна база, мм | не менше 2500 |  |
| Кількість місць | 2, включаючи водія |  |
| Об’єм багажного відділення, м3 | не менше 2,5 |  |
| Довжина багажного відділення, мм | не менше 1500 |  |
| Ширина багажного відділення, мм | не менше 1450 |  |
| Висота багажного відділення, мм | не менше 1200 |  |
| Відстань між колісними арками, мм | не менше 1040 |  |
| Тип двигуна | Бензиновий |  |
| Об’єм двигуна, см3 | не менше 1368 |  |
| Потужність (к. с.) | не менше 77 |  |
| Максимальний крутний момент Nm | не більше 115 |  |
| Розмірність шин | не менше R15 |  |
| Об’єм паливного бака, л | не менше 45 |  |
| Колір | Білий |  |
| Антиблокувальна система гальм | Обов’язкова наявність |  |
| Система розподілу гальмівних зусиль | Обов’язкова наявність |  |
| Подушка безпеки водія | Обов’язкова наявність |  |
| Кондиціонер | Обов’язкова наявність |  |
| Підсилювач керма | Обов’язкова наявність |  |
| Сталеві диски не менше R15 | Обов’язкова наявність |  |
| Маршрутний комп’ютер | Обов’язкова наявність |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | Обов’язкова наявність |  |
| Додатковий обігрівач салону РТС | Обов’язкова наявність |  |
| Ручне управління передніми скло підйомниками | Обов’язкова наявність |  |
| Тканинна оббивка сидінь | Обов’язкова наявність |  |
| Суцільна перегородка багажного відділення | Обов’язкова наявність |  |
| Бампера (не пофарбовані в колір кузова) чорного кольору | Обов’язкова наявність |  |
| Дверні ручки (не пофарбовані) чорного кольору | Обов’язкова наявність |  |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом (не пофарбовані) чорного кольору | Обов’язкова наявність |  |
| Двостулкові розпашні не заскленні задні двері | Обов’язкова наявність |  |

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)

***Невідповідність запропонованого Учасником Товару встановленим технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.***