Додаток № 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**MeshWi-Fi система для безперебійного доступу** *(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015:* ***32410000-0 - Локальні мережі***)

**Загальні вимоги до предмета закупівлі**

Товар, що поставляється в порядку та на умовах Договору, відповідає технічним умовам документації, а також вимогам чинних нормативних правових актів та нормативних документів щодо показників якості та безпеки товарів, упаковки, маркування, транспортування, зберігання.

Кожна партія Товару передається Замовнику з документами, що підтверджують його походження, якість та безпеку.

При поставці товар має супроводжуватися документами (рахунками, накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Замовника. Товар неналежної якості підлягає обов’язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар у 10 денний термін. Всі витрати, пов’язані із заміною товару по якості, несе Постачальник.

У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості експертизи Товару сплачується Постачальником.

Документи подаються у сканованому вигляді. Всі документи повинні бути розміщеними таким чином, щоб вони не мали ніяких розмитих або нечітких місць. Документи, які не будуть чітко відображені, розглядатися не будуть і такі пропозиції будуть відхилятися.

Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1) Довідка в довільній формі про наявність сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно технічних вимог та надання сертифікатів якості при поставці товару.

2) Копія ліцензії на відповідний вид діяльності (у разі, якщо це не передбачено чиним законодавством лист-пояснення про ненадання відповідного документа із зазначенням законодавчих підстав);

3) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись документами про якість (сертифікат відповідності або декларацію про відповідність, або сертифікат контролю якості, /або аналітичний паспорт або посвідчення про якість, або інші документи, встановлені діючим законодавством для зазначеного товару (на вибір учасника). Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності /або зміни форми, назви, тощо /або не передбачений законодавством для такого товару, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Документи, що підтверджують відповідність якості товару: в складі пропозиції конкурсних торгів учасник надає копію сертифікату відповідності, або копію паспорту якості на товар, санітарно-гігієнічні висновки тощо, з урахуванням того, що технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства.

Зазначені найменування та кількість товару не відносять до разової поставки. Поставка повинна здійснюватися до 31 грудня 2024 року, до п'яти днів з моменту отримання письмової заявки Замовника про необхідну кількість.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні характеристики** | **Кіль-кість** | **Од. вим** | **Відповідність (заповнюється учасником), так/ні** |
|  | **MeshWi-Fi система для безперебійного доступу TP-LinkDECO-M5 або аналог.**  Комплект з 3-х штук  Опис:  Інтерфейс: WAN10/100/1000 Мбіт/с  Відповідність: мережевих стандартів: IEEE 802.3ab 1000 BASE-T (1000 Мбіт/с)  Відповідність мережевих стандартів: IEEE 802.11 n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac  Режим роботи: Wi-Fiточка  Стандарти мереж: g,b,n,ac.  Робоча частота 2.4/5 ГГц  Безпека інформації: WPA2-PSK, WPA-PSK.  Моніторинг та управління: Web-інтерфейс, мобільний додаток.  Тип антени: вбудована/незнімна  Кількість антен: 4  Кількість Lan портів: 1  Підтримка MESH: так | **10** | **Шт.** |  |

Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені вище (або еквівалент, аналог тощо).

**\****у кожному випадку де у тексті даного Технічного завдання згадуються посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент".*

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.

Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.

Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.