**Додаток №1**

*до тендерної документації*

Технічні вимоги до предмета закупівлі

на закупівлю:

**«Запчастини на трактори код за ДК 021:2015 – 34390000-7 Приладдя до тракторів»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **№ за каталогом** | **Од. вим.** | **К-сть** |
| 1 | Глушник короткий МТЗ | 60-1205015 | шт | 3 |
| 2 | Глушник довгий МТЗ | 60-1205015А2 | шт | 5 |
| 3 | Хомут глушника МТЗ | 240-1205130 | шт | 8 |
| 4 | Маховик Д-240 (старт.) | 240-1005114 | шт | 2 |
| 5 | Скло заднє УК МТЗ (1204х841) | 80-6700011 | шт | 2 |
| 6 | Рамка УК МТЗ задняя голая | 80-6708215 | шт | 2 |
| 7 | Ущільнювач гумовий скла МТЗ | А34.08.043-05 | шт | 2 |
| 8 | Ущільнювач дверей резин. МТЗ (кусок4.12м) | 80-6700021-01 | шт | 2 |
| 9 | Колектор випускний Д-240 | 240-1008025Б | шт | 1 |
| 10 | Гільза ПВМ МТЗ-82 | 52-2308084А | шт | 2 |
| 11 | Корпус гільзи ПВМ МТЗ-82 | 52-2308101 | шт | 2 |
| 12 | Маслопровід ГУРа (мет.) | 70-3407150-Б | шт | 1 |
| 13 | Рукав піввісі МТЗ-1025 посилений | 50-2407018-А-01 | шт | 1 |
| 14 | Кришка рукава піввісі МТЗ | 50-2407028 | шт | 1 |
| 15 | Фільтр паливний Д-240 в зборі | 240-1117010 | шт | 10 |
| 16 | К-кт шестерень роздат.коробки МТЗ-82 | 72-1802060 | шт | 1 |
| 17 | Труба шкворня МТЗ-82 (товста) | 72-2308030-А | шт | 2 |
| 18 | Бачок омивача МТЗ, ВАЗ | 21213-5208102-20 | шт | 1 |
| 19 | Электродвигатель омывателя МТЗ, ВАЗ | 2110.5208009-03 | шт | 1 |
| 20 | Гідророзподільник МТЗ | Р-80 3/4 222 | шт | 1 |
| 21 | Гідроциліндр челюстей ЕО L-525мм | 13.6210.000 | шт | 2 |
| 22 | Диск зчеплення МТЗ | 85-1601130 | шт | 3 |
| 23 | Диск (корзина) зчеплення МТЗ посилена | 80-1601090 | шт | 3 |
| 24 | Гідророзподільник МТЗ | Р-80 3/1 222 | шт | 2 |
| 25 | Фонар поворотів передній (нов.зр.) | Ф-402.00.00 | шт | 14 |
| 26 | Насос шест. НШ-32 А3 пр | НШ-32 А3 | шт | 4 |
| 27 | Опора проміжна кард.вала МТЗ-82 | 72-2209010 | шт | 4 |
| 28 | Вал карданний в зб. МТЗ-82 | 72-2203010 | шт | 8 |
| 29 | Вал карданний в зб.з обгін. муфтою МТЗ-82 | 72-2203010 | шт | 4 |
| 30 | Стартер 12В (редуктор) посилений (3.5квт) | 11010085 | шт | 7 |
| 31 | Підшипник | 217 | шт | 4 |
| 32 | Підшипник | 212 | шт | 6 |
| 33 | Вижимний підшипник | 688811 | шт | 2 |
| 34 | Підшипник | 80210 | шт | 8 |
| 35 | Підшипник | 305 | шт | 8 |
| 36 | Виж. підшипник МТЗ з відв. в зборі | 50-1601180 | шт | 3 |
| 37 | Підшипник | 42212 | шт | 2 |
| 38 | Піввісь заднього моста МТЗ нов.зр | 50-2407082-А-01 | шт | 1 |
| 39 | Насос шест. НШ-16Д-3 лів. | НШ-16Д-3Л | шт | 2 |
| 40 | Фільтр масляний Д-240-245 (нов.зр.) | WL7483 | шт | 8 |
| 41 | Фільтр паливний Д-240-245 (нов.зр.) | DF326 /WF 8042 | шт | 8 |
| 42 | Насос водяний Д-240 | 240-1307010 | шт | 5 |
| 43 | Вал ВОМ МТЗ | 70-4202044 А | шт | 1 |
| 44 | РВД D12 S24 L1м | 12.24.1000 | шт | 4 |
| 45 | Вал конічної пари МТЗ-82 кор. | 52-2308063 | шт | 2 |
| 46 | Піввісь конічної пари МТЗ-82 довга | 52-2308065 | шт | 2 |
| 47 | Акумулятор | АКБ 6 СТ-100 | шт | 10 |
| 48 | Перемикач поворотів МТЗ | ПКП-1 | шт | 4 |
| 49 | Тахоспідометр (електр.) МТЗ | АР70.3813 | шт | 3 |
| 50 | К-кт прокладок зчеплення МТЗ | Р/К-3667 | шт | 2 |
| 51 | Стрічка ВОМ МТЗ-1221 (к-кт 2 шт.) | 50-4202100-А01 | компл | 2 |
| 52 | Головна передача МТЗ-320 | 320-2407010 | шт | 1 |
| 53 | Кронштейн грузів МТЗ-320 | 210-4235011-А | шт | 1 |
| 54 | Тяга (центральний гвинт) МТЗ-320 | 320-4605040-04 | шт | 1 |
| 55 | Фільтр паливний тонкої очистки МТЗ-320 | 33358Е/P553004 | шт | 2 |
| 56 | Хомут черв'ячний 8-12мм | 50812 | шт | 1 |
| 57 | Фільтр повітряний у зборі МТЗ-320 | G057504 | шт | 2 |
| 58 | РВД D12 S24 L1.5м | 12.24.1500 | шт | 4 |
| 59 | Диск гальмівний з накл. МТЗ, ЮМЗ (клепаний) | 70-3502040-А2 | шт | 4 |
| 60 | Диск гальмівний з накл. МТЗ-1221 (клепаний) | 85-3502040 | шт | 8 |
| 61 | Диск нажимний гальмівний в зб. МТЗ, ЮМЗ | 50-3502030 | шт | 2 |
| 62 | Диск нажимний гальмівний в зб. МТЗ-1221 | 85-3502030 | шт | 4 |
| 63 | Кожух робочих гальмів МТЗ | 70-3502035 | шт | 1 |
| 64 | Амперметр МТЗ, Т-40 (30амп) | АП-110 | шт | 1 |
| 65 | Блок запобіжний БП-1 | БП-1 | шт | 1 |
| 66 | Вал карданний с\г 8шл.х8шл. (L= 800-1200) | АР.Т2.11.0810.1340АА | шт | 3 |
| 67 | Вимикач аварійної сигналізації | 245.3710 | шт | 8 |
| 68 | Гідроциліндр ЦС-50 (МТЗ 80-82 рул.) | Ц50.25.200 | шт | 1 |
| 69 | Датчик температури води (нов.зр.) | 301.3828 | шт | 2 |
| 70 | Показчик температури води механ. (L=1.6м) | УТ-200 | шт | 2 |
| 71 | Корпус термостата Д-242-245 (з двох частин) голий | 245-1306040 | шт | 1 |
| 72 | Кран гальмівний МТЗ, ЮМЗ (нов.зр.) | А29.351.4010 | шт | 1 |
| 73 | Кришка радіатора МТЗ, ГАЗ, УАЗ (мала) | А21.01.270 | шт | 2 |
| 74 | Моноциклон МТЗ | А53.21.000 | шт | 2 |
| 75 | Насос ручної підкачки УТНМ | УТН-3-1106010 | шт | 2 |
| 76 | Корпус редуктора МТЗ-82 (лів.) в зборі | 52-2308115 | шт | 1 |
| 77 | Коробка роздавальна МТЗ-82 | 72-1802020 | шт | 1 |
| 78 | Патрубок водяного насоса алюм. Д-240 | 50-1307044-02 | шт | 1 |
| 79 | Патрубок МТЗ колектора з заслонкою | 240-1003220 | шт | 8 |
| 80 | К-кт патрубків радіатора МТЗ (сілікон) | 701303001/501303962 | шт | 8 |
| 81 | Радіатор обігрівача МТЗ (Н.ЗР.) | 90-8101060 | шт | 2 |
| 82 | Радіатор водяний МТЗ (мідь/латунь) | 70У-1301010 | шт | 1 |
| 83 | Регулятор тиску | 80-3512010 | шт | 1 |
| 84 | Редуктор ПВМ МТЗ-82 пр. в зборі (8шп) | 72-2308010-03 | шт | 1 |
| 85 | Реле поворотів ЭРП-1 | 8586.6/0031 | шт | 8 |
| 86 | Ремінь | А-1250 | шт | 8 |
| 87 | Термостат 107 | ТС-107 | шт | 8 |
| 88 | Трос останова двигуна МТЗ (L-1380) | 80В-1108300 | шт | 2 |
| 89 | Фонар поворотів задній (нов.зр.) | Ф-401.00.00 | шт | 6 |
| 90 | Ричаг з щіткою склоочисника зад.скла УК МТЗ | Т240-5205330 | шт | 2 |
| 91 | Ричаг з щіткою склоочисника пер.скла УК МТЗ | 787.000.030 | шт | 2 |
| 92 | Фільтр масляний двиг. FOTON | JX85100C | шт | 3 |
| 93 | Фільтр паливний FOTON | РД-022 | шт | 4 |
| 94 | Накінечник гідроц.рул.FOTON лів. | FT304.31F.036 | шт | 1 |
| 95 | Накінечник гідроц.рул.FOTON прав. | FT304.31F.037 | шт | 1 |
| 96 | Регулятор напруги FOTON | FT300.48D.2.2.1 | шт | 1 |
| 97 | Насос ручної підкачки FOTON | JB/T6291-92 | шт | 1 |
| 98 | Генератор FOTON | JFWZ17P-1 | шт | 1 |
| 99 | Ремінь генератора FOTON | В-635 | шт | 4 |
| 100 | Диск зчеплення FOTON (основний) | FT400.21B.014 | шт | 1 |
| 101 | Диск (корзина) сц. FOTON | ТВ550.211А | шт | 1 |
| 102 | Фільтр патрон повітр. FOTON | ТВ400.11.1-05 | шт | 1 |
| 103 | Реле поворотів FOTON | HL-1202B | шт | 1 |
| 104 | Хрестовина FOTON | 6520-2205025 | шт | 1 |
| 105 | Подушка кабіни FOTON | TB400.457B-01 | шт | 4 |
| 106 | Насос шест. НШ-LO8335 FOTON | TC02581060001K | шт | 1 |
| 107 | Вал переднього мосту FOTON | FT304.42F.128 | шт | 1 |
| 108 | Дах кабіни МТЗ | 80П-6707035-Б | шт | 1 |
| 109 | Дзеркало (зовнішнє) заднього бачення МТЗ | 80-8201050 | шт | 8 |
| 110 | Р/к перехідника блок. | Р/К-1824 | шт | 4 |

**Період поставки Товару:** з дати підписання договору до 31 грудня 2024.

**Місце поставки Товару:** м. Київ, Залізничне шосе, 41.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України, відповідати сертифікату виробника та державним стандартам України, затвердженими на даний вид Товару.

Товар має бути якісним оригінальним, новим та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.

Товар повинен мати паспорт якості виробника (або інший документ, що підтверджує якість Товару) та/або сертифікат відповідності Держстандарту України для Товару, що підлягає обов’язковій сертифікації. Не допускається поставка виставочних та/обо дослідних зразків Товару.

Товару повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

У разі поставки Товару неналежної якості, Замовник має право відмовитися від прийняття і оплати такого Товару. Всі витрати, пов’язані з заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Учасник.

Учасник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк складає не менше 12 місяців з моменту поставки Товару. Дата виготовлення товару повинна бути не більше ніж 12 місяців з дати поставки.

Учасник гарантує, що Товар не має негативного впливу на навколишнє середовище. Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.