**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНУ СПЕЦИФІКАЦІЮ**

**(ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\*або еквівалент товару** | **Технічні характеристики товару (або еквівалент\*)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 39710000-2 “Електричні побутові прилади”** (Шафа жарова електрична трисекційна) |
| 1 | **Шафа жарова електрична трисекційна** | Шафа жарова повинна бути нова, виготовлена з нових складових частин та із нержавіючої сталі залежно від функціонального призначення (напруженості) складової частини або конструкції з відображенням в технічній документації зразка відповідної інформації про матеріал з якого виготовлено обладнання та мати: три камери-секції, які обігріваються тенами у верхній і нижній частині камери, регулювання температур жарових шаф окреме для кожної секції; температурний діапазон камери від +50 … до ºС; номінальна потужність камери до 12 кВт, номінальна напруга 380/220 В, підключення до перемінного електроструму частотою 50 Гц. Габаритні розміри (ДхШхВ) 830х700х1490 мм. Розмір жарової шафи дозволяє використання 6-ти протвенів (листів, деко). Строк гарантії не менш **12 місяців**, наявність на території України сервісної служби обслуговування обов’язкова. Виріб обладнано кабелем електричним необхідного перетину по потужності і струму для безпечної його експлуатації, сучасними з’єднувачами (роз’єднувачами) електромережі, що мають відповідний захист (УЗО, автомати, пускачі тощо). Стики (зовнішні та внутрішні кути) виробу повинні з’єднуватись суцільним герметичним швом, бути закріплені завдяки кріпленням скритого монтажу або методом штампування. Заборонено кріплення елементів на саморізи, болти тощо. Виріб супроводжується сертифікатом відповідності, виданим акредитованим органом з оцінки відповідності, іншими документами, які підтверджують технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, форма яких передбачена чинними нормативними документами, а саме: документи, які засвідчують якісні, конструкційні, технічні характеристики товару, його походження (технічні умови, паспорти, сертифікати відповідності, технічні паспорти, інструкції, санітарно-епідеміологічні висновки та/або інші відповідні документи передбачені законодавством для товарів виду, що закуповується). | к-т. | 1 |

***Примітка: \*або еквівалент товару (технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики товару, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими або вищими, ніж задані Замовником).***

 Місце поставки: поставка товару здійснюється за рахунок та автомобільним транспортом Постачальника (у тому числі орендованому, тощо) за адресою: хмельницька область, Кам’янець-Подільський р-н, с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 30(склад Замовника).

Постачальник пропонує товар, який відповідає вказаним характеристикам. Упаковка повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Постачальник гарантує, що товар новий, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

 Товар повинен відповідати вимогам пожежної безпеки.

 Строк гарантії на товар – відповідно до документів виробника, але не менше **12** місяців.

Постачальник гарантує якість товару, що постачається протягом:

Гарантійного строку експлуатації \_\_\_\_\_\_\_\_.

Гарантійні строки експлуатації та зберігання на товар встановлюється в будь-якому випадку не меншими, ніж встановлено нормативно-технічною документацією, згідно якої виготовляється товар, що пропонується до постачання, та виробником.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**