**Додаток 4**

**до тендерної документації**

**ПРОЕКТДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання

м. Дніпро «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

 Дніпровський державний медичний університет, в особі ректора Тетяни ПЕРЦЕВОЇ, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з іншої сторони, (надалі разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись чинним законодавством України, уклали договір з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (надалі – Договір) про таке:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надання послуг технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання, а саме : **ДК 021:2015 код 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішні і зовнішні мережі газопостачання (Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання об’єктів, які знаходяться у власності (користуванні) ДДМУ)»** за адресами**:**

49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня №1), просп. Д. Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна, 2 ( котельні № 3, № 9), вул. Севастопольська, 17 (котельні №4, № 5, № 6, газові плити - гуртожитки № 3, № 4), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7, газові плити – гуртожиток № 6), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8, газові плити – гуртожиток № 7).

Кількість**: 1847** послуг.

Строк надання послуг: з моменту укладання договору до 31 грудня 2024 року.

2. Бюджетні зобов’язання за цим договором виникають у разі наявності та межах відповідних бюджетних асигнувань на 2024 рік. Замовник має право на коригування визначеної у договорі суми коштів та зобов’язань у разі зменшення надходжень до бюджету.

Категорія Замовника: відповідно до статті 2, частини 4, пункту 3 – підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 (Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади)

3. Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) проводиться Виконавцем у плановому порядку згідно з погодженим графіком, Додаток 1 до Договору, який є його невід’ємною частиною.

4. Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) включає здійснення Виконавцем надання послуг з технічного обслуговування, огляду, обстеження в строки та порядку, що передбачені цим Договором та чинними нормативно-правовими актами (надалі - послуги).

5. Вартість послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об’єктів, що надаються Виконавцем, наведені у Додатку 2 до Договору, який є його невід’ємною частиною.

6. Надання послуг здійснюється на підставі:

наявності у Замовника акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; відповідності об’єктів газопостачання вимогам ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання та виконавчо-технічної документації (далі ВТД).

**2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Вартість послуг визначається Сторонами відповідно до калькуляції послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання на об’єктах (крім ВОГ) (Додаток 2), що надаються Виконавцем Замовнику , та становить \_\_\_\_\_\_\_ грн.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в тому числі податок на додану вартість - \_\_\_\_\_ грн.

 Джерело фінансування: Державний бюджет України.

2. Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ), визначену у пункті 1 цього розділу, протягом 5 робочих днів з дня підписання Сторонами акту наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3. У разі необхідності проведення капітального ремонту складових системи газопостачання Виконавець надсилає Замовнику повідомлення з переліком необхідних робіт. Замовник повинен протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення повідомити Виконавця про спосіб проведення капітального ремонту (за окремим договором з Виконавцем чи із залученням суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю) або про відмову від його проведення.

4. Фактичні обсяги наданих послуг оформлюються актом наданих послуг Виконавцем протягом

3 (трьох) робочих днів з дати надання послуг та подається на розгляд Замовнику у двох примірниках. Замовник зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати передачі актів наданих послуг (виконаних робіт) підписати їх та повернути один примірник кожного акту Виконавцю або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання такого акту. У випадку неповернення Замовником акту наданих послуг та ненадання обґрунтованих заперечень щодо нього у визначений строк, цей акт вважається погодженим Замовником в редакції Виконавця.

5. Надання електронних податкових накладних та розрахунків коригування Виконавець здійснює за допомогою модулю «Електронний документообіг» до програмного забезпечення «М.Е.ДОС ІS» відповідно до п. 201.1 ст.201 Податкового кодексу України.

**3. ПРАВА СТОРІН**

1. Виконавець має право:

1.1. Здійснювати технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об’єкта;

1.2. На своєчасне отримання від Замовника оплати по Договору в повному обсязі;

1.3. У разі виявлення на об’єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень вимагати від Замовника своєчасного їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог чинного законодавства України або відшкодування вартості цих робіт Виконавцю за окремим договором;

1.4. Для забезпечення безпечної експлуатації відключити від системи газопостачання газове обладнання на об’єкті, що обслуговується, у випадках передбачених п.5.7. Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі–ПБСГ).

2. Замовник має право:

2.1. контролювати своєчасність та якість надання послуг за цим договором;

2.2. вимагати від Виконавця надання обґрунтування застосованих цін на послуги;

2.3. за письмовим запитом щороку отримувати від Виконавця інформацію про технічний стан об’єкта, умови його експлуатації;

2.4. вимагати від Виконавця належного обслуговування об’єкта, дотримання вимог нормативних документів та нормативно-правових актів щодо ведення необхідної документації, журналів, відомостей тощо;

2.5. за попереднім письмовим погодженням з Виконавцем та за окремим договором залучати до виконання поточного та/або капітального ремонту об’єкта суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання цих робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

**4. ОБОВЯЗКИ СТОРІН**

1. Виконавець зобов’язується:

1.1 якісно надавати послуги, визначені цим Договором;

1.2 додержуватись строків надання послуг згідно з узгодженим Сторонами графіком;

1.3 надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію про хід надання послуг;

1.4 при наданні послуг дотримуватись вимог ПБСГ, державних будівельних норм та правил, інших нормативних документів та нормативно-правових актів щодо порядку, строків та якості надання послуг, порядку їх оформлення.

2. Замовник зобов’язується:

2.1 надати Виконавцю виконавчо-технічну документацію на газові мережі, акт розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, документи про відповідність газовикористовуючого обладнання вимогам ДБН і ПБСГ;

2.2 своєчасно оформлювати та підписувати акти наданих послуг та розрахуватись з Виконавцем;

2.3 брати участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, що стались на об’єкті у зв’язку з використанням природного газу та експлуатацією системи газопостачання об’єкту;

2.4 забезпечити вільний доступ Виконавцю до системи газопостачання, для надання послуг з технічного обслуговування згідно з договором та погодженим графіком;

2.5 у разі виявлення на об’єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень забезпечити своєчасне їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог чинного законодавства України;

2.6 використовувати газові прилади/обладнання згідно з вимогами ПБСГ та/або інструкцій або паспортів заводів-виробників.

**5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. За несвоєчасне здійснення оплати за послуги, надані Виконавцем, Замовник сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги по цьому Договору.

3. Виконавець не несе відповідальності в разі порушення Замовником вимог ПБСГ та інструкцій чи паспортів заводів-виробників при користуванні газовими приладами/обладнанням.

**6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

**7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання його Сторонами, і діє до 31.12.2024, а в частині виконання розрахунків по Договору – до повного їх виконання.

2. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого пунктом 3 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 3 цього розділу, здійснюється в судовому порядку.

3. Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін.

4. Дія Договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

**8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами до цього Договору.

2. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

3. У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов’язані повідомити одна одну про це та надати відповідні документи протягом 3(трьох) робочих днів з моменту виникнення змін. У разі порушення строків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів або у випадку переходу права власності/користування на об’єкт шляхом направлення листа.

5. Цей договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

**9. ДОДАТКИ**

1. Додаток №1 – Графік надання послуг

2. Додаток №2 – Калькуляція

**10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

 **ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дніпровський державний медичний університет** |  |
| 49044, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 9Код ЄДРПОУ 02010681Рахунок №:UA 178201720343131002200017931 в ДКСУ м. КиївІПН: 020106804020Свідоцтво №200005288Телефон (056) 766-48-48Е-mail: dmu@dmu.edu.uaРектор ДДМУ, професор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна ПЕРЦЕВАм. п. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м. п. |

 **Додаток № 1**

 **до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р.**

**ГРАФІК**

**(ДК 021:2015 код 50530000-9 «Послуги з ремонту, технічного обслуговування техніки») Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішні і зовнішні мережі газопостачання (Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання об’єктів, які знаходяться у власності (користуванні) ДДМУ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Кількість обслуговувань**  | **Березень** | **Квітень** | **Травень** | **Червень** | **Липень** | **Серпень** | **Вересень** | **Жовтень** | **Листопад** | **Грудень** |
| **Дмитра Яворницького д.24 котельня №2** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-16; G-25; G-40 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| **Володимира Вернадського д.9 котельня №1** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-16; G-25; G-40 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| **Набережна Перемоги д.44 б гуртожиток №6** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Набережна Перемоги д.44 а гуртожиток №7** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Набережна Перемоги д.44 б котельня №7** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування лiчильникiв газу в котельнiй ( з промиванням): РГ, РС-100 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Набережна Перемоги д.44 а котельня №8** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування лiчильникiв газу в котельнiй ( з промиванням): РГ, РС-100 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Соборна площа д.2 котельня №3** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Середнiй ремонт клапана головного | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-250 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| **Соборна площа д.2 котельня №9** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування ультразвукових лiчильникiв типу Курс-01, тип лiчильникiв : G-65; G-100; G-160 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| **Севастопольська д.17 котельня №5** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Середнiй ремонт клапана головного | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| **Севастопольська д.17 гуртожиток №3** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Севастопольська д.17 котельня №4** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом з автоматикою | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Середнiй ремонт клапана головного | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Передпускова пiдготовка газифiкованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| **Севастопольська д.17 котельня №6** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: з одним котлом без автоматики | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ТЕХНIЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технiчне обстеження (технiчний огляд) газифiкованої котельнi: на кожний наступний котел | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Вiдключення обладнання котельної на лiтнiй перiод: з ротацiйним лiчильником | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пуск газифiкованої котельної: з одним котлом без автоматики | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Пуск газифiкованої котельної: на кожний наступний котел | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Технiчне обслуговування вiдсiчного клапану, умови роботи, -на висотi з приставною драбиною | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обслуговуван.сигналiзаторiв загазованностi типу СГБ-1, ГСБ01,GS-133 i iн., умови роботи з приставною драбиною,на висотi: -перевiрка спрацьов.сигналiз. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Севастопольська д.17 гуртожиток №4** |
| 1 | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Побутова газова плита: чотириконфорочна | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

**Дніпровський державний медичний університет**

Ректор, професор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна ПЕРЦЕВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 2**

**до договору №\_\_\_\_\_\_**

 **від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р.**

**КАЛЬКУЛЯЦІЯ**

**ДК 021:2015 код 50530000-9 «Послуги з ремонту, технічного обслуговування техніки»**

**Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішні і зовнішні мережі газопостачання (Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання об’єктів, які знаходяться у власності (користуванні) ДДМУ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№****з/п** | **Найменування номенклатурної позиції** **(код ДК 021:2015)** | **Од. виміру** | **К-сть** | **Місце надання послуг** | **Цiна за одиницю вимiру з ПДВ, грн.** | **Вартiсть з ПДВ, грн.** |
| 1 | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики(50531100-7) | послуги | 39 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня № 1), просп. Д.Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна, 2 (котельня № 9), вул. Севастопольська, 17 (котельня № 6), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7) |  |  |
| 2 | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел без автоматики(50531100-7) | послуги | 39 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня № 1), просп. Д.Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна, 2 (котельня № 9), вул. Севастопольська, 17 (котельня № 6), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7) |  |  |
| 3 | СЕЗОННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Відключення обладнання котельної на літній період: з ротаційним лічильником(50531100-7) | послуги | 9 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня № 1), просп. Д.Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна, 2 (котельні № 3, № 9), вул. Севастопольська, 17 (котельні № 4, № 5, №6), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8) |  |  |
| 4 | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом без автоматики (50531100-7) | послуги | 3 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня № 1), просп. Д.Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна,2 (котельня № 9) |  |  |
| 5 | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельної: на кожний наступний котел без автоматики(50531100-7) | послуги | 3 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня № 1), просп. Д.Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна,2 (котельня № 9) |  |  |
| 6 | Технічне обслуговування ультразвукових лічильників типу Курс-01, тип лічильників: G-16, G- 25, G-40(50531200-8 ) | послуги | 2 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня № 1), просп. Д.Яворницького, 24 (котельня № 2) |  |  |
| 7 | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи - на висоті з приставною драбиною (50531200-8 ) | послуги | 66 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня № 1), просп. Д.Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна, 2 (котельні № 3, № 9), вул. Севастопольська, 17 (котельні № 4, № 5, №6), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8) |  |  |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ-01, GS-133 і ін.,умови роботи з приставною драбиною, на висоті: перевірка спрацьов. сигналіз.(50531200-8 ) | послуги | 66 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 9 (котельня № 1), просп. Д.Яворницького, 24 (котельня № 2), пл. Соборна, 2 (котельні № 3, № 9), вул. Севастопольська, 17 (котельні № 4, № 5, №6), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8) |  |  |
| 9 | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Побутова газова плита : чотириконфорочна(50531200-8 ) | послуги | 1590 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17 (гуртожитки № 3, № 4), вул. Набережна Перемоги, 44б (гуртожиток № 6), вул. Набережна Перемоги, 44а (гуртожиток № 7) |  |  |
| 10 | Пуск газифікованої котельної: з одним котлом без автоматики(50531100-7) | послуги | 3 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17 (котельня № 6), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8) |  |  |
| 11 | Пуск газифікованої котельні: на кожний наступний котел без автоматики(50531100-7) | послуги | 3 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17 (котельня № 6), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7), вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8) |  |  |
| 12 | Технічне обслуговування лічильників газу в котельній (з промиванням) РГ, РС -100(50531200-8) | послуги | 4 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44а (котельня № 8), вул. Набережна Перемоги, 44б (котельня № 7) |  |  |
| 13 | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ. Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою(50531100-7) | послуги | 12 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна,2 (котельня №3), вул. Севастопольська,17 (котельня №4,№5)  |  |  |
| 14 | Середній ремонт клапана головного(50531200-8) | послуги | 3 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна,2 (котельня №3), вул. Севастопольська,17 (котельня №4,№5) |  |  |
| 15 | Передпускова підготовка газифікованої котельної з пуском котельної: з одним котлом з автоматикою(50531100-7) | послуги | 3 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна,2 (котельня №3), вул. Севастопольська,17 (котельня №4,№5) |  |  |
| 16 | Технічне обслуговування ультразвукових лічильників типу Курс-01, тип лічильників: G-250(50531200-8) | послуги | 1 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна,2 (котельня № 3) |  |  |
| 17 | Технічне обслуговування ультразвукових лічильників типу Курс-01, тип лічильників: G-65, G-100, G-160(50531200-8) | послуги | 1 | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна,2 (котельня № 9) |  |  |
| **Всього з ПДВ**  |  |
| **В тому числі ПДВ** |  |

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

**Дніпровський державний медичний університет**

Ректор, професор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна ПЕРЦЕВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Даний Додаток обов`язково подається Учасником у складі тендерної пропозиції з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та відбитком печатки без заповнення його пунктів (подається без відбитки печатки, у разі, якщо учасник здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).*