**Додаток 3 до Тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ/ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

***Послуги відновлення дорожнього покриття після виконання ремонтних робіт мережі водопостачання м.Миргород, Полтавська область ;*** *Код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь****;***

за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт/послуг | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Улаштування дорожніх корит коритного  профілю з застосуванням екскаваторів,  глибина корита до 500 мм | 100м2 | 15 |  |
| 2. | Перевезення будівельного сміття  самоскидами на вiдстань 15 км | т | 1068,375 |  |
| 3. | Перевезення піска самоскидами на вiдстань  10 км | т | 252 |  |
| 4. | Перевезення заповнювачів природних, що  транспортуються навалом, самоскидами на  вiдстань 10 км | т | 705,6 |  |
| 5. | Улаштування підстильного шару піщаного  товщиною 100 мм | м3 | 150 |  |
| 6. | Улаштування нижнього підстильного  шару з відсіву гранітного фр. 0-40 мм  товщиною 200 мм | м3 | 300 |  |
| 7. | Улаштування верхнього підстильного  шару зі піщано-щебеневої суміші фр. 0-20  мм товщиною 100 мм | м3 | 150 |  |
| 8. | Улаштування покриття товщиною 4 см з  гарячих асфальтобетонних сумішей  дрібнозернистих та піщаних вручну з  ущільненням ручними котками | 100м2 | 15 |  |
| 9. | На кожні 0,5 см зміни товщини шару  додавати або виключати до норми 18-42-3  (додається до товщини 7 см) | 100м2 | 15 |  |
| 10. | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі  [асфальтобетон щільний]  (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,  тип В, марка 2 | т | 252 |  |

*Примітка: \*Усюди, де в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».*

Передбачається відновлення дорожнього покриття після виконання ремонтних робіт мережі водопостачання м.Миргород, Полтавська область за адресами :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вулиця | Кількість,м2 |
| 1. | вул. Д.Апостола | 30 |
| 2. | вул. Байрацька | 20 |
| 3. | вул.Вокзальна (тротуар) | 4 |
| 4. | вул. Гоголя | 80 |
| 5. | вул. Грекова | 1050 |
| 6. | вул. Заливна | 10 |
| 7. | вул. Козацька | 100 |
| 8. | вул. Котляревського | 10 |
| 9. | вул. Личанська | 50 |
| 10. | вул. Миргородських дивізій | 30 |
| 11. | вул. Новобережанський | 80 |
| 12. | вул. Озерна | 20 |
| 13. | вул. Оксанченка (тротуар) | 10 |
| 14. | вул. П. Мирного | 10 |
| 15. | вул. Польова | 6 |
| 16. | вул. Шевченка | 20 |

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

Обсяги закупівлі послуг є плановими та можуть змінюватися в залежності від потреб Замовника.

Враховуючи безперервний характер надання послуг з поточного ремонту і, особливо, що стосується виконання аварійних робіт мобільною аварійною бригадою, Учасник зобов’язаний надавати послуги в робочі дні, а при потребі - в нічний час, святкові, вихідні і інші неробочі дні. Строк надання послуг: з дати укладення договору – вересня 2023 року. Учасник у складі документів пропозиції надає гарантійний лист про те, що він погоджується із зазначеними вище умовами.

Об’єми даних послуг можуть зменшуватися залежно від потреби та не зобов’язують Замовника замовляти роботи в повному обсязі.

Кожен учасник може подати лише одну тендерну пропозицію.

1. Учасник забезпечує дотримання державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху, про що надає лист-гарантію.

2. При наданні послуг згідно з предметом закупівлі необхідно забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля, а також забезпечити санітарно-гігієнічні умови утримання населених пунктів.

Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля: забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні робіт).Учасник у складі тендерної пропозиції подає довідку в довільній формі щодо застосування заходів довкілля при наданні послуг.

*Замовникам забороняється вимагати від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19)*"Про електронні довірчі послуги".*

Забороняється ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022 року №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» та постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації».

Забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації/Ресубліки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб-підприємців) - резидентів Російської Федерації/Ресубліки Білорусь, а також публічні закупівлів інщих суб´єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

Технічне завдання заповнюється учасником та подається у складі тендерної пропозиції.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*