Технічне завдання

на виконання робіт по об’єкту

«Поточний ремонт адміністративної будівлі Гладковицької сільської ради Коростенського району Житомирської області, пошкодженої внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, за адресою: вул. Репкіна, Н, с. Гладковичі, Коростенський район, Житомирська область, 11115»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування робіт та витрат** | **Оди ни ця****виміру** | **Орієнтовна кількість** |
|  |  **СТІНИ, СТЕЛЯ** |  |  |
| **1** | **Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»** | **м2** | **285,75** |
| **2** | **Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1,15-182-2** |  **м2** |  **285,75** |
| **3** | **Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін** |  **м2** |  **285,75** |
| **4** |  **Розбирання облицювання стін з керамічних плиток** |  **м2** |  **46,9** |
| **5** | **Облицювання кахлями печей і груб** |  **м2** |  **46,9** |
| **6** | **Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2**  | **м2** |  **78,73** |
| **7** | **Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими** | **м2** |  **78,73** |
| **8** | **Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою «Cerezit»** | **м2** |  **133,69** |
| **9** | **Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1,15-182-2** |  **м2** | **133,69** |
| **10** | **Улаштування карнизів стелі** |  **м** | **160,00** |
| **11** | **Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування** |  **м2**  | **133,69** |
| **12** |  **Установлення перфорованих штукатурних кутиків** |  **м** |  **70,00** |
| **13** | **Шпаклювання укосів** |  **м2** |  **92,7** |
| **14** | **Поліпшене фарбування укосів** |  **м2** |  **92,7** |
|  |  **ПІДЛОГА** |  |  |
| **15** | **Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2** |  **м2** | **133,69** |
| **16** | **Улаштування покриття з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеем** |  **м2** | **133,69** |
| **17** | **Улаштування плінтусів пластикових**  |  **м** | **145,00** |
|  |  **ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ** |  |  |
| **18** | **Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних** |  **шт** |  **9.0** |
| **19** | **Установлення розподільних коробок** |  **шт** |  **2,0** |
| **20** | **Прокладання ПВХ труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм** |  **м** |  **203,00** |
| **21** | **Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 в труби** |  **м** |  **185,00** |
| **22** | **Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 на скобах** |  **м** |  **208,00** |
| **23** | **Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах** |  **м** |  **116,00** |
| **24** | **Монтаж ящика, що установлюється на конструкції на підлозі , струм до 250 А** |  **шт** |  **1,00** |
| **25** | **Установлення розрядників** | **комплект** |  **1,00** |
| **26** | **Монтаж вводів** |  **шт** |  **1,00** |

- Учасник повинен виконувати роботи (послуги), що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

- Усі матеріали та обладнання, що монтуються повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

 - Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

 Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

- До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, пов'язані з поданням пропозиції або укладенням договору. Учасник у складі своєї пропозиції надає гарантійний лист про те що під час участі в аукціоні зобов’язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не буде штучно або неправдиво занижувати (демпінгувати) свої ціни.