***Додаток № 1***

***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНІ, Якісні ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Назва предмету закупівлі**: Вугілля**

Код за ДК021:2015 предмету закупівлі: **09110000-7 – «Тверде паливо»**

До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
* навантаження, розвантаження, зважування;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

Учасником надається  **гарантійний лист** про включення цих витрат в ціну пропозиції.

Кількість товару: **108 тонн.**

Строк (термін) поставки (передачі) товару: **до 31.12.2023 року**.

Умови поставки: вугіллякам’яне марки Г (Г2) (0-200)поставляєтьсяпротягомтермінудії договору невеликими партіями, відповідно до додатку до Проекту Договору (додаток тендерної документації)за адресою: Вінницька обл. с.Нечуївка вул. Шкільна, 7, про щоУчасником надається  **гарантійний лист.**

*Примітка: умови поставки можуть бути змінені замовником при виникненні відповідних обставин.*

Під час здійснення поставки товару, який є предметом закупівлі учасником повинен забезпечуватись комплекс заходів, що унеможливлять попадання у товар різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики твердого палива.

Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації, про що надати **документальне підтвердження**.

Учасник-переможець повинен за вимогою замовника перед поставкою замовленої марки вугілля надати документальне підтвердження щодо якості та зразки даного вугілля для орієнтування представником замовника та звірянням зразків з поставленим в пункт призначення вугіллям.

Ускладітендерної пропозиції учасник повинен надати **лист-згоду** на проведення лабораторних випробувань та експертних досліджень у випадку поставки неякісного вугілля. В такому випадку учасник зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників.

Кожна поставка (відвантаження) твердого паливасупроводжуєтьсяпосвідченнямякостіабоіншим документом, щопідтверджуєякісні характеристики товару. Якщотвердепаливо, згіднонаданогопосвідченняякості (абоіншого документа, щопідтверджуєякісні характеристики товару), не відповідаєтехнічнимвимогам та умовам договору – замовник не приймаєданий товар.

Товар повинен відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ та іншим стандартам.

Якісні характеристики повинні відповідати наступним критеріям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Марка товару** | **Зольність на сухий стан палива,**  **% не більше ніж** | **Загальнаволога на робочий стан палива,**  **% не більше ніж** | **Фракція (розмір кусків)** | **Кількість, тонн** |
| 1. | Вугілля кам’яне марки  Г (Г2) (0-200) | 30 | 10 | від 0 до 200 мм | 108 |

*Технічна специфікація подається учасником повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних, якісних та технологічних показників вугілля, що є предметом закупівлі та містити інформацію про показники зольності на сухий стан палива, загальної вологи на робочий стан палива, нижчої теплоти згорання, показники якості, що характеризують безпечність вугілля, включати посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі.*

*Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника,*

*завіреніпечаткою (у разі наявності).*