**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням уповноваженої особи**

**протокол № 28/1 від 05.03.2024 р.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЧЕЧЕНЄВ**

**Перелік змін в документації щодо проведення**

**Відкритих торгів з особливостями згідно предмету:**

**ДК 021:2015 код 34130000-7**

**Мототранспортні вантажні засоби**

**(Бригадний автомобіль Mitsubishi L200 (або аналог))**

*(Інвестиційна програма АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 2024 р., V I розділ, п. V I. 4)*

м. Вінниця – 2024

**1.**  **В розділі IV «Подання та розкриття тендерної пропозиції» в п. 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» перший абзац**:

«кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **07.03.2024 р.» замінити на**:

**«**кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  **11.03.2024 р.»**

**2.ДОДАТОК №2 до тендерної документації,технічне завдання викласти в наступній редакції:**

**Вантажний автомобіль Mitsubishi L200 або аналог в кількості 10 од.**

1. **Автомобіль повинен забезпечити:**

1. Безперебійну роботу для вчасного виконання виробничих завдань.

2.Перевезення персоналу і ремонтного обладнання згідно вимог правил перевезень пасажирів і вантажів.

3. Безпеку пасажирів і вантажу.

**2. Автомобіль повинен містити:**

1. Базове шасі: **Mitsubishi L200 або аналог**.

1.1. Двигун: Дизель, потужністю не менше 150 к.с., максимальний крутний момент не менше 350 Нм.

1.2. Тип кузов: Пікап.

1.3. Коробка передач, кількість передач: механічна, не менше 6.

1.4. Кількість місць для сидіння включаючи водія: не менше 5.

1.5. Безпека: Антиблокувальна система гальм, електронна програма стабілізації, система допомоги при початку руху на схилі, не менше 6 подушок безпеки, центральний замок, іммобілайзер.

1.6. Комфорт та функціональність: Електропідсилювач керма, електросклопідйомники усіх вікон, дзеркала зовнішнього виду з електрорегулюванням, круїз-контроль, кондиціонер, магнітола, 4 динаміка, система «Вільні руки», легкосплавні диски, запасне колесо, наявність ковриків в салоні.

1.7 Розміри:

- Довжина загальна: не менше 5150 мм.

- Ширина загальна: не менше 1790 мм.

- Висота загальна: не менше 1750 мм.

- Повна маса: не більше 3500 кг.

- Дорожній просвіт: не менше 220 мм.

1.8 Рік випуску: від 2023р.

**Додаткове обладнання:**

1. Покриття багажного відділення захисним покриттям (корито), яке унеможливлює механічне пошкодження металевих частин автомобіля.
2. Кунг багажного відсіку.

2.1. Кунг повинен містити:

- відкриваючу ляду з металевим каркасом;

- обшивку матеріалом зсередини;

- освітлення зсередини;

- додатковий Стоп-сигнал;

- модель Кунга має відповідати моделі автомобіля, а саме Мitsubishi L200Intense або аналог від 2023 року випуску.

3. Релінги на дах з системою кріплення для перевезення драбини (Amos або аналог).

4. Драбина діелектрична мін.- 4м.

**3. Вимоги до постачальника автомобіля.**

1. Кількість автомобілів 10 шт.

2. Гарантійне та післягарантійне обслуговування автомобілів у Вінницькій області (наявність сервісного центру (договору з сервісним центром) або обслуговування спеціалізованою виїзною бригадою).

3. Автомобіль повинен бути сертифікованим в Україні і відповідати вимогам, ДСТУ.

4. Постачальник має бути офіційним представником по продажу автомобілів марки **Mitsubishi або аналог,** що підтверджується дилерським договором.

5. Постачальник зобов’язується надати повний пакет документів встановленого зразка для реєстрації **Вантажного автомобіля** в сервісному центрі МВС України.

6. Постачальник зобов’язується виконати всі технічні вимоги якісно і в повному обсязі.

7. В разі виконання в неповному обсязі, або неякісного виконання технічних вимог договір поставки скасовується в односторонньому порядку.

8. Доставка автомобілів на склад замовника (м. Вінниця) за рахунок продавця.

9. Гарантія на **Вантажний автомобіль Mitsubishi L200 або аналог** не менше 3 років.