Додаток 5

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Код національного класифікатора України**

**ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**

**34110000-1 - Легкові автомобілі**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

**Предмет закупівлі:** Легкові автомобілі - за кодом СPV за Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 34110000-1 - Легкові автомобілі (Легковий автомобіль Renault Duster).

У разі, якщо даний додаток до тендерної документації має посилання на конкретну торгову марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

**Обгрунтування необхідності закупівлі даного виду Товару:**

Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника, пов’язаними зі специфікою виконання поставлених завдань, своєчасного надання медичної допомоги населенню. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

При заявлені еквіваленту товару, учасник повинен довести, що такий товар являється аналогом запропонованого замовником товару та мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Учасник повинен здійснювати поставку товару за технічними та якісними характеристиками у кількості, що вказані Замовником у цих технічних вимогах.

**І. Загальні вимоги до предмету закупівлі**

1. Легковий автомобіль **Renault Duster** (далі за текстом цього додатку – автомобіль) - у кількості **1 одиниця.**

2. Автомобіль призначений для службового користування працівниками Замовника.

3. Транспортування автомобілю проводиться за рахунок Учасника. Учасник зобов’язаний забезпечити його доставку до місця призначення, що знаходиться за адресою – **вул. Лікарняна буд.3, смт. Липова Долина, Роменський район, Сумська область, 42500.**

4. Відповідність запропонованого автомобіля технічним вимогам тендерної документації повинна бути надана у вигляді таблиці відповідності (надати заповнену Учасником таблицю (Табл.1) із зазначенням марки, моделі, версії, найменування виробника та країни походження товару).

5. Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращими, ніж у технічних вимогах Замовника. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).

**ІІ. Технічні вимоги до предмету закупівлі Renault Duster 1шт зазначені в табл.1**

**Марка - Renault**

**Модель – Duster**

**Найменування виробника - Renault**

**Країна походження - Румунія**

ІІ. Технічні характеристики Renault Duster 1шт зазначені в табл.1

Табл.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування функцій,  характеристик або параметрів | Вимоги до товару,  які вимагаються Замовником | Технічні характеристики запропонованого Учасником товару | Відповідність (Так/Ні) |
| РІК ВИПУСКУ | 2023 року |  |  |
| КОЛІР | Білий (пріоритет) |  |  |
| КУЗОВ |  |  |  |
| Тип кузова | Універсал |  |  |
| Кількість дверей: | Не меньше 5 |  |  |
| Кількість посадочних місць: | Не меньше 5 |  |  |
| ДВИГУН |  |  |  |
| Кількість циліндрів | 4 |  |  |
| Розташування циліндрів | рядне |  |  |
| Об’єм двигуна куб.см. | Не більше 1461 |  |  |
| Максимальний крутний момент при об/хв, не менше | Не меньше 260/1750 |  |  |
| Максимальна потужність КВт, (к.с.) не менше | Не меньше 110/4000 |  |  |
| Розміщення двигуна | Попереду, поперечно |  |  |
| Система живлення | Безпосереднє/турбо-компресорний |  |  |
| Норми токсичності, не нижче | Не меньше Євро-5 |  |  |
| Тип палива | Дизель |  |  |
| ТРАНСМІСІЯ |  |  |  |
| Тип привода | Повний |  |  |
| Коробка передач | Механіка |  |  |
| Кількість передач | 6 |  |  |
| ПІДВІСКА/ХОДОВА ЧАСТИНА |  |  |  |
| Передня підвіска | Покращена «МакФерсон» |  |  |
| Задня підвіска | Незалежна |  |  |
| Передні гальма | Дискові |  |  |
| Задні гальма | Барабанні |  |  |
| ОБ’ЄМ (л) |  |  |  |
| Об’єм паливного бака, не менше | Не меньше 50 |  |  |
| Об’єм багажного відділення, л. | Не меньше 414 |  |  |
| БЕЗПЕКА | ESP -електронна система стабілізація ) |  |  |
|  | ABS-антиблокувальна система гальм |  |  |
|  | EBD-електронна система розподілу гальмівних зусиль |  |  |
|  | BrakeAssist – система екстренного гальмування |  |  |
|  | 4 подушки безпеки |  |  |
|  | Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира |  |  |
|  | Імобілайзер |  |  |
|  | Система контролю тиску в шинах |  |  |
| ЗОВНІШНЄ ОСНАЩЕННЯ |  |  |  |
|  | Галогенові фари |  |  |
|  | Рейлінги |  |  |
|  | Обігрів заднього скла |  |  |
|  | Задній двірник |  |  |
|  | Стальні диски R16 |  |  |
| ВНУТРІШНЄ ОСНАЩЕННЯ | Передні склопідйомники |  |  |
|  | Підсилювач керма |  |  |
|  | Регулювання рульової колонки по висоті та по вильоту |  |  |
|  | Аналогова панель приладів |  |  |
|  | Багатофункціональний дисплей |  |  |
|  | Бортовий комп’ютер |  |  |
|  | Тахометр |  |  |
|  | Центральний замок з дистанційним керуванням |  |  |
|  | Оздоблення салону - пластик |  |  |
|  | Обшивка сидінь - тканина |  |  |
|  | Мультируль |  |  |
| ЗРУЧНОСТІ | Магнітола MP3 з USB |  |  |
|  | Система BlueTooth |  |  |
|  | Кондиціонер |  |  |
|  | Пиловий фільтр салону |  |  |
|  | Датчик світла |  |  |
| ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ |  |  |  |
| Гарантійний період | 3 роки або 100 000 км. |  |  |

**ІІІ. Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження відповідності предмету закупівлі технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника**

1. Інформація про відповідність запропонованого Учасником автомобіля технічним вимогам тендерної документації повинна бути надана у вигляді **таблиці відповідності (**за зразком наведеним в табл.1 із зазначенням марки, моделі, версії, найменування виробника та країни походження товару).

2. Надана учасником інформація про Товар підтверджується Скан-копією інструкції/настанови/керівництва з експлуатації українською мовою, а також діючим сертифікатом відповідності, виданим виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката типу транспортного засобу у відповідності до Порядку затвердження конструкції з додатками, або сертифікатом типу транспортного засобу, або сертифікатом відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу, відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521.

3. Учасник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою. Учасник гарантує, що товар не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, не зазначеного вище.

4. Для підтвердження відповідності предмету закупівлі технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозицій повинен надати **довідку чи гарантійний лист в довільній формі.**

5. Учасник гарантує, що під час зберігання та транспортування товару дотримується вимог чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, природних ресурсів. Технічні, якісні характеристики товару відповідають вимогам чинного законодавства із захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником **довідки чи гарантійного листа у довільній формі.**

Учасник може надати інші документи, які на його думку стосуються технічних та якісних характеристик предмету закупівлі.

**ІV. У момент поставки автомобіля**

**Учаснику – переможцю необхідно надати:**

* сертифікат типу колісного транспортного засобу (КТЗ);
* сертифікат відповідності (чи інший документ, що підтверджує якість Транспортного засобу)
* інструкцію з експлуатації;
* документи для реєстрації в сервісних центрах МВС.

***Якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***