***Додаток 1***

1. **Технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики | Навчальні гранати |
|  | Кількість | 25000 штук |
|  | Тип | Піромеханічний пристрій |
|  | Підтип | Симуляційний пристрій |
|  | Маса NEC (піросуміші) | не більш ніж 300 грам у окремому виробі |
|  | Матеріал корпусу | картон та пластик |
|  | Наповнювач | піротехнічна суміш |
|  | Затримка після ініціації | 3 - 5 секунд |
|  | Запобіжні засоби | запобіжна скоба (важіль) |
|  | Вага | 400 грам (+/- 10%) |
|  | Клас піротехніки | КЛАС Р1, відповідно до ДСТУ EN 16263-3:2021 |
|  | Небезпечні фактори | пожежонебезпечні елементи (іскри) та гарячий дим (вивільнення в радіальному напрямку) |
|  | Фактори навколишнього середовища | оберігати від дощу та занурення у воду (Примітка: Носити у закритому підсумку або рюкзаку) |
|  | Термін зберігання | 36 місяців від дати виготовлення |
|  | Умови зберігання | при температурі від -30 ° С до + 40 ° С і відносній вологості повітря не більше 80% |
|  | Час активного димоутворення | 60 – 80 сек. |
|  | Небезпечна зона | 15 метрів |
|  | Безпечна відстань | 1 метр |
|  | Кількість в упаковці | 6 одиниць |

1. Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.
2. Товар має бути новим, який не експлуатувався та не був у вжитку.
3. Товар має бути сертифікованим та відповідати всім нормам та стандартам України.
4. Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)