**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(технічне завдання)**

**«Поточний ремонт дороги по вул. Грушевського у м.Новий Буг Миколаївської області»**

ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

\*(*У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів , джерело його походження або виробника – слід читати як* ***«або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»****)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 150\*0,05 | м3 | 7,5 |  |
| 2 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням екскаватора, глибина корита до 250 мм | м2 | 250 |  |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші фр.0-40мм (С7) | м3 | 39,2 |  |
| 4 | Улаштування вирівнювального шару з  асфальтобетонної суміші із застосуванням  укладальників асфальтобетону (8см) | т | 75,26 |  |

Місце виконання робіт (надання послуг) : м Новий Буг, вулиця Грушевського

Термін виконання робіт (надання послуг): виконання робіт передбачається протягом 2023 року, але в будь –якому випадку до повного їх виконання.