***Крісло гінекологічне КС-3РМ – 1 шт***

1. Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, що пропонується до закупівлі.

2. Паспорт (інструкція з експлуатації) на продукцію, що пропонується до закупівлі.

3. Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

4. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування | Одиницявиміру | Кількість | Примітка |
|  | Крісло гінекологічне  | шт. | 1 | Крісло гінекологічне оглядове складається з міцного металевого каркасу, на якому розташовані м’які подушки. Спинка крісла має ступені регулировки від 0° до 85°. Регулювання нахилу спинки здійснюється за допомогою ручки, що знаходиться в правій частині сидіння. Регулювання висоти крісла – механічне. |
| **№ п/п** | **Опис вимог** | **Наявність функції або величина параметра за технічним завданням** | **Відповідність****(так/ні)** |
|  |  1. Технічні характеристики |  |  |
| 1 | Максимальне навантаження | 150 кг |  |
| 2 | Довжина спинки | 850 мм |  |
| 3 | Ширина спинки | 570 мм |  |
| 4 | Довжина сидіння |  400 мм |  |
| 5 | Ширина сидіння | 600 мм |  |
| 6 | Габаритна довжина | 1 500 см |  |
| 7 | Посадкова висота | 700 - 960 мм |  |
| 8 | Габаритна висота | 1 350 - 1 900 мм |  |
| 9 | Кут нахилу спинки | 0-85 градус |  |
| 10  | Гарантія | 12 місяців  |  |
| 11 | Крісло поставляється замовнику в зібраному стані | відповідність |  |
| 12 | **Комплект поставки**Крісло - 1штЛоток – 1штСходинка -1 шт. Паспорт – 1шт | відповідність |  |

*Примітка \*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент\*».*

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»,*** *в разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, вказаного в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.*