**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі)**

**по предмету закупівлі:** Мототранспортні вантажні засоби типу пікап

ДК 021:2015:34130000-7 "Мототранспортні вантажні засоби" (34131000-4 – Пікапи)

**Технічні характеристики предмету закупівлі**

**не повинні бути гіршими (нижчими за показниками) ніж у цих технічних вимогах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування функції, характеристики або параметра** | **Опис (не гірше)** |
|  | Двигун | Дизельний |
|  | Тип кузова | Пікап |
|  | Коробка передач | 6-ти ступінчата механічна |
|  | Об'єм, куб. см | Не менше 2442 |
|  | Система приводу | Повний |
|  | Потужність двигуна к.с. | Не менше 154 |
|  | Екологічний клас | Не менше EURO 5 |
|  | Дорожній просвіт, мм | Не менше 200 |
|  | Споряджена маса, кг | Не більше 1935 |
|  | Кількість місць (з водієм) | Не менше 5 осіб |
|  | Кількість дверей | Не менше 4 |
|  | Об'єм паливного баку, л | Не менше 75 |
|  | Передні гальма | Вентильовані дискові |
|  | Задні гальма | Дискові або барабані |
|  | Шини, диски (колесо) | Не гірше 205R16C 8PR 110/108R, сталеві диски |
|  | Дві фронтальні подушки безпеки | Має бути в наявності |
|  | EBD (ElectronicBrakeDistribution) | Має бути в наявності |
|  | Система курсової стійкості | Має бути в наявності |
|  | Система допомоги при старті в гору | Має бути в наявності |
|  | ABS (антипробуксовочна система ) | Має бути в наявності |
|  | Система допомоги при екстреному гальмуванні | Має бути в наявності |
|  | Галогенові фари денного світла | Має бути в наявності |
|  | Галогенові задні ліхтарі | Має бути в наявності |
|  | Центральний замок та іммобілайзер | Має бути в наявності |
|  | Повнорозмірне запасне колесо | Має бути в наявності |
|  | Передні і задні електросклопідіймачі | Має бути в наявності |
|  | Підігрів передніх сидінь | Має бути в наявності |
|  | Задні і передні бризковики | Має бути в наявності |
|  | Обмежувач відкриття заднього борту | Має бути в наявності |
|  | Бортовий комп'ютер | Має бути в наявності |
|  | Кондиціонер | Має бути в наявності |
|  | Примусове блокування заднього диференціалу | Має бути в наявності |
|  | Задній буксирувальний крюк | Має бути в наявності |
|  | Захисна сітка радиатору (верх/низ) | Має бути в наявності |
|  | Захист піддону двигуна | Має бути в наявності |
|  | Захист КПП+раздатки | Має бути в наявності |
|  | Захист паливного баку | Має бути в наявності |
|  | Килимки салону гумові | Має бути в наявності |
|  | Магнітола 1DIN (радіо FM, МР3, USB) | Має бути в наявності |
|  | Піддон багажного відділення | Має бути в наявності |
|  | Рік виробництва автомобіля | Не раніше 2023 року |
|  | Гарантійні зобов’язання (гарантійний термін експлуатації): | на строк не менше 36 місяців (3 роки) або 100 000 км. пробігу |