**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**Місце надання послуг**: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, за місцем знаходження Виконавця послуг.

**Строк надання послуг**: з дня заключення договору та до 31.12.2023.

1. Предметом закупівлі, згідно з умовами тендерної документації, є технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району (Замовника), а саме легкових автомобілів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка ТЗ | Рік випуску | Кількість ТЗ, од. | Тип палива |
| 1.
 | ВАЗ 2107 | 2006 | 2 | бензин |
| 1.
 | ЗАЗ – DAEWOOLANOS D 4 | 2003 | 1 | бензин |
| 1.
 | CHEVROLETNUBIRA | 2007 | 1 | бензин |
| 1.
 | ВАЗ 21041 | 2008 | 1 | бензин |
| 1.
 | ВСЬОГО |   | 5 |   |

2. Для скорочення експлуатаційних витрат Замовника Станція технічного обслуговування (далі - СТО) повинна бути розміщена у м. Запоріжжя та мати зручні під’їзди з вулиці.

3. Обладнання учасника повинно відповідати встановленим стандартам та нормам допуску, що діють в Україні та відповідати критеріям атестації в державній метрологічній системі

Учасник повинен здійснювати усі без виключення види діагностики, технічного обслуговування і ремонту автомобілів Замовника, крім того, повинен територіально знаходитися в межах міста Запоріжжя.

4. Учасник обов’язково повинен мати:

- мийку автомобілів;

- не менш 4-х автопідйомників вантажопідйомністю 3т;

- наявне діагностичне обладнання для ремонту автомобілів

- обладнання для аналізу несправностей двигуна;

- обладнання діагностики ходової частини автомобіля;

- обладнання для ремонту та чистки бензинових та дизельних паливних систем;

- обладнання для діагностики і ремонту гальмівних систем з АВS, ЕSР, АSR;

- стенд для регулювання світла фар;

- обладнання для проведення капітальних ремонтів двигунів і головок блоків та КПП;

- рихтувальний стенд кузова автомобіля;

- фарбувальну камеру;

- обладнання для ремонту рукавів високого тиску;

- професійний та спеціалізований інструмент для ремонту та обслуговування транспортних засобів Замовника;

5. Запасні частини, витратні матеріали, які Учасник-переможець замінює чи використовує на ДТЗ Замовника при наданні послуг з ремонту ДТЗ повинні бути нові та сертифіковані для продажу на території України.

6. Строк виконання замовлення на запасні частини, витратні матеріали, які підлягають встановленню на ДТЗ Замовника замість тих, що прийшли в непридатність, не повинен перевищувати 10 календарних днів з моменту погодження Замовником попереднього рахунку.

7. Учасник зобов’язаний забезпечити:

- відповідальне зберігання ДТЗ, а також відповідальне зберігання та використання за призначенням прийнятих від Замовника складових ДТЗ, запчастин, витратних матеріалів, необхідних для виконання ремонту ДТЗ. Відповідальне зберігання - комплекс організаційних і технічних заходів, які гарантують зберігання транспортного засобу у відповідності до вимог експлуатаційної документації на транспортний засіб, протягом часу проведення ремонту та технічного обслуговування ДТЗ;

- повернення Замовнику передані ним складові частини ДТЗ, запасні частини, витратні  матеріали в разі їх невикористання;

- безпеку Замовника під час його перебування на ремонті;

- у разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ДТЗ  Замовником, безкоштовне усунення  цих недоліків. .

8. Технічний стан ДТЗ після надання Учасником - переможцем торгів послуг з ремонту повинен відповідати вимогам нормативних документів зазначених у п. 2 «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 та інструкцій заводів-виробників ДТЗ.

9. Учасник повинен надати Замовнику послуги з технічного обслуговування і ремонту пасажирських автомобілів, якість яких відповідає вимогам «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102, «Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.14 р. № 615, та інструкцій заводів-виробників дорожньо - транспортних засобів.

10. Вартість нормо-години, вказана Учасником у Тендерній пропозиції, залишається не змінною протягом дії Договору.

11. Розрахункова кількість нормо-годин, необхідних для виконання кожного виду робіт, не повинна перевищувати кількість нормо-годин, рекомендовану заводом-виробником транспортного засобу.

12. Обсяг послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів Замовника складається з:

- сумарного обсягу послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, який становить 1800 нормо-годин;

- обсягу запасних частин та витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з технічного обслуговування транспортних засобів який становить не більше 352 200,00 грн.

 13. Учасник повинен підтвердити можливість прийому на технічне обслуговування і ремонт автомобілів Замовника у будь-який день тижня на протязі 24-х годин на добу з забезпеченням виконання вказаних послуг не пізніше наступного дня від дати звернення Замовника

14. Для підтвердження безпечності перебування представника Замовника на СТО надати копію документу радіаційного обстеження приміщення, в якому Учасник буде надавати послуги з ремонту силових агрегатів ТЗ Замовника, що виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації, оформленого на бланку органу з дослідження за встановленою ним формою, чинний на дату подання пропозиції та Копію чинного документу, підтверджуючого акредитацію органу з проведення досліджень у визначеній галузі.

15. Для підтвердження якості Учасник надає:

15.1. Гарантійний лист у якому Виконавець надає гарантію на виконані роботи, а також на встановлені запасні частини згідно «Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів» затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 року № 615, за умови дотримання Замовником рекомендацій по експлуатації автомобіля в період гарантійного строку.

15.2. Гарантійний лист, що запропоновані технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають усі заходи із захисту довкілля.

**Орієнтований перелік послуг з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів**

|  |  |
| --- | --- |
|  | CHEVROLETNUBIRA |
| 1 | **Комп’ютерна діагностика** |
|  2 | **Діагностика ходової частини** |
|  3 | **Заміна мастила двигуна** |
|  4 | **Заміна масляного фільтру** |
|  5 | **Заміна повітряного фільтру** |
|  6 | **Заміна фільтра салону** |
|  7 | **Заміна охолоджуючої ридини** |
|  8 | **Заміна генератора** |
|  9 | **Поточний ремонт генератора** |
|  10 | **Заміна стартера** |
|  11 | **Поточний ремонт стартера** |
|  12 | **Ремонт електрообладнання та електропроводки** |
|  13 | **Заміна радіатора** |
|  14 | **Заміна гальмівних колодок передніх** |
|  15 | **Заміна гальмівних колодок задніх** |
|  16 | **Регулювання кутів установки коліс** |
|  17 | **Заміна стійки стабілізатора переднього** |
|  18 | **Заміна втулки стабілізатора переднього** |
|  19 | **Заміна помпи** |
|  20 | **Заміна термостату** |
|  21 | **Заміна свічок запалення** |
|  22 | **Зняття/встановлення важелю** |
|  23 | **Заміна переднього сайлентблока переднього ричага** |
|  24 | **Заміна заднього сайлентблока переднього ричага** |
|  25 | **Заміна натяжної станції ременя генератора** |
|  26 | **Заміна ременя генератора** |
|  27 | **Заміна дисків гальмівних задніх** |
|  28 | **Заміна наконечника рульового** |
|  29 | **Ремонт КПП** |
|  30 | **Ремонт ГУР** |
|  31 | **Ремонт системи кондиціювання**  |
|  32 | **Зварювальні роботи (вартість н/г)** |
|  33 | **Малярні роботи (вартість н/г)** |
|  34 | **Промивання форсунок(стенд)** |
|  35 | **Заміна тяги рульової** |
|   |  |
|   | **Daewoo Lanos** |
|  1 | **Заміна фільтра масляного** |
|  2 | **Заміна мастила двигуна** |
|  3 | **Заміна масляного фільтру** |
|  4 | **Заміна повітряного фільтра** |
|  5 | **Заміна фільтру салону** |
|  6 | **Заміна паливного фільтру** |
|  7 | **Комп'ютерне діагностування** |
|  8 | **Заміна передніх гальмівних колодок(к-т)** |
|  9 | **Заміна задніх гальмівних колодок(к-т)** |
|  10 | **Діагностика електрообладнання** |
|  11 | **Ремонт електрообладнання**  |
|  12 | **Діагностика ходової частини** |
|  13 | **Діагностика ДВЗ** |
|  14 | **Ремонт ДВЗ (заміна поршневої групи, ремонт ГБЦ)** |
|  15 | **Заміна сайлентблока, ричага передньої підвіски** |
|  16 | **Заміна сайлентблока задньої балки** |
|  17 | **Заміна підшипника маточини передньої** |
|  18 | **Заміна підшипника маточини задньої** |
|  19 | **Заміна переднього амортизатора** |
|  20 | **Заміна заднього амортизатора** |
|  21 | **Заміна верхньої опори переднього амортизатора** |
|  22 | **Заміна гальмівного диска переднього(к-т)** |
|  23 | **Заміна тяги кермової** |
|  24 | **Заміна накінечника тяги кермової** |
|  25 | **Заміна патрубків системи охолодження ДВЗ**  |
|  26 | **Заміна технологічних рідин** |
|  27 | **Заміна приводного ременя додаткових агрегатів** |
|  28 | **Регулювання світла фар** |
|  29 | **Рихтування стального диску** |
| 30 | **Ремонт КПП** |
| 31 | **Промивання форсунок(стенд)** |
|  |  |
|  | **ВАЗ 21041** |
| 1 | **Комп’ютерна діагностика** |
| 2 | **Діагностика ходової частини** |
| 3 | **Заміна мастила двигуна** |
| 4 | **Заміна масляного фільтру** |
| 5 | **Заміна повітряного фільтру** |
| 6 | **Заміна охолоджуючої ридини** |
| 7 | **Заміна генератора** |
| 8 | **Поточний ремонт генератора** |
| 9 | **Заміна стартера** |
| 10 | **Поточний ремонт стартера** |
| 11 | **Ремонт електрообладнання та електропроводки** |
| 12 | **Заміна радіатора** |
| 13 | **Заміна гальмівних колодок передніх** |
| 14 | **Заміна гальмівних колодок задніх** |
| 15 | **Регулювання кутів установки коліс** |
| 16 | **Заміна важелю переднього верхнього** |
| 17 | **Заміна важелю переднього нижнього** |
| 18 | **Заміна стабілізатору** |
| 19 | **Заміна втулок стабілізатора переднього** |
| 20 | **Заміна помпи** |
| 21 | **Заміна термостату** |
| 22 | **Заміна свічок запалення** |
| 23 | **Зняття/встановлення важелю** |
| 24 | **Заміна сайлентблоків передніх важелів** |
| 25 | **Заміна натяжної станції ременя генератора** |
| 26 | **Заміна ременя генератора** |
| 27 | **Заміна барабанів гальмівних задніх** |
| 28 | **Заміна наконечника рульового** |
| 29 | **Ремонт КПП** |
| 30 | **Заміна важелю маятнікового** |
| 31 | **Ремонт ГБЦ двигуна** |
| 32 | **Промивання форсунок(стенд)** |
|  |  |
|  |  **ВАЗ 2107** |
| 1 | **Комп’ютерна діагностика** |
| 2 | **Діагностика ходової частини** |
| 3 | **Заміна мастила двигуна** |
| 4 | **Заміна масляного фільтру** |
| 5 | **Заміна повітряного фільтру** |
| 6 | **Заміна охолоджуючої ридини** |
| 7 | **Заміна генератора** |
|  8 | **Поточний ремонт генератора** |
|  9 | **Заміна стартера** |
|  10 | **Поточний ремонт стартера** |
|  11 | **Ремонт електрообладнання та електропроводки** |
|  12 | **Заміна радіатора** |
|  13 | **Заміна гальмівних колодок передніх** |
|  14 | **Заміна гальмівних колодок задніх** |
|  15 | **Регулювання кутів установки коліс** |
|  16 | **Заміна важелю переднього верхнього** |
|  17 | **Заміна важелю переднього нижнього** |
|  18 | **Заміна стабілізатору** |
|  19 | **Заміна втулок стабілізатора переднього** |
|  20 | **Заміна помпи** |
|  21 | **Заміна термостату** |
|  22 | **Заміна свічок запалення** |
|  23 | **Зняття/встановлення важелю** |
|  24 | **Заміна сайлентблоків передніх важелів** |
|  25 | **Заміна натяжної станції ременя генератора** |
|  26 | **Заміна ременя генератора** |
|  27 | **Заміна барабанів гальмівних задніх** |
|  28 | **Заміна наконечника рульового** |
|  29 | **Ремонт КПП** |
|  30 | **Заміна важелю маятнікового** |
|  31 | **Ремонт ГБЦ двигуна** |
|  32 | **Промивання форсунок(стенд)** |
|  |  |
|  | **ВАВАЗ 2107** |
|  1 | **Комп’ютерна діагностика** |
|  2 | **Діагностика ходової частини** |
|  3 | **Заміна мастила двигуна** |
| 4 | **Заміна масляного фільтру** |
| 5 | **Заміна повітряного фільтру** |
| 6 | **Заміна охолоджуючої ридини** |
| 7 | **Заміна генератора** |
| 8 | **Поточний ремонт генератора** |
| 9 | **Заміна стартера** |
|  10 | **Поточний ремонт стартера** |
|  11 | **Ремонт електрообладнання та електропроводки** |
|  12 | **Заміна радіатора** |
|  13 | **Заміна гальмівних колодок передніх** |
|  14 | **Заміна гальмівних колодок задніх** |
|  15 | **Регулювання кутів установки коліс** |
|  16 | **Заміна важелю переднього верхнього** |
|  17 | **Заміна важелю переднього нижнього** |
|  18 | **Заміна стабілізатору** |
|  19 | **Заміна втулок стабілізатора переднього** |
|  20 | **Заміна помпи** |
|  21 | **Заміна термостату** |
|  22 | **Заміна свічок запалення** |
|  23 | **Зняття/встановлення важелю** |
|  24 | **Заміна сайлентблоків передніх важелів** |
|  25 | **Заміна натяжної станції ременя генератора** |
|  26 | **Заміна ременя генератора** |
|  27 | **Заміна барабанів гальмівних задніх** |
|  28 | **Заміна наконечника рульового** |
|  29 | **Ремонт КПП** |
|  30 | **Заміна важелю маятнікового** |
|  31 | **Промивання форсунок(стенд)** |
| 32 | **Зварювальні роботи** |

*Примітка:*

*всі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати з виразом «або еквівалент».*