**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

 **ДК 021:2015:24310000-0 – Основні неорганічні хімічні речовини «Гіпохлорит натрію марки «А» або еквівалент (аналог) чи краще.**

**Гіпохлорит натрію марки «А», якість якого відповідає технічним умовам, що затверджені в установленому законодавством порядку.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показників** | **Марка «А»** |
| Зовнішній вигляд | Рідина зеленувато-жовтого кольору |
| Коефіцієнт світло пропускання, % не менше | 20 |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм³, не менше | 190 |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм³ | 10-20 |
| Масова концентрація заліза, г/дм³, не більше | 0,02 |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, читати в редакції «або еквівалент». «Або еквівалент» товару передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.*

 1. Інформація про відповідність запропонованого Учасником товару технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена в складі тендерної пропозиції наступними документами:

 - діючий паспорт на гіпохлорит натрію марки "А", виданий виробником товару або сертифікат на гіпохлорит натрію марки "А", виданий виробником товару, що засвідчує якість продукції;

 - діючі технічні умови на гіпохлорит натрію марки "А" виданий виробником товару;

 - діючий висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи на товар, в якому є посилання на документ (технічну документацію) у відповідності до якого виготовлено товар. У разі, якщо учасник пропонує до поставки товар, що імпортований в Україну, висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на гіпохлорит натрію повинен містити посилання на контракт, відповідно до якого проведено експертизу товару та видано висновок ДСЕС (зазначений у висновку контракт надається у складі пропозиції);

- карта даних небезпечного фактора на гіпохлорит натрію марки "А" - документ повинен бути дійсний на момент подачі тендерної пропозиції;

 2. Товар повинен бути поставлений в тарі або упаковці, яка не допускає його псування або знищення при транспортуванні до Замовника.

 3. Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність спеціалізованого автотранспорту з спеціалізованим насосом для перекачування гіпохлориту натрію марки «А» та перелік автомобілів для перевезення гіпохлориту натрію, (найменування та державний реєстраційний номер, підстава користування) завірена печаткою.

 4. Ліцензію на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (якщо ліцензія видана учаснику, як електронний документ і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає довідку в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет).

 5. Лист – гарантія, що запропонований гіпохлорит відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування гіпохлориту натрію здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

 6. У разі якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, такий Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору про поставку гіпохлориту натрію марки "А" між Учасником та виробником, який підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" або лист в довільній формі від виробника товару, в якому виробник підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" Учаснику.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***