**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

**Код за ДК 021:2015 -** **14210000-6 – «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі»**

**(Щебінь, відсів)**

У разі подання тендерної пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Замовника.

|  |
| --- |
| ***Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі*** |
| ***Щебінь із гравію (фр.10-20мм)*** | ***Щебінь із гравію (фр.40-70мм)*** | ***Відсів*** |
| Відповідність вимогам ДСТУ | БВ.2.7-75-98 | БВ.2.7-75-98 | БВ.2.7-17-95 |
| Вміст домішок | 0,5% | 0,5% | 1,8% |
| Об`ємно-насипна вага, кг/м3 | 1390 | 1390 | 1500 |
| Радіаційна якість | 1 клас | 1 клас | 1 клас |
| Марка по механічній міцності |  |  |  |
| Кількість, м3 | 265 | 65 | 82 |

**-** Доставка Товару здійснюється Постачальником власними силами та за власний рахунок партіями за письмовою заявкою Замовника, викладеною у письмовій формі.

- Поставка здійснюється на протязі 5 (п’яти) календарних днів з дати подання заявки.

- Місце поставки товару: м. Долина, вул. Заводська, 1а, 77500, Івано-Франківської обл.,

Учасник має надати:

- копію паспорту радіаційної якості;

- сертифікат відповідності, якщо такий вимагається при продажу такого виду товару в Україні. Якщо товар не підлягає сертифікації, надається довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що **Учасник повинен надати довідку у довільній формі** завірену підписом та печаткою (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

***Примітка:*** *в тому випадку, якщо згідно вимог даної тендерної документації наявні посилання на певну торгову марку, виробника, дані висловлювання варто розуміти з поняттям (або еквівалент).* *У разі якщо Учасником пропонується еквівалент Товару він повинен бути не гіршим за технічні та якісні характеристики, які вимагаються Замовником.*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.**