**Додаток 2 до тендерної документації**

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики до предмета закупівлі**

**(технічні вимоги)**

**Предмет закупівлі: Комп’ютерне обладнання (багатофункціональний пристрій)**

**(код ДК 021:2015 – 30230000-0)**

Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У разі, якщо технічна специфікація замовника містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, учасник може надати саме такий товар, як вимагається замовником, або еквівалент, не гірший за якістю.

Лазерний багатофункціональний пристрій в кількості 20 шт. повинен відповідати наступним вимогам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні вимоги до багатофункціонального пристрою (БФП)** | |
| **Параметри** | **Характеристики** |
| **Тип апарата** | Монохромний лазерний багатофункціональний пристрій |
| **Функціонал** | Друк, копіювання, сканування |
| **Наявність кольорового сенсорного дисплею** | Так, обов’язково  Діагональ не менше ніж 5 дюймів, україномовне меню |
| **Формат друку** | А4, А5, А6 |
| **Швидкість друку** | Не менше ніж 38 сторінок за хвилину формату А4 |
| **Швидкість двостороннього друку** | Не менше ніж 30 сторінок за хвилину формату А4 |
| **Дуплекс** | Автоматичний двосторонній друк (дуплекс) |
| **Роздільна здатність друку** | Не менше ніж 1200х1200 точок на дюйм |
| **Роздільна здатність сканування** | Не менше ніж 2400х2400 точок на дюйм |
| **Мова опису сторінки** | PCL 6, Adobe PostScript Level 3 |
| **ОЗП** | Не менше ніж 1 Гб |
| **Час виходу першої копії** | Не більше 6,6 секунд |
| **Подача паперу** | Загальна ємність внутрішніх лотків подачі паперу не менше 250 аркушів А4 80 г/м2;  Ємність автоподавача - не менше ніж 50 аркушів А4 80 г/м2;  Тип паперу А4, А5, А6 щільністю 60–163 г/м2 |
| **Сканування** | - Швидкість двостороннього сканування А4: не менше ніж 60 зобр/хв. (чб режим при 300 DPI) та не менше ніж 25 зобр/хв.(кольор. режим при 300 DPI)  - Сканування по email/SMB/FTP  - Сканування в мережеві папки та на зовнішні USB-носії |
| **Інтерфейс** | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n), USB |
| **Не роздільні витратні матеріали (тонер-картридж)** | Обов’язково |
| **Витратні матеріали** | В комплекті постачання повинен йти оригінальний картридж від виробника запропонованого БФП з обсягом друку не менш ніж 11000 аркушів (5% покриття, А4) |
| **Програмне забезпечення** | (україномовне меню) Функціонал програмного забезпечення:  Авторизація користувача на пристрої за допомогою пін-коду/картки/логіну-паролю;  Збір статистичних даних у режимі реального часу по користувачу/відділу/групі відділів по кількості і вартості зроблених робот |
| **Гарантійний термін** | Не менше ніж 12 місяців від виробника.  Надати лист підтвердження терміну гарантії від виробника (офіційного представника(-цтва) виробника в Україні або офіційного дистриб’ютора) БФП. |

1. Учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб (надати лист в довільній формі)..
2. Усі гарантійні талони заповнюються згідно вимог виробника.
3. Термін гарантії на товар – не менше 12 місяців. Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку (наявність свідоцтв, сертифікатів відповідності якості на товар, тощо) та відповідати державним стандартам України.
4. Для належного захисту інтересів Замовника щодо авторизованого джерела постачання за даними торгами учасники торгів повинні надати копію авторизаційного листа (листів) про повноваження від виробника БФП або офіційного представника(-цтва) виробника в Україні, або авторизованого дистриб’ютора, що підтверджує право учасника торгів постачати запропоновані БФП на території України, відповідальність виробника (офіційного представника(-цтва) виробника в Україні або офіційного дистриб’ютора) за надання сервісного обслуговування, а також повну відповідність запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника. Лист надається із зазначенням найменування Замовника, найменування запропонованого товару, номера оголошення та дати оприлюднення в системі закупівель ProZorro. У разі надання оригіналу листа про повноваження (або інших документів) від виробника іноземною мовою, цей лист чи документи повинні супроводжуватись перекладом на українську мову.
5. Упаковка, в якій постачається товар, повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам, забезпечувати зберігання товару та його неушкодженість під час транспортування.
6. Товар має узгоджуватись з усіма електричними вимогами, що встановлені в Україні.
7. На підтвердження відповідності товару (багатофункціонального пристрою) встановленим законодавством вимогам Учасник повинен надати копію(ї) декларації(й) про відповідність:

• Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24 травня 2017 р. № 355;

• Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139 від 10.03.2017),

а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

1. Учасник надає (у вигляді листа) перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування БФП на території України. Під час постачання Учасник надає гарантійні талони зі строком гарантії із зазначенням назви обладнання та їх серійні номери.
2. Технічні, якісні характеристики Товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля – дану позицію учасник обов'язково підтверджує документально у вигляді довідки в довільній формі.
3. Учасник у технічній частині своєї пропозиції, повинен чітко вказати назви та специфікації товарів, які будуть запропоновані замовнику для задоволення технічних вимог до товару.
4. Учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника;
5. Учасник у технічній частині своєї пропозиції, обов’язково повинен надати посилання на офіційний сайт виробника з детальним підтвердженням технічних і якісних характеристик запропонованого обладнання або лист від виробника (офіційного представника(-цтва) виробника в Україні або офіційного дистриб’ютора) з детальним підтвердженням технічних і якісних характеристик запропонованого обладнання.

***Якщо протягом терміну дії гарантії буде виявлено виробничі дефекти Товару, що перешкоджають нормальному його використанню за призначенням, надалі - Дефекти, Постачальник зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів з дня відповідного письмового повідомлення Замовника замінити дефектний Товар на доброякісний. У разі відмови від дефектного Товару Постачальник зобов'язаний у 10-денний термін з дня відповідного письмового повідомлення Замовника повернути останньому кошти за дефектний Товар та сплатити штраф у розмірі 20 % вартості дефектного Товару.***