**Додаток 2**

**до оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**Технічний опис предмету закупівлі**

**ДК 021:2015 - 34950000-1 Тримальні конструкції**

(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

1. **Підйомник канавний пересувний призначений для підйому тролейбусів при виконанні робіт з технічного обслуговування і ремонту в тролейбусних парках – 4од.**

*Вид приводу – електромеханічний*

*Вантажопідйомність, не менше – 8т*

*Швидкість підйому/опускання – 0,0066 м/с*

*Робочий хід, не менше - 500мм*

*Встановлена потужність, не менше - 3 кВт*

*Напруга мережі – 3ф, 380 В, 50Гц*

*Габаритні розміри підйомника (д\*ш\*в)не більше, мм – 940\*920\*1270*

*Інструкції про використання та застосування на українській мові*

1. **Машина для очистки частин тролейбусів – 1 од.**

*Призначення: для очистки різних металевих поверхонь від забруднення (ржа, фарба, та інше).*

*Вимоги та технічні характеристики:*

*Тип очистки – лазерна;*

*Потужність лазера, Вт не менше – 100;*

*Охолодження повітряне;*

*Загальна потужність, Вт не менше – 800;*

*Діапазон ширини лазера очистки, мм не менше – від 10 до 80;*

*Габаритні розміри, мм не більше – 900х900х900;*

*Загальна вага, кг не більше - 90*

**Перелік документів для підтвердження умов в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

1.Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

2. Запропонований товар повинен бути в наявності на складі учасника (надати гарантійний лист та лист-згоду про можливість перевірки Замовником наявності запропонованого товару на складі учасника особисто або затребувати фото/відео підтвердження під час розгляду його пропозиції).

3. Строк постачання – впродовж 1 календарного дня з моменту надання усної або письмової заявки.

4. Доставка, транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

5. Гарантійний термін: не менше 12 місяців з моменту поставки товару.

6. Наявність повного комплекту інструмента та витратних матеріалів для проведення обслуговування обладнання протягом всього гарантійного терміну.

7. Надати технічні характеристики запропонованого товару для порівняння з технічними вимогами Замовника. Показники запропонованого товару повинні бути не гірші ніж вказані замовником.

8. Надати гарантійний лист про надання гарантії на все обладнання на строк не менше 12 місяців з моменту поставки товару (повинен бути вказаний конкретний строк).

9. При здійсненні постачання, Постачальник повинен надати: технічний паспорт на товар, інструкції про використання та застосування викладені українською мовою, обов'язкові методичні матеріалами для різних видів робіт. Усі витратні матеріали мають бути доступними для придбання в Україні.