**Департамент розвитку громад та територій, дорожнього,**

**житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури**

**Івано-Франківської обласної державної адміністрації**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  Рішенням уповноваженої особи  від «06» грудня 2023 року  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шеремета А.В.** |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**ВІДКРИТІ ТОРГИ**

на закупівлю робіт:

**Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області" (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)**

( редакція згідно ЗУ «Про публічні закупівлі» та ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» в редакції постанови Кабінету Міністрів України [від 12 травня 2023 р. № 471](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2023-%D0%BF#n18))

м. Івано-Франківськ – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні положення** | |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Терміни, які вживаються втендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог [Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі» (надалі - Закон) та ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня йогоприпинення або скасування» в редакції постанови Кабінету Міністрів України [від 12 травня 2023 р. № 471](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2023-%D0%BF#n18) (надалі - ПКМУ). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та ПКМУ. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
| 2.2 | місцезнаходження | 76004 м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Шеремета Андрій Васильович – уповноважена особа, головний спеціаліст відділу контролю у сфері зведення споруд соціальної інфраструктури. тел.: +380342552210, e-mail: [departrozvhrom@gmail.com](mailto:departrozvhrom@gmail.com), Усі відповіді стосовно проведення торгів надаються через електронну систему закупівель. Роз’яснення щодо положень тендерної документації надаються в порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «ОСОБЛИВОСТІ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів  з дня його припинення або скасування» (із змінами). |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі: |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області" (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Не передбачено |
| 4.3 | місце де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяг | 77455, Івано-Франківська обл., смт. Лисець, вул. Січових Стрільців, 50  1 робота  Інформація про необхідну кількість, обсяг предмета закупівлі визначена у **технічному завданні** |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | З дати укладання договору до 31.12.2024 р. |
| 5 | Недискримінація учасників | вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | Валюта, у якій повинно бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є гривня;  Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| 7 | Мова (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником викладаються українською мовою. У разі якщо в пропозиції учасника надається копія документа іншою мовою, необхідно надати офіційний переклад українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| **Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 3дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до п.54 ПКМУ |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19" \l "n960) цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення мін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше 4 днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на 4 дні. |
| **Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації: та завантаження файлів з:  1) інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;  2) інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей;  3) інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію;  4) документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції  5) документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);  6) тендерної пропозиції згідно Додатку 4.  7) інших документів, визначених в тендерній документації та додатках до неї.  8) проекту договору (додаток 3)  9) заява – згода(додаток 5)  Тендерна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:  Цінова пропозиція (вказати вартість пропозиції відповідно до форми, що визначена у Додатку 3). Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника.  Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до КНУ Настанови з визначення вартості будівництва та з врахуванням змін та доповнень і з врахуванням всіх податків, зборів та витрат Учасника та з врахуванням коштів на покриття ризику (при потребі) та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами» (в складі пропозиції подається відповідний гарантійний лист від учасника).  Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.  В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням тих, що виконуються субпідрядними організаціями. До ціни пропозиції в форматі jpeg або pdf мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до КНУ Настанови з визначення вартості будівництва з урахуванням змін та доповнень.:   Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів, обладнання та будівельних матеріалів, необхідних для виконання обсягу робіт, вказаного у технічному завданні)  детальний розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино – годин будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення;   Розрахунок загальновиробничих витрат   Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат   Розрахунок прибутку  Підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни та вся кошторисна документація також має бути подана в програмному файлі в форматі ІБД (.bsdu або bcdu або ibs).  Ціна пропозиції визначається з урахуванням показників щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.  Договірна ціна, що пропонується за умовами торгів, підлягає перегляду у випадках, передбачених чинним законодавством.  Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на роботи, які пропонується виконувати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  До ціни пропозиції не включаються витрати, які учасники понесли при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі, учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції, і не може вимагати від Замовника їх повернення чи включення цих витрат до вартості робіт.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  **В разі якщо Учасником допущено формальні (несуттєві) помилки це не призводить до відхилення його пропозиції.**  **Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.**  Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником; зазначення назви документу, необхідність у наданні якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється від вказаного в цій документації, та який підготований безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм змістом відповідає вимогам цієї документації, відсутність підписів або печаток на окремих сторінках тощо, а також помилки відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №710 від 15.04.2020р.  Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині (приклади):  уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/абоцифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. Наприклад: замість довідки у довільній формі, учасник процедури закупівлі надав лист-пояснення тощо.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 5 Закону.  *Приклади формальних помилок:*  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація»,  «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  -  «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд -ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)»  Відповідно до [статті 58**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran2637#n2637) Господарського кодексу України «суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважаєтьсяз асвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи – підприємця». Враховуючи вищевикладене та для вірного розуміння вимог тендерної документації замовник наголошує, у випадку, якщо у даній тендерній документації міститься інформація про завірення будь- якого документа печаткою, мається на увазі, що таке завірення не є обов’язковим, а за бажанням учасника та у випадку наявності печатки. Відсутність печаток на будь-якому документі тендерної пропозиції не буде підставою для відхилення такої пропозиції.  Всі документи, що подаються Учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з документів, у вигляді окремого електронного (их) файлів у форматі розширення .pdf, .jpeg або .jpg.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений КЕП учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі.  Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю або дорученням або копією наказу про призначення або іншим документом.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)) |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Учасник закупівлі має надати забезпечення тендерної пропозиції у формі: електронної страхової  гарантії.  Розмір забезпечення тендерної пропозиції: **150 000,00 грн. (сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)**.  Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: не менше 100 календарних днів, із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Перерахування коштів здійснюється **на р/р UA 448201720344291046433126840, МФО 820172, УДКСУ в Івано - Франківській області, код ЄДРПОУ 43380399**  Забезпечення тендерної пропозиції має бути оформлене у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції».  Учасник надає страхову гарантію, у вигляді електронного документу (файлу в форматі PDF) з одночасним документальним підтвердженням її чинності, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої на підписання особи та електронно-цифрової печатки фінансової установи, через електронну систему закупівель, з обов’язковим зазначенням у тексті гарантії посилання на програмний комплекс та його версію, яким накладено КЕП (підпис та печатку) для можливості перевірки такого підпису та печатки.  За умови, що надана гарантія підписана не керівником (директором, головою правління), учасник повинен надати через електронну систему закупівель довіреність, що засвідчує право надання та підпису страхової гарантії від імені фінансової установи уповноваженій на це особі, з одночасним документальним підтвердженням КЕП підписанта (керівника, директора, голови правління, тощо) та КЕП печатки фінансової установи.  Гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною та підтверджувати дію страхового захисту фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником умов визначених в тендерній документації «Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції», з обов’язковим посиланням на номер, очікувану вартість, вид закупівлі, дату оголошення закупівлі, вказаному на порталі [prozorro.gov.ua](http://prozorro.gov.ua/)., а також дату, номер і назву (у разі наявності таких реквізитів) відповідного документа, з якого виникають базові відносини. Страхова гарантія повинна передбачати гарантоване погодження продовження строку дії забезпечення тендерної пропозиції, у випадку, якщо замовник вимагатиме від учасників продовження строку дії тендерної пропозицій, в порядку передбаченому чинним законодавством, з посиланням на відповідні законодавчі норми.  Учасник закупівлі під час надання забезпечення пропозиції, для підтвердження права Гаранта на здійснення відповідної діяльності, через електронну систему закупівель надає також скановані копії наступних документів:  -  свідоцтво про реєстрацію страхової компанії в Державному реєстрі фінансових установ;  - ліцензію на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків видану НБУ (або інформацію від фінансової установи у вигляді довідки, яка підтверджує наявність діючої ліцензії, що надає право провадити вищезазначену діяльність).  Страхова виплата не може бути меншою ніж страхова сума, до даної виплати не може застосовуватись франшиза, на бенефіціара не можуть покладатись будь-які витрати пов’язані з отриманням страхової суми в розмірі забезпечення тендерної пропозиції. Учасник у складі пропозиції надає підтвердження отримання страховою компанією оплати за страхову гарантію (лист від страхової компанії з зазначенням ідентифікатора процедури закупівлі та копію платіжного доручення). Положення страхової гарантії повинні відповідати положенням Закону України «Про страхування», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (зі змінами), Правилам добровільного страхування фінансових ризиків або змін до Правил, які затверджені страховою компанією та зареєстровані НБУ (самі Правила або зміни до них), що повинно бути відображено у наданій страховій гарантії. Положення Договору добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації не можуть містити умов, що суперечать тексту страхової гарантії та будь-яким чином обмежують права бенефіціара. Надання договору добровільного страхування у складі пропозиції не є обов’язковим, але, у разі його ненадання з боку учасника, текст «страхової гарантії» має містити підтвердження щодо відповідності умов страхового договору – умовам самої «страхової гарантії», наданої згідно цього договору та вимог тендерної документації Замовника.  Текст «страхової гарантії» не може містити:  - умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім закінчення строку дії договору страхування фінансового ризику);  - умов, що застрахованим ризиком є нанесення збитків (втрат, тощо) подібного змісту: «Страховик виплачує страхове  відшкодування за нанесені Вигодонабувачу збитки, що визнані страхувальником у добровільному порядку за попередньою згодою страховика або встановлена рішенням суду, що набуло чинності»;  - умов про обов’язкове надання принципалом письмового підтвердження про настання гарантійного випадку і причин його настання;  - умови про припинення зобов’язання гаранта за гарантією у випадку одержання гарантом оригіналу цієї гарантії, про що у складі пропозиція надається лист-гарантія в довільній формі адресований Замовнику від установи, що видала гарантію.  Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника.  Пропозиції, що не супроводжуються документальним підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до статті 31 Закону.  Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:  1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру;  3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений п.47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п.47 Особливостей;  4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.  Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі:  1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;  2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;  3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом 5 днів з дня настання однієї з підстав, визначених [ч.4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1454)  ст. 25 Закону.  Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| 4 | Строк протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 100 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;  Учасник має право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | 1. Кваліфікаційні критерії встановлені замовником до учасників відповідно до статті 16 Закону: - наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;  - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;  - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  - наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.  Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим замовником кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону визначена Додатком 1 до тендерної документації.  Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.  2. **Підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 цих особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом  до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **Для учасників процедури:**  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.  Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.  Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  **Для переможця (ів):**  Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  *У разі якщо учасником-переможцем є об’єднання учасників, документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей надаються кожною юридичною особою, яка входить до складу об’єднання учасників, окремо.*  *Учасник-переможець нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів).*  *У разі подання аналогу документу Учасник-переможець нерезидент повинен надати разом з ним лист із зазначенням інформації замість якого документу він подав такий документ.*  **Для субпідрядників/співвиконавців:**  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону *(у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі)*, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.  **Для об’єднань учасників як учасника процедури:**  У разі участі об’єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених у пункті 47 Особливостей здійснюється щодо кожного такого учасника, який входить у склад об’єднання.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.  Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених [підпунктами 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n616) і [7](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n622) цього пункту.  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19" \l "n1257" \t "_blank) статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом.  Спосіб документального підтвердження інформації для переможців та перелік необхідної інформації, що подається учасником в довільній формі згідно з пунктом 47 Особливостей визначений в Додатку 1 до тендерної документації. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна Технічна специфікація подана замовником у Додатку 2 до тендерної документації.  У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності після такого посилання вираз «або еквівалент».  Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.  Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установлених замовником, а саме:  1.Розрахунок договірної ціни.  2.Локальні кошториси.  3. Розрахунок заробітної плати розроблений для зазначеної закупівлі (розроблений відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 р №281, зі змінами в розмірі не меншому ніж встановлений Держстатом на 2023 рік)  4. Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (підсумкова відомість ресурсів)  5. Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості оренди машино-годин орендованої техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення.  6. Розрахунок загальновиробничих витрат на будову.  7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат врахованих у вартості об’єкту будівництва  8. Розрахунок прибутку.  9. Календарний графік виконання робіт  10. довідку про гарантійний термін на виконані роботи згідно вимог проекту договору (вказати конкретну кількість років). |
| 7 | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | 1)матеріали, устаткування, обладнання яке застосовується під час виконання робіт та подальшій експлуатації об’єкту повинно бути сертифікованим та сприяти захисту навколишнього середовища від шкідливих елементів та забруднень про що подається гарантійний лист.  2) Учасник подає довідку про те, що виконання робіт передбачає застосування заходів із захисту довкілля, а саме: заходи із зниження рівня або зменшення шкідливого впливу шуму/вібрацій від роботи машин і механізмів на будівельному майданчику, заходи з використання безпечних для людини і довкілля будівельних матеріалів, заходи зі зменшення забруднення повітря на будівельному майданчику, в тому числі при роботі транспортних засобів, машин і механізмів, використання токсичних і летючих речовин, санітарно-гігієнічні заходи на будівельному майданчику, заходи із утилізації відходів, відпрацьованих паливо-мастильних матеріалів, будівельного та побутового сміття, тощо.  3) Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій тому в складі пропозиції учасником подається гарантійний лист про забезпечення комплексу енергоефективних заходів при виконанні робіт (встановлення енергозберігаючих конструкцій - вікна та двері) з наданням чинних на дату розкриття документів, що підтверджують відповідність цих конструкцій встановленим вимогам опору теплопередачі та повітропроникності та протокол випробувань профілю ПВХ на визначення групи горючості (не менше Г2 - матеріали помірної горючості), а також окремий гарантійний лист про вжиття заходів для доступності об’єкта будівництва після завершення робіт для маломобільних груп населення  4) Копія чинного на дату розкриття сертифікату виданого Учаснику на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 на будівництво житлових і нежитлових будівель за кодом 41.20 згідно КВЕД 2010 з копією або оригіналом звіту про аудит про відповідність вимогам стандарту із зазначенням висновку про продовження терміну дії сертифікату.  Відповідно до п.6-1 Розділу 10 «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує: у 2023 році - 15 відсотків.  У випадку, якщо товар, що входить до закупівлі даних робіт та який пропонується учасником згідно кошторисних розрахунків включений у відповідний перелік та вартість одиниці такого становить чи перевищує 200 тис. грн., до учасника застосовується відповідне положення про ступінь локалізації.  На підтвердження відповідності вимогам щодо ступеня локалізації товару, учасники на яких поширюються такі вимоги подають у складі тендерної пропозиції:  1) довідку з переліком товарів відповідно до кошторисної документації, що підлягають локалізації.  2) довідку з посиланням на веб-сайт уповноваженого органу та з зазначенням способу перевірки інформації щодо включення конкретного товару у Перелік уповноваженого органу.  3) Замовником вимагається наявність в учасника процедури закупівлі локалізованого товару сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності. На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.  *\*У випадку, якщо дія положень про локалізацію не поширюється на учасника у зв’язку із тим, що він пропонує товар вартість за одиницю якого є меншою ніж 200 тис грн., учасник повідомляє про це окремою довідкою в довільній формі.*  *\*\*У випадку, якщо дія положень про локалізацію не поширюється на учасника у зв’язку із тим, що товар вироблений країною, що входить у перелік країн-учасників міжнародних угод, ратифікованих Україною, та які передбачають міжнародні зобов’язання про те, що особливості локалізаії не застосовуються до закупівель за певних умов, тоді Учасник подає лист пояснення з зазначенням країни - виробника товару та з зазначенням конкретної норми міжнародної угоди, в якій передбачено таке.* *Додатково на підтвердження надати сертифікат походження на товар*.  У випадку невідповідності даним вимогам тендерна пропозиція учасника буде відхилена.  Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.  Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення |
| 8 | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у п.47 Особливостей.  Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист від субпідрядника/-ів (у разі їхзалучення) про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених п.47 Особливостей.  Учаснику необхідно надати інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника / співвиконавця, а саме: найменування субпідрядника, його місцезнаходження, банківські реквізити, контактні особи та їх телефони / інші засоби зв’язку, види послуг, які передбачається доручити субпідряднику, орієнтовна вартість послуг субпідрядника у відсотках до ціни тендерної пропозиції, інша інформація за бажанням учасника). В складі пропозиції подаються письмові згоди всіх субпідрядних організацій залучених учасником про можливість надання ними на субпідряді в учасника окремих послуг, які є предметом закупівлі з доданими копіями ліцензій на виконання робіт, які підлягають ліцензуванню згідно чинного законодавства |
| 9 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | **14.12.2023р.** Кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначений в оголошенні про проведення процедури закупівлі.  Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.  Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). |
| **Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:  *-* **Ціна – 100%;**  Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону;  Ціна пропозиції учасника визначається відповідно до його системи оподаткування (з ПДВ або без ПДВ) |
| 2 | Інша інформація | Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначаєтаку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.  Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону(положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого ітретього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав,визначених пунктом 47 Особливостей.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель..  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів,подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/абодокументів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка єменшою на 40 або більше відсотків середньо арифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини(лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно до вимог ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі». За подання скарги до органу оскарження справляється плата в розмірі передбаченому ПКМУ №292 від 22.04.2020р. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону;  не наддав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону/ абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 40 Особливостей;  є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі наддав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, щопризвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому сааме полягає така невідповідність), протягом 1 дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрем атехнічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через 4 дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.  Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йомувідповідь не пізніше ніж через 5 днів з дня надходження такого звернення |
| **Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.  У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | Додаток 4 тендерної документації  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під часу укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі»  Істотними умовами договору є:   * предмет договору * Обсяг робіт та вимоги щодо їх якості * порядок здійснення оплати * ціна договору * термін та місце виконання робіт * строк дії договору * права та обов’язки сторін * зазначення умов щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків * відповідальність сторін.   Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з  оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, щозастосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п.47 цих особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених ст.33 Закону. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

**ДОДАТОК 1**

**ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА ВСТАНОВЛЕНИМ ЗАМОВНИКОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 16 ЗАКОНУ**

1. наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

1.1 Довідка про обладнання і механізми, що будуть залучені до виконання даного замовлення, із зазначенням власні чи орендовані (для транспортних засобів та будівельної техніки додатково вказати рік випуску, номерний знак)

Учаснику необхідно підтвердити наявність власних або залучених транспортних засобів та будівельної техніки для виконання робіт наступними документами:

- копія/ї свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу завірена учасником в разі використання власних або залучених транспортних засобів та будівельної техніки;

- договір/ори оренди/лізингу/ надання послуг транспортних засобів та будівельної техніки, які будуть залучені для виконання робіт дані в яких повинні співпадати з даними зазначеними в довідці. При цьому, вказані договори мають бути чинними протягом строків виконання робіт. В разі наявності таких договорів Орендодавець або Виконавець повинен надати документальне підтвердження правомірності використання транспортних засобів та будівельної техніки, що передаються в оренду Учаснику або використовуються для надання послуг Учаснику (копія чинного договору оренди, позички, лізингу тощо) та лист від власника транспортних засобів або будівельної техніки про згоду на використання зазначених механізмів на виконання робіт із зазначенням ідентифікатора згідно цієї закупівлі

\*учасник може для підтвердження своєї відповідності зазначеному критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

\*\* Учаснику необхідно обов’язково підтвердити наявність автогрейдера, автокрану на автомобільному ходу, самоскида, котка дорожнього, екскаватора на колісному ходу.

2. наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1 перелік працівників інженерно – технічних професій, що будуть залучені до виконання даного замовлення, із зазначенням ПІБ, посади, стажу роботи на займаній посаді. До довідки в обов’язковому порядку додаються копії трудових книжок в разі якщо зазначені особи є працівниками Учасника (перша сторінка та сторінка з відміткою про роботу в Учасника). В разі залучення працівників згідно трудових або цивільно – правових угод учасник надає копії зазначених угод чинних на момент подання пропозиції. Необхідною умовою є наявність принаймні одного інженера з профільною вищою освітою (інженер-будівельник або виконроб). Для підтвердження наявності в Учасника працівників інженерно – технічних професій відповідної кваліфікації, що будуть залучені до виконання даного замовлення в складі пропозиції необхідно надати копії дипломів зазначених працівників, що підтверджують необхідний освітньо – кваліфікаційний рівень.

2.2 кількість та кваліфікація працівників робітничих професій, що будуть залучені до виконання даного замовлення із зазначенням ПІБ та посади. Учасник повинен обов’язково надати документальне підтвердження наявності як мінімум 1 водія, 1 машиніста автомобільного крану та 1 екскаваторника (додаються копії трудових книжок в разі якщо зазначені особи є працівниками Учасника (перша сторінка та сторінка з відміткою про роботу в Учасника) або копії трудових або цивільно – правових угод, а також надати документи, що підтверджують право керувати автомобільним краном, екскаватором та вантажним автомобілем/ самоскидом.

2.3 Учасники у складі своєї тендерної пропозиції зобов’язані надати відповідне документальне підтвердження про наявність в учасника не менше двох працівників, що мають відповідним чином оформлене посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо законів та нормативно-правових актів у сфері охорони праці та принаймі одного працівника про проходження навчання та перевірку знань щодо законів та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки (копія посвідчення надається учасником у складі пропозиції) та копію чи оригінал чинного сертифікату системи менеджменту/управління охорони здоров’я та безпеки праці ISO 45001:2018 на будівництво житлових і нежитлових будівель за кодом 41.20 згідно КВЕД 2010 виданого Учаснику з копією або оригіналом звіту про аудит про відповідність вимогам стандарту із зазначенням висновку про продовження терміну дії сертифікату.

3.наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)

3.1 Довідка про виконання аналогічного договору (не менше 2) в якій вказано предмет договору, назва організації, із якою укладено договір; сума договору; термін виконання договору

3.2 Виконання аналогічного договору\*\* про виконання робіт з будівництва або добудови будівель\* або реконструкції будівель\* ((подається як мінімум 2 копії завершеного договору, що завірений учасником, мінімум 1 (один) з яких має бути з Замовником державної або комунальної форми власності та як мінімум 1(один) договір на реконструкцію та копії сертифікатів уведення в експлуатацію об’єкта виданого органом державного архітектурно-будівельного контролю, що відповідають поданим аналогічним договорам)

**\*** будівлі згідно ДК 018-2000.

4. наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю

4.1 Завірена учасником копія балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за 2022 рік або податкова декларація платника єдиного податку для фізичних осіб - підприємців за 2022 рік ( платники ІІІ групи) або за 2022 рік, якщо учасник фізична особа - підприємець є платником єдиного податку ІІ групи або платником ПДВ (в разі якщо учасником не подається звіт про рух грошових коштів або Учасник є новоствореною юридичною особою чи ФОП або фізичною особою то він надає довідку в довільній формі про підстави неподання такого звіту чи податкової декларації). Зазначені документи повинні містити підтвердження їх отримання органами ДПС (штамп, електронна квитанція тощо)

4.2Обсяг річного доходу (виручки) Учасника за 2022 рік має бути не менше ніж 30 млн. грн. про що учасник подає відповідні документи (баланс, звіт, декларації тощо)

**ІІ. СПОСІБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ, ВИЗНАЧЕНИХ В ОСОБЛИВОСТЯХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги згідно пункту 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги пункту 47 Особливостей повинен надати інформацію наведену нижче:** |
| **Підпункт 3 пункту 47 Особливостей**  Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | На підтвердження відсутності підстав визначених в пп.3 п. 47 Особливостей, Переможець подає Витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  про те, що керівника учасника, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією видану не раніше грудня 2023 року |
| **Підпункт 5 пункту 47 Особливостей**  Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. | Оригінал довідки або електронна довідка органу МВС України або витяг, що містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або керівник учасника, не була засуджена за злочин або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку видану не раніше грудня 2023 року. |
| **Підпункт 6 пункту 47 Особливостей**  Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. | Оригінал довідки або електронна довідка органу МВС України або витяг, що містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або керівник учасника, не була засуджена за злочин або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку видану не раніше грудня 2023 року. |
| **Підпункт 12 пункту 47 Особливостей**  Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Довідка в довільній формі про те, що керівника учасника або фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми |
| **Абзац 14 пункту 47 Особливостей**  Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним з замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. | Довідка в довільній формі за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи переможця про те, що між учасником та замовником раніше не було укладено договорів або про те, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. |

**ПЕРЕМОЖЕЦЬ процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.**

**ІІІ. УЧАСНИКИ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ НАСТУПНИМИ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ:**

1.Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб) з описом.

2. Копія свідоцтва платника податку або копія Витягу з реєстру платників податку виданого не раніше 2023 року.

3. Копія ліцензії на виконання всіх зазначених в технічному завданні робіт чинна на момент розкриття та дійсна як мінімум до 31.12.2024 р. (в разі наявності безстрокової ліцензії додатково надається роз’яснення від органу ДІАМ щодо безстроковості ліцензії учасника) (в разі необхідності ліцензування).

4. Довідка від уповноваженого органу (ДПСУ), про інформацію щодо зареєстрованих рахунків учасника, виданою не раніше 2023 року.

5. Оригінал довідки з банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами або заборгованості за кредитними угодами видана не раніше грудня 2023 року *(*довідка подається з банку яким видана банківська гарантія).

6. Оригінал довідки з всіх банків в яких відкриті рахунки згідно довідки ДПСУ про наявність в Учасника коштів на основних рахунках видані не раніше грудня 2023 року (крім органів ДКСУ).

7. Довідка про те, що учасник процедури закупівлі не громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). На підтвердження інформації зазначеної у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виданий уповноваденим органом/особою не раніше грудня 2023 року.

8. Довідка в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасовоокупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасовоокупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федераціїв становили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасовоокупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

9. Довідка в довільній формі про те, що

- учасник процедури закупівлі не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

- тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

- учасник процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником\*, що не призвело до його дострокового розірвання, і не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом 3 років з дати дострокового розірвання такого договору (в разі, якщо Учасник не має/не мав укладених договорів про закупівлю з Замовником він подає довідку – пояснення про відсутність таких договорів).

10. **ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА**

**(для юридичної особи)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Повне найменування учасника:* | | | |
| 2. | *Скорочене найменування учасника:* | | | |
| 3. | *Юридична адреса учасника:* | | | |
| 4. | *Фактична адреса учасника:* | | | |
| 5. | *Посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника:* | | | |
| 6. | *Телефон:* | *Факс:* | | *Адреса електронної пошти:* |
| 7. | *Форма власності:* | | | |
| 8. | *Назва установчого документу відповідно до якого учасник здійснює діяльність:* | | | |
| 9. | *Основні види діяльності:* | | | |
| 10. | *Місце реєстрації:* | | *Рік реєстрації:* | |
| 11. | *Банківські реквізити для укладання договору про закупівлю:* | | | |
| *Банк:* | *Розрахунковий рахунок:* | | *МФО:* |
| 12. | *ЄДРПОУ:* | | | |
| 13. | *Уповноважена особа учасника на підписання тендерної пропозиції (документів тендерної пропозиції) (прізвище, ім’я по батькові, посада):* | | | |
| 14. | *Уповноважена особа учасника на укладання та підписання договору за результатами процедури закупівлі (прізвище, ім’я по батькові, посада):* | | | |
| 15. | *Інформація про систему оподаткування, на якій перебуває учасник як суб‘єкт підприємницької діяльності:* | | | |

*Учасник зобов’язаний заповнити всі пункти довідки. У разі, якщо інформація по якомусь з пунктів відсутня, учасником ставиться прочерк (****-****).*

**ДОДАТОК 2**

**ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області " (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)**

**Клас наслідків СС2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |
| **1** | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 3,928 |
| **2** | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | 100м2 | 0,176 |
| **3** | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок | 100м2 | 0,02 |
| **4** | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 4,596 |
| **5** | Розбирання монолітних бетонних перекриттів, сходів | м3 | 4,3 |
| **6** | Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені | м3 | 64,6648 |
| **7** | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 7,83 |
| **8** | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 6,7 |
| **9** | Розбирання чистих щитових дощатих перегородок у санвузлі | 100м2 | 0,15008 |
| **10** | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,1 |
| **11** | Перевезення сміття до 15 км | т | 75,33 |
|  | **Землянi роботи** |  |  |
| **12** | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 (в резерв) | 1000м3 | 0,535 |
| **13** | Перевезення ґрунта самоскидами | т | 963 |
| **14** | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 Котз=1,2 | 100м3 | 0,26 |
| **15** | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 (із резерву для зворотньої засипки) | 1000м3 | 0,173 |
| **16** | Перевезення ґрунта самоскидами | т | 311,4 |
| **17** | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,19 |
| **18** | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,18 |
| **19** | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 1,8 |
|  | **Посилення конструкцій** |  |  |
|  | ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ |  |  |
| **20** | Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 24 см2 | 10м | 181,8 |
| **21** | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 3,636 |
| **22** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 3,636 |
| **23** | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 18,18 |
| **24** | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (додається на 30 мм) к=3 Красх=3, | 100м | 18,18 |
| **25** | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 | кг | 2,82 |
| **26** | Підсилення залізобетонних конструкцій стрічками з вуглецевих волокон SikaCarboDur, ширина стрічки 30 мм | 100 м | 24,24 |
|  | ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТНИХ СТІН |  |  |
| **27** | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 0,54 |
| **28** | Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами | м3 | 79,5 |
| **29** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 2,0454 |
| **30** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,75396 |
| **31** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм (анкери) | т | 0,552 |
| **32** | Облицювання цеглою кам'яних стін, товщина облицювання в 0,5 цеглини | 100 м2 | 3,375 |
|  | **Бетоннi i залiзобетоннi конструкцiї входів/виходів в осях А-Б, 2'-1 та 9-11** |  |  |
| **33** | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,3544 |
| **34** | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,472 |
| **35** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 1,71182 |
| **36** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,0724 |
| **37** | Улаштування осадового шва з просмолених дощок дубових | 100 м2 | 0,148 |
| **38** | Улаштування монолітних сходів Ск-1, Ск-2 бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,02772 |
| **39** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,06664 |
| **40** | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,1494 |
| **41** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,651 |
| **42** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,14926 |
|  | ВЛАШТУВАННЯ ДВЕРЕЙ ДУ -IV 1200Х2000 (2 шт) |  |  |
| **43** | Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу понад 200 кг до 300 кг | т | 0,516 |
| **44** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм | т | 0,4784 |
| **45** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0328 |
| **46** | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0048 |
| **47** | Установлення опорних кутиків каркасу | т | 0,17002 |
| **48** | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,17002 |
|  | **Стiни** |  |  |
| **49** | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 16,8 |
| **50** | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 6,636 |
|  | ПЕРЕМИЧКА ПР-2 (6 шт) |  |  |
| **51** | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,0747 |
| **52** | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,0747 |
|  | ПЕРЕМИЧКА ПР-3 (4 шт), МЕТАЛЕВЕ ОБРАМЛЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ (5 шт) |  |  |
| **53** | Укладання металевих балок з пробиванням штраб і їх закладанням | т | 0,32825 |
| **54** | Швелери N16-24 із сталі марки 18пс | т | 0,32825 |
| **55** | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 0,24 |
| **56** | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (додається на 40 мм) к=4 Красх=4 | 100шт | 0,24 |
| **57** | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м (шпильки М12) | т | 0,009048 |
| **58** | Шпильки з гайками та шайбами М12, довжина 550 мм | кг | 9,048 |
| **59** | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | м3 | 1,64 |
| **60** | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | 1 м3 | 0,21 |
| **61** | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,55885 |
| **62** | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,34035 |
| **63** | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-6 мм | т | 0,2185 |
| **64** | Дюбель М10х80мм | шт | 120 |
|  | **Дах** |  |  |
|  | ВХОДИ / ВИХОДИ |  |  |
| **65** | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 4,38 |
| **66** | Установлення опорних, кріпильних кутиків | т | 0,0904 |
| **67** | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці, металопрофілю | 100м2 | 2,04 |
| **68** | Металопрофіль Т-50 | м2 | 212,16 |
| **69** | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 20,4 |
| **70** | Плівка пароізоляційна | м2 | 234,6 |
| **71** | Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | 100м2 | 3,2 |
| **72** | Біовогнезахисна просочувальна суміш ДСА-1 | кг | 64 |
|  | **Перегородки** |  |  |
| **73** | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,43 |
| **74** | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 2,168 |
| **75** | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,02215 |
| **76** | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0307 |
| **77** | Стрічка перфорована шириною 18 мм, товщ.0,65 мм | м | 8,1 |
| **78** | Дюбелі металеві, довжина 60мм | шт | 54 |
| **79** | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм | т | 0,02997 |
| **80** | Кріпильні анкери | шт | 58 |
|  | ПЕРЕМИЧКИ ПР-1 (9 шт) |  |  |
| **81** | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,12933 |
| **82** | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,12933 |
| **83** | Монтаж перегородок металопластикових | 100м2 | 0,04 |
| **84** | Перегородки металопластикові | м2 | 4 |
|  | **Дверi** |  |  |
| **85** | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,2406 |
| **86** | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Котз=1,15 | 100м2 | 0,048 |
| **87** | Блоки дверні металопластикові внутрішні | м2 | 28,86 |
| **88** | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,048 |
| **89** | Двері металеві протипожежні ДПМ ЕІ90 | шт | 3 |
| **90** | Монтажна піна професійна універсальна | балон | 0,89 |
| **91** | Монтаж конструкцій дверей металевих герметичних | т | 0,56 |
| **92** | Двері захисно герметичні ДУ-ІV, розм.1200х2000 мм | шт | 2 |
|  | **Підлоги** |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |
| **93** | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,6591 |
| **94** | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додається на 10 мм) к=2 Красх=2, | 100м2 | 0,6591 |
| **95** | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,6591 |
| **96** | Смола епоксидна модифікована | т | 0,32955 |
|  | Тип 2 |  |  |
| **97** | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 6,8861 |
| **98** | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 34,43 |
| **99** | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 6,8881 |
| **100** | Шипоподібна дренажна мембрана | м2 | 757,691 |
| **101** | Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 48,2 |
| **102** | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 2,7208 |
| **103** | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 2,7208 |
| **104** | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 68,881 |
| **105** | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 | м3 | 351,3 |
| **106** | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 6,8881 |
| **107** | Легковирівнювальна суміш Ceresit СN 178 | кг | 68881 |
| **108** | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних товщиною 5 мм | 100м2 | 6,8881 |
| **109** | Смола епоксидна модифікована | т | 3,444 |
|  | Тип 3 |  |  |
| **110** | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,4013 |
| **111** | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 2 |
| **112** | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,4013 |
| **113** | Шипоподібна дренажна мембрана | м2 | 44,143 |
| **114** | Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,81 |
| **115** | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 2,7208 |
| **116** | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,1585 |
| **117** | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,4013 |
| **118** | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 | м3 | 2,05 |
| **119** | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 0,4013 |
| **120** | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (віднімається на товщ.20 мм) к=4 Красх=4 | 100м2 | -0,4013 |
| **121** | Легковирівнювальна суміш Ceresit СN 178 | кг | 2407,8 |
| **122** | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар | 100м2 | 0,4013 |
| **123** | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар | 100м2 | 0,4013 |
| **124** | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 0,4013 |
| **125** | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (віднімається на товщ.20 мм) к=6 Красх=6, | 100м2 | -0,4013 |
| **126** | Легковирівнювальна суміш Ceresit СN 178 | кг | 1605,2 |
| **127** | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,4013 |
| **128** | Смола епоксидна модифікована | т | 0,20065 |
|  | **Зовнiшнє оздоблення** |  |  |
| **129** | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | 0,904 |
| **130** | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 180,8 |
| **131** | Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СT 63, зерно 3,0 мм | кг | 289,28 |
|  | **Опорядження внутрiшнє** |  |  |
| **132** | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | 100м2 | 11,8011 |
| **133** | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 590,055 |
| **134** | Інтер'єрна латексна фарба | кг | 755,2704 |
| **135** | Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит | 100м2 | 7,7052 |
| **136** | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 7,7052 |
| **137** | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 з кварцевим піском | кг | 192,625 |
| **138** | Інтер'єрна водоемульсійна фарба | кг | 493,1328 |
|  | **Різні роботи** |  |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КАНАЛИ З ШАХТАМИ |  |  |
| **139** | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | 100м3 | 0,4443 |
| **140** | Лотки каналів збірні з/б марки Л16-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 | шт | 2 |
| **141** | Лотки каналів збірні з/б марки Л16-15 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 | шт | 6 |
| **142** | Лотки каналів збірні з/б марки Л16Д-15 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 | шт | 2 |
| **143** | Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ16-8,ЛУ16-8Н серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 | шт | 3 |
| **144** | Плити перекриття П16-15 серія 3.006.1-2.87 | шт | 14 |
| **145** | Плити перекриття П16Д-15 серія 3.006.1-2.87 | шт | 11 |
| **146** | Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури | 100кг | 0,18 |
| **147** | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 23 |
| **148** | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 9,062 |
| **149** | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | 100м2 | 0,064 |
| **150** | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 2,726 |
| **151** | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | 100м2 | 0,854 |
| **152** | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,46 |
| **153** | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 0,206 |
| **154** | Улаштування покриття із листової оцинкованої сталі над вентшахтами | 100м2 | 0,206 |
| **Електроосвітлення і електросилове обладнання** | | | |
| **1** | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 к дем.=0,4 Кэмм=0,4 Кмат=0, Котз=0,4 | 100шт | 0,54 |
| **2** | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 1,5 |
| **3** | Світильник ЛЕД НББ | шт | 96 |
| **4** | Монтаж ліхтаря "Вихід" Кмат=0, Котз=0,4 Ктзм=0,4 | 100шт | 0,12 |
| **5** | Монтаж ліхтаря "Вихід" | 100шт | 0,16 |
| **6** | Світильник акумуляторний "Вихід" | шт | 4 |
| **7** | Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) | шт | 86 |
| **8** | Коробки зовнішнього монтажу | шт | 202 |
| **9** | Установлення розподільчих коробок | 100шт | 2,02 |
| **10** | Установлення розподільчих коробок Кмат=0, Котз=0,4 Ктзм=0,4 | 100шт | 0,8 |
| **11** | Штепсельнi розетки з заземленням подвійні | шт | 5 |
| **12** | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,55 |
| **13** | Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,15 |
| **14** | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,23 |
| **15** | Вимикачі одноклавішні | шт | 23 |
| **16** | Перемикач сходовий | шт | 15 |
| **17** | Розетка накладна з/з | шт | 50 |
| **18** | Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2 | 1000м | 1,068 |
| **19** | Кабелі силові переносні з мідними жилами підвищеної гнучкості в гумовій оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x10 мм2 | 1000м | 0,058 |
| **20** | Кабелі силові переносні з мідними жилами підвищеної гнучкості в гумовій оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,957 |
| **21** | Кабелі силові переносні з мідними жилами підвищеної гнучкості в гумовій оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х4мм2 | 1000м | 0,012 |
| **22** | Кабелі силові переносні з мідними жилами підвищеної гнучкості в гумовій оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5мм2 | 1000м | 0,01 |
| **23** | Кабелі силові переносні з мідними жилами підвищеної гнучкості в гумовій оболонці, марка КВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5мм2 | 1000м | 0,01 |
| **24** | Кабелі силові переносні з мідними жилами підвищеної гнучкості в гумовій оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х6мм2 | 1000м | 0,109 |
| **25** | Кабелі сигнальніі J-Y(ST)Y - 2х0,8 | 1000м | 0,097 |
| **26** | Кабелі силові переносні з мідними жилами підвищеної гнучкості в гумовій оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х4 мм2 | 1000м | 0,068 |
| **27** | Кабелі ВВГнг FE180/E90 3х1,5 | 1000м | 0,515 |
| **28** | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 28,94 |
| **29** | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 Кмат=0, Котз=0,4 Ктзм=0,4 | 100м | 12,1 |
| **30** | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм Кмат=0, Котз=0,4 Ктзм=0,4 | 100 м | 12,1 |
| **31** | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | 100 м | 27,5 |
| **32** | Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змiн 1-Ч д-18мм | 1000м | 0,233 |
| **33** | Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змiн.1-Ч д-10-12мм | 1000м | 1,527 |
| **34** | Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змiн.1-Ч д-15мм | 1000м | 0,99 |
| **35** | Кріплення металорукава , скоба металева однолапкова | шт | 8095 |
| **36** | Провід АППВ 2х2,5 | 1000м | 0,04 |
| **37** | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 4 |
| **38** | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А та нульової шини, реле напруги | 100шт | 0,59 |
| **39** | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А та реле напруги | 100шт | 0,03 |
| **40** | Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури ЩРн-48 | шт | 1 |
| **41** | Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури ЩРн-15 | шт | 3 |
| **42** | Реле напруги однофазне 25А | шт | 2 |
| **43** | Реле напруги 3ф 40А | шт | 2 |
| **44** | Вимикач автоматичний триполюсний 32А | шт | 1 |
| **45** | Вимикач автоматичний триполюсний 25А | шт | 1 |
| **46** | Вимикач автоматичний триполюсний 20А | шт | 2 |
| **47** | Вимикач автоматичний триполюсний 16А | шт | 1 |
| **48** | Вимикач автоматичний двополюсний 16-20А | шт | 4 |
| **49** | Вимикач автоматичний одноплюсний 6-16А | шт | 19 |
| **50** | Шинка нульова 15отворів | шт | 14 |
| **51** | Диференційний автоматичний вимикач 2Р 16-25А | шт | 16 |
| **52** | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,26 |
| **53** | Ізолента | шт | 20 |
| **54** | Цвяхи толеві | кг | 2 |
| **55** | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,32 |
| **56** | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,6 |
| **57** | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м | 0,5 |
| **58** | Дизельний генератор HYUNDAI DHY 12000LE-3 | шт | 1 |
| **59** | Монтаж дизеля стаціонарного, маса до 0,5 т | т | 0,2 |
| **60** | Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 1 |
| **61** | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 |
| **Опалення і ВК** | | | |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| **1** | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм к дем.=0,4 | 100м | 0,75 |
| **2** | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм к дем.=0,4 | 100м | 0,1 |
| **3** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням к дем.=0,4 | 100м | 0,65 |
| **4** | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм к дем.=0,4 | 100м2 | 0,4 |
| **5** | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм к дем.=0,4 | 100м2 | 0,3 |
| **6** | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т к дем.=0,4 | шт | 2 |
| **7** | Установлення калориферів масою до 0,1 тк дем.=0,4 | шт | 1 |
|  | Існуюча система опалення |  |  |
| **8** | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,26 |
| **9** | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,36 |
| **10** | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 0,14 |
| **11** | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,68 |
| **12** | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 4 |
| **13** | Кран кульовий фланцевий Ду 50/50 Ру 16 | шт | 4 |
| **14** | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,72 |
| **15** | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 4 |
| **16** | Кран кульовий фланцевий Ду 80/80 Ру 16 | шт | 4 |
| **17** | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 12 |
| **18** | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 8 |
| **19** | Відвід стальний крутовигнутий O25 | шт | 2 |
| **20** | Відвід стальний крутовигнутий O32 | шт | 6 |
| **21** | Відвід стальний крутовигнутий O42 | шт | 8 |
| **22** | Відвід стальний крутовигнутий O50 | шт | 1 |
| **23** | Відвід стальний крутовигнутий O80 | шт | 12 |
| **24** | Кран кульовий з американкою прямий 1 1/2" ЗВ | шт | 6 |
| **25** | Кран кульовий з американкою прямий 1 1/4" ЗВ | шт | 8 |
| **26** | Кран кульовий з американкою прямий 1" ЗВ | шт | 21 |
| **27** | Кран кульовий з американкою прямий 1/2" ЗВ | шт | 2 |
| **28** | Кран кульовий з американкою прямий 3/4" ЗВ | шт | 2 |
| **29** | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм | 10шт | 0,2 |
| **30** | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 2 |
| **31** | Термометр біметалічний 0-120 С (зад. під, бок.) | шт | 2 |
| **32** | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 21,6 |
| **33** | Термоізоляція (каучук) Kaiflex EF 13х28 мм | м | 26 |
| **34** | Термоізоляція (каучук) Kaiflex EF 13х35 мм | м | 36 |
| **35** | Термоізоляція (каучук) Kaiflex EF 13х42 мм | м | 14 |
| **36** | Термоізоляція (каучук) Kaiflex EF 13х60 мм | м | 68 |
| **37** | Термоізоляція (каучук) Kaiflex EF 13х89 мм | м | 72 |
| **38** | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| **39** | Манометр RF 100 0-16 бар 1\_2' рад. | шт | 1 |
| **40** | Кран триходовий для манометра 1/2" ЗВ латунний | шт | 4 |
| **41** | Перехід стальний 80х50 | шт | 4 |
| **42** | Гільза для датчика температури | шт | 2 |
| **43** | Комплектуючі метал | шт | 1 |
| **44** | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |
| **45** | Автоматичний розповітрювач DN15 | шт | 2 |
|  | Система опалення укриття |  |  |
| **46** | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 0,5799 |
| **47** | Сталевий радіатор, бокове підключення, 22 тип, 500х400 мм (шт.) (PURMO) | шт | 2 |
| **48** | Сталевий радіатор, бокове підключення, 22 тип, 500х600 мм (шт.) (PURMO) | шт | 2 |
| **49** | Сталевий радіатор, бокове підключення, 22 тип, 600х1200 мм (шт.) (PURMO) | шт | 8 |
| **50** | Сталевий радіатор, бокове підключення, 22 тип, 600х1400 мм (шт.) (PURMO) | шт | 1 |
| **51** | Сталевий радіатор, бокове підключення, 22 тип, 600х600 мм | шт | 22 |
| **52** | Сталевий радіатор, бокове підключення, 22 тип, 600х800 мм | шт | 2 |
| **53** | Комплект RA-N + RAS-C+RLV-S кутовий | шт | 37 |
| **54** | двохрізьбовий гвинт шуруп 8\100 | шт | 434 |
| **55** | дюбель без шурупа втулка 12/100 | шт | 434 |
| **56** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 2,32 |
| **57** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass O25х3,5 | м | 232 |
| **58** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,46 |
| **59** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass O32х4,4 | м | 146 |
| **60** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,58 |
| **61** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass O40х5,5 | м | 58 |
| **62** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,02 |
| **63** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass O50х6,9 | м | 2 |
| **64** | Муфта поліпропіленова O20 мм | шт | 35 |
| **65** | Муфта поліпропіленова O25 мм | шт | 40 |
| **66** | Муфта поліпропіленова O32 мм | шт | 48 |
| **67** | Муфта поліпропіленова O40 мм | шт | 19 |
| **68** | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 4 |
| **69** | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 2 |
| **70** | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 6 |
| **71** | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм | шт | 2 |
| **72** | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм | шт | 2 |
| **73** | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 67 |
| **74** | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 2 |
| **75** | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 6 |
| **76** | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм | шт | 2 |
| **77** | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм | шт | 2 |
| **78** | Муфта поліпропіленова редукційна O25\_20 мм | шт | 10 |
| **79** | Муфта поліпропіленова редукційна O32\_25 мм | шт | 6 |
| **80** | Муфта поліпропіленова редукційна O40\_32 мм | шт | 4 |
| **81** | Муфта поліпропіленова редукційна O50\_32 мм | шт | 1 |
| **82** | Муфта поліпропіленова редукційна O50\_40 мм | шт | 1 |
| **83** | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 |
| **84** | Трійник поліпропіленовий редукційний O25\_20\_25 мм | шт | 34 |
| **85** | Трійник поліпропіленовий редукційний O32\_20\_32 мм | шт | 32 |
| **86** | Трійник поліпропіленовий редукційний O32\_25\_32 мм | шт | 2 |
| **87** | Трійник поліпропіленовий редукційний O40\_20\_40 мм | шт | 4 |
| **88** | Трійник поліпропіленовий редукційний O50\_32\_50 мм | шт | 1 |
| **89** | Трійник поліпропіленовий редукційний O50\_40\_50 мм | шт | 2 |
| **90** | Відвід поліпропіленовий O20 мм 45° | шт | 80 |
| **91** | Відвід поліпропіленовий O20 мм 90° | шт | 84 |
| **92** | Відвід поліпропіленовий O25 мм 90° | шт | 18 |
| **93** | Відвід поліпропіленовий O32 мм 90° | шт | 16 |
| **94** | Відвід поліпропіленовий O40 мм 90° | шт | 20 |
| **95** | Відвід поліпропіленовий O50 мм 90° | шт | 4 |
| **96** | Хомут металевий 1'' | шт | 146 |
| **97** | Хомут металевий 1''1/4'' | шт | 56 |
| **98** | Хомут металевий 1/2'' | шт | 110 |
| **99** | Хомут металевий 3/4'' | шт | 122 |
| **100** | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 38,8 |
| **101** | Термоізолятор 09х22 Thermoflex 9 мм | м | 60 |
| **102** | Термоізолятор 09х28 Thermoflex 9 мм | м | 122 |
| **103** | Термоізолятор 09х35 Thermoflex 9 мм | м | 146 |
| **104** | Термоізолятор 09х42 Thermoflex 9 мм | м | 58 |
| **105** | Термоізолятор 09х54Thermoflex 9 мм | м | 2 |
|  | ВК |  |  |
| **106** | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | 10компл. | 0,3 |
| **107** | Бойлер Gorenje 80 літрів | шт | 1 |
| **108** | Бойлер електричний 50л. | шт | 1 |
| **109** | Бойлер проточний електричний 3 квт | шт | 1 |
| **110** | Відведення каналізаційне d = 110 мм, кут = 87 гр. 30' | шт | 3 |
| **111** | Відведення каналізаційне d = 50 мм, кут = 87 гр. 30' | шт | 16 |
| **112** | гнучкий шланг 1\2 ВВ | шт | 10 |
| **113** | гнучкий шланг Вода 1\2 В3 30 см | шт | 7 |
| **114** | двохрізьбовий гвинт шуруп 8\100 | шт | 127 |
| **115** | дюбель без шурупа втулка 12/100 | шт | 127 |
| **116** | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | 10компл. | 0,1 |
| **117** | Душова кабіна | шт | 1 |
| **118** | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |
| **119** | Зворотний клапан пружинний (лат. шток) 1" | шт | 1 |
| **120** | Установлення змішувачів | 10шт | 0,7 |
| **121** | Змішувач для душа | шт | 1 |
| **122** | Змішувач для умивальника | шт | 6 |
| **123** | Кран кульовий 1" ЗВ | шт | 2 |
| **124** | Кран кульовий з американкою прямий 1" ЗВ | шт | 2 |
| **125** | Кран кульовий з американкою прямий 1/2" ЗВ | шт | 1 |
| **126** | Кран кульовий з американкою прямий 3/4" ЗВ | шт | 4 |
| **127** | Кран під котел з нак. гайкою 1" ВЗ прямий | шт | 1 |
| **128** | Кран сантехнічний кутовий 1/2х1/2 (Valvex, 1482770, TRANGLE, 16) | шт | 21 |
| **129** | Установлення кранів поливальних | шт | 3 |
| **130** | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 9 |
| **131** | Напірна установка для відведення забрудненої води HiSewlift 3-15 | шт | 7 |
| **132** | Напірна установка для відведення забрудненої водиHiSewlift 3-35 | шт | 1 |
| **133** | Насос дренажний GRUNDFOS KPC 300 A | шт | 1 |
| **134** | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,1 |
| **135** | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,75 |
| **136** | Прочистка D110 | шт | 2 |
| **137** | Прочистка D50 | шт | 6 |
| **138** | Ревізія каналізаційна d = 110 мм | шт | 1 |
| **139** | Сифон для умивальника | шт | 6 |
| **140** | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10компл. | 0,1 |
| **141** | Трійник каналізаційний d = 110 мм, кут = 45 гр. | шт | 5 |
| **142** | Трійник каналізаційний d = 50 мм, кут = 45 гр. | шт | 11 |
| **143** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,79 |
| **144** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) O20х2,8 | м | 79 |
| **145** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,32 |
| **146** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) O25х3,5 | м | 32 |
| **147** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,6 |
| **148** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) O32х4,4 | м | 42 |
| **149** | Труба напірна поліетиленова PE100, SDR17,( 1,0 МПа) d=32\_2.0 мм | м | 18 |
| **150** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,18 |
| **151** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) O63х8,6 | м | 18 |
| **152** | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 11,7 |
| **153** | Трубна ізоляція ламінована б=6мм O22 | м | 73 |
| **154** | Трубна ізоляція ламінована б=6мм O28 | м | 32 |
| **155** | Трубна ізоляція ламінована б=6мм O35 | м | 12 |
| **156** | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення | 10шт | 0,2 |
| **157** | Хомут металевий 1'' | шт | 12 |
| **158** | Хомут металевий 1 1/2" | шт | 85 |
| **159** | Хомут металевий 1/2'' | шт | 73 |
| **160** | Хомут металевий 3/4'' | шт | 42 |
| **161** | Хомут металевий 4'' | шт | 10 |
| **162** | Шланг Eco-Flex нерж. вода/тепло 1/2" ВВ 60 см | шт | 7 |
| **163** | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,7 |
| **164** | Унітаз з поліпропіленовим сидінням з металевими кріпленнями Компакт 773 | шт | 7 |
| **165** | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,6 |
| **166** | Умивальник President 60 (Cersanit) | шт | 6 |
| **Вентиляція** | | | |
|  | Вентиляція укриття |  |  |
| **1** | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| **2** | Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-2,5.3 Дк=0,95Дн з електродвигуном 0,37кВт/1500об/хв L=800м?/год. Р= 350Па | шт | 1 |
| **3** | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 2 |
| **4** | Вентилятор радіальний ВР-88-72.1-5.4 Дк=1,05Дн з електродвигуном 0,75кВт/1000об/хв L=4000м/год. Р= 350Па | шт | 1 |
| **5** | Вентилятор радіальний ВР-88-72.1-4.1 Дк=1,0Дн з електродвигуном 0,55кВт/1500об/хв L=3200м?/год. Р= 315Па | шт | 1 |
| **6** | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |
| **7** | Нагрівач водяний SWH 70-40/6R | шт | 1 |
| **8** | Установлення віброізоляторів БГ20/20-2 М8х18 | 10шт | 0,5 |
| **9** | Установлення віброізоляторів БГ30/20-2 М8х23 | 10шт | 0,5 |
| **10** | Установлення віброізоляторів БГ30/30-2 М8х23 | 10шт | 0,5 |
| **11** | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,36 |
| **12** | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2 | 0,57 |
| **13** | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1,8 |
| **14** | Фасонні елементи з чорної сталі 2 мм (з фланцем) | м2 | 32 |
| **15** | Фасонні елементи з сталі оцинкованої 0,5 мм | м2 | 30 |
| **16** | Фасонні елементи зі сталі оцинкованої 0,7 мм. | м2 | 22 |
| **17** | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 28 |
| **18** | Решітка РВ 3040-2\_ (----) 400х200 | шт | 12 |
| **19** | решітка РВ 3040-2\_ (----) 300х150(h) | шт | 3 |
| **20** | решітка РВ 3040-2\_ (----) 250х150(h) | шт | 6 |
| **21** | решітка РВ 3030-2\_R=100 (----) 200х100 (h) | шт | 3 |
| **22** | решітка РВ 3030-2\_R=75 (----) 200х100 (h) | шт | 4 |
| **23** | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 5 |
| **24** | Анемостат д.125 в. | шт | 5 |
| **25** | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,581525 |
| **26** | Вставка гнучка ГВ-500 | шт | 1 |
| **27** | Вставка гнучка ГВ-400 | шт | 1 |
| **28** | Вставка гнучка ГВ-250 | шт | 1 |
| **29** | Вставка гнучка ГВ-280х280 | шт | 1 |
| **30** | Вставка гнучка ГВ-175х175 | шт | 1 |
| **31** | Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм | шт | 4 |
| **32** | Клапан герметичний KG-IA-DN560 | шт | 4 |
| **33** | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг | шт | 2 |
| **34** | Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2 к=8 Красх=8 | 5 кг | 0,4 |
| **35** | Противибуховий пристрій для сховищ K-UZS-1 | шт | 2 |
| **36** | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 2 |
| **37** | Камера розширювальна K-RK-2-1 | шт | 2 |
| **38** | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,792588 |
| **39** | Фільтр ФЯВ 514х514 | шт | 3 |
| **40** | Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг | шт | 3 |
| **41** | Фільтробокс панельний ФБ (товщина стінки 2мм) під фільтр ФЯВ 512х512х32мм | шт | 3 |
| **42** | Клапан дросельний 125 | шт | 4 |
| **43** | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 7 |
| **44** | Клапан повітряний КПР-02-350х300 з ручним керуванням | шт | 4 |
| **45** | Клапан повітряний КПР-02-300х200 з ручним керуванням | шт | 2 |
| **46** | Клапан повітряний КПР-02-250х200 з ручним керуванням | шт | 1 |
| **47** | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 22,4 |
| **48** | Теплоізолятор самоклеючий. Фольгований 8мм(AirFoam) | м2 | 173 |
| **49** | Теплоізоляція лист. самокл. Kaiflex EF 25 мм | м2 | 51 |
| **50** | Витратні матеріали | кг | 80 |
|  | Вентиляція ДЕС |  |  |
| **51** | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 1 |
| **52** | Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-3.15.1 Дк=1,0Дн з електродвигуном 0,55кВт/1000об/хв L=2200м3/год. Р= 350Па | шт | 1 |
| **53** | Установлення віброізоляторів БГ20/20-2 М8х18 | 10шт | 0,5 |
| **54** | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,0784 |
| **55** | Вставка гнучка ГВ-280х280 | шт | 1 |
| **56** | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 2 |
| **57** | Камера розширювальна K-RK-2-1 | шт | 2 |
| **58** | Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм | шт | 2 |
| **59** | Клапан герметичний KG-IA-DN560 | шт | 2 |
| **60** | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг | шт | 2 |
| **61** | Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2 к=8 Красх=8 | 5 кг | 0,4 |
| **62** | Противибуховий пристрій для сховищ K-UZS-1 | шт | 2 |
| **63** | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,528392 |
| **64** | Фільтр ФЯВ 514х514 | шт | 2 |
| **65** | Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг | шт | 2 |
| **66** | Фільтробокс панельний ФБ (товщина стінки 2мм) під фільтр ФЯВ 512х512х32мм | шт | 2 |
| **67** | Фасонні елементи з чорної сталі 2 мм (з фланцем) | м2 | 1 |
| **68** | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,8 |
| **69** | Теплоізоляція лист. самокл. Kaiflex EF 25 мм | м2 | 8 |
| **70** | Витратні матеріали | кг | 20 |
|  | Автоматика системи вентиляції |  |  |
| **71** | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 | шт | 1 |
| **72** | Комплект автоматики системи ПВ1 | шт | 1 |
| **73** | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |
| **74** | Щит управління витяжним вентилятором | шт | 1 |
| **75** | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 1 |
| **76** | Трьохходовий кран Dn 32 R3032-16-B3 | шт | 1 |
| **77** | Привід NR24A-SR | шт | 1 |
| **78** | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 0,2 |
| **79** | Кабель гріючий саморегулюючий без екрану 20Вт/м | м | 20 |
| **80** | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 4 |
| **81** | Термостат механічний IMRT0/40 IP54 | шт | 4 |
| **82** | Витратні матеріали | кг | 3 |
|  | Гліколевий контур |  |  |
| **83** | Гайки насосні (пара) 1"х1-1/2" (DN 25) | пара | 1 |
| **84** | Група безпеки розширювального бака | шт | 1 |
| **85** | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 | шт | 1 |
| **86** | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |
| **87** | Зворотний клапан пружинний (лат. шток) 3/4" | шт | 1 |
| **88** | Коліно різьбове 1 ВВ | шт | 2 |
| **89** | Кран кульовий 1/2" ЗВ | шт | 2 |
| **90** | Кран кульовий з американкою прямий 1" ЗВ | шт | 2 |
| **91** | Кран кульовий з американкою прямий 3/4" ЗВ | шт | 2 |
| **92** | Муфта американка із поліпроп. 25х3/4"з. латун. д/поліпроп труб. Blue Ocean | шт | 2 |
| **93** | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 6 |
| **94** | Муфта поліпропіленова з зовнішньою різьбою O32\_3/4" | шт | 6 |
| **95** | Муфта поліпропіленова редукційна O40\_32 мм | шт | 8 |
| **96** | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| **97** | Насос циркуляційний Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16 | шт | 1 |
| **98** | Ніпель латунний 1" | шт | 2 |
| **99** | Ніпель латунний 1/2" | шт | 4 |
| **100** | Ніпель латунний 3/4" | шт | 1 |
| **101** | Ніпель латунний редукційний 1"х1/2" | шт | 4 |
| **102** | Ніпель латунний редукційний 1"х3/4" | шт | 4 |
| **103** | Перехідник (футорка) ЗВ 3/4"х1/2" латунь | шт | 8 |
| **104** | Перехідник 1 1/4"х1" ВЗ | шт | 2 |
| **105** | Перехідник латунний ВЗ 3/4\_1/2 | шт | 4 |
| **106** | Розбірне з'єднання (американка) латунне пряме 1" ЗВ | шт | 8 |
| **107** | Розбірне з'єднання (американка) латунне пряме 1/2" ЗВ | шт | 4 |
| **108** | Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 4 м2 | шт | 1 |
| **109** | Теплообмінник ТПС 08-17 А | шт | 1 |
| **110** | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 6 |
| **111** | Термометр 63мм 0..+120 (зад.під. 1/2") | шт | 6 |
| **112** | Трійник латунний 1'' х 1/2'' х 1'' | шт | 6 |
| **113** | Трійник латунний 3/4'' х 1/2'' х 3/4'' | шт | 2 |
| **114** | Трійник поліпропіленовий з внутрішньою різьбою O32\_3/4"\_32 | шт | 8 |
| **115** | Трійник поліпропіленовий редукційний O32\_25\_32 мм | шт | 1 |
| **116** | Трійник поліпропіленовий редукційний O40\_20\_40 мм | шт | 4 |
| **117** | Установлення повітровідвідників | шт | 4 |
| **118** | Автоматичний розповітрювач DN15 | шт | 4 |
| **119** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,04 |
| **120** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass O25х3,5 | м | 4 |
| **121** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,32 |
| **122** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass O32х4,4 | м | 32 |
| **123** | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,08 |
| **124** | Труба поліпропіленова PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass O63х8,6 | м | 8 |
| **125** | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4,4 |
| **126** | Термоізоляція (каучук) Kaiflex EF 09х22 мм | м | 4 |
| **127** | Термоізоляція (каучук) Kaiflex EF 09х28 мм | м | 32 |
| **128** | Термоізоляція (каучук) Kaiflex EF 09х35 мм | м | 8 |
| **129** | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм Кмат=0 Кмат=0 | 100м | 0,44 |
| **130** | Рідина Тепро-25П | кг | 60 |
| **131** | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення (3/4") | 10шт | 0,4 |
| **132** | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення (1") | 10шт | 0,1 |
| **133** | Комплектуючі ізоляції | шт | 1 |
| **134** | Комплектуючі кріплень | шт | 1 |
| **135** | Труби, фланці, коліна, різьби пластик | шт | 1 |
|  | Пуско-налагоджувальні роботи |  |  |
| **136** | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом | Пристр. | 13 |
| **137** | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий | Пристр. | 4 |
| **138** | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі | Установ. | 4 |
| **139** | Блок регулюючий пропорційний | шт | 1 |
| **Технологічне обладнання** | | | |
| **1** | Вогнегасник порошковий закачний ВП-5 з величиною заряду 5,0 кг | шт | 6 |
| **2** | Вогнегаситель вуглекислотний ВВК-3.5 звеличиною заряду 3,5 кг | шт | 3 |
| **3** | Стіл письмовий однотумбовий | шт | 1 |
| **4** | Стілець напівм"який | шт | 1 |
| **5** | Кушетка оглядова 1960х610х500 мм | комплект | 1 |
| **6** | Столик для медичних інструментів пересувний 760х490х840 мм | шт | 1 |
| **7** | Шафа матеріальна медична ошклена дводверна (одна секція під ключ) розм.820х425х2100 мм | шт | 1 |
| **8** | Кулер для води на 5л 1ф, 1,7квт | шт | 3 |
| **9** | Візок-етажерка збиральна для прибирання приміщень розм.950х560х540 мм | шт | 1 |
| **10** | Холодильник ВФ4504-00-000 | шт | 1 |
| **11** | Електрочайник 1ф. 2,0 кВт | шт | 1 |
| **12** | Стіл виробничий з нержавійки | шт | 2 |
| **13** | Стелаж металевий розм.1500х710х2000 | шт | 10 |
| **14** | Вішалка настінна на два гачки | шт | 1 |
| **15** | Одноярусні нари металеві складні 1800х500(h) | шт | 131 |
| **16** | Двоярусні нари металеві складні 1800х1500(h) мм | шт | 34 |
| **17** | Металевий табурет розм.450х450х450 мм | шт | 199 |
| **18** | Дзеркало настінне | шт | 5 |
| **19** | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10шт | 1,9 |
| **20** | Диспенсер настінний для дезинфікуючого розчину миття рук | шт | 6 |
| **21** | Диспенсер настінний для паперових рушників | шт | 5 |
| **22** | Диспенсер настінний для туалетного паперу | шт | 6 |
| **23** | Поручень настінно-напольний | шт | 1 |
| **24** | Поручень настінний | шт | 1 |
| **25** | Ємкість для сміття | шт | 9 |
| **26** | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 |
| **27** | Умивальник з пляшковим сифоном для інвалідів | комплект | 1 |
| **28** | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| **29** | Змішувачі для умивальників | комплект | 1 |
| **30** | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 |
| **31** | Унітаз з косим випуском, змивним бачком та сидінням відкидним | шт | 1 |
| **Благоустрій** | | | |
|  | Покриття, тип І |  |  |
| **1** | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 30 |
| **2** | Бетонний поребрик БР100.20.8 | шт | 30 |
| **3** | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,0395 |
| **4** | Улаштування основи зі гравійно-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | 1000м2 | 0,07894 |
| **5** | Улаштування основи зі гравійно-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (віднімається на 7 см) к=7 Красх=7 | 1000м2 | -0,07894 |
| **6** | Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм, марка ДР8 | м3 | 7,957 |
| **7** | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,07894 |
| **8** | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм | м2 | 79,73 |
|  | Водовідведення дощових стоків |  |  |
| **9** | Встановлення дощоприймачів PolyMax Basic 300х300 (250х250) | 10 шт | 1,9 |
| **10** | Дощоприймач пластиковий з металевою решіткою ДП25\_25 та корзиною для сміття | шт | 19 |
| **11** | Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм | 100 м | 1,916 |
| **12** | Водовідвідний лоток ЛВ-10.11,5.9,5 пластиковий з решіткою стальною нержавіючою кл.А | шт | 192 |
|  | Гідроізоляція відмостки з дренажною каналізацією |  |  |
| **13** | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,39 |
| **14** | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 Котз=1,2 | 100м3 | 0,446 |
| **15** | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних | 1 м3 | 23,4 |
| **16** | Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм | м2 | 491,4 |
| **17** | Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар | м2 | 530 |
| **18** | Єврорубероїд Техноеласт ЕПП5.2 | м2 | 604,2 |
| **19** | Укладання дренажних трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 200 мм к=0,98; к=0,87; Кэмм=0,87 Котз=0,98 | 100 м | 2,05 |
| **20** | Труби Е2-D МР SN8 двошарові гофровані для систем дренажу діам. 200 мм з геофільтром | м | 205 |
| **21** | Муфта до труб Е2 діам. 200 мм | шт | 33 |
| **22** | Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм | шт | 66 |
| **23** | Улаштування гравійної основи під трубопроводи з їх обсипкою | 10м3 | 6,46 |
| **24** | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,37 |
| **25** | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,333 |
| **26** | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 3,33 |
|  | Відмостка |  |  |
| **27** | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 194 |
| **28** | Бетонний поребрик БР100.20.8 | шт | 194 |
| **29** | Улаштування основи піщаної | 1 м3 | 12,54 |
| **30** | Улаштування основи піщано-гравійної товщ.80 мм | 1 м3 | 15,2 |
| **31** | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,19 |
| **32** | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм | м2 | 191,9 |

Для підтвердження якості бруківки (тротуарної плитки), бордюру Учасник подає в складі пропозиції копії/оригінали протоколів випробувань бруківки (тротуарної плитки), бордюру видані не раніше 2023 р. незалежною лабораторією акредитованою для проведення таких досліджень (учасники надають у складі пропозиції копію атестату про акредитацію лабораторії)

Для підтвердження якості металочерепиці (профнастилу) Учасник подає в складі пропозиції копії/оригінали протоколів випробувань металочерепиці (профнастилу) виданий не раніше 2023 р. незалежною лабораторією акредитованою для проведення таких досліджень (учасники надають у складі пропозиції копію атестату про акредитацію лабораторії)

**У разі, якщо технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент". У разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації (затвердженої експертним звітом), що розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію.**

**ДОДАТОК 3**

**ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м. Івано-Франківськ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.**

**Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації**, надалі – **Замовник**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та має належні повноваження на підписання цього договору, з однієї сторони та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, і має усі належні повноваження на підписання цього договору надалі - **Підрядник**, з іншої сторони (разом – **Сторони**), уклали цей Договір, за результатами закупівлі згідно оголошення № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, про наступне:

**1. Предмет договору**

1.1. Підрядник зобов’язується в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи по об’єкту: **Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області" (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) ,** а Замовник приймає об’єкт і здійснює фінансування прийнятих робіт.

1.2. Підрядник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить положенням його установчих документів.

1.3. Підрядник підтверджує, що він має всі необхідні дозволи (ліцензії, сертифікати), які вимагаються законодавством України для виконання ним своїх обов’язків за цим Договором.

**2. Ціна договору**

2.1. Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за договором, визначена на підставі динамічної договірної ціни (додаток 1), і становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), у тому числі: ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*визначається замовником*) грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), у тому числі: ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.2. Фінансове забезпечення зобов’язань здійснюється в порядку визначеному Бюджетним кодексом України лише за наявності відповідного бюджетного призначення та в межах встановлених бюджетних асигнувань.

2.3. Сума зобов’язань сторін на наступні періоди на залишкову вартість робіт за договором буде визначена додатковими угодами при наявності бюджетних призначень.

2.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу публічних закупівель, Постанови КМУ від 01 серпня 2005 року № 668 та «Настанови з визначення вартості будівництва» та «Настанови з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, чинним законодавством України та цим Договором.

2.5. Закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для виконання Робіт, здійснює Підрядник.

**3. Строки виконання робіт**

3.1. Роботи за договором повинні бути виконані відповідно до календарного плану виконання робіт (додаток 2).

3.2. У разі затримки початку робіт з незалежних від Підрядника документально підтверджених об’єктивних обставин сторони погоджують зміни до договору, в яких обумовлюють нову дату початку робіт.

3.3. Якщо роботи вчасно не розпочаті з вини Підрядника, Замовник має право розірвати Договір.

3.4. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей Договір у випадках, передбачених чинним законодавством з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та положень «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178.

3.5 Підрядник може забезпечити дострокове завершення робіт і передачу Об’єкта Замовнику тільки за згодою Замовника.

**4. Права та обов’язки сторін.**

**4.1. Замовник має право:**

4.1.1. Здійснювати контроль за якістю, обсягами та вартістю будівництва об’єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.

4.1.2. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм.

4.1.3. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами.

4.1.4. Вимагати в Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності виробів та матеріалів, які використовуються в процесі будівництва.

4.1.5. Постачати будівництво власними матеріалами і обладнанням. При цьому на вартість таких матеріалів та обладнання зменшується ціна Договору.

4.1.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

4.1.7. Відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи, крім обставин викладених в п 3.2., або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду стає неможливим;

4.1.8. Відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт;

4.1.9. Ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору підряду;

4.1.10. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

4.1.11. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, в тому числі якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим, письмово повідомивши про це Підрядника у строк за 10 календарних днів до дати фактичного розірвання Договору, та вимагати відшкодування збитків за наявності порушень Підрядником умов цього Договору.

4.1.12. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

4.1.13. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.

4.1.14. Повернути Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, що складена згідно з актом № КБ-2в, Підряднику в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки (у разі використання), підписів, посилання на номер та дату цього Договору (останнього додаткового договору до цього Договору) або в разі виконання Робіт неналежної якості.

4.1.14. Замовник також має інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

**4.2. Замовник зобов’язується:**

4.2.1. Приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, перевірити їх і підписати на протязі 5-ти робочих днів, чи повернути в цей ж строк Підряднику для виправлення.

4.2.2. Призначати робочу комісію з приймання об’єкта протягом 20-ти днів після одержання офіційного повідомлення Підрядника про готовність об’єкта до експлуатації.

4.2.3. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.

4.2.4. Письмово повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

4.2.5. Оплатити прийняті виконані роботи.

**4.3. Підрядник має право:**

4.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.

4.3.2. Інформувати Замовника про можливість призупинення робіт за незалежних від Підрядника обставин.

4.3.3. Супровідним листом надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3.

4.3.4. Ініціювати дострокове розірвання цього Договору у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його письмово за 30 днів.

**4.4. Підрядник зобов’язаний:**

4.4.1. Виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» із урахуванням змін та доповнень, узгодженого терміну виконання робіт та чинного законодавства України.

4.4.2. Утримувати будівельний майданчик у належному стані. Підрядник до здачі об’єкта в експлуатацію відповідає за охорону майна і виконаних робіт на будівельному майданчику, його освітлення та огорожу; здійснює необхідні природоохоронні заходи та заходи по забезпеченню пожежної безпеки; забезпечує чистоту на будівельному майданчику. Витрати з підтримання порядку на будівельному майданчику лягають на Підрядника. Підрядник забезпечує безпеку дорожнього та пішохідного руху на території будівельному майданчику.

Протягом будівництва здійснює оплату власними коштами за користування водою, телефоном, тепловою енергією, електроенергією, які будуть використані Підрядником при виконанні предмету цього Договору.

4.4.3. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або призупинення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Підрядника, обставин.

4.4.4. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами, визначати осіб, відповідальних за їх ведення та на вимогу Замовника надавати її для ознайомлення.

4.4.5. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок і приписів, та інформувати про це письмово Замовника.

4.4.6. У випадку пред’явлення Підряднику скарг, претензій з боку третіх осіб, що стосуються виконання робіт за цим Договором, всі фінансові або інші відшкодування здійснюються за рахунок Підрядника. Замовник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо Підрядник або представник не були причиною цієї скарги.

4.4.7. Суворо дотримуватись нормативних правил безпеки праці, протипожежних норм і положень, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні.

4.4.8. На закриті будівельні роботи і інженерні системи перед їх закриттям скласти акти проміжного приймання. Для систем водопостачання, центрального опалення і каналізації повинен скласти акти гідравлічного випробовування і приймання кожної системи окремо.

4.4.9. Після закінчення виконання робіт до здачі об’єкта в експлуатацію, вивезти з будівельного майданчика за власний рахунок техніку, невикористані матеріали, відходи, сміття, допоміжні споруди, провести благоустрій території згідно правил благоустрою і утримання території.

4.4.10. До здачі об’єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання, акти пусконалагоджувальних робіт і випробувань та інше.

4.4.11. Під час виконання робіт застосовувати заходи із захисту довкілля.

4.4.12. Відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»:

- влаштувати необхідні огорожі будівельного майданчика (охоронні, захисні, сигнальні), організувати в необхідних випадках контрольно-пропускний режим;

- видати працівникам необхідні засоби індивідуального захисту (спеціальний одяг, взуття, захисні каски тощо);

- виконати заходи із колективного захисту робітників (огорожі, природне та штучне освітлення відповідно до ДБН В.2.5-28, вентиляція, захисні та запобіжні пристрої і пристосування тощо).

Кошти для забезпечення вимог ДБН А.3.1-5-2016 передбачені загальновиробничими витратами договірної ціни згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва».

4.4.13. Здійснювати своїми силами закупівлю, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорону та доставку на об’єкт матеріалів та конструкцій, виробів, устаткування. Контролювати якість, кількість і комплектність матеріальних цінностей, що постачаються, нести ризики їх випадкової втрати і пошкодження.

4.4.14. Нести майнову відповідальність за всі товарно-матеріальні цінності, обладнання та устаткування на Об’єкті в період виконання Робіт, у разі їх втрати або пошкодження до дати приймання Замовником виконаних Робіт.

4.4.15. Отримувати всі погодження, дозволи та ліцензії необхідні під час виконання Робіт (до початку таких Робіт), що стосується діяльності Підрядника, та забезпечити їх чинність протягом строку дії Договору. Забезпечити наявність необхідних дозволів та ліцензій у субпідрядників, якщо такі залучаються до виконання Робіт.

4.4.16. На вимогу Замовника чи осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

4.4.17. На місці виконання Робіт забезпечувати дотримання працівниками охайного та тверезого вигляду. Відповідати за поведінку своїх працівників (працівників субпідрядника) на Об’єкті, не допускати порушень ними громадського порядку та законодавства, забезпечувати дотримання ними трудової та технологічної дисципліни, вимог техніки безпеки і охорони праці.

4.4.18. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством України та цим Договором, завершені роботи.

4.4.19. Відшкодувати відповідно до законодавства України та цього Договору завдані Замовнику збитки (шкоду), протягом 10 днів з дати отримання обґрунтованої вимоги.

4.4.20. Не розголошувати та не передавати третім особам документів та інформації, пов’язаних з виконанням цього Договору, без письмової згоди Замовника.

4.4.21. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

**5. Фінансування робіт, розрахунки і платежі**

5.1 Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів ***місцевого бюджету (***субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення та співфінансування***).***

5.2 Замовник буде проводити розрахунки за виконані роботи в міру поступлення коштів на розрахунковий рахунок Замовника з дня підписання акту виконаних робіт та не несе відповідальності у випадку їх відсутності.

5.3 Фінансування та здійснення розрахунків за виконані роботи будуть проводитися в міру поступлення коштів на розрахунковий рахунок Замовника, спрямованих на фінансування даного Об’єкту. Замовник не несе відповідальності у випадку відсутності коштів на розрахунковому рахунку.

5.4 Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт (проєктування), прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

5.5. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, протягом 30-ти календарних днів.

5.6. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.

5.7. Кінцеві розрахунки здійснюються Замовником після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт протягом 30-ти днів. У випадку порушення термінів здачі об’єкта в експлуатацію з вини Підрядника, інфляційне подорожчання робіт, що виникло після цих термінів, Підряднику не компенсується.

5.8. Роботи, при виконанні яких допущено відхилення від проектно-кошторисної документації чи порушення діючих норм і правил, оплачуються після ліквідації відхилень і порушень.

5.9. Про тимчасове припинення будівництва з причин відсутності фінансування Замовник попереджає Підрядника письмово за 10 днів.

5.10. Валютою платежу є гривня.

5.11. Підрядник не вправі вимагати оплати за:

- невиконані роботи;

- виконані роботи, які не визначені в договорі;

- неякісно виконані роботи.

5.12. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування.

**6. Виконання робіт**

6.1. Підрядником повинні бути заплановані та узгоджені з уповноваженими органами заходи з організації і забезпечення безпеки руху автотранспорту і пішоходів (розроблення схеми організації дорожнього руху на період проведення робіт, встановлення тимчасових дорожніх знаків тощо) на підставі вимог правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.2. Сторони у тижневий строк після підписання Договору надають одна одній перелік осіб, які уповноважені представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їх повноважень. В подальшому при заміні цих осіб, перегляд їх повноважень сторони негайно інформують одна одну.

6.3. При виявленні відхилень від проекту, недоробок, дефектів Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

6.4. Якщо Підрядник не виправить у встановлений строк неякісно виконані роботи, Замовник має право залучити до цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

6.5. Підрядник несе відповідальність за відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також за наявність самих сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.

6.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, веде і передає Замовнику після завершення Робіт документи про виконання цього Договору.

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та цьому Договору.

6.7. З метою контролю за відповідністю Робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за виконанням Робіт протягом усього періоду виконання Робіт шляхом укладання відповідного договору у порядку, встановленому законодавством.

6.8. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду виконання Робіт шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

6.9. Авторський нагляд під час виконання Робіт здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

6.10. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

6.11. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням Робіт Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

6.12. У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

6.13. Підрядник, який забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання Робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов’язаний негайно провести їх заміну.

6.14. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

6.15. Датою закінчення Робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

**7. Гарантійні строки експлуатації об’єкта**

7.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договорі та проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить 10 (десять) років з моменту здачі об’єкта в експлуатацію.

7.2. Підрядник гарантує досягнення об’єктом робіт визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об’єкта відповідно до договору протягом гарантійного терміну.

7.3. У разі порушення термінів усунення недоліків Підрядник зобов’язаний сплатити замовнику штраф у розмірі 5% від суми договору. Сплата штрафу не звільняє Підрядника від обов’язку усунути недоліки робіт.

7.4. У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоліків Замовник повинен повідомити про них Підрядника у письмовій формі протягом 20 днів після їх виявлення і запросити Підрядника для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання.

7.5. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами; неналежного ремонту об’єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами. В інших випадках Підрядник зобов’язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни, погоджені з Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Підрядника. Підрядник зобов’язується також сплатити штраф у розмірі 10% від суми договору.

7.6. При відмові Підрядника усунути недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, Замовник може залучити до цієї роботи іншого Підрядника з відшкодуванням його витрат за рахунок Підрядника.

7.7. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

7.8. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

7.9. У випадку реорганізації Підрядника його правонаступник відповідає за виконання зобов’язань за цим Договором.

**8. Відповідальність сторін**

8.1. Підрядник до передачі закінчених робіт Замовнику матеріально відповідає за збереження незавершеного будівництва, наслідки пошкодження або руйнування з власної вини і не може вимагати від Замовника оплати за виконані, але знищені (пошкоджені) роботи.

8.2. Ризик випадкових пошкоджень або руйнування матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна лежить на Стороні, якій це майно належить.

8.3. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та/або дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

8.4. На час дії Договору відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним та юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод на Об’єкті, викликаних незабезпеченням належних умов безпеки руху, покладається на Підрядника.

8.5. За прострочення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт, виконання яких прострочено, за кожний день прострочення.

8.6. За порушення щодо якості виконаних робіт Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості неякісних робіт на підставі відповідного акту.

8.7. За порушення строків введення в дію об’єкту з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2% від договірної ціни за кожен день затримки.

8.8. Виплата штрафів, санкцій і компенсація збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань по Договору.

8.9. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення

або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

8.10. Замовник несе відповідальність за:

а) збереження Об’єкта після приймання в експлуатацію до моменту передачі на баланс експлуатуючій організацію;

б) несвоєчасне приймання якісно виконаних робіт.

8.11. Замовник не несе відповідальності перед Підрядником у разі затримки бюджетного фінансування, а як наслідок несвоєчасну оплату робіт.

**9. Призупинення робіт і розірвання договору**

9.1. Призупинення робіт і розірвання Договору є крайньою мірою розв’язання конфліктів і проблем, що виникли між сторонами. Сторона, яка приймає рішення про призупинення робіт і розірвання Договору, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону за 30 днів та обґрунтувати причини.

9.2. Рішення про призупинення робіт і розірвання Договору вступає в дію після підписання, відповідного, Додаткового договору Сторонами.

9.3. Замовник має право розірвати Договір при таких обставинах:

а) відсутність у Замовника коштів для фінансування будівництва Об’єкту;

б) виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у Об’єкт, у тому числі через обставини непереборної сили, за рішенням контролюючих органів;

в) прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва.

г) порушення Підрядником своїх зобов’язань, що створює передумови для затримки виконання замовлення у встановлені календарним планом виконання робіт терміном більше, ніж на 30 календарних днів.

д) неодноразових порушеннях вимог будівельних норм і правил, вимог ПКД;

е) банкрутство Підрядника.

є) якщо роботи вчасно не розпочаті з вини Підрядника.

ж) інших обставинах, визначених Замовником достатніми і об’єктивними.

9.4. Розірвання Договору можливе за згодою сторін.

Розірвання Договору здійснюється не раніше ніж через 14 днів після отримання другою стороною письмового повідомлення про намір розірвати Договір з обґрунтуванням причин.

9.5. У випадку розірвання Договору в порядку передбаченому підпунктом д) пункту 9.3. цього Договору Підрядник не вправі вимагати оплати за роботи, виконані з порушеннями будівельних норм і правил або проектно-кошторисної документації.

9.6. Призупинення виконання робіт з ініціативи Підрядника може мати місце при наявності у Замовника простроченої заборгованості перед Підрядником у розмірі, що перевищує вартість робіт за попередні два місяці.

9.7. Замовник має право призупинити виконання робіт за умови відсутності коштів для фінансування будівництва Об’єкту у поточному році, попередивши письмово про це Підрядника .

**10. Форс-мажор**

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо це стало наслідком дії форс-мажорних обставин, до яких відносяться: стихійні явища, пожежі, військові дії, масові безпорядки, дії органів державної влади чи управління, їх структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування, а також інших незалежних від сторін обставин, які безпосередньо впливають на виконання умов Договору.

10.2. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується в момент досягнення результатів, вжитими нею заходами, для виходу із форс-мажору, чи з моменту коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.

Сторони зобов’язані вживати всіх можливих заходів для виходу із форс-мажору.

10.3. Форс-мажор автоматично змінює строк виконання зобов’язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

10.4. При настанні форс-мажорних обставин сторони мають право інформувати одна одну в тижневий термін. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 3 місяці, то кожна сторона матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором. В такому випадку жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною.

**11. Вирішення спорів**

11.1. Всі непорозуміння пов'язані з виконанням умов та обов'язків згідно цього Договору Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.

11.2. Всі правові відносини не врегульовані цим Договором, будуть регулюватися Сторонами відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України та чинного законодавства України.

11.3. Усі спори між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України в господарському суді за місцем знаходження відповідача.

**12. Термін дії договору**

12.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його тексту та усіх додатків і до **31.12.2024 року,** а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання Сторонами**.**

12.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12.3. Строк дії даного Договору може бути змінено за взаємною згодою Сторін відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням положень «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178.

**13. Порядок зміни умов договору**

13.1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

13.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

13.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

13.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

13.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

13.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.7. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.8. **Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:**

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону.

**14. Оперативно-господарські санкції**

14.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

14.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Підрядника за невиконання Підрядником своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується:

* якості виконаних робіт;
* розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі порушення строків виконання робіт;
* розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів/порушень.

14.3. У разі порушення Підрядником умов щодо порядку та строків виконання робіт, якості виконаних робіт, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Підрядника оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав’язків (далі – Санкція).

14.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Підрядника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Підрядника, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Підрядника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), передбачений Договором. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Підрядника, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Підрядник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Підрядником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Підрядника, зазначену в Договорі.

**15. Інші умови**

15.1. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

15.2. Всі додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони належним чином підписані і скріплені печатками обох сторін.

15.3. Якщо протягом трьох років після укладення цього Договору у Замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт у того самого Підрядника, Замовник здійснює закупівлю таких робіт на підставі п.8 ч.13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни цього Договору, укладеного за результатами проведення закупівлі.

15.4. Правовідносини, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням умов цього Договору та неурегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

15.5. Зміна назви чи статусу будь-якої із сторін не є підставою для припинення дії Договору.

15.6. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, один - для Замовника і один - для Підрядника.

15.7. Жодна із сторін не вправі передавати свої права і обов’язки, а також інформацію за Договором третім особам без письмової згоди другої сторони.

**16. Додатки до Договору.**

16.1. Даний Договір включає в себе додатки, що складають його невід’ємну частину:

Додаток 1. Договірна ціна;

Додаток 2. Календарний план виконання робіт.

Додаток 3. План фінансування робіт.

16.2. Додатки до Договору підписуються сторонами одночасно з підписанням цього Договору.

**17. Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін.**

|  |  |
| --- | --- |
| **17.1. Підрядник** | **17.2. Замовник** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**Додаток № 1**

**до Договору про закупівлю**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_.\_\_\_.2023 р.**

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ПІДРЯДНИК:***  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. | ***ЗАМОВНИК:***  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М. П. |

**Додаток № 2**

**до Договору про закупівлю**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_.\_\_\_.2023 р.**

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ОБ’ЄКТУ:**

**Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області " (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Роботи, які будуть виконуватись** | **Термін виконання робіт** | |
| **Початок** | **Закінчення** |
| **Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області" (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року** | **31 грудня 2024 року** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ПІДРЯДНИК:***  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. | ***ЗАМОВНИК:***  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М. П. |

**Додаток № 3**

**до Договору про закупівлю**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_.\_\_\_.2023 р.**

**ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ПО ОБ’ЄКТУ:**

**Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області" (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Роботи, які будуть виконуватись** | **Загальна вартість робіт, грн.** | **Фінансування**  **на 2023 рік, грн.** | **Фінансування**  **на 2024 рік, грн.** |
| **Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Коригування " (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ПІДРЯДНИК:***  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. | ***ЗАМОВНИК:***  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М. П. |

**ДОДАТОК 4**

*Форма „Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ФОРМА " ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"**

*(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку в разі наявності)*

Ми, (назва Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію на закупівлю **Реконструкція підвального приміщення під захисну споруду цивільного захисту (укриття) в Лисецькому ліцеї за адресою: вул.Січових Стрільців, 50 смт.Лисець Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області" (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)** згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування**  **предмета закупівлі** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Загальна вартість**  **(з ПДВ або без ПДВ в залежності від системи оподаткування)** |
|  |  |  |  |  |

1. Ми погоджуємося, що строк дії тендерної пропозиції становить 100 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Якщо нас буде визначено переможцем процедури закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої пропозиції, але не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДОДАТОК 5**  **Уповноважена особа**  **Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації**  **Шеремета А.В.** |

**ЗАЯВА-ЗГОДА**

суб’єкта персональних даних

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові учасника або директора учасника)

Цією заявою надаю Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації дозвіл на обробку моїх персональних даних, при здійсненні Замовником його статутної діяльності, в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, з метою збору та обробки цих даних для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Окрім того, підтверджую факт повідомлення мене про те, що мої персональні дані включені до баз персональних даних, володільцем яких є Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене також повідомлено про мої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що метою збору та обробки цих даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та про те, що мої персональні дані можуть передаватись лише визначеним законодавством третім особам (державні контролюючі органи, державні управлінські структури).

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

**Заява - згода подається директором або уповноваженою особою учасника процедури закупівлі і є невід’ємною частиною тендерної пропозиції**

**ДОДАТОК 6**

|  |
| --- |
| **ГАРАНТІЯ N** \_\_\_\_\_\_  (назва в разі необхідності) |
| 1.Реквізити Дата видачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місце складання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Повне найменування гаранта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Повне найменування принципала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Найменування бенефіціара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сума гарантії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назва валюти, у якій надається гарантія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інформація щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції учасника процедури закупівлі / спрощеної закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).  3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих/банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі – вимога). Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії. Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу (у разі, якщо гарантом є банк). Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу. Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією / пропозицією: відкликання тендерної пропозиції / пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції / пропозиції вважаються дійсними; непідписання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, договору про закупівлю; ненадання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі; ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), у строк, визначений п.47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п.47 Особливостей.  4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше: сплата бенефіціару суми гарантії; отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією; отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме: закінчення строку дії тендерної пропозиції / пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, зазначеного в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) / спрощеної закупівлі; відкликання принципалом тендерної пропозиції / пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення тендеру / спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції / пропозиції.  5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів: на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта; у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара. 6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. 7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому. Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України. Зобов’язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії. Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається в разі, якщо гарантія надається в електронній формі). Уповноважена(ні) особа(и) (у разі складання гарантії на паперовому носії) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та печатка бенефіціара (у разі наявності)) Уповноважена(ні) особа(и) (у разі надання в електронній формі) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та кваліфікований електронний підпис) |