Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Апарат вакуумної терапії**

(**показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 42120000-6: Насоси та компресори**

### [НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» :](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-28-002218-b) НК 024:2019 - 20395 Система лікування ран негативним тиском з живленням від мережі)

**Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва медичного виробу** | **Характеристики,**  **встановлені Замовником** | | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | ВАК-апарат | Розміри | Не більше 270мм \* 288мм \* 205мм | штук | 1 |
| Вага | Не більше 2,4 кг. |
| Час роботи батареї | 40 годин |
| Основні режими терапії | 1. Безперервний;  2. Переривчастий; |
| Розширені режими терапії: | режим періодичної терапії  режим змінного тиску |
| Діапазон тиску | Мінімум – 55 мм.рт.ст  Максимум – 255 мм.рт.ст. |
| Сповіщення | Візуальне та звукове |
| Інше | Функція автоматичного вимкнення |
| Додатково: | Емкість для забору відсмоктуючої рідини на 1 л. |
|  | Дренажна трубка |
|  | Комплект для вакумної терапії ран (150\*100) |
|  | Комплект для вакумної терапії ран (170\*130) |
|  | Комплект для вакумної терапії ран (240\*150) |

Технічні, якісні та кількісні характеристики устаткування повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені у наступних таблицях (або еквівалент, аналог тощо) »

**Загальні вимоги:**

1. Медичні вироби повинні бути належним чином зареєстровані в Україні.

2. Сертифікат відповідності та декларація відповідності з додатками, в яких зазначено предмет закупівлі — для медичних виробів, які пройшли процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753.

3.Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та ким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

4.Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ДСТУ. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

5.Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

6. Доставка, розвантаження та занесення товару до кімнати зберігання лікарських засобів та медичних виробів, здійснюється транспортом, силами та за рахунок Постачальника.

7. Строк поставки товару – Один робочий дня з моменту надання заявки. Заявка подається Замовником шляхом направлення на офіційну електронну адресу Постачальника.

Учасник повинен надати гарантійні листи окремо на кожен пункт «Загальних вимог» у даній тендерній документації.