*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Фарба для дорожньої розмітки, код 44810000-1 «Фарби» за ДК 021:2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування товару\* | Од. вим. | Кіл-ть | Виробниктовару або торгевельна марка товару \*\* | Країна походження товару\*\*\* |
| 1 | Фарба для дорожньої розмітки *(тип 1)* | кг | 2288 | \*\* | \*\*\* |
| 2 | Фарба для дорожньої розмітки *(тип 2)* | кг | 260 | \*\* | \*\*\* |
|  | Всього: | кг | 2548 |  |  |

**Опис:**товар (за позиціями 1, 2) призначений для нанесення попереджувальних смуг на станційних комплексах в місцях проходу пасажирів.

**Технічні та інші умови**

1. **Основні характеристики товару (за позиціями 1, 2):**

1.1. Склад товару:

- компонент А – фарба на епоксидно-акриловій основі;

- компонент В – епоксидний затверджувач.

1.2. Співвідношення компонентів А:В – 25:1.

1.3.Характеристики компонентів товару:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Компонент А: |  |
| 1.1. | Щільність при 20 оС | \_\_\_\_\_ г/см3 *(зазначається учасником щільність при 20 оС, яка повинна бути в межах від 1,480 г/см3 до 1,610 г/см3)* |
| 1.2. | В’язкість при 20 оС (діаметр сопла віскозиметра 6 мм) | *\_\_\_\_\_\_\_* с *(зазначається учасником в’язкість при 20оС, яка повинна бути в межах від 30 с до 45 с)* |
| 1.3. | Масова частка нелетких речовин  | \_\_\_\_\_\_\_\_% *(зазначається учасником масова частка нелетких речовин, яка повинна бути не менше 75,0 %)* |
| 1.4. | Колір: |  |
| 1.4.1. | По позиції 1 | жовтий |
| 1.4.2. | По позиції 2 | білий |
| 1.5. | Фасування | металеве відро, 25 кг |
| 2. | Компонент В: |  |
| 2.1. | Щільність при 20 оС | \_\_\_\_\_ г/см3 *(зазначається учасником щільність, яка повинна бути в межах від 0,860 г/см3 до 0,890 г/см3)* |
| 2.2. | Фасування | металева банка, 1 кг |

1.4. Час до початку експлуатації за температури 20оС та відносній вологості 60%: \_\_\_\_\_\_\_\_\_хв *(зазначається Учасником час до початку експлуатації, який повинен бути не більше 45 хв)*.

1.5. Зовнішній вигляд плівки фарби: однорідна поверхня без тріщин, пухирів, відшарувань.

**2. Умови поставки:**

2.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень тари, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень тари та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2023 року).*

2.3. Товар (партія товару) супроводжується:

- копією(ями) документа(ів) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:\_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником вид документу виробника (один або декілька), копію(ї) якого(их) буде(уть) надано(і) під час поставки, згідно з наступним переліком: сертифікат якості, паспорт якості, паспорт)*.

**3. Гарантійні зобов’язання:**

3.1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_\_\_\_ місяців з дати прийняття товару Замовником.

***Примітка:*** *зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 6 місяців.*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

*1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації у Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:*

*\* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* - зазначається учасником найменування виробника товару із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка товару;*

*\*\*\* - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.*

*3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*