**Додаток 4***до тендерної документації*

**Технічна специфікація**

**на закупівлю: «Спеціалізована техніка для комунальних підприємств: причіп тракторний, вакуумний, дорожньо-прибиральний, колісний», код ДК 021:2015:34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери (номенклатурна позиція - 34223300-9 Причепи)**

Кожен Учасник повинен представити в технічній частині своєї пропозиції таблицю відповідності вимог Замовника (загальних, технічних та організаційних положень) з коментарем кожного пункту, що пропонується Учасником в наступній формі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

***1. Загальні положення***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обсяг закупівлі: **1(одна) одиниця** |  |
| 1.2 | Тип машини – **причіп тракторний, вакуумний дорожньо-прибиральний, колісний** |  |
| 1.3 | Тракторний причіп повинен бути на 2-х колесах |  |
| 1.4 | Принцип прибирання сміття – **підмітальний із зволоженням з подальшим всмоктуванням сміття.** |  |
| 1.5 | Привід від валу відбору потужності трактора через карданний вал |  |
| 1.6 | Потужність транспортного засобу для роботи причепа, не менше 65 к.с. |  |
| 1.7 | Робоча швидкість, км/год , **0-15** |  |
| 1.8 | Гідравлічний бак, об’єм, **не менше 50 л** |  |
| 1.9 | Максимальний робочий тиск у гідравлічній системі, **не менше 150 бар** |  |
| 1.10 | Напруга системи живлення, **12 В** |  |
| 1.11 | Наявність проблискового маячка |  |
| 1.12 | Обертання щіток незалежне, тиск щіток на землю та швидкість обертання регулюються |  |
| 1.13 | Об’єм баку для сміття, **не менше 3,0 м³** |  |
| 1.14 | Шланг для всмоктування діаметром, **не менше 20 см** |  |
| 1.15 | Додатковий шланг для прибирання діаметром **не менше 15 см та довжиною не менше 4,0 м** |  |
| 1.16 | Матеріал днища баку для сміття – нержавіюча сталь |  |
| 1.17 | Об’єм баку для води, **не менше 500,0 л** |  |
| 1.18 | Матеріал баку для води – **нержавіюча сталь** |  |
| 1.19 | Кількість щіток, **не менше 4 штук** |  |
| 1.20 | Робоча ширина підмітання, **не менше 2800 мм** |  |
| 1.21 | Діаметр щітки, **не менше 400 мм** |  |
| 1.22 | Гарантійний термін експлуатації, під час якого поломки машини та навісного обладнання усуваються за рахунок Учасника, **не менше 500 мото/год або 12 місяців, в залежності що настане раніше** |  |
| 1.23 | Наявність швидкоз'ємного пульта керування. |  |
| 1.24 | Наявність камери заднього виду, **не менше 1 шт.**, бокової камери спостереження за підмітанням, **не менше 2 шт**., камери спостереження за всмоктуванням сміття, **не менше 1шт**., наявність швидкоз'ємного монітора на який виводиться зображення з усіх камер спостереження. |  |
|  | ***2.Організаційні вимоги*** |  |
| 2.1 | Доставка техніки до місця знаходження Замовника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції Учасника- переможця) Здійснюється за рахунок Учасника .  Місце поставки товару **- м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5**  Строк поставки: **протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника, але не пізніше 31.10.2023 року.** |  |
| 2.2 | Учасник повинен надати довідку в довільній формі що забезпечить передпродажну підготовку, а також на базі Замовника проведе навчання обслуговуючого персоналу Замовника по експлуатуванню Товару (вартість цих послуг враховується в ціну товару). |  |
| 2.3 | Учасник повинен надати **гарантійну довідку**, що під час поставки разом з Товаром гарантує надання відповідної технічної документації: паспорт або настанову з експлуатування на Товар. Вся технічна документація повинна бути викладена українською мовою. |  |

***Примітка:***

*\* В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника після такого посилання слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент»****. Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в цьому переліку.*

*\*\*Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

**Додаткові вимоги до учасника**

1. Вартість предмета закупівлі оголошеного замовником перевищує 200 тисяч гривень, тому замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», **виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.**

1.1. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступеня локалізації, а саме **лист у довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва не менше 15% у поточному році.**

1.2. **Вимога щодо надання листа в довільній формі згідно п.1.1.** **щодо ступеня локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній** в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і **країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди**, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції).

1.3. В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

* Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
* Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;
* Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;
* Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%, де:

СЛ – ступінь локалізації виробництва;

МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

2. В ціну товару учасник включає всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з передпродажною підготовкою та реалізацією товару замовнику, всі свої витрати, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку товару до місця поставки, розвантажування, страхування тощо.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |