Реконструкція адміністративної будівлі літ."А" управління праці та соціального захисту населення під адміністративну будівлю для поліцейського офіцера
громади, котельні літ."а" без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані, та знесенням прибудови літ."а" за адресою: Україна, Одеська област,
Подільський район. Любашівська територіальні громада, смт Любашівка, вул.Софіївська, будинок 142	
Додаток №4 до Документації	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05	
на електромонтажні роботи та електроосвітлення	
Загальнобудівельні роботи	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 27-05-23-РП-ЕТР.С	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “12 листопада” 2023 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	== Освітлювальна арматура ==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,05								
2	1507-8062-
32
варіант 3	Світлодіодний світильник Ip20 потужністю
35Вт (PRS/R ECO LED)	шт	2								
3	1507-8062-
32
варіант 4	Світлодіодний світильник потужністю 35Вт з
блоком аварійного освітлення (PRS/R ECO
LED)	шт	3								
4	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1	100шт	0,06								
5	1507-5023
варіант 1	Свiтильник світлодіодний IR44 потужністю
8Вт (TS LED)	шт	5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	1507-5023
варіант 3	Свiтильник світлодіодний IR 65 потужністю
13Вт (CD LED)	шт	1								
7	1507-5023
варіант 4	Свiтильник світлодіодний IP65 потужністю
8Вт (OO LED)	шт	2								
8	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	1								
9	С188888-46
варіант 1	Фотодатчик	шт	1								
 	 	== Електронастановні вироби ==	 	 								
10	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,09								
11	290902-55
варіант 4	Вимикач однополюсний клавішний для
прихованої установки 6А, 220 В	шт	8								
12	290902-55
варіант 5	Вимикач однополюсний клавішний для
прихованої установки 6А, 220 В на 2 ланцюги	шт	1								
13	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних	100шт	0,29								
14	290902-223
варіант 6	Розетка штепсельна двополюсна з
циліндровими контактами з 3-м
заземлюючим контактом, 220В,16А 	шт	23								
15	290902-223
варіант 4	Розетка штепсельна двополюсна з
циліндровими контактами з 3-м
заземлюючим контактом, 220В,16А спарена	шт	4								
16	290902-223
варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з
циліндровими контактами з 3-м
заземлюючим контактом, 220В, 16А у
захищеному виконанні	шт	2								
 	 	== Кабелі ==	 	 								
17	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2	100м	5,75								
18	& С126-К-
ВВГ3-2
варіант 9	Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією 1,
5кв.мм  ВВГнгд 	м	153								
19	& С126-К-
ВВГ3-2
варіант 10	Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією 2,
5кв.мм  ВВГнгд 	м	413,1								
20	& С126-К-
ВВГ3-2
варіант 11	Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією 6,
0кв.мм  ВВГнгд 	м	5,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	& С126-К-
ВВГ3-2
варіант 12	Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією 16,
0кв.мм  ВВГнгд 	м	5,1								
22	& С126-К-
ВВГ3-2
варіант 5	Кабель вогнестійкий  3х1,5мм2 ПвПГнг-FRHF	м	10,2								
 	 	== Електромонтажні вироби ==	 	 								
23	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	шт	196								
24	С1512-1
варіант 1	Коробки протяжнi У272	шт	113								
25	С1512-1
варіант 2	Коробки протяжнi У196	шт	79								
26	С1512-1
варіант 3	Коробки протяжнi У273	шт	4								
 	 	== Труби ==	 	 								
27	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі
підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	5,75								
28	& С113-13-4
варіант 3	Гофротруба ПВХ ум.пр. 20мм DKC	м	570,65								
29	& С113-13-4
варіант 4	Гофротруба ПВХ ум.пр. 25мм DKC	м	5,05								
30	& С113-13-4
варіант 8	Гофротруба ПВХ ум.пр. 40мм DKC	м	5,05								
 	 	==заземлення===	 	 								
31	КМ8-472-9	Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 16 мм	100 м	0,135								
32	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2	100 м	0,2								
33	С1545-130
варіант 2	Затиск болтовий, що заземляє 33К	1000шт	0,001								
 	 	==для кондиціювання===	 	 								
34	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,1								
35	& С126-К-
ВВГ3-2
варіант 7	Кабель силовий мідний перетин  3х1,5мм2	м	5,15								
36	& С126-К-
ВВГ3-2
варіант 8	Кабель силовий мідний перетин 2х1мм2	м	5,15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.		 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.		 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]