|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Додаток 2  *до тендерної документації*  *Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі*  *ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*  До предмета закупівлі:  Капітальний ремонт частини приміщень поліклініки (блоків Б і В) КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» за адресою вул, Льва Толстого,28 м. Фастів Київської області» виконання робіт згідно ПКД (підлога 3-й поверх блок «В» ( за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація  . Специфікація (відомість) робіт | | | | | | | | №  п/п | | | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість |  | | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи  Розділ 1. Демонтажні роботи (арк.4) | | | |  |  |  | | 1. | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (блок m2"В"3 поверх) | | М2 | 286,2 |  | | 2. | | Навантаження сміття вручну | | т | 10,8756 |  | | 3. | | Перевезення сміття до 10 км | | т | 10,8756 |  | | Розділ 2, Підлоги ( 3-й поверх)(арк.З) | | | | | | | | 4. | | Улаштування цементної стяжки "Floor 22" товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 m2 (з урахуванням елементів для влаштування доступності) | | М2 | 109 |  | | 5. | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 100 мм) | | М2 | 109 |  | | 6. | | Армування стяжки дротяною сіткою | | М2 | 109 |  | | 7. | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із і сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт з нековзкою поверхністю 300х300, АТЕМ 300х300 PIMENTO GR | | М2 | 87,3 |  | | 8. | | Улаштування цементної стяжки "Floor 22" товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (з урахуванням елементів для влаштування доступності) | | М2 | 177,2 |  | | 9. | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 100 мм) | | М2 | 177,2 |  | | 10. | | Армування стяжки дротяною сіткою | | М2 | 177,2 |  | | 11. | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт з нековзкою поверхністю 300х300 ,АТЕМ 300х300 PIMENTO GR | | М2 | 130,7 |  | | 12. | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої ,суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт з нековзкою поверхністю 300х300 ,АТЕМ 300х300 PIMENTO GR | | М2 | 6,3 |  | | 13. | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт (плитки тактильні з конусними рифами (попереджувальна ) ПТО4 полімер -композитна розмір 330х330х30мм | | М2 | 25,047 |  | | 14. | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до шт12шт. (плитки тактильні «полоса» (направляюча) ПТО3 полімер -композитна розмір 330х330х30мм | | М2 | 39,204 |  | | 15. | | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | | м.п. | 280 |  | |