**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**«Меблі для дитячого садка**

**(Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 39160000-8 - "Меблі для дитячого садка")**

 1. Товар має бути новим (таким, що не був у використанні), терміни та умови зберігання якого не порушені, якісним та поставлятися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробництва, та дата виробництва.

 2. Товар повинен бути стійким до мийних та дезінфекційних засобів, дозволених для використання.

3. Розвантаження Товару здійснюється представниками Постачальника на адресу Замовника: **Хмельницька область, Хмельницький район, смт Ярмолинці, вул. Мічуріна 21.**

5. Умовою поставки товару є доставка до закладу Замовника з перевіркою комплектності, цілісності, відсутності пошкоджень, занос.

6. Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати копії документів, що підтверджують якість та безпечність товару:

- декларацію про відповідність виробника та/або сертифікати відповідності;

- висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

- інші документи, що передбачені чинним законодавством України.

 7. На Товар повинна бути надана гарантія згідно діючого законодавства України, але не менше 24 місяців.

8. Ціни вказуються за одну одиницю товару (з/без ПДВ) з урахуванням податків і зборів, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних.

9. Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника**.**

10.Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

 11. При передачі товару обов’язкове проведення перевірки на відповідність заявленим вимогам. В разі виявлення дефектів або невідповідності заявленим вимогам постачальник повинен провести заміну такого товару в термін не пізніше 7 днів **(надати гарантійний лист)**. Всі витрати, пов’язані із заміною товару належної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАЗВА ТОВАРУ** | **Габаритні  розміри товару**  | **К-сть** |
| 1 | **Тумбочка з дверцею та нішею 404х406х596 мм**. |  **Габаритні  розміри:** Висота – 596 мм; Ширина – 404мм, Глибина – 406 мм.Матеріал ДСП товщина не менше 18 мм | 4шт |
| 2 | **Стілець дитячий**. | **Габаритні розміри**:висота: не менше 280х290х580 мм**.** **Висота сидіння**: Н-300 мм. Стійки – брус 30х30 мм.Перемички - рейка 18 мм. Покриття Стійок та перемичкок - **акриловий лак на водній основі.**Сидіння - МДФ фарбований товщиною 10 мм. | 120шт |
| 3 | **Пенал дверний напівзакритий на 5 відділень з полицями** | **Габаритні  розміри:**Висота – 1816 мм;Ширина – 402 мм;Глибина – 403 мм.**Матеріал ДСП товщина не менше 18 мм** | 1шт |
| 4 | **Лавка дитяча для роздягальні** | **Габаритні розміри:** 1200х300х300 мм.Матеріал: ДСП товщина 16 мм. Сидіння оклеєне крайковою стрічкою ПВХ - 1 мм; інші частини - ПВХ 0,5 мм. | 12шт |
| 5 | **Стелаж відкритий з двома поличками.** | **Габаритні розміри:** 600х410х1012 мм. Виготовлений з ДСП товщиною 16 мм. Задня стінка виготовлена з ДВП товщиною 3 мм. Оклейка: ПВХ товщиною 1 мм.Секція комплектується лотками, розміром: 310х366х155 мм та кріпляться пластиковими направляючими. Розміри лотків можуть мати відхилення до 7% від вказаного розміру. Секція комплектується спеціальними пластиковими направляючими спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання.  | 1 шт |
| 6 | **Стілець напівм’ягкий** | **Габаритні розміри:** 424х482х845 мм.  Каркас – квадратна металева труба розміром 20х20 мм,покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів.Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 5-20 мм та обтягнуті тканиною. | 30шт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | **( Стелаж для дитячих іграшок)** | **Габаритні розміри:** 600х300х950 мм.Матеріал: корпус, полиці, двері - ДСП ламінована, товщина 16 мм. Задня стінка: ДВП ламінована біла 3 мм. Фасад з фотодруком, оклеєний крайковою стрічкою ПВХ - 1 мм. Стінка відкритого типу на 5 відділень, наявні дві полиці та шухляда. Має фігурні вирізи та елементи | 6 шт |
| 8 |  **Стіл письмовий**  | Габаритні розміри: ширина - 1200мм, глибина - 600мм, висота - 750мм.Конструктивні складові столу: стільниця, передня екранована панель і боковини виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 18мм, класу емісії Е1, обклеєній по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 1,0 мм і 2,0 мм для стільниці та фасадів. | 2 шт |
| 9 | **Стіл дитячий 2-місний без полиці, регульований по висоті** | **Габаритні розміри** : 1100х500х500/560/620/680 мм. **Вага:** 19,16 кг.Стіл виготовляється з кольорового ламінованого ДСП товщиною 16 мм.Стільниця має заокруглені кути.До складу кріпильних виробів входятьгвинти стяжка, мініфікси,заглушки, шканти та шурупи. | 12 шт |

*\*Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*