КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Крани, трійники, відводи та воздуховідвідчик)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 (за рахунок постачальника).

**Поставка** партіями, згідно заявки замовника на електрону адресу постачальника. (за рахунок постачальника)

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

***Придбання матеріалів для монтажу теплолічильників на котельні:***

***«ПівнГЗК №2», «Тарапаківська, 60», «Старовокзальна, 103», «Гданцевка, 72»,***

***«ш. Гігант», «ш. Родина», «ЦГЗК» згідно розробленої проєктної документації***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Характеристики | Од. Вим. |
| 1 | Кран фланцевий кульовий шаровий повно прохідний 11с42п Дн-32/32 в комплекті з відповідними фланцями, прокладками та метизами | Кран фланцевий кульовий повно прохідний 11с42п Дн-32/32;  Клас герметичності: А; Lмонт≤73мм.  t(max)= +180 оС;  t(min)= -40 оС;  Робоче середовище: тепло мережева вода; PN=16. | 6 комплектів. |
| 2 | Кран фланцевий кульовий шаровий повно прохідний 11с42п Дн-50/50 в комплекті з відповідними фланцями, прокладками та метизами | Кран фланцевий кульовий повно прохідний 11с42п Дн-50/50;  Клас герметичності: А; Lмонт≤93мм.  t(max)= +180 оС;  t(min)= -40 оС;  Робоче середовище: тепло мережева вода; PN=16. | 3 комплектів. |
| 3 | Кран фланцевий кульовий шаровий повно прохідний 11с42п Дн-80/80 в комплекті з відповідними фланцями, прокладками та метизами | Кран фланцевий кульовий повно прохідний 11с42п Дн-80/80;  Клас герметичності: А; Lмонт≤125мм.  t(max)= +180 оС;  t(min)= -40 оС;  Робоче середовище: тепло мережева вода; PN=16. | 9  комплектів. |
| 4 | Кран фланцевий кульовий шаровий повно прохідний 11с42п Дн-100/100 в комплекті з відповідними фланцями, прокладками та метизами | Кран фланцевий кульовий повно прохідний 11с42п Дн-100/100;  Клас герметичності: А; Lмонт≤155мм.  t(max)= +180 оС;  t(min)= -40 оС;  Робоче середовище: тепло мережева вода; PN=16. | 6 комплектів. |
| 5 | Трійник | ГОСТ 17376-2001  42,4’ 3,6 | 4 шт. |
| 6 | Трійник | ГОСТ 17376-2001  57’ 3,5 | 2 шт. |
| 7 | Трійник | ГОСТ 17376-2001  89’ 4,5 | 6 шт. |
| 8 | Відвід | ГОСТ 17375-2001  90˚ 57х3.5 | 2 шт. |
| 9 | Відвід | ГОСТ 17375-2001  90˚ 89х4.5 | 6 шт. |
| 10 | Воздуховідвідчик VALTEC автоматичний ½" (VY.502.NH.04) в комплекті з шаровим краном різьбовий, муфтовий ВН ВН ½" з різьбою під зварювання Lрізьби=100мм. | Воздуховідвідчик VALTEC автоматичний ½" (VY.502.NH.04) в комплекті з шаровим краном різьбовий, муфтовий ВН ВН ½" з різьбою під зварювання Lрізьби=100мм. | 11 шт. |
| 11 | Конусний перехід сталевий концентричний 108х89 | Конусний перехід сталевий концентричний  ГОСТ 17378-83  108х4,5 -89х4,5 | 6 шт. |
| 12 | Конусний перехід сталевий концентричний 219х108 | Конусний перехід сталевий концентричний  ГОСТ 17378-83  219х6 -108х4 | 4 шт. |

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* [*kptstender@ukr.net*](mailto:kptstender@ukr.net) *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
6. Якщо учасник відмовляється від підписання договору, то учасник повинен надати лист-відмову від підписання договору.
7. Учасник гарантує, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.