**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

1.Найменування предмету закупівлі: **«Котел твердопаливний КОТВ 100 М або еквівалент»**

1.1. Код ДК 021:2015 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі)».

1.2. Кількість: 3 штук.

1.3. Строки поставки: до 28.02. 2023 року.

1.4. Місце поставки:

 ---1 шт: Борсуківська гімназія за адресою: с.Борсуки вул.Героїв Небесної сотні 67, Кам’янець Подільського району, Хмельницької області

---2шт: Кучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: с.Куча вул.Шкільна 3, Кам’янець Подільського району, Хмельницької області

**1.5. Технічні характеристики котла:**

* **Твердопаливний котел**
* **Потужність: не менше 98 кВт не більше 100кВт**
* **Опалювальна площа: не менше 950 м²**
* **ККД: не нижче 80-83 %**
* **Робочий тиск в системі опалення: не менше 2 кгс/см²**
* **Об'єм води в котлі: не менше 220 л**
* **Об'єм топки : не менше 350 дм3**
* **Діаметр димоходу: не більше 320 мм**
* **Максимальна температура води: не нижче 85 °С**
* **Габаритні розміри (ВхШхГ): не більше 2100х800х1600 мм**
* **Вага: не більше 850 кг**
* **Гарантія: не менше 30 місяців**
* **Автоматика регулювання: +**
* **Товщина стінок теплообмінника : не менше 6мм**

 **1.6. Котел має бути новим, виготовленим у 2022-2023 році, гарантійний термін не менше 30 місяців з дати поставки товару. Повинні мати інструкцію по встановленню та використанню котлів.**

1.7. У разі подання тендерної пропозиції, яка не відповідає технічному завданню, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам замовника.

 1.8. Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника та за його рахунок. Завантажувально-розвантажувальні роботи, пакування та доставка здійснюються за рахунок постачальника.

2. ***Документи та дані, що підтверджують якісні та технічні характеристики предмету закупівлі.***

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен вказати марку котла та надати документи на підтвердження відповідності товару вимогам нормативних документів та вказати дані щодо якісних і технічних характеристик предмету закупівлі:

2.1 На підтвердження відповідності товару вітчизняного та імпортного виробництва, надати один із наступних документів (документи про відповідність повинні мати дійсний термін дії на дату розкриття пропозиції):

2.1.1 Оригінал або копію декларації про відповідність або оригінал або копію сертифікату відповідності або іншого підтверджуючого якість товару документу.

2.2. Якщо учасник не є виробником продукції надати документ, який підтверджує стосунки із виробником:

- сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

або:

- лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або:

- договір з виробником;

Пропозиції надаються з урахуванням вартості доставки за вказаною адресою та включають податки та збори (обов'язкові платежі), залізничний тариф, навантаження, розвантаження, зважування, зберігання, демонтаж діючого обладнання, монтаж інші витрати.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, про що учасником повинен бути складений відповідний **гарантійний лист** та наданий у складі тендерної пропозиції.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".*

 *Якщо ця технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами - після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.*