**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Інформація про необхідні технічні,**

**якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

1. ***Наземна роботизована платформа «Рись» або еквівалент*** (відповідний код ДК 021:2015: 34114000-9 - Транспортні засоби спеціального призначення)
2. *Кількість, обсяг поставки товару*.

**Кількість товару – 4 (Чотири) комплекти**

*2.* ***Наземна роботизована платформа «Рись» або еквівалент*** (відповідний код ДК 021:2015: 34114000-9 - Транспортні засоби спеціального призначення) повинен відповідати наступним технічним характеристикам, вимогам та умовам:

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування технічної характеристики | Значення технічної характеристики |
| Тип наземної роботизованої платформи | 4х4 колісна база |
| Матеріал рами | Сталь |
| Габаритні розміри, мм (Д/Ш/В) | 980х850х570 |
| Кліренс, мм | 150 |
| Радіус коліс, дюйм R | 6 |
| Вага з акумулятором, кг | 127 |
| Рекомендована вага корисного навантаження, кг | 120 |
| Максимальне навантаження, кг | 150 |
| Максимальна швидкість, км/год | 9 |
| Радіус дії системи дистанційного керування, м  | 900 |
| Рекомендована температура робочого середовища | Від -250 С до +400 С |
| **Цифрова система дистанційного керування та передачі зображення** |  |
| Діагональ рідкокристалічного монітору в пульті дистанційного керування, дюймів |  |
| Чіткість | 720р30 |
| **Система електричного живлення** |  |
| Ємність акумулятора, mAh | 65 000 |
| Напруга акумулятора, В | 50,4 |
| Тип акумуляторної батареї | LIP NMC 12S |
| **Система геопозиціювання** | GPS |

**Базова комплектація** **одного комплекту :**

* Наземна роботизована платформа- 1 шт.
* Мобільний пульт керування - 1 к-т.
* Акумуляторна батарея (живлення) – 2 шт.
* Зарядний пристрій до акумуляторної батареї, 220В - 1 шт.
* Зарядний пристрій для мобільного пульта керування, 220В - 1 шт
* ЗІП – 1 к-т
* Настанова щодо експлуатації – 1шт.
* Паспорт – 1шт

3. Ціна на товар, що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару з урахуванням страхування, навантажувально-розвантажувальних робіт, сплати митних тарифів та усіх інших витрат. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

4. На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару. Здійснюється гарантійне та післягарантійне обслуговування

Товар має бути новим, якісним та постачатися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника, умови зберігання.

Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені на офіційному сайті виробника товару.

Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: **документи від виробника /паспорт товару /сертифікат**, які повинні містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару тощо **або лист – пояснення, якщо продукція не сертифікується**.

Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.

Учасник разом з пропозицією повинен надати документи, що підтверджують країну походження товару. Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусі чи ввезені з території цих країн!

5. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

6. У складі пропозиції Учасник подає **порівняльну таблицю відповідності запропонованого** **товару технічним вимогам** Замовника, зазначеним у Технічній специфікації

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою ( за наявності)*

***Звертаємо ВАШУ увагу!!!***

***Учасник, який погоджується з умовами та вимогами щодо поставки Товару, підписує дані Технічні вимоги та подає в складі своєї Тендерної пропозиції.***

***Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, розміри деталей, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».***