**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV з акумуляторною батареєю**  (**ДК 021:2015: 35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту)**

1. **Загальні вимоги до предмета закупівлі**

***Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо)****: Замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки закупівля здійснюється з метою матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України за їх запитом, та таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам військових частин Збройних Сил України, в інтересах яких здійснюється дана закупівля. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності Замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.*

1.1. Місце поставки товару: 45342, Волинська обл., Володимирський р-н., с. Павлівка вул. Незалежності 27б.

1.2. Строк поставки товару: до 30.04.2024 року.

1.3. Умови поставки: доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника), його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Учасника (Постачальника).

1.4. Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути новим та таким, що не був у використанні.

1.5. Товар, що поставляється, має бути укомплектований у відповідності до умов, визначених виробником. Тара та/або упаковка виробника повинна повністю захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

1.6. Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі, повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, а також відповідати зазначеним у цьому Додатку до тендерної документації технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

1.7. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», товар, що є предметом закупівлі, запропонований учасником у складі пропозиції, ***не повинен бути таким, що походить з Російської Федерації/Республіки* Білорусь/ Ісламської Республіки Іран та *не повинен бути ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації***.

1.8. Гарантійний термін: не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати отримання товару Замовником та підписання видаткової накладної.

1. **Технічні, якісні, та інші характеристики предмета закупівлі**

**Портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV з акумуляторною батареєю - 1 шт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дистанційне радіоуправління | 850 - 940 МГц | 30 Вт |
| 2 | Дистанційне радіоуправління | 850 - 940 МГц | 30 Вт |

**Технічні характеристики приладу** **відповідають ТУ У 26.3-41112077-009:2023:**

* **Ефективна дистанція дії** – 300м (при умові відстані між дроном та оператором дрону – 3000м).
* **Тип шумової перешкоди**: «білий шум», нормований коефіцієнт якості шуму — 0,8.
* **Пристрій стійкий до електромагнітних полів** згідно з ДСТУ EN 55014-2; ДСТУ EN 61000-6-14.
* **Споживана потужність пристрою** — 220 Вт.
* **Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення** — не більше 0,5 сек.
* **Розміри корпусу**: 24\*20\*13 см
* **Довжина антени**: 30 см
* **З’ємна акумуляторна батарея ємністю** 24V 12 А/год
* **Час безперервної роботи**: 6 год
* **Час відновлення виробу для повторного використання**: 30 хв
* **Вага виробу**: 3 кг
* **Вага комплекту**: 6 кг
* **Ступінь захисту виробу**: IP67
* **Номенклатурний номер НАТО: 5865-61-017-2380**

**Комплект поставки:**  КВЕРТУС AD COUNTER FPV – 1 шт.

* Антени – 2 шт.
* Інвертор 12-220V – 1 шт.
* Штатив – 1 шт.
* Мережевий адаптер – 1 шт.
* З’ємна акумуляторна батарея – 1 шт.
* Сумка-чохол – 1 шт.
* Паспорт та інструкція – 1 шт.

***Примітка****: на виконання вимог частини 3 та 4 статті 23 Закону, у разі, якщо у цьому додатку містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

**"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)