**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**ДК 021:2015 код (16310000-1 — Косарки )**

**Газонокосарка (мотокоса)**

**Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару**

**1.Умови поставки**: Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення включені в ціну товару.

 **2.Умови оплати:** - після оплата. Оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем впродовж 10 календарних днів на підставі належно оформлених первинних документів (видаткової накладної Товару), наданих Покупцю, за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Покупця на розрахунковий рахунок Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок.

**3.** Дата виготовлення Товару: не раніше 2022-2023рік .

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Мотокоси (кущорізи)** |
| Код ДК 021:2015 | **ДК 021:2015:16310000-1 Косарки** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару , визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | 16311100-9 Косарки для газонів, парків і спортивних майданчиків |
| Кількість поставки товару  | Мотокоси (кущорізи) — 10 штук. |
| Місце поставки товару  | Україна, 50000, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг Широківське шосе буд. 7,  |
| Строк поставки товару | *до 15 грудня 2023 року включно.* |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

 У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

 Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Запропонований Учасником товар повинен відповідати вимогам діючих стандартів та повинне мати наступні якісні та технічні характеристики або бути не гірше зазначених характеристик.

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

 **Розділ 2.** Технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

  ***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Найменування, технічні та якісні характеристики, відповідність нормативним вимогам товару, що пропонується Учасником* | *Країна походження товару\***( що пропонуєть-ся Учасником)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Мотокоса (кущоріз) STIHLFS 250 (або еквівалент** | шт. | 10 | Тип Двигуна  | Двотактний із одним циліндром |  |  |
| Тип обладнання  | Мотокоса |  |  |
| Робочий об'єм  | Не більше 41,0 cм³  |  |  |
| Потужність  | Не менше 1,6/2,2 кВт/к.с.  |  |  |
| Вага (без ріжучого інструменту, не заправлений) | Не більше 7 кг |  |  |
| Об'єм паливного бака  | Не більше 0,65 л  |  |  |
| Кількість обертів в режимі холостого ходу | Не більше 2800 |  |  |
| Косильна гарнітура  | Ніж для чагарника, Ø300 мм, 3 леза, Косильна головка A46-2 (або аналог) |  |  |
|  |  Косильна головка**SuperCut 20-2**2-струннаавтоматична косильна головка для триммінга біля перепонів ( стін,драбин або бордюр грядок) і обробки великих площадей |  |  |
|  |  |  |  | Рівень звукового тиску | Не більше 98 дБ(А) |  |  |
| Рівень потужності звуку | Не більше 115 дБ(А) |  |  |
| Тип рукоятки  | Нерозбірна велосипедна ручка |  |  |
| Система переноски | **Сдвоенный наплечный ремень** |  |  |
| Гарантія | 2 роки  |  |  |

*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

 1. Відпуск товару повинен проводитись **до 15 грудня 2023 року включно**.

Поставка товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника на адресу Покупця: Україна, 50000, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Широківське шосе буд. 7,

 2. Товар повинен бути:

- новим, і таким, що раніше не був у вжитку;

- не обтяжений правами третіх осіб;

- упакований постачальником таким чином, щоб виключити ушкодження і знищення його у період поставки до прийняття товару покупцем.

 В разі виявлення неналежної якості, або комплектності Товар буде повернуто Учаснику з подальшою заміною на якісний Товар.

 3. Продавець (постачальник) повинен здійснювати гарантійне обслуговування товару, що є предметом закупівлі безкоштовно протягом всього гарантійного строку. Продавець (постачальник) повинен мати сервісний центр з гарантійного та після гарантійного обслуговування товару в Дніпропетровській та Херсонській області. На підтвердження наявності сервісного центру експлуатації техніки учасник у складі тендерної пропозиції повинен **надати довідку, складену учасником у довільній формі, що містить інформацію про сервісний центр** (із зазначенням адреси розташування та контактного номеру телефону), та на базі якого можливе виконання гарантійного та післягарантійного обслуговування товару.