**ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ,**

**ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ № 37 ВІД 02.05.2023Р.**

Додаток 1 до тендерної документації викласти у новій редакції, а саме:

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Щебенево-піщана суміш (С7), фр. 0х40**

(Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 – 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, *код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі:* 14212000-0 Гранули, кам’яна крихта, кам’яний порошок, галька, гравій, колотий камінь і щебінь, кам’яні суміші, піщано-гравійні суміші та інші наповнювачі)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Технічні вимоги** | **Підтвердження виконання умов учасником (так/ні)** |
| 1 | Щебенево-піщана суміш (С7), фракції 0х40 |  |
| 2 | Кількість – 3000 т |  |
| 3 | Умови поставки: окремими партіями, протягом 1 (одного) календарного дня (з 8:00 до 16:00) з моменту направлення Замовником заявки |  |
| 4 | Постачальник поставляє товар власним (найманим) автотранспортом на склад Замовника: 08400, Київська обл., м. Переяслав, згідно заявок Замовника (в межах громади) |  |
| 5 | Товар повинен відповідати ДСТУ та ГОСТ діючих в Україні |  |
| 6 | Ліцензії на провадження відповідної діяльності (якщо це передбачено чинним законодавством України). Якщо не передбачено зазначити про це в довідці з посиланням на норми відповідного правового акту |  |
| 7 | Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним |  |

1. Для підтвердження якості товару учасник надає діючий сертифікат(-и) відповідності ДСТУ 9177-2:2022 з протоколами випробувань на ЩПС. Сертифікат відповідності повинен бути виданий випробувальною лабораторією, акредитованою на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065, що підтверджується даними Реєстру акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України, діючий радіаційний сертифікат(-и) на товар та діючий паспорт якості виданий сертифікованою лабораторією Виробника з діючим сертифікатом підтвердження компетентності лабораторії Виробника.
2. В складі пропозиції учасник, якщо він не є власником сертифікату, надає чинний на дату розкриття пропозицій договір на придбання ЩПС, укладений з власником(- ами) сертифікату(-ів) відповідності та гарантійний (авторизаційний) лист від Виробника ЩПС із зазначенням можливості поставки ЩПС для даного предмету закупівлі, адресований замовнику із посиланням на ідентифікатор цієї закупівлі, а також інформацію щодо погодження подання у складі пропозиції учасником документів Виробника ЩПС, а якщо учасник є власником сертифікату(-ів), то він надає документи, підтверджуючі наявність в такого учасника виробничих потужностей для виробництва ЩПС.
3. Постачання товару здійснюється окремими партіями, по заявці Замовника та згідно його виробничих потреб.
4. Учасник повинен надати в складі тендерної документації довідку (в довільний формі), що Учасник гарантує здійснення безперебійної поставки товару у строки визначені тендерною документацією з моменту подання заявки Замовником.
5. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах.
6. Товар на день постачання повинен бути новий, раніше не використовуваний.

*Примітка: Учасник розраховує вартість Товару з урахуванням його доставки до місця призначення: 08400, Київська обл., м. Переяслав, згідно заявок Замовника (в межах громади)*