**Додаток 4**до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:** **«Матеріали для ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах): труба каналізаційна двошарова гофрована (для мереж безнапірної каналізації) Ø 800\*6000 мм типу SN8, труба каналізаційна двошарова гофрована (для мереж безнапірної каналізації) Ø 1000\*6000 мм типу SN8, труба з профільною стінкою розтрубних з двома ущільнюючими кільцями (для мереж водовідведення з поліетилену) Ø 1200\*6000 мм типу SN8», код ДК 021:2015 - 44130000-0 Каналізаційні системи  (номенклатурна позиція - 44132000-4 Елементи дренажних труб)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

*1. Загальні положення*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1.1.*** | **Труба каналізаційна двошарова гофрована (для мереж безнапірної каналізації) Ø 800\*6000 мм тип SN8 – 6 п.м.**  **Труба каналізаційна двошарова гофрована (для мереж безнапірної каналізації) Ø 1000\*6000 мм тип SN8 – 150 п.м.**  **Труба з профільною стінкою розтрубних з двома ущільнюючими кільцями (для мереж водовідведення з поліетилену) Ø 1200\*6000 мм типу SN8– 204 п.м.** |  |
| ***1.2.*** | Товар, що буде поставлятися повинен відповідати нормам ДСТУ Б В.2.5-32:2007 – **надати гарантійний лист.** |  |
| ***1.3.*** | Товар має бути новим, не повинен мати дефектів, технічно справним, пов’язаних з матеріалами та/або роботою по його виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором – **надати гарантійний лист**. |  |

*2.Організаційні вимоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Місце поставки товару – **29016, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5**  Кінцевий строк поставки **– до 31.10.2023 року** |  |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару.  Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника. |  |
| 2.4. | Умови поставки - окремими дрібними партіями від однієї одиниці або повністю (однією партією) відповідно до замовлень Замовника. |  |
| 2.6. | Строк поставки: **протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати заявки Замовника.**  Замовлення подається Замовником шляхом електронної пошти, факсом, у телефонному режимі або іншим доступним засобом зв‘язку. |  |

***Примітка:***

*\* Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

**Також учасник має подати наступні документи:**

1. **Документ про якість (паспорт або сертифікат якості)** на раніше виготовлену партію продукції, у відповідності до ДСТУ Б В.2.5-32:2007 або відповідного пункту ТУ (Технічних умов) підприємства виробника труб з профільною стінкою з двома ущільнюючими кільцями.

2. **Сертифікат відповідності** щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності поліпропіленових гофрованих безнапірних труб типу В з розтрубом вимогам ДСТУ Б.В.2.5-32:2007.

3. **Протокол сертифікаційних випробувань ,** у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на поліпропіленові гофровані труби згідно ДСТУ Б.В.2.5-32:2007.

**4. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи** органів МОЗ України щодо можливості застосування поліпропіленових гофрованих труб для каналізаційних мереж відповідно до ДСТУ Б.В.2.5-32:2007

5. **Сертифікат відповідності** терміном дії не менше двох років, щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності поліетиленових труб з профільованою стінкоювимогам ДСТУ Б В.2.5-32:2007 або ТУ (Технічних умов) підприємства виробника труб.

6. **Протокол сертифікаційних випробувань,** на підставі якого було видано вказаний вище сертифікат

**7. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи** органів МОЗ України щодо можливості застосування поліпропіленових гофрованих труб для каналізаційних мереж відповідно до ДСТУ Б.В.2.5-32:2007.

**8. Документ про право проведення випробувань** (свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями та галузь вимірювальних можливостей) випробувальної лабораторії виробника .

**9. Сертифікат на систему управління якістю**, яка діє на підприємстві виробника (копія завірена підписом уповноваженої особи учасника) щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 ( ISO 9001:2015 )

**10. Сертифікат на систему екологічного управління** , яка діє на підприємстві виробника (копія завірена підписом уповноваженої особи учасника) щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |