**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об’єктів КП «ЖКС «ФОНТАНСЬКИЙ» за кодом CPV ДК 021:2015: 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель***

*Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.*

**Таблиця 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об’єктів КП «ЖКС «ФОНТАНСЬКИЙ» за кодом CPV ДК 021:2015: 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель** |
| Код ДК 021:2015 | **за кодом CPV за ДК 021:2015 - 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню механічного устаткування будівель** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | **за кодом CPV за ДК 021:2015 - 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню механічного устаткування будівель** |
| Кількість та місце надання послуг | **Обсяг послуги: додаток № 5 до Тендерної документації** |
| Місце надання послуг | **Місце надання послуг: м.Одеса, за адресами об’єктів КП «ЖКС «Фонтанський»** |
| Строк надання послуг | *З дати підписання договору до 31.12.2023 року включно* |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п  | Перелік послуг  | Одиниця виміру  | Кількість  |
| 1. | Усунення засмічення системи водовідведення  | м  | 21084 |
| 2.  | Проведення герметизації на деталях трубопроводу | шт  | 3621 |
| 3.  | Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі | шт. | 7884 |
| 4. | Ущільнення згонів | шт.  | 1009 |
| 5. | Усунення засмічень внурішньобудинкових водопровідних мереж | м | 7884 |
| 6.  | Притирання арматури на місці | шт.  | 688 |
| 7.  | Поновлення сальникових ущільнень | шт.  | 789 |
| 8.  | Закріплення трубопроводів  | шт.  | 550 |
| 9.  | Огляд та підтягування в трубах контргайок та муфт | шт. | 550 |
| 10.  | Відновлення ізоляції | шт. | 550 |
| 11. | Технічний огляд системи електропостачання | м | 36209 |
| 12. | Технічний огляд елементів електропостачання | шт. | 995 |
| 13. | Обслуговування та заміна вимикачів та розеток | шт. | 1108 |
| 14. | Заміна запобіжників, автоматів, вимикачів, ключів, кнопок вимикання | шт. | 917 |
| 15. | Заміна деталей кріплення електропроводки | шт. | 1559 |
| 16. | Демонтаж електропроводки | м | 4584 |
| 17. | Монтаж електропроводки | м | 4584 |

У разі будь-якого посилання у документації Замовника та додатках до неї на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Учасник гарантує, що предмет закупівлі не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавствам нормам.

***Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг :***

***Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.***

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг - замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Особливі вимоги до учасників:

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1. Учасник повинен мати наступне обладнання та машини:

- спеціалізовані машини, оснащені гідродинамічними установками для промивання систем зливової та хозфекальної каналізації;

- спеціалізовані машини, укомплектовані професійним електромеханічним обладнанням

для прочищення внутр. будинковій системи каналізації;

- спеціалізовані машини, укомплектовані інструментом для усунення аварійних ситуацій в

системах водопостачання, водовідведення та опалення;

- спеціалізовані машини, укомплектовані професійним інструментом для усунення

аварійних ситуацій в електроустаткування і внутрішньо будинкових електричних

мережах;

- спеціалізовані автомобілі, оснащені професійним обладнанням для проведення теле- і відео інспекції труб від діам. 100мм з фото фіксацією аварійних ділянок;

- спеціалізовані машини, укомплектовані професійним обладнанням для очистки каналізаційних колодязів та зливових колекторів від мулу та жирових відкладень (мулососи).

Учасник повинен надати документи, що підтверджують право володіння або користування транспортними засобами з логотипом, обладнаними GPS - навігаторами, спеціальними світловими сигнальними пристроями, з наданням технічних паспортів на автотранспорт з позначкою «спеціалізований».

 2. Приміщення для забезпечення цілодобової роботи диспетчерської служби, яка обробляє заявки та організовує розподіл маршрутів аварійних бригад. Наявність приміщення підтверджується документами на право власності або договором оренди приміщення.

 3. Місця для цілодобового перебування автотранспорту (гараж та/або бокс та/або та/або інше) підтверджується документами на право власності або договором оренди.

 4. Приміщення для чергування працівників аварійних бригад, які своєчасно ліквідують аварії на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об’єктів КП «ЖКС «Фонтанський» підтверджується документами на право власності або договором оренди приміщення.

 5. Зв’язок для забезпечення роботи в цілодобовому режимі та оперативного зв’язку зі спецслужбами: телефонний, мобільний і Інтернет (надати гарантійний лист).

 6. Диспетчерська служба та аварійні бригади працюють в цілодобовому режимі без вихідних та святкових днів.

 Послуги з ліквідації аварій надаватимуться відповідно до норм діючого законодавства України у сфері забезпечення надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинках.

Виконавець гарантує, що надання послуг не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

***Увага!!!***

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**