**ЗАТВЕРДЖЕНО**

 **рішенням уповноваженої особи**

 **Управління освіти, молоді та спорту**

 **Лозівської міської ради Харківської області**

 **(протокол від 13.11.2023 року № 95)**

 **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пуга М.В.**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**щодо проведення процедури відкритих торгів з особливостями**

**на закупівлю робіт за кодом**

**ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Комунального закладу «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 29)**

**Лозова -2023**

|  |
| --- |
| **I. Загальні положення** |
| **1.** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -***Закон***) та Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) (далі - Особливості).Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в ***Законі*** та ***Особливостях***. |
| **2.** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| **2.1** | **повне найменування** | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області |
| **2.2** | **місцезнаходження** | 64604, Україна, Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон № 1, буд. 1 |
| **2.3** | **посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками** | Пуга Марина Володимирівна – уповноважена особа Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради; адреса: мікрорайон № 1, буд. 1, м. Лозова, Харківська обл., Україна, 64604; номер телефону/телефаксу:(05745)2-51-43; е-mail: osvita02146@gmail.com |
| **3.** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| **4.** | **Інформація про предмет закупівлі**  |  |
| **4.1** | **назва предмета закупівлі** | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Комунального закладу «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 29) |
| **4.2** | **опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції** | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. |
| **4.3** | **місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)** | Місце виконання робіт: 64606, Україна, Харківська область, місто Лозова, мікрорайон 3, буд. 29, Комунальний заклад «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області. Обсяг виконання робіт – 1 робота. |
| **4.4** | **строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)** | до 01 квітня 2024 року |
| **5.** |  **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| **6.** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції**  | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| **7.** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції**  | Мова тендерної пропозиції – українська.Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. **Виключення:**1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **8.** | **Інформація про прийняття/неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів** | Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію учасника, ціна якою є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| **II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** |
| **1.** | **Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації** |  Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| **2.** | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
|  | **III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**  |
| **1** | **Зміст пропозиції і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:* інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – згідно ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації;
* інформацією щодо відсутності підстав, установлених у в пункті 47 Особливостей – згідно ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації;
* підтвердженням відповідності пропозиції Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) у вигляді листа-гарантії - ***Додатку 3*** до тендерної документації;
* документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції; *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);*
* у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;
* іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.

Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.***Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 2(для переможця).***Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. У випадку ненадання переможцем документів ***згідно з Додатком 2 (для переможця)*** або надання їх з порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, Переможець вважається таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільськогогосподарстваУкраїни від 15 квітня 2020 року № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок», а саме:1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:уживання великої літери;уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.***Приклади формальних помилок:***— «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»;— «поряд -ок» замість «поря – док»;— «ненадається» замість «не надається»»;— «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»— учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Документ, який не відкривається або має не якісне зображення, яке не можливо прочитати, вважатиметься не наданим.Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства(у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях тендерної документації документ, то він надає ***лист-роз’ясненняв довільній формі*** в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз`яснення/нь державних органів.Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропози-цій та їх оцінки, документи та дані створюються та подаються з ураху-ванням вимог законів України "Про електронні документи та електро-нний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронно-го документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.Винятки:1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  У разі відсутності даної інформації або у разі ненакладення учасником КЕП/УЕПвідповідно до умов тендерної документації, така тендерна пропозиція учасника вважається як така, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону та буде відхилена на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей*.*Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). У випадку подання учасником більше однієї тендерної пропозиції (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами)),такі тендерні пропозиції учасника вважаються як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Відповідальність за достовірність та зміст інформації, викладеної в документах, які подані у складі пропозиції, несе учасник. |
| **2.** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається |
| **3.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачено, оскільки забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| **4.** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днівіз дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.Учасник процедури закупівлі має право:* відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося).

 У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5.** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені у ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено у ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.***Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей:***Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення **у неї**публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.***Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.***Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абз. 16 п. 47 Особливостей, затверджених Постановою № 1178 від 12.10.2022 року.***Переможець*** процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. |
| **6.** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником у ***Додатку 3*** до Тендерної документації. Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. |
| **7.** | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (***Додаток 10*** до Тендерної документації), або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника.). |
| **8.** | **Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником**  |  Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
|  | **IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **1.** | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – **21.11.2023 року**.Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |
| **2.** | **Дата та час розкриття тендерних пропозицій** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. |
|  | **V. Оцінка тендерної пропозиції** |
| **1.** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.**Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону*(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 цих особливостей.До розгляду не приймаєтьсятендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів з особливостями є ціна (питома вага критерію – 100%).  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.У разі відхилення замовником тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною у порядку та строки, визначені Особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 %.***Аномально низька ціна тендерної пропозиції*** (далі — аномально низька ціна) — ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) у разі проведення закупівлі по лотах.Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, ***повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.***Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцемпроцедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності **в *інформації та/або документах*,** що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який ***не може бути меншим ніж два робочі дні***до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.***Під невідповідністю*** в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, ***розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією***(крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). ***Невідповідністю*** в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, ***вважаються помилки, виправлення яких не призводить до змінипредмета закупівлі, запропонованого учасником*** процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. |
| **2.** | **Інша інформація** |  Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю,витрати, пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (в разі встановлення такої вимоги).Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.***За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.******Інші умови тендерної документації:***1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.  У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.3.   Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5.  Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком 4*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.7.  Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у***Додатку 8*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням факту, що учасник ознайомлений з даними нормами і їх не порушує, вважається факт подання тендерної пропозиції, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):- постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;- постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь,крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.  Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт чи послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів,робіт чи послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”. |
| **3.** | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:******1) учасник процедури закупівлі:******-*** підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;-зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першимпункту 42Особливостей;- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;- не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;-не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;- визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимогпункту 40 Особливостей;-є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);***2) тендерна пропозиція:***- не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;- є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;- не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;***3) переможець процедури закупівлі:***- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;-не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;-надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей;- не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією ***не пізніш як через чотири дні***з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
|  | **VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| **1.** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися**  | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2.** | **Строк укладання договору** | Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| **3.** | **Проект договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 8*** до цієї тендерної документації.Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.***Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю***. |
| **4.** |  **Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. |
| **5.** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю**  | Не вимагається. |

**Додаток 1**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 16 ЗАКОНУ**

Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність наступним кваліфікаційним критеріям.

**1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:**

1.1. Заповнена довідка на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника або уповноваженої особи учасника за формою, викладеною у таблиці 1, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання робіт, що є предметом закупівлі.

1.2. У якості документального підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник надає сканкопію оригіналу штатного розпису (витягу зі штатного розпису) та/або сканкопії оригіналів цивільно-правових угод (без персональних даних). Сканкопії оригіналів цивільно-правових угод з працівниками, яких планується залучити, не надаються. У разі залучення працівників субпідрядних організацій, про це зазначається у довідці із наданням сканкопії оригінала листа-підтвердженням про готовність до співпраці від субпідрядної організації.

1.3. Довідка про наявність в учасника документів з питань охорони праці у відповідності до чинного законодавства.

 Працівниками в розумінні документації є особи, що працюють в учасника закупівлі згідно вимог трудового законодавства, зокрема КЗпП України.

***Таблиця 1***

**Довідка**

**про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації,**

**які мають необхідні знання та досвід**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Прізвище, ім’я, по батькові працівника.** | **Посада або спеціальність** |
| Штатні працівники та за сумісництвом |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Працівники, що працюють (планується залучити\*) на підставі цивільно-правових угод |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Працівники субпідрядних організацій\* |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)*

М.П.

**2. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:**

2.1.Заповнена довідка на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника або уповноваженої особи учасника за формою, викладеною у Таблиці 2, що містить інформацію про наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій щодо виконання робіт, що є предметом закупівлі.

2.2. На підтвердження наявності власного обладнання матеріально-технічної бази та технологій учасник надає сканкопію оргіналу оборотно-сальдову відомість за підписом керівника/уповноваженої особи та головного бухгалтера. У разі відсутності власного обладнання та матеріально – технічної бази та/або використання їх на договірних умовах, про це зазначається у довідці із наданням сканкопій оригіналів документів, що підтверджують право користування обладнанням та матеріально-технічною базою (сканкопії оригіналів/належним чином заверених копій договорів, на підставі яких учасник користується обладнанням чи матеріально – технічною базою). У разі залучення машин та механізмів субпідрядних організацій, про це зазначається у довідці із наданням сканкопії оригінала листа-підтвердженням про готовність до співпраці від субпідрядної організації.

***Таблиця 2***

**Довідка**

**про наявність обладнання та матеріально-технічної бази,**

**необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування механізму, обладнання та транспортного засобу** | **Марка механізму, обладнання та транспортного засобу (у разі наявності)** | **Кількість** **(шт.)** |
| 1. Власна техніка |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Орендована техніка  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. Техніка субпідрядних організацій\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\**Інформація щодо марки механізмів, обладнання та транспортних засобів та їх кількості може не зазначатись*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)*

М.П.

**3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів**

3.1. Заповнена довідка на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника або уповноваженої особи учасника з інформацією про виконання не менше 2-х аналогічних договорів за формою, викладеною у Таблиці 3.

 Під аналогічними розуміються договори співставні за складом та характером робіт.

3.2. Для підтвердження інформації, наданої в довідці про досвід виконання аналогічних договорів учасник повинен надати копії договорів з усіма додатками та невід’ємними частинами до них та відгуки на них від контрагентів, що зазначені у вказаній довідці; сканкопії оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми – КБ-2в) по кожному договору, зазначеному у довідці. Учасники, які в якості анологічних зазначають договори, укладені із Замовником, документальне підтвердження досвіду їх виконання можуть не надавати.

***Таблиця 3***

**Довідка**

**про наявність у Учасника торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва, адреса та код ЄДРПОУ замовника** | **Номер, дата та предмет укладення договору** | **ПІБ, посада, номер телефону контактної особи замовника** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)*

М.П.

**Додаток 2**

 **ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

**Інформація про відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей**

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей (крім пунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей(крім абзацу чотирнадцятого), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповіднодо абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені пунктом 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого).

*\* За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.*

*У разі надання учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.*

*За підроблення документів тендерної пропозиції згідно з статтею 358 Кримінального кодексу України учасник торгів несе кримінальну відповідальність.*

**ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ВИЗНАЧЕНИХ ПУНКТАМИ 3,5,6 і 12 ТА АБЗАЦУ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ОСОБЛИВОСТЕЙ**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує ***чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятомуцього пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

**Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

| №з/п | Вимоги пункту 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимогпункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією(пп. 3 п.47Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Керівника учасника процедури закупівлі було засуджено за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пп.6п.47Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.  |
| 3 | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пп.12п.47Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору(абзац 14 пункту 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. |

**Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем):**

| №з/п | Вимоги пункту 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимог пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією(пп. 3 п.47Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пп.5п.47Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.  |
| 3 | Фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми(пп.12п.47Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що Фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору(абзац 14 пункту 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. |

*Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.*

*У разі, якщо Учасник не надаєінформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то надається довідка в довільній формі з посиланнями на сайти, де Замовник зможе перевірити дану інформацію!*

Додаток 3

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Комунального закладу «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 29)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лк** | **Обгрунтування** | **Найменування робiт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  02-001-001 | Будівельні роботи |   |   |
|   |   | Нарощування стіни |   |   |
| 1 | КР18-1-6 |  Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  100 м3 конструкцій | 0,0221 |
| 2 | КР18-1-4 |  Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ |  100 м3 конструкцій | 0,0552 |
| 3 | КР1-8-10 |  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 2,649 |
| 4 | КР1-18-2 |  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 0,3125 |
| 5 | КР1-9-10 |  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 3,0388 |
| 6 | С311-35 |  Перевезення грунту до 35 км |  т | 531,79 |
| 7 | КР1-9-10 |  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (під зворотню засипку) |  100 м3 ґрунту | 2,9615 |
| 8 | КР1-20-1 |  Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  100 м3 ґрунту | 2,9615 |
| 9 | КР1-14-1 |  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  100 м3 ущільненого ґрунту | 2,9615 |
| 10 | КР20-38-1 |  Очищення поверхонь |  1 м2 поверхні | 276,5 |
| 11 | КБ15-51-9 |  Насікання поверхні стін вручну |  100 м2 поверхні штукатурення | 2,765 |
| 12 | КБ7-19-1 |  Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином (між бетонними блоками) |  100м шва | 4,424 |
| 13 | С1555-101 |  Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 |  кг | 1 061,76 |
| 14 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19 |  л | 6,68 |
| 15 | КБ46-26-1 |  Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  100 шт отворів | 2,06 |
| 16 | КБ46-26-17 |  Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм |  100 шт отворів | -2,06 |
| 17 | КБ6-11-1 |  Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м |  1 т | 0,0122 |
| 18 | С124-59 |  Анкерні деталі з арматурної сталі ф 8 мм |  шт | 206,0 |
| 19 | С1411-104 |  HIT-RE 200 (500мл) |  шт | 5,0 |
| 20 | КР11-54-1 |  Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  100 м2 поверхні | 0,79 |
| 21 | С111-874 |  Сітка 5ВР179\*1.15 |  м2 | 90,85 |
| 22 | КР11-54-1 |  Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  100 м2 поверхні | 1,975 |
| 23 | С111-874 |  Сітка просічно витяжна оцинкована197.5\*1.15 |  м2 | 227,125 |
| 24 | КР11-59-1 |  Опорядження поверхні стін фасаду набризком |  100 м2 поверхні опорядження | 1,738 |
| 25 | С1113-163-1-29 |  Грунтовка SIKA MonoTop 91079\*2 |  кг | 158,0 |
| 26 | КР2-4-1 |  Посилення фундаментів торкретуванням, товщина шару 10 мм |  100 м2 поверхні  | 0,79 |
| 27 | КР2-4-2 |  На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення фундаментів торкретуванням додавати |  100 м2 поверхні  | 0,79 |
| 28 | С1546-92-ЦГ |  Суміш на цементній основі Gunit-03 Rapid79\*2.05\*100 |  кг | 16 195,0 |
| 29 | КР11-26-1 |  Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 1,975 |
| 30 | С1555-101 |  Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29197.5\*15\*1.8 |  кг | 5 332,5 |
| 31 | ХБ1-5-2 |  Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм(197.5+79)/100 |  100м2 | 2,765 |
| 32 | КР12-66-1 |  Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  100 м2 поверхні | 0,553 |
| 33 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 1955.3\*0.5 |  л | 27,65 |
| 34 | ХБ4-12-9 |  Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  100 м2 поверхні теплоізоляції | 0,553 |
| 35 | КР8-40-6 |  Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін |  100м | 0,79 |
| 36 | С126-931 |  Злив з оц. сталі з полімерним покриттям |  м.п. | 79,0 |
| 37 | С111-601 |  Герметик FS-11 (600мл) |  шт | 5,0 |
|   |   | Відмостка |   |   |
| 38 | КР18-20-2 |  Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви(27.3\*.2)/100 |  100 м3 матеріалу основи | 0,0546 |
| 39 | КБ27-20-2 |  Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит |  1000м2 | 0,145 |
| 40 | С1632-80 |  Шиповидна мембрана Ізоліт Profi 0,6 |  м2 | 160,2 |
| 41 | С1632-80 |  Стрічка К2 для склеювання стиків |  м.п. | 116,5 |
| 42 | КБ27-20-2 |  Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит |  1000м2 | 0,1456 |
| 43 | С1632-80-1-1Ж |  Геотекстиль Typar SF-56 |  м2 | 160,2 |
| 44 | КР18-36-1 |  Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  100 м2 покриття | 1,456 |
| 45 | С124-22 |  Сітка арматурна ф 10 мм |  м2 | 150,0 |
| 46 | КР18-34-1 |  Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації |  100 м2 покриття | 1,456 |
| 47 | КР18-34-2 |  На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати |  100 м2 покриття | -1,456 |
| 48 | КБ6-37-3 |  Улаштування шва демпферної стрічки |  100 м шва | 1,58 |
| 49 | С111-1564 |  Стрічка демпферна Santan 7мм158\*1.02 |  м.п. | 161,16 |
| 50 | С111-1564 |  Герметик Soudal Soudalflex 40 (600мл) |  шт | 16,0 |
| 51 | КБ27-31-1 |  Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні |  100 м шва | 1,245 |
| 52 | С111-1564 |  Шнур Mapefoam 6мм124.5\*1.01 |  м.п. | 125,745 |
| 53 | С111-1564 |  Герметик Soudal Soudalflex 40 (600мл) |  шт | 12,0 |
| 54 | КБ11-15-7 |  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  100 м2 покриття | 1,365 |
| 55 | Е13-52-1 |  Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10 |  100м2 | 1,365 |
| 56 | С1113-43 |  Гідрофобізатор СО81 |  л | 54,6 |
| 57 | РН18-30-1 |  Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  м | 91,0 |
| 58 | С1426-11709-1 |  Камені бетонні бортові |  м.п. | 91,0 |
|   |   | Внутрішні роботи |   |   |
|   |   | Стiни |   |   |
| 59 | КР12-65-15 |  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби |  100 м2 поверхні, що очищується | 6,18 |
| 60 | КР11-50-2 |  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  100 м2 поверхні відбивання | 6,18 |
| 61 | КР5-3-1 |  Розбирання цегляних перегородок90\*.25 |  1 м3 кладки | 22,5 |
| 62 | КБ46-27-3 |  Пробивання прорізів в конструкціях з цегли.5\*.5\*.5\*8+.5\*.3\*.3\*10+.5\*.06\*3.14\*3.14\*12 |  м3 | 4,999456 |
| 63 | КБ46-29-8 |  Пробивання круглих отворів діаметром 80 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см |  100шт | 0,11 |
| 64 | КБ46-30-3 |  Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2(3+5)/100 |  100 шт отворів | 0,08 |
| 65 | КР20-25-15 |  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах |  10 отворів | 0,3 |
| 66 | КР20-25-31 |  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати |  10 отворів | 0,3 |
| 67 | КБ7-19-1 |  Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином (між бетонними блоками) |  100м шва | 7,488 |
| 68 | С1555-101 |  Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 |  кг | 898,0 |
| 69 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19 |  л | 33,6 |
| 70 | КР11-54-1 |  Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  100 м2 поверхні | 5,445 |
| 71 | КР19-34-1 |  Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином |  1 м2 | 544,5 |
| 72 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17544.5\*0.15 |  л | 81,675 |
| 73 | КР11-37-1 |  Штукатурення цементно-церезитове по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 5,445 |
| 74 | С1555-101 |  Суміш Kreisel Nanofix P51544.5\*30\*1.5 |  кг | 24 502,5 |
| 75 | КБ7-19-1 |  Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином (між бетонними блоками) |  100м шва | 3,024 |
| 76 | С1555-101 |  Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 |  кг | 544,3 |
| 77 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19 |  л | 13,6 |
| 78 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 5,04 |
| 79 | КБ15-182-3 |  Додавати на 1 мм товщини шпаклівки |  100 м2 поверхні оздоблення | 5,04 |
| 80 | С1555-101 |  Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29504\*2\*1.8 |  кг | 1 814,4 |
| 81 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17504\*0.15 |  л | 75,6 |
| 82 | КР19-34-1 |  Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином |  1 м2 | 990,0 |
| 83 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17990\*.15 |  л | 148,5 |
| 84 | ХБ4-12-9 |  Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  100 м2 поверхні теплоізоляції | 10,485 |
| 85 | КБ15-47-4 |  Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,102 |
| 86 | КБ15-47-5 |  Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  100 м | 1,54 |
| 87 | КБ10-94-1 |  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях  |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,6 |
| 88 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 1,2 |
| 89 | С1555-101 |  Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29120\*1.8 |  кг | 216,0 |
| 90 | С111-2014-8 |  Антимiкробна грунтовка Ceresit CT 99120\*0.09 |  л | 10,8 |
| 91 | ХБ4-12-9 |  Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  100 м2 поверхні теплоізоляції | 1,2 |
| 92 | КР5-8-7 |  Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 1,14 |
| 93 | С111-1305 |  Суміш цементно-пісчана універсальна Ceresit |  т | 5,174 |
| 94 | КР20-33-1 |  Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  100 м борозни | 0,74 |
| 95 | С1550-38 |  Піна вогнестійка Soudal |  балон | 17,0 |
| 96 | КР15-122-1 |  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  1 грати | 8,0 |
| 97 | С111-1756 |  Грати вентиляційні 200\*100 |  шт | 8,0 |
|   |   | Стеля |   |   |
| 98 | КБ6-36-1 |  Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом |  100 м2 | 5,67 |
| 99 | КБ7-57-15 |  Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу(Демонтаж) |  100м шва | 4,602 |
| 100 | КР12-66-1 |  Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  100 м2 поверхні | 0,414 |
| 101 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19 |  л | 20,7 |
| 102 | КБ7-57-15 |  Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу |  100м шва | 4,602 |
| 103 | С1555-101 |  Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 |  кг | 745,5 |
| 104 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель |  100 м2 поверхні оздоблення | 5,67 |
| 105 | ХБ4-12-9 |  Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  100 м2 поверхні теплоізоляції | 5,67 |
|   |   | Ригелі та колони |   |   |
| 106 | КР12-65-15 |  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби |  100 м2 поверхні, що очищується | 0,48 |
| 107 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,48 |
| 108 | КБ15-182-3 |  Додавати на 1 мм товщини шпаклівки |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,48 |
| 109 | С1555-101 |  Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 |  кг | 432,0 |
| 110 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19 |  л | 24,0 |
| 111 | КБ15-47-5 |  Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  100 м | 1,52 |
| 112 | ХБ4-12-9 |  Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  100 м2 поверхні теплоізоляції | 0,48 |
| 113 | КБ6-36-1 |  Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом |  100 м2 | 0,72 |
| 114 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,72 |
| 115 | КБ15-182-3 |  Додавати на 1 мм товщини шпаклівки |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,72 |
| 116 | КБ15-47-5 |  Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  100 м | 2,472 |
| 117 | ХБ4-12-9 |  Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  100 м2 поверхні теплоізоляції | 0,72 |
|   |   | Підлоги |   |   |
| 118 | КР1-1-1 |  Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах |  100 м3 ґрунту | 0,52 |
| 119 | КР1-1-1 |  Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах[грунт 3 групи] |  100 м3 ґрунту | 1,247 |
| 120 | КР1-6-1 |  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,53 |
| 121 | КР1-9-10 |  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 1,237 |
| 122 | С311-30 |  Перевезення грунту до 30 км(53+123.7)\*1.75 |  т | 309,225 |
| 123 | КР1-14-1 |  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2(24\*9\*0.1)/100 |  100 м3 ущільненого ґрунту | 0,216 |
| 124 | КР7-2-1 |  Розбирання дощатих покриттів підлог |  100 м2 покриття | 0,6 |
| 125 | КБ6-1-1 |  Улаштування бетонної підготовки(12\*6\*0.1)/100 |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,072 |
| 126 | КР5-8-7 |  Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,196 |
| 127 | С111-1305 |  Суміш цементно-пісчана універсальна Ceresit |  т | 0,888 |
| 128 | КР7-16-2 |  Улаштування підстильного шару піщаного24\*9\*0.1 |  1 м3 підстильного шару | 21,6 |
| 129 | КР8-36-3 |  Улаштування прокладної пароізоляції в один шар(24\*9)/100 |  100м2 | 2,16 |
| 130 | С111-1715 |  Плівка гілроізоляційна 200 мкм24\*9\*1.15 |  м2 | 248,4 |
| 131 | С1632-80 |  Стрічка бутілкаучукова К2248\*0.7 |  м.п. | 173,6 |
| 132 | КБ6-36-1 |  Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом |  100 м2 | 5,67 |
| 133 | ХБ1-5-1 |  Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  100м2 | 5,67 |
| 134 | КБ11-11-18 |  Армування стяжки дротяною сіткою |  100 м2 стяжки | 5,67 |
| 135 | С124-22 |  Сітка арматурна ф 12 мм |  м2 | 567,0 |
| 136 | КР7-17-6 |  Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 |  100 м2 стяжки | 5,67 |
| 137 | КР7-17-10 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 5,67 |
| 138 | КБ11-15-7 |  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  100 м2 покриття | 5,67 |
| 139 | КБ13-15-1 |  Просочування бетонних поверхонь за 2а рази |  100м2 | 5,67 |
| 140 | С111-2014-6 |  Коплект CretePro Ultra Waterproofing Agent та Activated Agent567\*0.4 |  л | 226,8 |
| 141 | КБ6-37-3 |  Улаштування шва демпферної стрічки |  100 м шва | 5,04 |
| 142 | С111-1564 |  Стрічка демпферна Santan 7мм504\*1.03 |  м.п. | 519,12 |
| 143 | С111-1564 |  Герметик Soudal Soudalflex 40 (600мл) |  шт | 51,0 |
| 144 | КР18-35-1 |  Нарізування швів у затверділому бетоні |  100 м шва | 0,926 |
| 145 | КБ6-37-3 |  Улаштування температурних швів із застосуванням герметика |  100 м шва | 0,926 |
| 146 | КБ7-57-1 |  Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд |  100м шва | 0,926 |
| 147 | С111-1367 |  Шнури гумові круглого перерізу92.6\*1.05 |  м | 97,23 |
| 148 | С111-1564 |  Герметик Soudal Soudalflex 40 (600мл) |  шт | 9,0 |
| 149 | КБ15-26-2 |  Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  1 м2 поверхні облицювання | 110,0 |
| 150 | С111-2000-1 |  Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 17110\*5.2 |  кг | 572,0 |
| 151 | С111-2001-1 |  Затирка Kerapoxy110\*0.456 |  кг | 50,16 |
| 152 | С111-283 |  Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм |  м2 | 114,4 |
|   |   | Дверi та укоси |   |   |
| 153 | КР19-34-1 |  Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином |  1 м2 | 30,9 |
| 154 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 1730.9\*0.15 |  л | 4,635 |
| 155 | КБ15-51-1 |  Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,309 |
| 156 | С1555-101 |  Суміш Kreisel Nanofix P5130.9\*20\*1.5 |  кг | 927,0 |
| 157 | КБ15-47-5 |  Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  100 м | 2,06 |
| 158 | КБ10-96-2 |  Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  100 м2 прорізів | 0,042 |
| 159 | С123-201 |  Решітка дверна з замком декоративна металева з рамою 2,1\*1 |  м2 | 4,2 |
| 160 | КБ46-66-1 |  Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 500 мм |  1 м різання | 72,8 |
| 161 | КР3-23-1 |  Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  1 м3 | 7,35 |
| 162 | КР3-14-1 |  Посилення цегляних стін металевим каркасом |  1 т конструкцій | 2,45 |
| 163 | С111-1824 |  Обойми металеві |  т | 2,45 |
| 164 | С113-2122 |  Hilti HIT RE-500 |  шт | 12,0 |
| 165 | С124-1 |  Шпілька ф16\*200 |  шт | 126,0 |
| 166 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,042 |
| 167 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,1701 |
| 168 | С123-80 |  Блоки дверні металопластикові з доводчиками |  м2 | 21,21 |
| 169 | КБ10-96-2 |  Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  100 м2 прорізів | 0,189 |
| 170 | С126-384 |  Двері металеві противопожежні з доводчиками |  шт | 9,0 |
| 171 | С1550-38 |  Піна вогнестійка Soudal |  балон | 3,0 |
| 172 | КБ7-11-1 |  Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т |  100 шт збірних конструкцій | 0,13 |
| 173 | К58-2821-557 |  Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 |  шт | 5,0 |
| 174 | К58-2821-559 |  Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 |  шт | 8,0 |
|   |   | Санвузол |   |   |
| 175 | КБ10-28-3 |  Улаштування перегородок металопластикових |  100 м2 прорізів | 0,108 |
| 176 | К53-6111-1 |  Перегородки з металопластикового профілю |  м2 | 10,8 |
| 177 | КБ10-28-3 |  Улаштування кабінок туалетних з металопластикового профілю |  100 м2 прорізів | 0,212 |
| 178 | К53-6111-1 |  Кабінки туалетні з металопластикового профілю з дверима та елементами кріплення |  м2 | 21,2 |
|   |   | Улаштування сходової клітини в осях 10-11 А-Б |   |   |
| 179 | КБ46-34-3 |  Розбирання фундаментів залізобетонних |  м3 | 4,8 |
| 180 | КР1-6-1 |  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,048 |
| 181 | КР1-9-10 |  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 0,048 |
| 182 | С311-30 |  Перевезення грунту до 30 км4.8\*2.4 |  т | 11,52 |
| 183 | КР2-12-1 |  Улаштування основи під фундаменти |  100 м3 основи  | 0,12 |
| 184 | КР1-14-1 |  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  100 м3 ущільненого ґрунту | 0,12 |
| 185 | КР2-6-2 |  Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар(8\*2.4)/100 |  100 м2 ізоляції  | 0,192 |
| 186 | КБ6-1-1 |  Улаштування бетонної підготовки(8\*2.4\*0.1)/100 |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,0192 |
| 187 | КБ6-1-19 |  Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,048 |
| 188 | КБ11-15-7 |  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  100 м2 покриття | 0,26 |
| 189 | КБ15-51-9 |  Насікання поверхні вручну |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,26 |
| 190 | КБ6-37-3 |  Улаштування шва демпферної стрічки(8+2.4+8+2.4)/100 |  100 м шва | 0,208 |
| 191 | С111-1564 |  ХРС плити 30 мм20.8\*0.25 |  м2 | 5,2 |
| 192 | КБ15-26-1 |  Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші |  1 м2 поверхні облицювання | 26,0 |
| 193 | С111-2000-1 |  Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 17 |  кг | 135,2 |
| 194 | С111-2001-1 |  Затирка Kerapoxy |  кг | 11,856 |
| 195 | С111-879 |  Хрестики пластмасові для підлоги |  шт | 110,24 |
| 196 | С111-283 |  Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм26\*1.02 |  м2 | 26,52 |
| 197 | КБ15-26-2 |  Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші1.84+0.5 |  1 м2 поверхні облицювання | 2,34 |
| 198 | С111-2000-1 |  Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 172.34\*5.2 |  кг | 12,168 |
| 199 | С111-2001-1 |  Затирка Kerapoxy |  кг | 1,067 |
| 200 | С111-283 |  Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм |  м2 | 2,43 |
| 201 | КБ10-81-1 |  Установлення поручнів на сходових площадок |  100 м поручнів | 0,135 |
| 202 | С124-1 |  Поручні металеві з нержавіючої сталі13.5\*1.01 |  м.п. | 13,635 |
|   |   | Улаштування сидіння |   |   |
| 203 | КР20-4-5 |  Улаштування стелажів чотириярусних без обстругування елементів |  1 м2 основи стелажу | 4,4 |
| 204 | КР20-4-4 |  Улаштування стелажів триярусних без обстругування елементів |  1 м2 основи стелажу | -4,4 |
| 205 | С112-24 |  Настил дерев`яний на металевому каркасі для сидіння |  м.п. | 8,8 |
|   |   | Улаштування зовнішнього входу |   |   |
| 206 | КР1-9-2 |  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 1,1012 |
| 207 | КР1-18-2 |  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 0,048 |
| 208 | КР1-6-1 |  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,048 |
| 209 | С311-50-1 |  Перевезення грунту до 50 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  т | 192,71 |
| 210 | КР1-9-2 |  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (з відвалу під зворотню засипку) |  100 м3 ґрунту | 0,48 |
| 211 | С311-30-1 |  Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)48\*1.75 |  т | 84,0 |
| 212 | КР1-14-1 |  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  100 м3 ущільненого ґрунту | 0,48 |
| 213 | КБ46-66-1 |  Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 500 мм |  1 м різання | 11,2 |
| 214 | КР3-23-1 |  Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  1 м3 | 1,32 |
| 215 | КР3-14-1 |  Посилення цегляних стін металевим каркасом |  1 т конструкцій | 0,554 |
| 216 | С111-1824 |  Обойми металеві |  т | 0,554 |
| 217 | С113-2122 |  Hilti HIT RE-500 |  шт | 4,0 |
| 218 | С124-1 |  Шпілька ф16\*200 |  шт | 28,0 |
| 219 | КР1-14-1 |  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  100 м3 ущільненого ґрунту | 0,024 |
| 220 | КР2-12-1 |  Улаштування основи під фундаменти |  100 м3 основи  | 0,024 |
| 221 | КР2-6-2 |  Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар |  100 м2 ізоляції  | 0,24 |
| 222 | КБ6-1-1 |  Улаштування бетонної підготовки |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,024 |
| 223 | КБ7-42-2 |  Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т |  100 шт збірних конструкцій | 0,42 |
| 224 | С1411-35 |  Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м стаканного типу, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 |  м3 | 16,5 |
| 225 | КР3-28-1 |  Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли |  100 м3 кладки | 0,0108 |
| 226 | КБ6-1-16 |  Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,036 |
| 227 | С124-12 |  Сітка арматурна посилена ф 10мм |  м2 | 24,0 |
| 228 | КР1-20-1 |  Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  100 м3 ґрунту | 0,2 |
| 229 | С1421-10634 |  Пісок природний, рядовий |  м3 | 26,0 |
| 230 | КБ6-1-19 |  Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,042 |
| 231 | КБ6-37-3 |  Улаштування шва демпферної стрічки |  100 м шва | 0,221 |
| 232 | С111-1564 |  Стрічка демпферна Santan 7мм |  м.п. | 22,8 |
| 233 | С111-1564 |  Герметик Soudal Soudalflex 40 (600мл) |  шт | 3,0 |
| 234 | КБ6-37-3 |  Улаштування температурних швів із застосуванням герметика |  100 м шва | 0,05 |
| 235 | С111-1564 |  Герметик Soudal Soudalflex 40 (600мл) |  шт | 25,0 |
| 236 | С114-97 |  Екструдований пінополістирол XPS 50мм |  м2 | 1,5 |
| 237 | КБ15-51-9 |  Насікання поверхні стін вручну |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,756 |
| 238 | КР12-66-1 |  Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  100 м2 поверхні | 0,756 |
| 239 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 1975.6\*0.5 |  л | 37,8 |
| 240 | ХБ1-5-1 |  Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  100м2 | 0,756 |
| 241 | КБ6-1-1 |  Улаштування бетонної підготовки |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,094 |
| 242 | КР2-6-2 |  Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар |  100 м2 ізоляції  | 0,117 |
| 243 | КБ6-1-16 |  Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,012 |
| 244 | С124-12 |  Сітка арматурна посилена ф 10мм |  м2 | 11,7 |
| 245 | КБ6-37-3 |  Улаштування швів примикання |  100 м шва | 0,052 |
| 246 | С111-1564 |  Герметик Soudal Soudalflex 40 (600мл) |  шт | 25,0 |
| 247 | С114-97 |  Екструдований пінополістирол XPS 50мм |  м2 | 0,78 |
| 248 | КБ11-15-7 |  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  100 м2 покриття | 0,117 |
| 249 | КР19-34-1 |  Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином за 2 рази |  1 м2 | 11,7 |
| 250 | С1113-43 |  Гідрофобізатор СО8111.7\*0.4 |  л | 4,68 |
| 251 | РН18-30-1 |  Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  м | 16,8 |
| 252 | С1426-11709-1 |  Камені бетонні бортові |  м.п. | 16,8 |
| 253 | КР2-6-2 |  Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар |  100 м2 ізоляції  | 0,057 |
| 254 | КР3-33-1 |  Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м |  1 м3 кладки | 11,94 |
| 255 | С111-1305 |  Суміш цементно-пісчана універсальна Ceresit |  т | 5,73 |
| 256 | КР19-26-1 |  Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту1.5\*0.05 |  1 м3 ізоляції | 0,075 |
| 257 | С111-1564 |  Герметик Soudal Soudalflex 40 (600мл) |  шт | 25,0 |
| 258 | С114-97 |  Екструдований пінополістирол XPS 50мм |  м2 | 1,5 |
| 259 | КБ7-11-1 |  Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т |  100 шт збірних конструкцій | 0,02 |
| 260 | К58-2821-560 |  Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1 |  шт | 2,0 |
| 261 | КБ6-19-1 |  Улаштування поясів в опалубці |  100 м3 залізобетону в ділі | 0,01 |
| 262 | С124-12 |  Армокаркас Ф10 |  м.п. | 19,1 |
| 263 | КБ11-15-7 |  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  100 м2 покриття | 0,015 |
| 264 | КБ46-26-1 |  Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  100 шт отворів | 0,2 |
| 265 | КБ46-26-17 |  Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм |  100 шт отворів | -0,2 |
| 266 | КБ6-11-1 |  Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м |  1 т | 0,0261 |
| 267 | С124-59 |  Шпілька анкерна HAS-U 5,8 М16\*190 |  шт | 20,0 |
| 268 | С113-2122 |  Hilti HIT RE-500 |  шт | 2,0 |
| 269 | КР20-12-1 |  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  1т | 0,074 |
| 270 | С124-25 |  Металоконструкція опорна з кутика металевого 160х160х6 |  т | 0,074 |
| 271 | КР20-12-2 |  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  1т | 0,448 |
| 272 | С124-25 |  Прогони металеві зі швелеру |  шт | 14,0 |
| 273 | КБ9-1-1 |  Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів |  1 т конструкцій | 1,1 |
| 274 | С124-25 |  Металоконструкція навісу |  т | 1,1 |
| 275 | КБ13-29-4 |  Фарбування металевих погрунтованих поверхонь композицією ОС-12-01 |  100м2 | 0,176 |
| 276 | С111-1290 |  Розчинник 1006 |  л | 0,556 |
| 277 | С1113-277 |  Фарба Tikurila Temalac FD 20 |  л | 5,56 |
| 278 | КБ9-47-1 |  Облицювання поверхні стальним профільованим листом |  100м2 | 0,36 |
| 279 | С114-140-У |  Профлист Н57-0,7 |  м2 | 36,55 |
| 280 | КБ9-52-1 |  Різання стального профільованого настилу |  1м різа | 18,0 |
| 281 | КБ6-57-18 |  Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг |  1 т | 0,794 |
| 282 | С124-12 |  Сітка арматурна посилена ф 16мм |  м2 | 24,0 |
| 283 | КБ6-58-4 |  Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 |  100 м3 залізобетону в ділі | 0,036 |
| 284 | КБ11-15-7 |  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  100 м2 покриття | 0,24 |
| 285 | КР19-34-1 |  Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином |  1 м2 | 24,0 |
| 286 | С1113-43 |  Гідрофобізатор СО81 |  л | 9,6 |
| 287 | КР8-40-3 |  Улаштування з листової сталі карнизних звисів |  100м | 0,492 |
| 288 | С111-1798 |  Злив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям |  м.п. | 49,2 |
| 289 | КР20-37-1 |  Герметизація зливів |  100 м щілини | 0,492 |
| 290 | С111-601 |  Герметик FS-11 (600мл) |  шт | 2,0 |
| 291 | КБ11-11-15 |  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для деформівниїх основ товщиною 5 мм |  100 м2 стяжки | 0,09 |
| 292 | КБ11-11-16 |  На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,09 |
| 293 | С111-2005-3 |  Високомiцне покриття для пiдлоги Ceresit СN 76 |  кг | 368,8 |
| 294 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19 |  л | 4,0 |
| 295 | КБ11-29-1 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  100 м2 покриття | 0,13 |
| 296 | С111-2000-1 |  Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 1713\*6.5 |  кг | 84,5 |
| 297 | С111-2001-1 |  Затирка Kerapoxy13\*0.406 |  кг | 5,278 |
| 298 | С111-879 |  Хрестики пластмасові для підлоги |  шт | 55,12 |
| 299 | С111-283 |  Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм |  м2 | 13,26 |
| 300 | КБ15-26-1 |  Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші |  1 м2 поверхні облицювання | 36,82 |
| 301 | С111-2000-1 |  Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 1736.82\*5.2 |  кг | 191,464 |
| 302 | С111-2001-1 |  Затирка Kerapoxy(36.82\*0.456)^2 |  кг | 16,79 |
| 303 | С111-879 |  Хрестики пластмасові для підлоги |  шт | 159,0 |
| 304 | С111-283 |  Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм |  м2 | 37,6 |
| 305 | КБ15-26-2 |  Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  1 м2 поверхні облицювання | 6,5 |
| 306 | С111-2000-1 |  Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 176.5\*5.2 |  кг | 33,8 |
| 307 | С111-2001-1 |  Затирка Kerapoxy6.5\*0.456 |  кг | 2,964 |
| 308 | С111-283 |  Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм |  м2 | 6,76 |
|   |   | Оздоблення входу зовнішнє |   |   |
| 309 | КР11-54-1 |  Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  100 м2 поверхні | 0,6214 |
| 310 | КБ15-59-1 |  Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,6214 |
| 311 | С1555-101 |  Суміш Kreisel Nanofix P5162.14\*30\*1.5 |  кг | 2 796,3 |
| 312 | ХБ4-12-9 |  Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  100 м2 поверхні теплоізоляції | 0,6214 |
|   |   | Внутрішнє оздоблення входу |   |   |
| 313 | КР11-54-1 |  Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  100 м2 поверхні | 1,146 |
| 314 | КР19-34-1 |  Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином |  1 м2 | 114,6 |
| 315 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17114.6\*0.15 |  л | 17,19 |
| 316 | КБ15-59-1 |  Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 1,146 |
| 317 | С1555-101 |  Суміш Kreisel Nanofix P51114.6\*30\*1.5 |  кг | 5 157,0 |
| 318 | КР19-34-1 |  Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином |  1 м2 | 114,6 |
| 319 | С111-2014-6 |  Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17114.6\*0.15 |  л | 17,19 |
| 320 | ХБ4-12-9 |  Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  100 м2 поверхні теплоізоляції | 1,146 |
| 321 | КБ10-81-1 |  Установлення поручнів на сходових площадок |  100 м поручнів | 0,14 |
| 322 | С124-27 |  Поручні металеві з нержавіючої сталі14\*1.01 |  м.п. | 14,14 |
|   |   | Повітропровід |   |   |
| 323 | КР20-31-1 |  Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  100 шт отворів | 0,18 |
| 324 | КР2-15-4 |  Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування |  100 м3 у ділі  | 0,0172 |
| 325 | С124-22 |  Арматура-сітки |  т | 0,12 |
| 326 | КР2-6-3 |  Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари |  100 м2 ізоляції  | 0,07 |
| 327 | КР3-30-1 |  Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м |  1 м3 кладки | 4,6 |
| 328 | КБ6-22-13 |  Улаштування перекриттів каналів |  100 м3 залізобетону в ділі | 0,006 |
| 329 | С124-22 |  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм |  т | 0,04 |
| 330 | КР8-40-5 |  Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  100м | 0,09 |
| 331 | С111-1798 |  Сталь листова оцинкована, товщина 0,5 мм(0,09)\*0,57 |  м2 | 0,0513 |
|   |   | Монтаж обладнання ТХ |   |   |
| 332 | КБ10-39-1 |  Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф тощо |  100 шт виробів | 4,34 |
|   |  02-001-002 | Мережеве обладнання та обладнання WI-FI |   |   |
| 1 | 1606-2020 |  ДБЖ Daker Dk Plus 0,9 кВт/1 кВА |  шт | 1,0 |
|   |  02-001-003 | Монтаж мережевого обладнання та WI-FI |   |   |
|   |   | Монтажнi роботи |   |   |
| 1 | КМ10-55-3 |  Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг |  100 м | 6,37 |
| 2 | С1110-511-В4 |  Кабель NETCONNECT® U/UTP Cat.5e 24AWG solid, LSZH, PB 305m, white |  м | 650,0 |
| 3 | КМ10-349-3 |  Монтаж щита розподiльного |  шт | 1,0 |
| 4 | 1602-505601 |  Шафа телекомунікаційна 19", настінна 12U (640x600х600) двері акріл, сіра |  шт | 1,0 |
| 5 | С1545-367 |  Анкер розпірний 10x120 мм. |  шт | 4,0 |
| 6 | 1602-50412-В5 |  19" 1U Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований |  шт | 1,0 |
| 7 | С1110-221120 |  Блок розеток 19", 1U |  шт | 1,0 |
| 8 | КМ10-99-6 |  Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (ДБЖ Daker Dk Plus 0,9 кВт/1 кВА) |  шт | 1,0 |
| 9 | КМ10-398-2 |  Шафа або панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi або в нiшi, кiлькiсть пар до 100 |  шт | 1,0 |
| 10 | С1110-571 |  Комутаційна патч-панель 24 порта RJ45, кат.5e, 19", 1U, з модулями Toolless, неекранована |  шт | 1,0 |
| 11 | КМ10-52-11 |  Кросування паралельне у кросi або в шафi |  10 шт | 1,6 |
| 12 | С1110-431 |  Патч-корд U/UTP кат.5е 1,0м LSZH |  шт | 16,0 |
| 13 | КМ11-31-1 |  Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг |  шт | 6,0 |
| 14 | 1605-3456 |  Комутатор Ruijie Reyee RG-ES118S-LP 16-портовий некерований PoE |  шт | 1,0 |
| 15 | 1605-3458 |  Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) 5-портовий |  шт | 1,0 |
| 16 | 1605-3459 |  Двохдіапазонна точка доступу серії Ruijie Reyee RG-RAP2200(E) |  шт | 4,0 |
|   |  02-001-004 | Монтаж ліфтового підіймача |   |   |
| 1 | КМ3-575-1 |  Монтаж площадки пiдiймальної вантажопiдйомнiстю до 500 кг |  шт | 2,0 |
| 2 | КР20-12-2 |  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  1т | 1,991 |
| 3 | С124-25 |  Металоконструкції каркасу підйомника |  т | 1,991 |
|   |  02-001-005 | Придбання підйомника |   |   |
| 1 | 280222-14022 |  Підйомник для МГН |  шт | 1,0 |
| 2 | 280222-14022 |  Підйомник для МГН поворотний |  шт | 1,0 |
|   |  02-001-006 | Монтаж системи контролю управляння доступом (СКУД) |   |   |
|   |   | Монтаж системи контролю доступу |   |   |
| 1 | КМ10-55-3 |  Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг |  100 м | 0,98 |
| 2 | С153-520 |  Кабель ШВВП 2х1 |  м | 100,0 |
| 3 | КМ11-96-1 |  Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (0,005) |  шт | 1,0 |
| 4 | С1110-221131 |  GSM Блок керування тривогою |  шт | 1,0 |
| 5 | М10-372-14 |  Монтаж пристрою цифрової реєстрації [0,034] |  пристрій | 1,0 |
| 6 | 1602-504566-В2 |  Контролер доступу NDC F18IP (U-Prox IP400) |  шт | 1,0 |
| 7 | КМ11-96-1 |  Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (0,005) |  шт | 2,0 |
| 8 | С1110-432 |  Блок безперебійного живлення 12В, 3А |  шт | 2,0 |
| 9 | КМ8-125-1 |  Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  шт | 3,0 |
| 10 | С1111-120 |  Батарея акумуляторна 12В, 9 А/г |  шт | 3,0 |
| 11 | КМ10-372-14 |  Монтаж пристрою цифрової реєстрацiї |  пристрiй | 2,0 |
| 12 | С1545-892 |  Відеодомофон BAS-IP AZ-07LL |  шт | 2,0 |
| 13 | КМ8-83-1 |  Монтаж пристрою сигнально-блокувального |  шт | 2,0 |
| 14 | 1602-503529 |  IP панель виклику Bas-IP AV-01BD |  шт | 2,0 |
| 15 | М10-901-8 |  Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм |  шт | 2,0 |
| 16 | С1512-20 |  Монтажна коробка з піддашком Bas-IP BR-AV7 silver для накладного монтажу панелі AV-07B |  шт | 2,0 |
| 17 | С1110-270 |  Дюбель розп 6х40 (швидкий монтаж) |  100 шт | 0,04 |
| 18 | КМ8-83-1 |  Монтаж пристрою сигнально-блокувального |  шт | 2,0 |
| 19 | 1602-50437 |  YM-280N(LED)-DS Електромагнітний замок |  шт | 2,0 |
| 20 | С1545-1207 |  Монтажний куточок MBK-280NL |  шт | 2,0 |
| 21 | КМ10-309-3 |  Кнопка, установлювана на пультах i панелях |  шт | 2,0 |
| 22 | С1545-893 |  Безконтактна кнопка виходу (метал) VB3280MW |  шт | 2,0 |
|   |  02-001-007 | Пуско-налагоджувальні роботи на СКС |   |   |
| 1 | КП2-13-6 |  Прилад контролю і налагодження (Комутатор, маршрутизатор) |  шт | 2,0 |
|   |  02-001-008 | Пуско-налагоджувальні роботи СКУД |   |   |
| 1 | П2-11-5 |  Розширювач арифметичний, контролер, елемент міжблочного зв'язку (Стосовно, U-Prox IP400 прилад доступу ) |  шт | 1,0 |
|   |  02-001-009 | Обладнання системи підсилювання сигналу GSM |   |   |
| 1 | 1606-34511 |  (Репітер (GSM підсилювач) EUROLINK G-23) |  шт | 1,0 |
|   |  02-001-010 | Монтаж системи підсилення GSM сигналу |   |   |
| 1 | КМ10-99-7 |  Пiдсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (Репітер (GSM підсилювач) EUROLINK G-23) |  шт | 1,0 |
| 2 | КМ10-55-3 |  Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг |  100 м | 1,47 |
| 3 | С1512-461 |  Кабель 1/4 Draka |  м | 150,0 |
| 4 | КМ10-485-8 |  Монтаж антени ОД |  антена | 1,0 |
| 5 | С1547-12 |  Антена ОД |  шт | 1,0 |
| 6 | КМ10-485-16 |  Монтаж антен АО, ІД |  антена | 4,0 |
| 7 | С1547-10 |  Антена АО |  шт | 2,0 |
| 8 | С1547-11 |  Антена ІД |  шт | 2,0 |
| 9 | КМ11-96-1 |  Монтаж дільника сигналу 1/4 |  шт | 1,0 |
| 10 | С1547-13 |  Дільник сигналу 1/4 |  шт | 1,0 |
| 11 | КМ11-106-29 |  Монтаж роз'єма |  шт | 12,0 |
| 12 | С1545-250-1 |  Роз'єм 1 /4 Draka |  шт | 12,0 |
|   |  02-001-011 | Монтаж системи відеоспостереження |   |   |
|   |   | Монтаж системи відеоспостереження |   |   |
| 1 | КМ10-350-23 |  Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Стосовно) |  шт | 2,0 |
| 2 | 1501-11132 |  Відеокамера UNV IPC324SR3-DVPF28-F Prime 4MP 2,8 мм (IPC324SS-DF28K-I0) |  шт | 2,0 |
| 3 | М10-901-8 |  Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм |  шт | 2,0 |
| 4 | С1512-20 |  Монтажна коробка UNV TR-JB03-G-IN (для камер IPC32xS/E/L серії) |  шт | 2,0 |
| 5 | С1110-270 |  Дюбель розп 6х40 (швидкий монтаж) |  100 шт | 0,04 |
| 6 | КМ10-350-15 |  Монтаж відеореєстратора |  шт | 1,0 |
| 7 | 1602-50303 |  Мережевий відеореєстратор DS-7732NI-K4 32-канальний 4K |  шт | 1,0 |
| 8 | КМ11-96-1 |  Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг |  шт | 1,0 |
| 9 | С1545-891 |  Жорсткий диск WD42PURU-78 |  шт | 1,0 |
|   |  02-001-012 | Пуско-налагоджувальні роботи на системі відеоспостереження |   |   |
| 1 | КП2-16-3 |  Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (Відеокамери) |  Система | 2,0 |
|   |  02-001-013 | Обладнання ТХ |   |   |
| 1 | 560110-222 |  Топчан на 5 чоловік(двухярусний)(1800х550мм) |  шт | 20,0 |
| 2 | 290220-3214 |  Шафа металева |  шт | 5,0 |
| 3 | 2406-11001 |  Плита електрична2-х комфорочна індукційна 2,9кВт |  шт | 2,0 |
| 4 | 241996-20208 |  Складський стелаж |  шт | 9,0 |
| 5 | 241996-20208 |  Пожежний щит в комплекті |  шт | 2,0 |
| 6 | 2402-3002 |  Вогнегаситель вуглекислотний переносний ВВК-5 |  шт | 2,0 |
| 7 | 2402-3006 |  Вогнегаситель водопінний переносний ВВП-5 |  шт | 9,0 |
| 8 | 241996-11040 |  Герметичний контейнер для відходів |  шт | 2,0 |
| 9 | 241996-20304 |  Комплект меблів для навчання (столи з тумбами - 5 ел-тів, стіл з полицею - 2 шт, парти одномісні - 30 ел-тів, парти двомісні - 30 ел-тів, стільці - 105 ел-тів, лави - 50 ел-тів) |  шт | 1,0 |
| 10 | 240402-24 |  Інструмент спеціальний (ящик з піском,окуляри захисні,термокостюм,слюсарний інструмент,протигаз та інше) |  шт | 1,0 |
|   |  02-001-014 | Санітарно-технічні роботи |   |   |
|   |   | Сантехнічні роботи |   |   |
| 1 | КР20-25-11 |  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах |  10 отворів | 0,2 |
| 2 | КР20-37-1 |  Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  100 м щілини | 0,104 |
| 3 | С1550-38 |  Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  л | 3,2 |
| 4 | КР15-90-2 |  Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  100кВт радіаторів | 0,43 |
| 5 | С130-557 |  Радіатори сталеві тип 22 800х500мм |  шт | 3,0 |
| 6 | С130-557 |  Радіатори сталеві тип 22 1200х500мм |  шт | 2,0 |
| 7 | С130-557 |  Радіатори сталеві тип 22 1000х500мм |  шт | 9,0 |
| 8 | С130-557 |  Радіатори сталеві тип 22 1400х500мм |  шт | 14,0 |
| 9 | С1630-115 |  Кронштейни для радіаторів сталевих |  комплект | 28,0 |
| 10 | 1704-10008 |  Манометр Rf D - 50, 0-6 бар, 1/4 ", (акс) корпус метал+Термометр ТБ-63-50, 0...+120 -2,5- Р |  шт | 2,0 |
| 11 | С1630-103 |  Фільтр грубого очищення 1" |  шт | 4,0 |
| 12 | С1630-242 |  Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2" Flexvent |  шт | 14,0 |
| 13 | С1630-1912 |  Кран з американкою прямий 1" |  шт | 4,0 |
| 14 | С1630-1913 |  Кран з американкою прямий 1 1/4" |  шт | 6,0 |
| 15 | С1630-1911 |  Клапан RLV - S 15 кутовий нікель Danfoss |  шт | 2,0 |
| 16 | С1630-1911 |  Кран кульовий (метелик) внут-зовн 1/2" |  шт | 2,0 |
| 17 | С1630-1911 |  Клапан ручний MSV - BD Ду20 Danfoss |  шт | 2,0 |
| 18 | С130-474 |  Комплект потрійний RAS-C+RA-FN+RLV-S 1/2" кутовий без налаштування(003L0123+013G0003+013G6040) |  шт | 28,0 |
| 19 | РН15-19-1 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм |  100м трубопроводу | 2,4 |
| 20 | С113-1697 |  Труба Nano Ag композит 20х3,2 |  м | 240,0 |
| 21 | С113-1879 |  Кріплення дiам. 20 мм |  шт | 200,0 |
| 22 | С113-1278 |  Муфти з полiетилену дiам. 20 мм |  шт | 60,0 |
| 23 | С113-1705 |  Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  шт | 120,0 |
| 24 | С113-1705 |  Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  шт | 36,0 |
| 25 | С113-1980 |  Трiйник Ду 20х20х20 мм |  шт | 22,0 |
| 26 | С113-1799 |  Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 20х1/2" мм |  шт | 16,0 |
| 27 | С113-1808 |  Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 20х1/2" мм |  шт | 56,0 |
| 28 | С111-1721 |  Ізоляція для труб 22/6/2 РЕ K-FLEX |  м | 240,0 |
| 29 | КР15-19-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм |  100м трубопроводу | 0,68 |
| 30 | С113-1698 |  Труба Nano Ag композит 25х4,2 |  м | 68,0 |
| 31 | С113-1487 |  Перехідник ПВХ діам. 32х25мм |  шт | 4,0 |
| 32 | С113-1487 |  Перехідник ПВХ діам. 25х20мм |  шт | 4,0 |
| 33 | С113-1706 |  Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм |  шт | 8,0 |
| 34 | С113-1981 |  Трiйник Ду 25х20х25 мм |  шт | 14,0 |
| 35 | С113-1279 |  Муфти з полiетилену дiам. 25 мм для ПЕ труб |  шт | 17,0 |
| 36 | С113-1880 |  Кріплення дiам. 25 мм |  шт | 50,0 |
| 37 | С111-1721 |  Ізоляція для труб 42/6/2 РЕ K-FLEX |  м | 68,0 |
| 38 | КР15-19-3 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм |  100м трубопроводу | 1,56 |
| 39 | С113-1699 |  Труба Nano Ag композит 32х4,5 |  м | 156,0 |
| 40 | С113-1739 |  Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32х20х32 мм |  шт | 18,0 |
| 41 | С113-1707 |  Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм |  шт | 30,0 |
| 42 | С113-1794 |  Муфта дiам. 32 мм |  шт | 39,0 |
| 43 | С113-1813 |  Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 32х1" мм |  шт | 4,0 |
| 44 | С113-1821 |  Муфта iз накидною гайкою дiам. 32х1" мм |  шт | 4,0 |
| 45 | С113-1881 |  Кріплення дiам. 32 мм |  шт | 120,0 |
| 46 | С113-1982 |  Трiйник PPR Ду 32х32х32 мм |  шт | 6,0 |
| 47 | С113-1486 |  Перехідник PPR 32-20mm |  шт | 6,0 |
| 48 | С111-1721 |  Ізоляція для труб 35/6/2 РЕ K-FLEX |  м | 156,0 |
| 49 | КР15-19-4 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм |  100м трубопроводу | 0,38 |
| 50 | С113-1700 |  Труба Nano Ag композит 40х5,6 |  м | 38,0 |
| 51 | С113-1708 |  Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 40 мм |  шт | 19,0 |
| 52 | С113-1814 |  Муфта iз внутрішньою рiзьбою дiам. 40х1 1/4" мм |  шт | 6,0 |
| 53 | С111-1721 |  Ізоляція для труб 42/6/2 РЕ K-FLEX |  м | 38,0 |
| 54 | С113-1098 |  Трiйники з полiетилену дiам. 40х20х40 мм |  шт | 20,0 |
| 55 | С113-1795 |  Муфта дiам. 40 мм |  шт | 10,0 |
| 56 | С113-1882 |  Кріплення дiам. 40 мм |  шт | 30,0 |
| 57 | С113-1982 |  Трiйник PPR Ду 40х40х40 мм |  шт | 6,0 |
| 58 | С113-1986 |  Трiйник ред. PPR Ду 40х20х40 мм |  шт | 8,0 |
| 59 | С113-1486 |  Перехідник PPR 40-32mm |  шт | 6,0 |
|   |   |  КАНАЛІЗАЦІЯ |   |   |
| 60 | КР15-18-1 |  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм |  100м трубопроводу | 0,28 |
| 61 | С1530-120 |  Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 50 мм |  10м | 2,8 |
| 62 | С113-989 |  Колiна з полiетилену дiам. 50 мм х45\* |  шт | 16,0 |
| 63 | С113-993-11Д |  Колiна з полiетилену дiам. 50 мм /90 град. |  шт | 10,0 |
| 64 | С113-1043 |  Трiйники рiвностороннi з полiетилену дiам. 50 мм |  шт | 5,0 |
| 65 | С113-1282 |  Муфти з полiетилену дiам. 50 мм для ПЕ труб |  шт | 2,0 |
| 66 | КР15-18-2 |  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм |  100м трубопроводу | 0,24 |
| 67 | С1530-124 |  Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 110 мм |  м | 24,0 |
| 68 | С113-1063-11Б |  Трiйники ф110х110х110мм 45\* |  шт | 7,0 |
| 69 | С113-1064 |  Трiйникиз полiетилену дiам. 110/50/110 мм |  шт | 2,0 |
| 70 | С113-1065 |  Трiйники з полiетилену дiам. 110 мм 90\* |  шт | 4,0 |
| 71 | С113-992 |  Колiна з полiетилену дiам. 110 мм х 45\* |  шт | 8,0 |
| 72 | С113-996 |  Колiна з полiетилену дiам. 110 мм /90 град. |  шт | 4,0 |
| 73 | С113-1206 |  Перехiдники з полiетилену дiам. 110/50мм |  шт | 4,0 |
| 74 | С113-1285 |  Муфти з полiетилену дiам. 110 мм для ПЕ труб |  шт | 5,0 |
| 75 | С113-992 |  Ревізія 110мм |  шт | 5,0 |
| 76 | С111-1867 |  Кріплення для трубопроводів 110мм |  шт | 25,0 |
|   |   |  Водопровід |   |   |
| 77 | КР15-19-1 |  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм |  100м трубопроводу | 0,54 |
| 78 | С1530-103 |  Труби напірні з поліетилену, зовнішній діаметр 20 мм |  10м | 5,4 |
| 79 | С113-1879 |  Хомут з гайкою М8 (20-23) d1\2 з віброгасителем |  шт | 60,0 |
| 80 | С113-1472 |  Муфта МРН 1,2" |  шт | 23,0 |
| 81 | С113-1278 |  Муфти з полiетилену дiам. 20 мм |  шт | 26,0 |
| 82 | С113-1737 |  Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  шт | 16,0 |
| 83 | КР15-19-2 |  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм |  100м трубопроводу | 0,18 |
| 84 | С1530-104 |  Труби напірні з поліетилену зовнішній діаметр 25 мм |  10м | 1,8 |
| 85 | С113-1706 |  Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм |  шт | 12,0 |
| 86 | С113-1279 |  Муфти з полiетилену дiам. 25 мм |  шт | 10,0 |
| 87 | С113-1738 |  Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм |  шт | 8,0 |
| 88 | С113-1487 |  Перехідник ПВХ діам. 20х25мм |  шт | 4,0 |
| 89 | С113-1880 |  Хомут з гайкою М8 (25-30) d3\4 з віброгасителем |  шт | 26,0 |
| 90 | КР15-34-1 |  Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  10 комплектів | 0,7 |
| 91 | С130-901 |  Унітаз з бачком |  шт | 7,0 |
| 92 | С113-2426 |  Гофра для унітазу |  шт | 7,0 |
| 93 | КР15-32-6 |  Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  10 комплектів | 0,6 |
| 94 | С130-644 |  Умивальники |  комплект | 6,0 |
| 95 | С130-615 |  Змішувачі для умивальників |  комплект | 6,0 |
| 96 | 2407-1704 |  Сифон для умивальника |  шт | 6,0 |
| 97 | С130-1186 |  Гнучкі шланги для підключення холодної води до вмивальніка 1/2" |  шт | 6,0 |
| 98 | С130-1186 |  Гнучкі шланги для підключення гарячої води до вмивальніка 1/2" |  шт | 6,0 |
| 99 | РН15-33-3 |  Установлення змішувачів |  10шт | 0,1 |
| 100 | С130-615 |  Змішувачі для душових |  комплект | 1,0 |
| 101 | КР15-37-1 |  Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  10 комплектів | 0,1 |
| 102 | С130-339 |  Бойлер 80л. |  шт | 1,0 |
| 103 | С113-1888 |  Анкер 14х200 |  шт | 2,0 |
| 104 | КР15-32-10 |  Установлення піддонів душових сталевих |  10 комплектів | 0,1 |
| 105 | С130-539 |  Піддони душові сталеві(0,1)\*10,0 |  шт | 1,0 |
|   |  02-001-015 | Монтаж системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу |   |   |
|   |   | Монтажні роботи |   |   |
| 1 | КМ10-667-1 |  Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  шт | 1,0 |
| 2 | 1602-30046 |  Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8П" |  шт | 1,0 |
| 3 | КМ8-125-1 |  Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  шт | 1,0 |
| 4 | 1511-1003-В4 |  Акумулятор 12VDC/7,0Ah |  шт | 1,0 |
| 5 | КМ10-555-3 |  Пункт промiжного диспетчерського або постанцiйного зв'язку |  комплект | 1,0 |
| 6 | 1601-2242-В1 |  Комплект "КРУИЗ" |  компл | 1,0 |
| 7 | КМ10-667-13 |  Модуль релейних мереж |  шт | 1,0 |
| 8 | 1504-15222-В12 |  Модуль релейних ліній М-OUT8R |  шт | 1,0 |
| 9 | КМ10-668-2 |  Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi |  шт | 25,0 |
| 10 | 1602-30028-В20 |  Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 |  шт | 25,0 |
| 11 | 1602-30028-В20 |  Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 (резервні сповіщувачі згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014) |  шт | 3,0 |
| 12 | КМ10-668-1 |  Сповіщувач ПС автоматичний ручний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні |  шт | 2,0 |
| 13 | 1504-15418-В12 |  Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 |  шт | 2,0 |
| 14 | 1504-15418-В11 |  Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 (резервні сповіщувачі згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014) |  шт | 1,0 |
| 15 | КМ8-526-1 |  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А |  шт | 1,0 |
| 16 | 1504-1001 |  Вимикач автоматичний с боксом |  шт | 1,0 |
| 17 | КМ8-148-1 |  Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг(300+20+5+250)/100 |  100 м | 5,75 |
| 18 | 15096-11011 |  Кабель J-Y(ST)Y 1x2х0,8 Lg |  1000м | 0,3 |
| 19 | 15095-22021 |  Кабель (N)HXH-J FE180/E30 3x1,5 RE 0,6/1 kV |  1000м | 0,02 |
| 20 | 15096-11011 |  Кабель JE-H (St)H..Bd FE180/E30 2x2х0,8 |  1000м | 0,005 |
| 21 | 15096-11013 |  Кабель JE-Y(St)H...Bd FE180/30 перерізом 1x2x0,8 |  1000м | 0,25 |
| 22 | КБ21-12-2 |  Прокладання коробів пластикових |  100м короба | 3,5 |
| 23 | С1545-89-2 |  Короб 25x25 мм |  м | 300,0 |
| 24 | С1545-89-2 |  Короб 40х20 мм |  м | 50,0 |
| 25 | КМ10-898-12 |  Коробка розподiльна настiнна для кабеля в пластмасовiй оболонцi |  коробка | 2,0 |
| 26 | С1515-25-1 |  Коробка вогнестійка розподільна TFB-105P 6x3.5mm |  шт | 2,0 |
| 27 | С1545-42 |  Дюбель пластиковий 6х40 |  100шт | 18,0 |
| 28 | С1545-42 |  Саморіз |  100шт | 18,0 |
| 29 | С1545-247 |  Хомут (стяжка) 150х3 нейлон |  100шт | 8,0 |
| 30 | С1522-25 |  Припої, марка ПОС60 д=1мм (з флюсом) |  кг | 1,0 |
| 31 | С1522-27-1 |  Лента липка ізоляційна |  кг | 1,0 |
|   |   | Пусконалагоджувальні роботи |   |   |
| 32 | КП1-77-1 |  Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт |  Комплекс | 1,0 |
| 33 | КП1-58-1 |  Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів |  Сигнал | 7,0 |
| 34 | ПЖ5-52 |  Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий |  шт | 25,0 |
| 35 | ПЖ5-55 |  Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний, тепловий контактний |  шт | 2,0 |
| 36 | КП2-11-17 |  Елемент, модуль комутації сигналів постійного струму |  шт | 1,0 |
|   |  02-001-016 | Система керування евакуюванням |   |   |
|   |   | Монтажні роботи |   |   |
| 1 | КМ10-761-1 |  Апаратура гучномовного зв'язку типу ВЕЛЛЕЗ |  комплект | 1,0 |
| 2 | 1602-20028 |  Обладнання оповіщення у моноблочному виконанні «ВЕЛЛЕЗн-120-100» |  шт | 1,0 |
| 3 | КМ10-386-7 |  Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi |  шт | 19,0 |
| 4 | 1601-2365 |  Гучномовець 6АС100ПНм (6Вт) |  компл | 19,0 |
| 5 | КМ10-667-4 |  Прилад ПС на 4 променi |  шт | 1,0 |
| 6 | 1602-20028 |  Блок керування інформацією БКІ-02М |  шт | 1,0 |
| 7 | КМ10-99-6 |  Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо |  шт | 1,0 |
| 8 | 1504-13247 |  Блок живлення БЖ 1230 |  шт | 1,0 |
| 9 | КМ8-125-1 |  Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  шт | 1,0 |
| 10 | 1511-1003-В4 |  Акумулятор 12VDC/7,0Ah |  шт | 1,0 |
| 11 | КБ21-17-12 |  Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п. |  100шт | 0,08 |
| 12 | 1602-50133 |  Покажчик світловий "Вихід" ОС-1 |  шт | 8,0 |
| 13 | КМ8-148-1 |  Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг(5+200+150)/100 |  100 м | 3,55 |
| 14 | 15095-22021 |  Кабель (N)HXH FE180/E30 перерізом 2х1.5 |  1000м | 0,2 |
| 15 | 15095-22021 |  Кабель (N)HXH-J FE180/E30 3x1,5 RE 0,6/1 kV |  1000м | 0,005 |
| 16 | 15096-11013 |  Кабель JE-Y(St)H...Bd FE180/30 перерізом 1x2x0,8 |  1000м | 0,15 |
| 17 | КБ21-12-2 |  Прокладання коробів пластикових |  100м короба | 3,0 |
| 18 | С1545-89-2 |  Короб 25x25 мм |  м | 300,0 |
| 19 | С1545-42 |  Дюбель пластиковий 6х40 |  100шт | 15,0 |
| 20 | С1545-42 |  Саморіз |  100шт | 15,0 |
| 21 | С1545-247 |  Хомут (стяжка) 150х3 нейлон |  100шт | 6,0 |
| 22 | С1522-25 |  Припої, марка ПОС60 д=1мм (з флюсом) |  кг | 1,0 |
| 23 | С1522-27-1 |  Лента липка ізоляційна |  кг | 1,0 |
|   |   | Пусконалагоджувальні роботи |   |   |
| 24 | КП1-77-2 |  Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 10 шт |  Комплекс | 1,0 |
| 25 | КП1-58-2 |  Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] |  Ділянка | 1,0 |
|   |  02-001-017 | Автоматична система порошкового пожежогасіння |   |   |
|   |   | Монтажні роботи |   |   |
| 1 | КМ10-667-1 |  Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  шт | 1,0 |
| 2 | 1602-30046 |  Пристрій для керування пожежогасінням ПУІЗ "Тірас-1" |  шт | 1,0 |
| 3 | КМ11-96-1 |  Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (0,005) |  шт | 2,0 |
| 4 | 1504-13260 |  Модуль бар`єрного блискозахісту МБИ-2 |  шт | 2,0 |
| 5 | КМ10-668-1 |  Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi |  шт | 3,0 |
| 6 | 1602-30046 |  Пристрій аварійного зупинення ПАЗ "Тірас" |  шт | 1,0 |
| 7 | 1602-30046 |  Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас" |  шт | 2,0 |
| 8 | КМ10-349-6 |  Монтаж табло сигнального студiйного або коридорного |  шт | 2,0 |
| 9 | 1602-50133 |  Оповіщувач світлозвуковий "Порошок Не входити!" ОСЗ-5 |  шт | 1,0 |
| 10 | 1602-50133 |  Оповіщувач світлозвуковий "Порошок Виходь!" ОСЗ-6Ех |  шт | 1,0 |
| 11 | КМ10-668-3 |  Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi |  шт | 2,0 |
| 12 | 1602-30050-В41 |  Сповіщувач пожежний тепловий СПТ "Тірас" Ех |  шт | 2,0 |
| 13 | 1602-30050-В41 |  Сповіщувач пожежний тепловий СПТ "Тірас" Ех (резервні сповіщувачі згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014) |  шт | 1,0 |
| 14 | КМ10-668-1 |  Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi |  шт | 1,0 |
| 15 | 1602-30050-В41 |  Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8 |  шт | 1,0 |
| 16 | С1115-2339-1 |  Кронштейн до СОМК-1-8 |  шт | 1,0 |
| 17 | КМ18-1-1 |  Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т (0,04) |  шт | 1,0 |
| 18 | 1602-30028 |  Модуль порошкового пожежогасіння МПП "БРАНД-12Ех" |  шт | 1,0 |
| 19 | 1602-30028 |  Модуль порошкового пожежогасіння МПП "БРАНД-12Ех" (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014) |  шт | 1,0 |
| 20 | КМ8-148-1 |  Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг(10+60+150)/100 |  100 м | 2,2 |
| 21 | 15095-22021 |  Кабель (N)HXH-J FE180/E30 3x1,5 RE 0,6/1 kV |  1000м | 0,01 |
| 22 | 15096-11013 |  Кабель JE-Y(St)H...Bd FE180/30 перерізом 1x2x0,8 |  1000м | 0,15 |
| 23 | 15095-22021 |  Кабель ALAY-net U/UTP FR CAT5 4х2х0,51 |  1000м | 0,06 |
| 24 | КБ21-12-2 |  Прокладання коробів пластикових |  100м короба | 0,75 |
| 25 | С1545-89-2 |  Короб 25x25 мм |  м | 15,0 |
| 26 | С1545-89-2 |  Короб 40х20 мм |  м | 60,0 |
| 27 | С1545-42 |  Дюбель пластиковий 6х40 |  100шт | 15,0 |
| 28 | С1545-42 |  Саморіз |  100шт | 15,0 |
| 29 | С1545-247 |  Хомут (стяжка) 150х3 нейлон |  100шт | 6,0 |
| 30 | С1522-25 |  Припої, марка ПОС60 д=1мм (з флюсом) |  кг | 1,0 |
| 31 | С1522-27-1 |  Лента липка ізоляційна |  кг | 1,0 |
|   |   | Пусконалагоджувальні роботи |   |   |
| 32 | ПЖ5-1 |  Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском |  1 направлен | 1,0 |
| 33 | КП1-58-2 |  Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] |  Ділянка | 1,0 |
| 34 | ПЖ5-55 |  Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний, тепловий контактний |  шт | 3,0 |
|   |  02-001-018 | Вентиляція |   |   |
|   |   | В1 |   |   |
| 1 | КР15-130-2 |  Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 т до 0,12 т з електродвигуном на одній осі |  1 вентилятор | 1,0 |
| 2 | 2308-1089-2В |  Вентилятор електроручний для укриттів ERV-4 |  шт | 1,0 |
| 3 | С1551-13-СП |  Фланець зворотній FOV-040-ERV-ZS |  шт | 1,0 |
| 4 | КМ8-481-20 |  Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т [0,15] |  шт | 1,0 |
| 5 | КР15-25-2 |  Улаштування водозмішувального вузла |  шт | 1,0 |
| 6 | 2301-1001-1П |  Вузол водозмішувальний UWS2-3R |  к-т | 1,0 |
| 7 | КМ8-633-1 |  Монтаж комплекта автоматики |  шт | 1,0 |
| 8 | 1704-20640-1 |  Комплект автоматики SAU-PPV-(0,95-1,60) спец. |  шт | 1,0 |
| 9 | КМ11-250-1 |  Установлення реле |  комплект | 1,0 |
| 10 | С1547-12 |  Пресостат Реле ILH351-B 30-300Pa(S6021-B) |  шт | 1,0 |
| 11 | КМ8-101-1 |  Монтаж перетворювача масою до 0,15 т |  шафа | 1,0 |
| 12 | 1704-20640-2-1Е |  Перетворювач частоти ACS150-03E-01A9-4, 0.55 кВт |  шт | 1,0 |
| 13 | КР15-123-2 |  Установлення клапанів |  клапан | 1,0 |
| 14 | С130-376 |  Клапан для сховищ K-BB-3 |  шт | 1,0 |
| 15 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 2,0 |
| 16 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 2,0 |
| 17 | КР15-134-3 |  Установлення віброізоляторів |  10шт | 0,1 |
| 18 | С130-146 |  Комплект віброізоляторів КIV-3 |  шт | 1,0 |
|   |   | В2 |   |   |
| 19 | КР15-130-2 |  Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 т до 0,12 т з електродвигуном на одній осі |  1 вентилятор | 1,0 |
| 20 | КМ8-481-20 |  Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т [0,15] |  шт | 1,0 |
| 21 | С1551-13-СП |  Фланець зворотній FOV-040-ERV-ZS |  шт | 1,0 |
| 22 | 2308-1089-2В |  Вентилятор електроручний для укриттів ERV-4 |  шт | 1,0 |
| 23 | КР15-25-2 |  Улаштування водозмішувального вузла |  шт | 1,0 |
| 24 | 2301-1001-1П |  Вузол водозмішувальний UWS2-3R |  к-т | 1,0 |
| 25 | КМ8-633-1 |  Монтаж комплекта автоматики |  шт | 1,0 |
| 26 | 1704-20640-1 |  Комплект автоматики SAU-PPV-(0,95-1,60) спец. |  шт | 1,0 |
| 27 | КМ11-250-1 |  Установлення реле |  комплект | 1,0 |
| 28 | С1547-12 |  Пресостат Реле ILH351-B 30-300Pa(S6021-B) |  шт | 1,0 |
| 29 | КМ8-101-1 |  Монтаж перетворювача масою до 0,15 т |  шафа | 1,0 |
| 30 | 1704-20640-2-1Е |  Перетворювач частоти ACS150-03E-01A9-4, 0.55 кВт |  шт | 1,0 |
| 31 | КР15-123-2 |  Установлення клапанів |  клапан | 1,0 |
| 32 | С130-376 |  Клапан для сховищ K-BB-3 |  шт | 1,0 |
| 33 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 2,0 |
| 34 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 2,0 |
| 35 | КР15-134-3 |  Установлення віброізоляторів |  10шт | 0,1 |
| 36 | С130-146 |  Комплект віброізоляторів КIV-3 |  шт | 1,0 |
|   |   | В3 |   |   |
| 37 | КР15-129-1 |  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  шт | 1,0 |
| 38 | С1551-13-СП |  Комплект монтажних кронштейнів для круглих вентиляторів C-KMV-2 |  комплект | 1,0 |
| 39 | 2308-1089-2В |  Вентилятор C-VENT-200 |  шт | 1,0 |
| 40 | КМ8-481-20 |  Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т [0,15] |  шт | 1,0 |
| 41 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 1,0 |
| 42 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 1,0 |
|   |   | В4 |   |   |
| 43 | КР15-129-1 |  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  шт | 1,0 |
| 44 | С1551-13-СП |  Комплект монтажних кронштейнів для круглих вентиляторів C-KMV-2 |  комплект | 1,0 |
| 45 | КМ8-481-20 |  Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т [0,15] |  шт | 1,0 |
| 46 | 2308-1089-2В |  Вентилятор C-VENT-250 |  шт | 1,0 |
| 47 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 1,0 |
| 48 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 1,0 |
|   |   | П1 |   |   |
| 49 | КБ20-42-1 |  Установлення камер припливних типових |  камера | 1,0 |
| 50 | КМ8-633-1 |  Монтаж комплекта автоматики |  шт | 1,0 |
| 51 | 2415-2312-1П |  Припливна установка для укриттів SM-SS-30 |  шт | 1,0 |
| 52 | 1704-20640-2 |  Комплект автоматики №ТПА-2-2078У вер. 3 |  шт | 1,0 |
| 53 | КП3-11-3 |  Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря |  Пристр. | 1,0 |
| 54 | С1630-1999 |  Регулятор обертів "Propeller-01" 1500 Вт |  шт | 1,0 |
|   |   | П2 |   |   |
| 55 | КБ20-42-1 |  Установлення камер припливних типових |  камера | 1,0 |
| 56 | КМ8-633-1 |  Монтаж комплекта автоматики |  шт | 1,0 |
| 57 | 2415-2312-1П |  Припливна установка для укриттів SM-SS-30 |  шт | 1,0 |
| 58 | 1704-20640-2 |  Комплект автоматики №ТПА-2-2079У вер.3 |  шт | 1,0 |
| 59 | КП3-11-3 |  Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря |  Пристр. | 1,0 |
| 60 | С1630-1999 |  Регулятор обертів "Propeller-01" 1500 Вт |  шт | 1,0 |
|   |   | Арматура повітропроводів |   |   |
|   |   |  В1 |   |   |
| 61 | КР15-123-2 |  Установлення дросель-клапанів |  клапан | 4,0 |
| 62 | С1630-460 |  Дросель-клапан ДКСп 00 (150х100) |  шт | 4,0 |
| 63 | КР15-123-4 |  Установлення шумоглушника пластинчатого периметром понад 1600 до 3200 мм |  клапан | 1,0 |
| 64 | С1630-1119 |  Шумоглушник C-GKP-60-30 |  шт | 1,0 |
| 65 | КБ20-29-1 |  Установлення вставок гнучких |  м2 | 0,5 |
| 66 | С130-231-14В |  Вставка COM 100-ERV-040A-ZS |  шт | 1,0 |
| 67 | С130-231-14В |  Вставка COM 100-ERV-040Б-ZS |  шт | 1,0 |
|   |   |  В2 |   |   |
| 68 | КР15-123-2 |  Установлення дросель-клапанів |  клапан | 1,0 |
| 69 | С1630-460 |  Дросель-клапан ДКСп 00 (150х150) |  шт | 1,0 |
| 70 | КР15-123-4 |  Установлення шумоглушника пластинчатого периметром понад 1600 до 3200 мм |  клапан | 1,0 |
| 71 | С1630-1119 |  Шумоглушник C-GKP-60-30 |  шт | 1,0 |
| 72 | КБ20-29-1 |  Установлення вставок гнучких |  м2 | 0,5 |
| 73 | С130-231-14В |  Вставка COM 100-ERV-040A-ZS |  шт | 1,0 |
| 74 | С130-231-14В |  Вставка COM 100-ERV-040Б-ZS |  шт | 1,0 |
|   |   |  В3 |   |   |
| 75 | КБ20-29-1 |  Установлення вставок гнучких |  м2 | 0,09 |
| 76 | С130-231-14В |  Хомут C-MK-200 |  шт | 2,0 |
|   |   |  В4 |   |   |
| 77 | КБ20-29-1 |  Установлення вставок гнучких |  м2 | 0,09 |
| 78 | С130-231-14В |  Хомут C-MK-250 |  шт | 2,0 |
|   |   |  П2 |   |   |
| 79 | КР15-123-2 |  Установлення дросель-клапанів |  клапан | 1,0 |
| 80 | С1630-460 |  Дросель-клапан ДКСп 00 (150х150) |  шт | 1,0 |
| 81 | КР15-123-4 |  Установлення шумоглушника пластинчатого периметром понад 1600 до 3200 мм |  клапан | 1,0 |
| 82 | С1630-1119 |  Шумоглушник C-GKP-60-30 |  шт | 1,0 |
| 83 | КБ20-29-1 |  Установлення вставок гнучких |  м2 | 0,88 |
| 84 | С130-231-14В |  Вставка CОМ 100-650х900-30-ZS |  шт | 2,0 |
|   |   |  П1 |   |   |
| 85 | КР15-123-2 |  Установлення дросель-клапанів |  клапан | 1,0 |
| 86 | С1630-460 |  Дросель-клапан ДКСп 00 (150х150) |  шт | 1,0 |
| 87 | КР15-123-4 |  Установлення шумоглушника пластинчатого периметром понад 1600 до 3200 мм |  клапан | 1,0 |
| 88 | С1630-1119 |  Шумоглушник C-GKP-60-30 |  шт | 1,0 |
| 89 | КБ20-29-1 |  Установлення вставок гнучких |  м2 | 0,88 |
| 90 | С130-231-14В |  Вставка CОМ 100-650х900-30-ZS |  шт | 2,0 |
|   |   |  Т11 П2 |   |   |
| 91 | КР15-131-1 |  Установлення калориферів масою до 0,1 т |  1 шт | 1,0 |
| 92 | С130-262 |  Теплообмінник C-KVN-60-30-4 |  шт | 1,0 |
|   |   |  Т21 П1 |   |   |
| 93 | КР15-131-1 |  Установлення калориферів масою до 0,1 т |  1 шт | 1,0 |
| 94 | С130-262 |  Теплообмінник C-KVN-60-30-4 |  шт | 1,0 |
| 95 | КБ20-13-1 |  Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  клапан | 2,0 |
| 96 | С130-382 |  Клапан зворотний C-KOL-K-200 |  шт | 1,0 |
| 97 | С130-382 |  Клапан зворотний C-KOL-K-250 |  шт | 1,0 |
| 98 | КБ20-15-6 |  Установлення клапанів повітряних з єлектричним приводом, площа перерізу 0,45м2 |  шт | 4,0 |
| 99 | С130-382 |  Клапан C-REG-60-30-F220  |  шт | 2,0 |
| 100 | С130-382 |  Клапан C-REG-60-30 |  шт | 2,0 |
|   |   | Повітророзподілювачі |   |   |
|   |   |  В1 |   |   |
| 101 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм |  грати | 3,0 |
| 102 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 150x100h |  шт | 3,0 |
| 103 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200х200 мм |  грати | 4,0 |
| 104 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 200x200h |  шт | 4,0 |
| 105 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 250х200 мм |  грати | 10,0 |
| 106 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 250x200h |  шт | 10,0 |
|   |   |  В2 |   |   |
| 107 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм |  грати | 3,0 |
| 108 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 150x100h |  шт | 3,0 |
| 109 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 250х200 мм |  грати | 10,0 |
| 110 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 250x200h |  шт | 10,0 |
|   |   |  В3 |   |   |
| 111 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 250х150 мм |  грати | 2,0 |
| 112 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 250x150h |  шт | 2,0 |
|   |   |  В4 |   |   |
| 113 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200х150 мм |  грати | 6,0 |
| 114 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 200x150h |  шт | 6,0 |
|   |   |  ВГ1 |   |   |
| 115 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 1,0 |
| 116 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 1,0 |
|   |   |  ВП1 |   |   |
| 117 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 1,0 |
| 118 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 1,0 |
|   |   |  П2 |   |   |
| 119 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм |  грати | 2,0 |
| 120 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 150x100h |  шт | 2,0 |
| 121 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 250х250 мм |  грати | 10,0 |
| 122 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 250x200h |  шт | 10,0 |
| 123 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 3,0 |
| 124 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 3,0 |
|   |   |  П1 |   |   |
| 125 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм |  грати | 2,0 |
| 126 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 150x100h |  шт | 2,0 |
| 127 | КР15-122-14 |  Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 250х250 мм |  грати | 10,0 |
| 128 | С130-604-1-3В |  Решітка 2-Р-25-65\* (RAL ----) 250x200h |  шт | 10,0 |
| 129 | КР15-122-1 |  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  1 грати | 14,0 |
| 130 | С130-604 |  МВ 450/2 гратка вентиляційна пластикова |  шт | 14,0 |
| 131 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 3,0 |
| 132 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 3,0 |
|   |   |  ПП1 |   |   |
| 133 | КМ11-91-2 |  Установлення противибухового пристрою |  шт | 1,0 |
| 134 | 1704-30003-1 |  Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS |  шт | 1,0 |
|   |   | Повітропроводи |   |   |
| 135 | КР15-121-2 |  Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  100м2 | 0,0372 |
| 136 | КР15-121-2 |  Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  100м2 | 0,09 |
| 137 | КР15-121-10 |  Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  100м2 | 0,3207 |
| 138 | КР15-121-10 |  Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  100м2 | 0,5637 |
| 139 | КР15-121-11 |  Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  100м2 | 0,3121 |
| 140 | КР15-121-11 |  Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  100м2 | 0,7913 |
| 141 | КР15-121-11 |  Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  100м2 | 0,213 |
| 142 | КР15-121-9 |  Прокладання повітроводів периметром 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  100м2 поверхні повітроводів | 0,0617 |
| 143 | КР15-121-9 |  Прокладання повітроводів периметром 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  100м2 поверхні повітроводів | 0,0441 |
| 144 | КР15-121-12 |  Прокладання повітроводів периметром понад 2400 мм до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  100м2 поверхні повітроводів | 0,0336 |
| 145 | КР15-121-3 |  Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  100м2 | 0,1035 |
| 146 | КР15-121-3 |  Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  100м2 | 0,0878 |
| 147 | КР15-121-4 |  Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  100м2 | 0,0039 |
| 148 | КР15-121-1 |  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  100м2 | 0,019 |
| 149 | С1545-62 |  Зажим 30ммх20мм товщина 2,5мм з болтом |  шт | 186,0 |
| 150 | 2405-1727 |  Траверса монтажна Т-20 (толщ. 1,20 мм) |  м | 69,0 |
| 151 | С1545-291 |  Шпилька гвинтова М8х2000 DIN 976 оц. |  100шт | 0,29 |
| 152 | Ц1-3 |  Піна Zwaluw Super Foam GG 65 All S-n 825мл поліурет. |  шт | 2,0 |
| 153 | С113-2122 |  Болт М8\*25 п/р 5.8 оц. |  кг | 14,8 |
| 154 | С111-1848-1 |  Гайка шестигр. оц.. DIN 934 М8 |  100шт | 9,6 |
| 155 | С111-1904 |  Анкер М8/10\*28 розпірний монтажний |  100шт | 1,18 |
| 156 | С1632-102-1 |  No Nonsense Sanitary Silicone силікон санітарний білий 310мл |  шт | 14,0 |
| 157 | С113-2349 |  GTPE\*13-8/100 Ущiльнювач шинорейки |  м | 182,0 |
|   |   | Ізоляція повітропроводів |   |   |
| 158 | КР19-22-1 |  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  100м2 | 0,707 |
| 159 | С114-269-1П |  Ізоляція базальтова фольгована 50мм |  м2 | 72,17 |
| 160 | С1516-601 |  TAPE ALU-40 НРХ 75х50/16 Стрічка алюм. |  шт | 10,0 |
| 161 | С1516-601 |  TAPE ALU-40 НРХ 50х50/24 Стрічка алюм. |  шт | 8,0 |
|   |   | Кабельно-провідникова продукція |   |   |
| 162 | КБ21-4-2 |  Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 |  100м | 2,2 |
| 163 | 15095-46071 |  Провід ПВС 3х0,75 |  м | 60,0 |
| 164 | 15095-46021 |  Провід ПВС 2х0,75 |  м | 138,0 |
| 165 | 15095-46111 |  Провід ПВС 4х0,75 чорний |  м | 22,0 |
| 166 | 2405-11330-15 |  35022 Лоток неперфорований 100х50 L3000 |  м | 6,0 |
| 167 | 2405-1462 |  35522 Кришка на лоток з заземленням осн. 100 L=3000 |  м | 6,0 |
| 168 | 2405-11330-15 |  35020 Лоток неперфорований 50х50 L3000 |  м | 7,5 |
| 169 | 2405-1462 |  35520 Кришка на лоток з заземленням осн. 50 L=3000 |  м | 7,5 |
| 170 | КБ21-2-2 |  Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм |  100м труб | 1,7 |
| 171 | С113-2125 |  91916 Гофротруба гнучка 320Н ПВХ д16/10,7мм з/п сiра |  м | 170,0 |
|   |   | ПНР |   |   |
| 172 | КП3-61-1 |  Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати |  Вузол | 2,0 |
| 173 | КП3-43-1 |  Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 |  В.мережа | 6,0 |
|   |  02-001-019 | Електротехнічні рішення |   |   |
|   |   | Монтажні роботи |   |   |
| 1 | М8-572-1 |  Блок керування вiдкритого виконання висотою i шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стiнi |  шт | 2,0 |
|   |   | Електроосвітлення |   |   |
| 2 | КР17-11-2 |  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт |  100шт | 0,3 |
| 3 | 1507-3043 |  Світильник світлодіодний ІР65Philips WT066C NW Led36 |  шт | 20,0 |
| 4 | 1507-3043 |  Світильник круг ІР65 LED Round Celling 12w-220-960L-6500K TechnoSystems |  шт | 10,0 |
| 5 | КБ21-17-12 |  Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п. |  100шт | 0,05 |
| 6 | 1507-3045 |  Світильник з АКБ 12В, ДПП06У-8-211 |  шт | 5,0 |
| 7 | 241996-11012 |  Наліпка показчик "ВИХІД" |  шт | 5,0 |
|   |   | Прокладання кабельно-провідникової продукції |   |   |
| 8 | КБ21-2-1 |  Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  100м труб | 6,2 |
| 9 | С113-2127 |  Гофрована труба ПВХ d16 з протяжкой 91920 |  м | 100,0 |
| 10 | С113-2127 |  Жорстка гладкостінна труба ПВХ d20 63920 |  м | 520,0 |
| 11 | С188888-5 |  Тримач д=20 (100 шт. в упак.) 12262 |  упак | 10,0 |
| 12 | С188888-5 |  Муфта труба-труба IP40 54920 |  шт | 180,0 |
| 13 | КБ21-4-2 |  Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 |  100м | 5,8 |
| 14 | 15093-35013 |  Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг-LS 3х1,5 |  1000м | 0,3 |
| 15 | 15093-35023 |  Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг-LS 3х2,5 |  1000м | 0,06 |
| 16 | 15093-35033 |  Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг-LS 4х2.5 |  1000м | 0,06 |
| 17 | 15093-34013 |  Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг-LS 4х6 |  1000м | 0,1 |
| 18 | 15093-35033 |  Кабель NHXH FE180/E30 3х1,5 |  1000м | 0,06 |
| 19 | М10-698-1 |  Коробка вiдгалужувальна на стiнi |  шт | 65,0 |
| 20 | С188888-5 |  Коробка розподільна квадратна з кабельними вводами, IP44 53700 |  шт | 65,0 |
| 21 | С188888-5 |  Клемник WAGO 2273-204 |  шт | 200,0 |
| 22 | КР17-12-2 |  Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  100шт | 0,18 |
| 23 | 290902-55 |  1-клавишний вимикач накладний з з\к,Viko |  шт | 16,0 |
| 24 | 290902-55 |  1-клавишний вимикач прохідний з з\к,Viko |  шт | 2,0 |
| 25 | КР17-12-12 |  Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  100шт | 0,06 |
| 26 | 1504-17090-1 |  Розетка штепсельна з заземлювальним ІР54, накладна |  шт | 6,0 |
| 27 | КБ21-14-1 |  Прокладання лотків |  100м лотку | 0,6 |
| 28 | С113-2128 |  Лоток перфорований 50x100x3000 35262 ДКС |  шт | 20,0 |
| 29 | С188888-5 |  Кришка лотка з основою 100 ДКС |  шт | 20,0 |
| 30 | С188888-8 |  Гайка з насічкой, М6 |  шт | 200,0 |
| 31 | 1504-17160 |  Гвинт з крестообразним шліцом М6х10 |  шт | 200,0 |
| 32 | 1504-17160 |  Дюбель "Швидкий монтаж" 6х40мм (грибок) упаковка по 100 шт. |  упак | 15,0 |
| 33 | С111-1764 |  бур SDS PLUS 6х110мм, Werk |  шт | 5,0 |
|   |  02-001-020 | Придбання обладнаннання для електромонтажних робіт |   |   |
| 1 | 1517-2342 |  Щиток настінний з дверцятами 24 модулі 13983 |  шт | 1,0 |
| 2 | 1517-2342 |  Щиток настінний з дверцятами 12 модулі 13979 |  шт | 1,0 |

 ***У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…«або еквівалент»».***

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам повинна бути підтверджена наступними документами:

‒ договірною ціною;

‒ локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу);

‒ підсумковою відомістю ресурсів;

‒ проектом календарного графіку виконання робіт (відповідно до норм Мінрегіонбуду України);

* сканкопією оригіналу ліцензії на провадження відповідної діяльності.

 Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам подається у форматі PDF та у програмному комплексі "Будівельні технології – КОШТОРИС", або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків.

Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується за допомогою «Настанови з визначення вартості будівництва» (далі - Настанова) затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01 листопада 2021 р, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення послуг, та поточних цін на них, з урахуванням вимог зазначених Замовником у тендерної документації.

Учасник визначає ціну на роботи, які він пропонує виконати за Договором по даній закупівлі, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

 Учасник, за власним бажанням, в разі необхідності, може відвідати та обстежити об’єкт, а також ознайомитися з проектною документацією для визначення детального обсягу виконання робіт та подання тендерної пропозиції. Ознайомлення з проектною документацією здійснюється уповноваженими на це представниками учасника **без ідентифікації назви учасника**. При цьому уповноважені особи, які здійснюють ознайомлення з проектною документацією повинні надати представнику замовника документ, що посвідчує таку особу, та документ про вищу будівельну освіту, при дотриманні правил внутрішнього розпорядку закладу за участі представника замовника.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…«або еквівалент»».

Замовник не перевіряє та не несе відповідальність за правомірність та правильність застосування Учасником в договірній ціні ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні, монтажні, ремонтно – будівельні, пусконалагоджувальні роботи, ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів, застосування розміру кошторисного прибутку, адміністративних витрат, загальновиробничих витрат. Відповідальність за застосування розцінок повністю покладається на ризик Учасника, та підлягають перерахунку під час виконання Договору укладеного за результатами закупівлі, не підлягають компенсації, понесені витрати не відшкодовуються.

***Примітки:***

1. Проєктно-кошторисною документацією передбачено кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не передбачені.

У разі посилання у технічному завданні на конкретну торгівельну марку, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання треба вважати доповненим виразом "або еквівалент".

Своїм підписом підтверджую згоду на виконання всіх умов, викладених у Технічному завданні.

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

 **М.П. підпис прізвище, ініціали**

**Додаток 4**

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження**

**Учасник повинен завантажити документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель в електронному (сканованому в формі pdf) вигляді:**

1. Цінова пропозиція у формі відповідно до Додатку 5;
2. Копія Статуту або іншого установчого документу (у останній редакції) із змінами та доповненням;
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, копія свідоцтва про право сплати єдиного податку (фіксованого податку) або витяг з Реєстру платників податку на додану вартість, єдиного податку (за наявності).
4. Копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
5. Згода на обробку персональних даних відповідно до Додатку 6;
6. Документ (або довідка в довільній формі для фізичних осіб), що підтверджує повноваження щодо підпису договору та документів пропозиції учасника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення на посаду, перебування на якій надає право укласти договір, довіреність, доручення або інший документ, тощо) (дана вимога встановлюється для учасників - юридичних осіб);
7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
8. Копія паспорту (для фізичних осіб);
9. Інформація про Учасника відповідно до Додатку 7.
10. Підписаний та заповнений Учасником проект договору та довідку про погодження із умовами, викладеними в проекті договору(відповідно до Додатку 8 та Додатку 9);
11. Документи, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно з Додатком 1;
12. Гарантійний лист, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), щодо дотримання учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України, в тому числі:

- Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII;

- Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019р. № 361-ІV;

- Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей";

- Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 "Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію";

- Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

**13.** Гарантійний лист, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності), щодо врахування учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України, в тому числі:

- Постанови Кабінету Міністрів України "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 №187;

- Постанови Кабінету Міністрів України "Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації" від 09.04.2022 № 426;

- Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15.04.2014 № 1207-VII.

1. Дозвіл або декларація Державної служби України з питань праці на проведення робіт підвищеної небезпеки, по даних видах робіт;
2. Лист – гарантія, що під час надання послуг/виконання робіт та після їх закінчення Учасник забезпечить прибирання території об’єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі надання послуг/виконання робіт.

***Інформація, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, Учасниками може не надаватися.***

 ***У разі, якщо учасник не може з якихось причин надати документи відповідно до умов цієї документації, до складу пропозиції входять пояснення щодо ненадання з посиланням на норми чинного законодавства.***

***Документи, які надаються (завантажуються) у складі пропозиції повинні містити печатку (за наявності) та підпис уповноваженої особи.***

***Документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису, не потребують його засвідчення печаткою та підписом уповноваженої особи учасника***

***Замовникам забороняється вимагати від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".***

**Додаток 5**

*Форма „Цінова пропозиція" подається на бланку з вихідним номером та датою у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Комунального закладу «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 29)**

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю робіт відповідно до коду ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Комунального закладу «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 29) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну вартість пропозиції (з ПДВ¹):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Кількість | Загальна вартістьгрн. в т.ч. ПДВ |
| 1 | ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Комунального закладу «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 29) | 1 робота |  |
| Загальна вартість, грн. без ПДВ: |  |
| ПДВ, грн.: |  |
| Загальна вартість, грн. з ПДВ: |  |

*\* Якщо учасник не є платником ПДВ – зазначається «без ПДВ»*

\* *Загальна вартість вказується у гривнях з ПДВ (для платників ПДВ) та без ПДВ (для неплатників ПДВ).*

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2.Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня визначення переможця пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

5. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації та надаємо документи (скановані копії), передбачені в вимогах.

**Підпис уповноваженої особи Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток 6**

Начальнику Управління освіти, молоді та спорту

 Лозівської міської ради

 Урванцевій В.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Згода на обробку персональних даних**

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-УІ я, громадянин України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року народження, паспорт серії № \_\_\_\_\_\_\_\_виданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.,адресареєстрації:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_даю згоду Управлінню освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради (адреса місцезнаходження: 64604, Україна, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1, буд. 1) на обробку моїх персональних даних. Ця згода видана на невизначений термін.

Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операції) з персональними даними (ст. ст. 12-15 Закону України «Про захист персональних даних»)

Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що відноситься до мене як до суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, інша інформація необхідна для участі в процедурі закупівлі та укладання договору.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П.І.Б. повністю, підпис)

Цим я також повідомлений, що мої персональні дані включені в базу персональних даних «Договори» Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області. Зміст моїх прав відповідно до ст. 8 як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені відомо і зрозуміло.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П.І.Б. повністю, підпис)

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.

**Додаток7**

*(надається на фірмовому бланку Учасника)*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Для заповнення** |
| 1 | Повне найменування учасника |  |
| 2 | Код ЄДРПОУ (ІПН) |  |
| 3 | Місцезнаходження/ юридична адреса: |  |
| Країна |  |
| Індекс |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населений пункт |  |
| Вулиця/проспект/ провулок/площа |  |
| Будинок |  |
| 4 | Адреса фактичного перебування учасника: |  |
| Країна |  |
| Індекс |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населений пункт |  |
| Вулиця/проспект/ провулок/площа |  |
| Будинок |  |
| 5 | Контактний телефон (код – номер) |  |
| 6 | Телефакс (код – номер) |  |
| 7 | Електронна пошта |  |
| 8 | Банківські реквізити учасника для укладання договору: |  |
| Номер рахунку IBAN |  |
| Найменування установи банку |  |
| 9 | Керівник учасника: |  |
| Посада |  |
| ПІП повністю |  |
| Робочий телефон |  |

**Підпис уповноваженої особи Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток 8**

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

**ДОГОВІР № \_\_\_**

**м. Лозова від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року**

**Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області** (далі за текстом – Замовник), в особі начальника управління **Урванцевої Вікторії Миколаївни**, яка діє на підставі **Положення** про Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі за текстом – Підрядник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

**1. Предмет договору**

 1.1. Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами на свій ризик за технічним завданням, виконати роботи згідно зкодом**ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Комунального закладу «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 29)** (далі за текстом – роботи) у встановлений цим Договором строк, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. № 281.

1.2. Обсяг виконання робіт – 1 робота.

1.3. Закупівля здійснюється керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

**2. Порядок та строки виконання робіт**

2.1. Строки виконання робіт: до 01 квітня 2024 року.

2.2. Місце виконання робіт: 64606, Україна, Харківська область, місто Лозова, мікрорайон 3, буд. 29, Комунальний заклад «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області.

2.3. Надані роботи приймаються Замовником з обов'язковим складанням відповідного акту приймання виконаних робіт, що підписується уповноваженими представниками Сторін. При прийманні об'єктів в експлуатацію Замовник не має права вимагати виконання робіт, не передбачених кошторисом, або не забезпечених фінансуванням.

2.4. Підрядник зобов'язаний відповідно до вимог держстандартів забезпечити виконання робіт в об'ємах, передбачених цим Договором. Якість робіт повинна відповідати вимогам державних стандартів. Замовник зобов'язаний здійснювати контроль за виконанням Договору в частині матеріальних ресурсів, організації поточного контролю за виконанням та організації прийому робіт, а також в частині взаєморозрахунків.

2.5. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

2.6. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.

2.7. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у порядку, визначеному цим Договором.

2.8. Закупівля, замовлення, охорона і подача на об’єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Підрядника.

2.9. Підрядник відповідає за якість та відповідність вимогам нормативних документів щодо матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються відповідно до пункту 82 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

**3. Якість та порядок приймання виконаних робіт.**

3.1. Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану належним чином та відповідної якості виконаних робіт.

3.2. Підрядник за участю Замовника має провести попередні випробування закінчених робіт. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

3.3 Передача результату робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформлюється актами приймання-передачі виконаних робіт, підписаним обома Сторонами згідно актів прийому-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в, КБ-3 (далі – Акт).

3.4. Підрядник відповідає за недоліки результатів робіт, включаючи недоліки, виявлені у процесі їх використання.

3.5. При виявленні Замовником, в ході виконання робіт, невідповідності якості, об'ємів чи вартості виконаних робіт, передбачених Договором, Замовник видає Підряднику письмове розпорядження стосовно усунення недоліків, а в випадку необхідності приймає рішення про призупинення виконання робіт. Підрядник за свій рахунок виконує роботи, які не відповідають якості, об'ємам або роботам, передбачених Договором.

3.6. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

3.7. Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у документації та нормативним вимогам (далі - гарантійний строк якості).

3.8. Гарантійний строк якості виконаних робіт складає 10 років від дня його прийняття Замовником.

3.9. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт.

3.10. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він невідкладно повідомляє про них Підрядника.

3.11. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

3.12. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що:

- недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;

- недоліки виникли внаслідок неналежної підготовки документації Замовником;

- природного зносу результату закінчених робіт, змонтованих конструкцій;

- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій, обладнання, згідно вимогам заводу виробника, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- інших незалежних від Підрядника обставин.

3.13. У випадку виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у порядку, визначеному цим Договором, повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

3.14. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

3.15. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

3.16. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

**4. Ціни та порядок розрахунків.**

4.1. Загальна вартість робіт за цим Договором становить \_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_), в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_ коп.).

 У 2023 році зобов’язання за договором мають бути виконані на загальну суму
\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_) в тому числі ПДВ – \_\_\_\_ грн.

 У 2024 році зобов’язання за договором мають бути виконані на загальну суму
\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_) в тому числі ПДВ – \_\_\_\_\_ грн.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів Замовником протягом 30 календарних днів у розмірі 100 % на поточний рахунок Підрядника за рахунок коштів місцевого бюджету після виконання робіт і підписання Акту приймання виконаних робіт.

4.3. Вартість робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

4.4. Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни виконавця обчислюються на підставі нормативів «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. № 281.

4.5. Оплата вважається здійсненою, а вартість робіт оплаченою з моменту списання грошових коштів з рахунку Замовника.

**5. Обов'язки сторін.**

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Надати Підряднику фронт робіт, передати дозвільну та кошторисну документацію.

5.1.2. Прийняти у встановленому Договором та чинним законодавством України порядку виконані роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк, у тому числі достроково відповідно до пункту 2.5. Договору.

5.1.3. Сплатити Підряднику обумовлену суму, визначену у п. 4.1. Договору, після приймання закінчених робіт у встановленому цим Договором порядку.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення істотних відступів або інших недоліків, які виключають можливість використання об’єкту відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

5.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

5.2.3. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

5.2.4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх з порушенням строків, у зв’язку з чим закінчення їх у строк стає неможливим.

5.2.5. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт.

5.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, а також розірвати Договір шляхом односторонньої відмови від нього та стягнути неустойку за наявності підстав, передбачених розділом 6 Договору.

5.2.7. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору;

5.2.8. Приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення, уточнення договірної ціни із внесенням у встановленому порядку змін у Договір залежно від реального фінансування видатків Замовника.

5.2.9. Повернути Підряднику акти прийому-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів).

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити виконання робіт у встановлені строки відповідно до пункту 2.1.

5.3.2. Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та кошторисною документацією.

5.3.3. Забезпечити об'єкт охороною (огородження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.

5.3.4. Забезпечити відповідність будівельного майданчика вимогам ДБН і СНіП, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.

5.3.5. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.

5.3.6. У разі доцільності використовувати матеріали вітчизняних виробників, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівництва, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених кошторисною документацією та державними будівельними нормами.

5.3.7. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені роботи.

5.3.8. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної документації (примірників, копій) третім особам.

5.3.9. Забезпечити конфіденційність одержаної від Замовника внаслідок виконання Договору інформації, у тому числі відомостей, що не захищаються законом як комерційна таємниця.

5.3.10. Забезпечити ведення та передачу Замовнику документів про виконання Договору, інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором згідно з пунктом 73 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

5.3.11. Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.12. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку будівництва.

5.3.13. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи в межах фінансування Замовника.

5.4.2. Інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

**6. Відповідальність Сторін**

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення строків виконання зобов’язання, зокрема строків виконання окремих робіт або об’єкта в цілому з Підрядника стягується пеня у розмірі 25% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 50% зазначеної вартості.

6.3. У разі невиконання договірних зобов’язань протягом строку, зазначеного у пункті 9.1. Договору, Підрядник сплачує штрафні санкції не нижче облікової ставки Національного банку України, яка діє на час укладання Договору.

6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робітабо протягом гарантійного терміну.

6.5. У випадку неякісного виконання робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

**7. Обставини непереборної сили**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (наприклад, але не виключно -страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, експропріація, реквізиція тощо),умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів тощо) що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Сторони домовилися, що достатнім доказом існування форс-мажорних обставин будуть сертифікати Торгово-Промислової Палати України (або уповноважених нею регіональних ТПП) або іншого компетентного органу.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

7.5. У випадку, коли вищезазначені обставини будуть діяти більше трьох місяців, будь-яка із Сторін має право відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши іншу Сторону про повне або часткове припинення дії Договору, що звільняє Сторони від взаємних зобов'язань за цим Договором, за виключенням проведення взаєморозрахунків у частині вже виконаних Сторонами зобов'язань.

7.6. Якщо яка-небудь з Форс-мажорних обставин безпосередньо вплинула на виконання Сторонами своїх зобов'язань, то ці зобов'язання мають бути відновлені в повному обсязі відразу ж по припиненні дії Форс-мажорних обставин. Про таке припинення зацікавлена Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону у письмовій формі рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня припинення таких обставин.

7.7. Сторони ознайомлені з обставинами, які Торгово-промислова палата України своїм листом від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 засвідчує як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а саме: військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та погоджуються з тим, що військова агресія рф проти України та (або) її наслідки (ведення активних бойових дій за місцезнаходженням Сторін, на шляху слідування Товару, сировини, при інших обставинах непереборної сили (ракетні, артилерійські, інші обстріли), тощо) вважається форс-мажорною обставиною для цілей виконання цього Договору за умов:

- вони безпосередньо впливають на можливість Сторони виконувати зобов’язання за Договором;

- настали після укладання Договору;

- підтверджуються відповідними доказами.

**8. Порядок урегулювання спорів**

8.1. Сторони зобов’язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання.

8.5. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

**9. Строк дії договору**

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

9.2. Цей Договір укладається відповідно до пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), а саме: закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється Замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів).

**10. Антикорупційні застереження**

10.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

10.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

10.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення.

10.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

**11. Інші умови**

11.1. Цей Договір укладається відповідно до норм [Цивільного](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15) та [Господарського](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15) кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

11.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п. 19 Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), що мають бути оформлені шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

11.3. При умові зміни ціни за одиницю товару Учасник повинен надати підтвердження коливання ціни у вигляді довідки від уповноважених на це органів.

11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором будь-якій третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

11.5. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання іншою Стороною своїх зобов’язань, повідомивши її про це у строк за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання, шляхом направлення письмового повідомлення на адресу іншої Сторони із зазначенням дати розірвання Договору. В цьому випадку, Договір вважається розірваним (припиненим) з дати, зазначеної в повідомленні.

11.6. Замовник має право розірвати Договір шляхом односторонньої відмови від нього у разі:

11.6.1. Прийняття рішення про припинення робіт, в тому числі шляхом консервації незавершеного будівництва.

11.6.2. Прийняття судом рішення про визнання Підрядника банкрутом.

11.6.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, якщо Підрядник:

- не розпочав виконання робіт протягом 20 (двадцяти) днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт на 20 календарних днів і більше;

- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк, допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

 У разі односторонньої відмови від Договору Замовник не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів, надсилає обов’язкове письмове повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення Підрядникові. У цьому разі Договір вважається припиненим по закінченні десятиденного строку з моменту отримання такого повідомлення Підрядником.

11.7. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін), що мають однакову юридичну силу.

11.8. Сторони зобов’язуються, протягом 5 (п’яти) робочих днів, інформувати одна одну про всі обставини, що загрожують або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим Договором та в подальшому погоджувати заходи по їх усуненню. Якщо адреса або банківський рахунок будь-якої зі Сторін зміняться, то така Сторона зобов'язана повідомити про це протилежну Сторону в письмовій формі протягом 3 (трьох) робочих днів після такої зміни.

11.9. З питань, що безпосередньо не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про публічні закупівлі». У випадку, якщо в зв’язку зі зміною законодавства України умови Договору будуть протирічити вимогам чинного законодавства, то Сторони керуються нормами чинного законодавства.

11.10. Сторони погодили, що додаткові угоди до цього Договору, Додатки, які є невід’ємною частиною цього Договору, а також первинні документи на виконання цього Договору (в тому числі акти виконаних робіт, рахунки-фактури, інші документи) можуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері чинного законодавства України, або в паперовому вигляді. В разі складання вказаних в цьому пункті документів у паперовому вигляді, Сторони домовились про обов’язкове використання печатки кожної із Сторін, підпис кожної уповноваженої особи на таких документах обов’язково має бути скріплений печаткою відповідної Сторони Договору (в разі наявності такої печатки). В разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.

11.11. Додатки до Договору:

Додаток № 1 «Дефектний акт»;

Додаток № 2 «Договірна ціна»;

Додаток № 3 «Календарний графік (план) виконання робіт».

**12. Реквізити та підписи Сторін**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАМОВНИК |  | ПІДРЯДНИК |
| Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської областіКод 02146222 64604, Україна, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1 тел. (05745) 2-22-66 - приймальня телефакс (05745)2-51-43р/р р/р Банк: Держказначейська служба України м. КиївНачальник Управління\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Урванцева (підпис) |  |
|  | (підпис) |

 |  |

**\*Додатки до договору оформлються під час укладення договору про закупівлю.**

 **Додаток № 3**

 **до Договору № \_\_\_\_**

 **від «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 року**

**Календарний графік (план) виконання робіт**

**ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Комунального закладу «Лозівський ліцей № 7» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 29)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт | Вартість, тис.грн. (згідно договірної ціни) | Строки виконання робіт |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **2023 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО НА 2023 рік:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО НА 2024 рік:** |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** |  |  |  |  |  |

**ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК:**

**Управління освіти, молоді
та спорту Лозівської міської ради**

**Харківської області**

**Начальник Управління**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Урванцева**

**Додаток 9**

**Управління освіти, молоді та спорту**

 **Лозівської міської ради Харківської області**

**Довідка,**

**щодо погодження з проектом договору**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назва Учасника)*, код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, погоджується з проектом договору про закупівлю, надає гарантію підписати договір про закупівлю з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назва Замовника)* на умовах, визначених у проекті договоруз дотриманням його тендерної пропозиції.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Підпис)

**Додаток 10**

**Довідка**

**щодо залучення субпідрядних організації до виконання робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження | Найменування робіт | % від суми пропозиції |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)*